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	建设项目名称
	年产 3 万吨生物质颗粒燃料项目

	项目代码
	2207-320923-89-01-452001

	建设单
位联系人
	
徐玉成
	
联系方式
	
137 6427 1605

	建设地点
	江苏省盐城市阜宁县吴滩街道合东居委会七组 88 号

	地理坐标
	（119 度 58 分 4.805 秒，33 度 46 分 48.532 秒）

	国民经济
行业类
别
	
C2542 生物质致密成型燃料加工
	
建设项目行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25、43 生物质燃料加工
（254）

	
建设性质
	☑新建（迁建）
· 改建
· 扩建
· 技术改造
	
建设项目申报情形
	☑首次申报项目
· 不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
· 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案） 部门
（选
填）
	


阜宁县行政审批局
	

项目审批（核准/备案）文号（选填）
	


阜行审投资备〔2022〕275 号

	总投资
（万
元）
	
2200
	
环保投资（万元）
	
20

	环保投资占比
（%）
	
0.91
	
施工工期
	
2 个月

	是否开工建设
	☑否
· 是： 	
	用地（用海） 面积（m2）
	8953

	专项评价设置
情况
	
无
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	规划情况
	
附件十六：土地、规划相符性证明

	规划环境影响评价
情况
	

无

	规划及规划环境 影响评价符合性分
析
	


根据阜宁县人民政府吴滩街道办事处对阜宁县朗泽新能源有限公司年产 3 万吨生物质颗粒燃料项目出具的《土地、规划相符性证明》，本项目所用地为工业用地，本项目符合阜宁县吴滩街道的总体规划。（见附件十六）

	
	1、项目与“三线一单”相符性分析

	
	（1）生态保护红线

	
	根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发

	
	〔2020〕1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》

	
	（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省自然环境厅关于阜宁县生态空间管控区

	
	域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1686 号），项目与周边最近的国

	其他符合性分析
	家级生态空间管控区为射阳河（阜宁县）清水通道维护区的距离为 5.1km， 不在上述生态空间保护区内。因此，本项目的建设符合上述生态红线区域保
护规划要求。

	
	因此阜宁县朗泽新能源有限公司不在江苏省国家级生态保护红线、江苏

	
	省生态空间管控区域、盐城市生态红线区域范围内。
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 (
序号
内容
相符性分析
1
《市场准入负面清单（
2022 
版）》
本项目不属于禁止准入类
和许可准入类项目。
2
《产业结构调整指导目录（
2021 
年本）》
经查《产业结构调整指导目录（
2021 
年本）》，项目不属于《产业结构调整指导目录（
2021 
年本）》
中的限制类及淘汰类，符合该文件要求。
3
《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔
2018
〕
32 
号） 附件 
3
《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止
目录》
本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目。
4
《限制用地项目目录（
2012 
年本）》、《禁止用
地项目目录（
2012 
年本）》
本项目不属于限制和禁止
用地。
)
	
	
（2）环境质量底线

	
	根据《2021 年阜宁县环境质量状况公报》，环境空气污染物基本项目浓

	
	度均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据补充

	
	监测数据， 项目所在地 TSP 监测浓度符合《 环境空气质量标准》

	
	（GB3095-2012）中二级标准要求。项目所在地的水环境质量良好，县级在

	
	用饮用水源水质稳定达标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	
	Ⅲ类标准；2021 年县城区声环境质量状况总体较好，昼间区域噪声及道路交

	
	通噪声平均等效声级仍维持在上年水平，城区功能区噪声昼夜达标情况良好。

	
	项目建设后会产生一定的污染物，如运营期产生的废气、废水、固废、

	
	设施运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排

	
	放一般不会对周边环境造成较大的不良影响，即不会改变区域环境功能区质

	
	量要求，能维持环境功能区质量现状。

	
	（3）资源利用上线

	符合性分析
	本项目用电由阜宁县吴滩街道电网供电，用水使用市政给水管网供水，
租用已建厂房及厂院共 8953m3 进行生物质颗粒燃料的生产，不新增用地。本

	
	项目资源利用不会突破地区环境资源利用的上线。

	
	（4）环境准入负面清单

	
	项目与国家及江苏省产业政策相符性分析见表 1-1。

	
	表 1-1	本项目与国家及江苏省产业政策相符性分析表
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 (
序
号
江苏省长江经济带生态环境保护实施规划
相符性分析
是否相
符
1
保护和科学利用水资源
执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、设备、产
品目录及高耗水行业取用水定额标准，完善火力发
电、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品
发酵等高耗水行业省级用水定额；严格控制高耗水
行业发展；按照重要江河湖泊水功能区水质达标要
求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排
污口，严格控制入河湖排污总量。
本项目不属于高耗水行业，本项目无生产废水产生，生活污水处理后用于周边农田灌溉。
相符
2
实施生态保护与修复
划定并严守生态保护红线：国家生态保护红线原则
上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途
本项目不在生态红线范围内。
。
相符
3
推进水环境治理
严格执行国家环境质量标准，将水质达标作为环境
质量的底线要求，从严控制污染物排放；严格落实
化工、原料药加工、印染、电镀、造纸、焦化等十
大重点行业改建、扩建项目主要水污染物排放等量
或减量置换要求。加快布局分散的企业向工业园区
集中，有序推动工业园区水污染集中治理工作，强化园区污水处理设施运行管理后督查
本项目为生物质燃料加工项目，位于阜宁县吴滩街道合东居委会七组，本项目生活污水经厂内隔油池
+
化粪池
预处理后用于周边农田灌溉。
相符
)
	
	
	5
	《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江
苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》
	本项目不属于限制和禁止
用地。

	
	
	6
	《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46 号）
	不涉及重点生态功能区及
禁止开发区域。

	
	
	7
	《江苏省主体功能区规划》（苏政发〔2014〕20
号）
	不涉及禁止开发区域。

	
	
	8
	《盐城市主体功能区实施规划》（盐政发〔2017〕
74 号）
	不涉及重点生态功能区及
禁止开发区域。

	
	
	因此，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。
综上，本项目符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》、《盐城市生态红线区域保护规划》中相关要求，不突破区域环境质量底线，不突破当地资源利用上线且本项目与相关产业政策相符。所以，本项目的建设符合“三线一单”要求。
2、项目与江苏省长江经济带生态环境保护实施规划相符性分析
本项目与江苏省长江经济带生态环境保护实施规划相符性分析见表 1-2。表 1-2	项目与江苏省长江经济带生态环境保护实施规划相符性分析


















3、项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》相符性分析
本项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》相符性分析见表 1-3。
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表 1-3	项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》相符性分析
	序
号
	长江经济带发展负面清单
	相符性分析
	是否
相符

	


1
	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年） 》《 江苏省内河港口布局规划
（2017-2035 年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目禁止建设未纳入《长江
	

本项目属于为生物质燃料加工项目，不属于相关的码头和长江通道项目。
	


相符

	
	干线过江通道布局规划》的过长江通道项
	
	

	
	目。
	
	

	
	严格执行《中华人民共和国自然保护区条
	
	

	
	例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区
	
	

	
	的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产
	项目位于阜宁县吴滩街道
	

	
	经营项目 严格执行《风景名胜区条例》《江
	合东居委会七组，不在自
	

	2
	苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家
级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河
	然保护区核心区、缓冲区
的岸线和河段范围内，不
	相符

	
	段范围内投资建设与风景名胜资源保护无
	在风景名胜区核心景区的
	

	
	关的项目。自然保护区、风景名胜区由省
	岸线和河段范围内。
	

	
	林业和草原局会同有关方面界定并落实管
	
	

	
	控责任。
	
	

	
	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》
	
	

	
	《江苏省人民代表大会常务委员会关于加
	
	

	
	强饮用水源地保护的决定》《江苏 省水污
	
	

	
	染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保
	
	

	
	护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩
	
	

	
	建与供水设施和保护水源无关的项目，以
	
	

	
	及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染
	项目位于阜宁县吴滩街道
	

	3
	饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新
	合东居委会七组，不在饮
用水水源一、二级保护区
	相符

	
	建、改建、扩建排放污染物的投资建设项
	的岸线和河段范围内。
	

	
	目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和
	
	

	
	河段范围内新建、扩建对水体污染严重的
	
	

	
	技资建设项目，改建项目应当消减排污量。
	
	

	
	饮用水水源一级保护区、二级保护区、准
	
	

	
	保护区由省生态环境厅会同水利等有关方
	
	

	
	面界定并落实管控责任。
	
	

	
	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行
	
	

	
	办法》，禁止在国家级和省级水产种质资
	
	

	
	源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造
	项目位于阜宁县吴滩街道
	

	
	田、围海造地或围填海等投资建设项目。
	合东居委会七组，不属于
	

	
	严格执行《中华人民共和国湿地保护法》
	水产种质资源保护区的岸
	

	4
	《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿
	线和河段范围内、国家湿
	相符

	
	地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，
	地公园的岸线和河段范围
	

	
	以及任何不符合主体功能定位的投资建设
	内；项目符合阜宁县主体
	

	
	项目。水产种质资源保护区、国家湿地公
	功能区实施规划。
	

	
	园分别由省农业农村厅、省林业和草原局
	
	

	
	会同有关方面界定并落实管控责任。
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5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资
源及自然生态保护的项目。
	




项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
	






相符

	
	
	
6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目位于阜宁县吴滩街道合东居委会七组，不在长
江干支流及湖泊范围内。
	
相符

	
	
	


7
	
禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
	项目位于阜宁县吴滩街道合东居委会七组，不在长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名
录》的水生生物保护区内， 不属于生产性捕捞项目。
	


相符

	
	
	

8
	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深
一公里执行。
	项目位于阜宁县吴滩街道合东居委会七组，不在距离长江干支流岸线一公里范围内，项目不属于化工
项目。
	

相符

	
	
	
9
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库， 以提升安全、生态环境保护水平为目的的
改建除外。
	项目位于阜宁县吴滩街道合东居委会七组，不在长江干流岸线三公里范围
内。
	
相符

	
	
	
10
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	项目位于阜宁县吴滩街道合东居委会七组，不在太湖流域一、二、三级保护
区内。
	
相符

	
	
	
11
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
	项目属于为生物质燃料加
工项目，不属于燃煤发电项目。
	
相符

	
	
	

12
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年
版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	项目属于为生物质燃料加工项目，对照《环境保护综合名录》（2021 年版）， 项目产品不在“高污染、高
环境风险”产品名录中，故不属于高污染项目。
	


相符

	
	
	13
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内
新建化工项目。
	项目属于为生物质燃料加
工项目，不属于化工项目。
	相符

	
	
	14
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离
	项目周边没有化工项目。
	相符

	
	
	



 (
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 (
规定的劳动密集型的非化工项目和其他人
员密集的公共设施项目。
禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策
项目属于为生物质燃料加
15
的尿素、磷馁、电石、烧碱、聚氯乙烯、
工项目，不属于行业新增
相符
纯碱等行业新增产能项目。
产能项目。
禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及
对环境影响大的农药原药（化学合成类）
项目属于为生物质燃料加
16
项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产
工项目，不属于农药原药
相符
业政策的农药、医药和染料中问体化工项
项目和化工项目。
目。
17
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
项目属于为生物质燃料加工项目，符合国家石化、现代煤化工等产业布局规
划的项目。
相符
禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导
项目属于生物质燃料加工项目，不属于限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落
后工艺及装备项目。
目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰
18
和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁
止类项目，法律法规和相关政策明令禁止
相符
的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生
产落后工艺及装备项目。
19
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
项目属于为生物质燃料加工项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于
高耗能、高排放项目。
相符
4
、项目与生态环境分区管控要求相符性分析
对照《江苏省政府关于印发江苏省
“
三线一单
”
生态环境分区管控方案的
通知》（
苏政发〔
2020
〕
49 
号
）、《关于印发盐城市
“
三线一单
”
生态环境分区管控实施方案的通知》（盐环发〔
2020
〕
200 
号），本项目位于阜宁县吴
滩街道合东居委会七组，为一般管控单元，对照分区管控要求，分析见表 
1-4
、
1-5
。
表
 
1-4
项目与
“
江苏省生态环境分区管控要求
”
相符性分析
江苏省省域生态环境管控要求
管控类
相关要求
相符性分析
别
1
、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规
1
、项目不在生态红
划的通知》（苏政发〔
2020
〕
1 
号）、《省政府关于印
线、生态空间管控区
发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发
内，符合《省政府关
空间布局约束
〔
2018
〕
74
 
号
），
坚持节约优先、保护优先、自然恢复
为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维
护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修
于印发江苏省生态空
间管控区域规划的通
知》
（
苏政发〔
2020
复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制
1
 
号
）
、《省政府关于
度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改
印发江苏省国家级生
变，切实维护生态安全
态保护红线规划的通
)




















































〕
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2
、全省陆域生态空间总面积 
23216.24 
平方公里，占全
省陆域国土面积的 
22.49%
。其中国家级生态保护红线陆
域面积为 
8474.27 
平方公里，占全省陆域国土面积的
8.21%
；生态空间管控区域面积为 
14741.97 
平方公里， 
占全省陆域国土面积的 
14.28%
。
3
、牢牢把握推动长江经济带发展
“
共抓大保护，不搞大开发
”
战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、
河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、 
产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。
4
、大幅压减沿长江干支流两侧 
1 
公里范围内、环境敏
感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工 生产企业，着力破解
“
重化围江
”
突出问题，高起点同步 
推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。
5
、全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚
持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施
知》（苏政发〔
2018 74 
号）要求。
2
、项目不属于排放量大、能耗高、产能过剩的产业。
3
、项目不属于化工企业。
4
、项目不属于钢铁行业。
5
、项目不在生态保护红线及相关法定保护区内。
跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建
设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快
推动全省钢铁行业转型升级优化布局。
6
、对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法
定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基
础设施项目等
），
应优化空间布局
（选线
）
、主动避让；
确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨
越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生
态环境影响和生态补偿措施。
1
、坚持生态环境质量只能更好，不能变坏，实施污染
物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确
污染物排放管控
保开发建设行为不突破生态环境承载力。
2
、
2020 
年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、
总磷排放总量分别为 
66.8 
万吨、
85.4 
万吨、
149.6 
万吨、
91.2 
万吨、
11.9 
万吨、
29.2 
万吨、
2.7 
万吨。
项目污染物总量在区域内平衡，实施污染物总量控制。
1
、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部 
建成应急水源或双源供水。
2
、强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园
区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港
口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的
环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾
倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评
环境风险防控
估、风险管控、治理修复。
3
、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境
应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级
与本项目建设关联度较低。
工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资
应纳入储备体系。
4
、强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、
统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，
在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性
环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预
警联防联控。
资源利
1
、水资源利用总量及效率要求；到 
2020 
年，全省用水
1
、本项目不属于高耗
)〕
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用效率要求
总量不得超过 
524.15 
亿立方米。全省万元地区生产总值
用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源 
管理考核要求。到 
2020 
年，全省矿井水、洗煤废水 
70% 
以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水 
循环利用率达 
90%
。
2
、土地资源总量要求：到 
2020 
年，全省耕地保有量不
低于 
456.87 
万公顷，永久基本农田保护面积不低于
390.67 
万公顷。
3
、禁燃区要求，在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染
燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成
水行业。
2
、项目不占用基本农田。
3
、本项目生产过程中不使用燃料。
的，应当在城市人民政府规定的期限内容改用天然气、
页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求
淮河流域
管控类
相关要求
相符性分析
别
1
、禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮
河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重
的小型企业。
2
、落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河
一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、
1
、项目不属于化学制浆、制革、化工、印
空间布局约束
造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、
铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加
工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目 
等污染环境的项目。
3
、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间
接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集
染、电镀、酿造等污
染严重的小型企业。
2
、项目不在通榆河一级保护区、二级保护区内。
中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填
埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。
污染物排放管
控
按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控 
制制度。
项目污染物总量在区域内平衡。
环境风
禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输
与本项目建设关联度
险防控
的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。
较低。
资源利
用效率要求
限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结 
构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
项目不属于高耗水、
高耗能和重污染的建设项目。
沿海地区
管控类
相关要求
相符性分析
别
1
、禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学
制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸
1
、项目不属于化学制
浆造纸、化工、印染
制革、电镀、酿造、
空间布
边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项
炼油、岸边冲滩拆船
局约束
目。
2
、沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项 
目。
以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。
2
、项目不属于医药、
)
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管控类
别
相关要求
相符性分析
生态布局约束
各类开发建设活动应符合盐城市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。
禁止引进列入《盐城市化工产业结构调整指导目录
（
2015
 
年本
）
》
（盐政办发
〔
2015
〕
7 
号）淘汰类的产业。
位于通榆河保护区的建设项目，符合
《江苏省通榆河水污染防治条例》等相关
要求。
根据吴滩街道办事处出具的证明（附件十六）可知本项目土地性质为工业用地且本项目符合阜宁县吴滩街道总体的规划，符合相应的要求。
项目是生物质燃料加工项目， 
不属于化工产业。
项目不位于通榆河保护区。
污染物排放管控
落实污染物总量控制制度，根据区域
环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。
加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。
项目废气污染物在区域内平 
衡，产生的废气经处置后达标排放， 生活污水经隔油池
+
化粪池处理后 用于周边农田灌溉，噪声经治理后可实现达标排放，固体废物全部处置，不外排，对周围大气环境影响、地表水环境、声环境、土壤环境等影响较小，不会改变区域环境质量状况。
本项目污水为生活污水，经隔油池
+
化粪池处理后符合农田灌溉标准；餐饮油烟经油烟净化器处理后低于排放标准；噪声通过减振、隔声和距离衰减、选用低噪声设备可达到标准；项目不涉及土壤和地下水的污染。
与本项目建设关联度较低。
环
境
（
1
）加强环境风险防范应急体系建设，加
强环境应急预案管理，定期开展应急演练，
（
1
）企业拟加强环境风险防范应急
体系建设，拟加强环境应急预案管
)
	
	
	
	农药和染料中间体项
目。

	
	污染物排放管
控
	按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总 量控制制度。
	与本项目建设关联度较低。

	
	


环境风险防控
	1、禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国 家规定的一类废弃物。
2、加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防 治突发性海洋环境灾害。
3、沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故
风险应急管控。
	1、与本项目建设关联度较低。
2、与本项目建设关联度较低。
3、与本项目建设关联度较低。

	
	资源利用效率
要求
	至 2020 年，大陆自然岸线保有率不低于 37%，全省海岛自然岸线保有率不低于 25%。
	与本项目建设关联度较低。

	
	表 1-5	项目与“盐城市生态环境分区管控要求”相符性分析
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文件
要求
本项目建设内容
是否相
符
《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办
发〔
2021
〕
84号）
持续巩固工业水污染防
治。推进纺织印染、医药、食品、电镀等行业整治提升，严格工业园区水污染管控要求，加快实施
“一园一档”“一企一管”，推进长江、太湖等重点流域工业集
聚区生活污水和工业废水分类
收集、分质处理。完善工业园区
环境基础设施建设，持续推进省
级以上工业园区污水处理设施整治专项行动，推动日排水量500
 吨以上污水集中处理设施进
水口、出水口安装水量、水质自
动监控设备及配套设施。加强对
重金属、有机有毒等特征水污染物监管。
健全地下水污染防控体
系。开展地下水污染防治分区划定，构建全省地下水分区管控体
系，推进地下水分区管理。强化
项目不属于纺织印染
、医药、食品、电镀等重点行业。
项目不属于化工类且
不涉及危险废物填埋和生
活垃圾填埋。
本项目不涉及有毒有
害化学品、重金属和新污染
物。本次环评对涉及的环境
风险物质进行识别，进行环
境风险进行评价，提出相关
防控要求。建设单位须严格按照本项目环评建设实施。
相符
)
	
	
	风险防控
	持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。
（2）合理布局商业、居住、科教等功能区
块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局
	理，并定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。
（2）与本项目建设关联度较低。

	
	
	资源开放效率要
求
	（1） 优化能源结构，加强能源清洁利用。
（2） 万元 GDP 能耗、万元 GDP 用水量等指标达到市定目标。
（3） 提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。
（4） 严格按照《高污染燃料目录》要求， 落实相应的禁燃区管控要求。
	
（1） 本项目用水、用电能耗较低， 对环境影响较小。
（2） 与本项目建设关联度较低。
（3） 与本项目建设关联度较低。
（4） 与本项目建设关联度较低。

	
	
	综上所述，本项目符合《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49 号）、《关于印发盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（盐环发〔2020〕200 号）中相关要求。
5、与其他相关文件相符性分析
与其他相关文件相符性分析见表 1-6。
表 1-6 项目与其他相关文件相符性分析
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	化工类集聚区、危险废物填埋场和生活垃圾填埋场等地下水污染风险管控。加快化工园区土壤和地下水环境监控预警体系建设，构建土壤和地下水一体化监测预警网络。
（3）加强环境风险源头防控。强化区域开发和项目建设的环境风险评价，对涉及有毒有害化学品、重金属和新污染物的项目，实行最严格的环境准入。常态化推进环境风险企业突发事件生态环境风险隐患排查，实施分级分类动态管理。有效提升涉危涉重工业园区环境应急管理水平，完成园区突发生态环境事件三级防控体系建设。健全环境
风险应急管理体系。
	
	

	
	
	













盐城市人民政府办公室关于印发盐城市“十四五” 生态环境保护规划的通知（盐政办发〔2021〕87 号）
	（1） 提升工业废水收集处理水平。开展省级及以上工业园区污水收集系统整治专项行动，完成园区内企业清污分流、雨污分流改造，基本消除污水直排口和管网空白区，开展工业园区水平衡核算管理工作。推进纺织印染、医药、食品、电镀等行业整治提升及提标改造。推行重点行业企业工业废水“分类收集、分质处理、一企一管”。完善工业园区环境基础设施建设，开展省级以上工业园区污水处理设施整治专项行动，推动日排水 500 吨以上污水集中处理设施进水口、出水口安装水量、水质自动监控设备及配套设施。
（2） 加强地下水环境风险防控。强化地下水污染源头预防， 严格执行化工、电镀、农药、钢铁、危险废物利用处置等重点行业企业布局选址要求，新、改、扩建项目应当在开展环境影响评价时开展土壤和地下水环境现状调查。
（3） 推动工业固体废物减量化资源化。实施工业绿色生产，逐步实现大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长，结合我市静脉产业发展特点，推动大宗工业
固体废物综合利用产业规模化、
	


（1） 本项目不产生工业废水；本位于项目阜宁县吴滩街道合东居委会七组，不属于省级及以上工业园区。项目不属于纺织印染、医药、食品、电镀等重点行业；生物质燃料加工不属于重点行业；项目所在工业园区基础设施完备。本项目日排水量远低于 500 吨。
（2） 项目为新建项目，项目不属于化工、电镀、农药、钢铁、危险废物利用处置类且项目不涉及地下水及土壤的污染。
（3） 本项目对产生的工业固体废物进行回用或交由环卫部门处理。本项目无危险废物产生。
（4） 本项目不涉及有毒有害化学品、重金属和新污染物。本次环评对涉及的环境风险物质进行识别，进行环境风险进行评价，提出相关防控要求。建设单位须严格按照本项目环评建设实施。
	
















相符
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	高值化、集约化发展。严格控制新（扩）建固体废物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化处置的项目。对产废企业开展清洁生产审核，推广应用先进成熟的清洁生产技术工艺。加强危险废物全面安全管控。优化全市危险废物处置利用结构，明确全市禁止建设类、严格控制类、优先鼓励类的危险废物处置能力建设区间，统筹规划危险废物处置与利用基础设施建设，建立市内各县（市、区）之间的处置能力资源互助共享和应急处置机制。启用危险废物全生命周期监控系统，将全市所有涉危废单位纳入系统管理。加强危险废物鉴别鉴定，落实危险废物分级分类管理要求。建设危险废物集中收集体系，提升小微企业危险废物收集转运能力。
（4）加强环境风险源头防控。强化区域开发和项目建设的环境风险评价，对涉及有毒有害化学品、重金属和新污染物的项目，实行最严格的环境准入。常态化推进环境风险企业突发生态环境事件风险隐患排查，实施分级分类动态管理。有效提升涉危涉重工业园区环境应急管理水平，完成园区突发生态环境事件三级防控体系建设。加强环境应急响应体系建设。完善突发环境事件应急预案和应急响应体系，提升市县两级环境应急处置能力。实施企业环境应急预案电子化备案，实现涉危涉重企业电子化备案全覆盖。以排放重金属、危险废物、持久性有机污染物和生产使用重点环境管理危险化学品的污染源为重点，建立重点环境风险源清单。加强重点流域、区域环境风险预警系统建设，完善化工园区风险预警系统。深化重大环境风险企业的环境安全达标建设，加快实施环境安全达标改造。健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联
控机制。
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《生物质成型燃料工程设计规 范》
（NY/T2881-201
5）
	（1） 主辅建筑布局合理，生产作业线紧凑规范，做到人流物流分开；在满足生产要求前提下， 应注意节约用地，减少土石方工程量；建筑物的朝向应有良好的自然通风；建筑布局应考虑生产车间噪声和粉尘对整体环境的影响；对厂区生产设备、生产设施等应有明显的警示标志，特别是禁止烟火标志。
（2） 生物质成型燃料厂分区应布局合理，按照生产流程及功能，划分为行政服务区、原料区、生产区和成品区。各区域之间既有紧密联系又须适当分隔；厂区出入口设置应根据城乡道路规划和人货分流原则合理确定，出入口不少于2个；厂区道路应为硬化路面，不宜采用沥青材料， 并应有良好的排水系统。
（3） 厂区规划应符合环境保护要求；厂区布置应加强绿化的规划设计；应执行环境影响报告书
（表）的编制规定，执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时” 制度；生产线上的设备和装置应采取措施减少粉尘的散发量，并采用有效的捕集与分离粉尘的装置；排放的粉尘浓度应符合GB16297的排放标准；对振动较大的设备，如粉碎机等应采取有效的隔声、吸声、消声、隔振等措施。炉渣、砂石、生活垃圾等废弃物应综合利用或妥善处理， 应防止二次污染。
（4） 原料预处理包括杂质清理、粉碎、烘干或加水、混配等工艺环节，并根据需要可适当增减；原料杂质清理应包括筛选和磁选等；粉碎工序的生产能力应为成型生产能力的1.3倍以上； 根据成型工艺需要。通过烘干或加水，使原料达到成型加工的要求根据成型工艺需要，混配的不同种类原料应达到成型加工的要求。
（5） 成型机前应设置储料仓， 储料仓的存储量应满足生产需
	（1） 本项目主辅建筑布局合理，生产作业线紧凑规范，做到人流物流分开；本项目布局通风良好；建筑布局已考虑生产车间噪声和粉尘对整体环境的影响；拟对厂区生产设备、生产设施等张贴应有明显的警示标志；
（2） [bookmark: （2）本项目已按照生产流程及功能，划分为行政服务区、原料区、生产区和成品区；各区]本项目已按照生产流程及功能，划分为行政服务区、原料区、生产区和成品区；各区域之间既有紧密联系又有适当分隔；本项目设有两个出入口；厂区道路为硬化地面，未使用沥青材料，有良好的排水系统。
（3） 厂区规划符合环境保护要求；厂区布置拟加强绿化的规划；将执行环境影响报告表的编制规定，执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；生产线上的设备和装置已配套集气罩+袋式除尘器+15m排气筒；排放的粉尘浓度符合
《江苏省大气污染物综合排 放 标 准 》
（DB32/4041-2021）中的标准的排放标准；对振动较大的设备，如粉碎机等采取了有效的隔声、吸声、消声、隔振等措施。生活垃圾等废弃物已妥善处理。
（4） 本项目原料预处理包括粉碎、混配等工艺环节； 本项目原料所含杂质较少， 故不需要进行杂质筛选；本项目粉碎工序的生产能力为成型生产能力的1.3倍以上；
（5） 本项目成型机前设有储料仓，储料仓的存储量能满足生产需要；本项目的压缩成型设备能保证产品质量和产能要求，能符合NY/T 1882的规定。
（6） [bookmark: （6）本项目辅助配套包括输送、除尘、冷却、成品缓存、计量包装、仓储等；本项目在生]本项目辅助配套包括
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	要；根据产品类型和质量要求， 压缩成型设备应保证产品质量和产能要求，应符合NY/T 1882 的规定。
（6）辅助配套包括输送、除尘、冷却、成品缓存、计量包装、仓储等；在生产各环节应设置除尘防尘装置，符合GBZ1的要求；根据需要设置冷却系统；计量设备精度应符合JJG 1036的规定；包装设备宜安装在成品计量工序
之后，紧邻成品库；也可配置散料储料罐，以便于散料装车。
	输送、除尘、冷却、成品缓存、计量包装、仓储等；本项目在生产各环节设有除尘防尘装置，经整改后符合GBZ1的要求；本项目不需要设置冷却系统；本项目成品直接打包进吨包袋，后存于成品仓库。
	

	
	
	

















《生物质锅炉供热成型燃料工程设计规范》
（NB/T34062-20
18）
	（1） 主辅建筑布局合理，生产作业线紧凑规范，做到人流物流分开；在满足生产要求前提下， 应注意节约用地，减少土石方工程量；按照生产流程及功能，厂区分区宜划分为办公区、原料区、生产区和成品区，各区域之间宜紧密联系、适当分隔；建筑物间距满足防火要求；建筑物的朝向应有良好的自然采光和通风条件；建筑布局应考虑生产车间噪声和粉尘对整体环境的影响；对厂区生产设备、生产设施等应有明显的警示标志，特别是禁止烟火标志；根据城乡道路规划和人、物分流原则合理设置厂区出入口，出入口不少于2个； 应设置消防通道和紧急出口，并有明显标志；厂区道路宜为硬化路面。
（2） 工艺设计应满足生物质锅炉供热成型燃料生产工艺流程、产品质量和产量的要求；工艺流程包括原料质检与存储、原料预处理、压缩成型、除尘、冷却包装、仓储、检验出厂等，并应符合相关的环境保护和节能要求； 宜采用先进的工艺流程及设备， 设备布置应紧凑合理，并应有足够的场地空间以便操作、维修和管理。
（3） 生活污水应经处理后达标排放；厂区噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348和《工业企业
噪声控制设计规范》GB/T50087
	（1） 本项目主辅建筑布局合理，生产作业线紧凑规范，做到人流物流分开；厂区分区划分了办公区、原料区、生产区和成品区，各区域之间紧密联系且有适当分隔；本项目建筑布局满足防火要求；本项目布局采光、通风良好；建筑布局已考虑生产车间噪声和粉尘对整体环境的影响；合理设置厂区出入口，出入口为2 个；拟对厂区生产设备、生产设施等张贴应有明显的警示标志；
（2） 工艺设计满足产品质量和产量的要求；工艺流程包括破碎、粉碎、制粒、包装等，符合相关的环境保护和节能要求；本项目采用自动化设备，设备布置应紧凑合理，有足够的场地空间以便操作、维修和管理。
（3） 生活污水经隔油池+ 化粪池处理后近期用于周边农田灌溉，远期待污水管网铺设到位后将污水接管到区域污水处理厂；厂区噪声符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348和《工业企业噪 声 控 制 设 计 规 范 》GB/T50087的规定；生产过程的各种废气排放均满足
《江苏省大气污染物综合排   放   标   准   》
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	的规定；生产过程的各种废气排
放均应满足国家有关排放要求。
	（DB32/4041-2021）中的标
准。
	

	
	
	（4）应设置原料计量与质检设
	（4）本项目设有原料计量
	

	
	
	施；设备原料存储设施容量应满
	企业拟增设质检设施；企业
	

	
	
	足不少于 7d 的生产需要；原料
	原料即用即送能在短期内
	

	
	
	存储宜采用原料棚或原料库，应
	购置到大量原料；本项目原
	

	
	
	保证原料的通风、防火、防雨雪、
	料存储采用原料棚或原料
	

	
	
	防尘、运输畅通等；
	库，能保证原料的通风、防
	

	
	
	（5）原料预处理宜包括杂质清
	火、防雨雪、防尘、运输畅
	

	
	
	理、粉碎、烘干、混配等工艺，
	通等；
	

	
	
	并可根据生产工艺需要适当增
	（5）本项目原料预处理包
	

	
	
	减；宜设置原料杂质清理设施；
	括粉碎、混配等工艺；本项
	

	
	
	粉碎工序的生产能力应达到成
	目原料中杂质较少，故未设
	

	
	
	型生产能力的 1.3 倍以上；根
	置磁选筛选工段；本项目粉
	

	
	
	据成型工艺需要，可在原料粉碎
	碎工序的生产能力能达到
	

	
	
	之后设置烘干设施和压缩成型
	成型生产能力的1.3 倍以
	

	
	
	前设置混配设备。
	上。（6）本项目成型机前
	

	
	
	（6）成型机前宜设置储料仓，
	设有储料仓，本项目储料仓
	

	
	
	储料仓的存储量应满足成型设
	的存储量能满足成型设备
	

	
	
	备连续生产的需要；成型设备应
	连续生产的需要；本项目成
	

	
	
	符合现行行业标准《生物质固体
	型设备符合现行行业标准
	

	
	
	成型燃料成型设备技术条件》
	《生物质固体成型燃料成
	

	
	
	NY/T 1882 的规定，并应保证产
	型设备技术条件》 NY/T
	

	
	
	品质量和产能要求；应根据生产
	1882 的规定，并应保证产
	

	
	
	能力需要，合理配置备用成型设
	品质量和产能要求；本项目
	

	
	
	备；成型设备应布置合理，采用
	已根据生产能力需要，合理
	

	
	
	多台设备时宜并联布置。
	配置备用成型设备；本项目
	

	
	
	（7）生产车间应配备除尘系统，
	成型设备布置合理，多设备
	

	
	
	车间的粉尘浓度应符合现行国
	采用并联布置。
	

	
	
	家标准《工作场所有害因素职业
	（7）生产车间配备除尘系
	

	
	
	接触限值》GBZ 2，排放标准应
	统，本项目运营过程中车间
	

	
	
	符合现行国家标准《工业企业设
	的粉尘浓度应符合现行国
	

	
	
	计卫生标准》GBZ 1和《大气污
	家标准《工作场所有害因素
	

	
	
	染物综合排放标准》GB 16297 的
	职业接触限值》GBZ 2，排
	

	
	
	规定；散发粉尘的工艺设备宜密
	放标准应符合现行国家标
	

	
	
	闭，易散发粉尘的区域应设吸风
	准《工业企业设计卫生标
	

	
	
	型捕集粉尘；除尘系统应采取措
	准》GBZ 1和《大气污染物
	

	
	
	施防止粉尘的二次污染。
	综合排放标准》GB 16297
	

	
	
	（8）应根据工艺需要选用风冷
	的规定；本项目散发粉尘的
	

	
	
	或其他冷却方式；宜在计量工序
	工艺设备经整改后均为密
	

	
	
	之后设置包装设备，也可配置散
	闭，车间设有排风扇，企业
	

	
	
	料储料罐；宜配备产品检测实验
	拟对除尘系统定期检查，以
	

	
	
	室及检测设备。
	防其出现损坏造成二次污
	

	
	
	
	染。
	

	
	
	
	（8）本项目采用自然冷却；
	

	
	
	
	本项目成品直接打包进吨
	

	
	
	
	包袋，后存于成品仓库。企
	

	
	
	
	业拟配备产品检测实验室
	

	
	
	
	及检测设备。
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综上所述，本项目符合《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发〔2021〕84 号）、《盐城市人民政府办公室关于印发盐城市“十四五”生态环境保护规划的通知》（盐政办发〔2021〕87 号）、《生物质成型燃料工程设计规范》（NY/T2881-2015）、《生物质锅炉供热成型燃料工程设计规范》（NB/T34062-2018）中相关要求。
6、与“两高”项目相关政策相符性分析
本项目主要进行成型生物质颗粒燃料的生产，属于 C2542 生物质致密成型燃料加工。《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）中明确：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对‘两高’范围国家如有明确规定的，从其规定，本项目不属于以上六个行业。根据《环境保护综合名录》（2021 版），本项目也不属于其规定的“高污染、高风险产品名录”，即不属于江苏省“两高”项目管理名录。
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 (
环评类
别
项目类别
报告书
报告表
登记表
43
生物质燃料加工 
254
生物质液体燃料生产
生物质致密成型燃料加工
/
)
[bookmark: 二、建设项目工程分析][bookmark: _bookmark1]二、建设项目工程分析

	


















建设内容
	
	1、任务由来
阜宁县朗泽新能源有限公司，成立于 2021 年，是一家以从事生物质致密成型燃料加工的企业，位于盐城市阜宁县吴滩街道合东居委会七组，拟投资2200 万元建设年产 3 万吨生物质颗粒燃料项目，项目于 2022 年 7 月 25 日获得备案， 备案证号： 阜行审投资备〔 2022 〕 275 号， 项目代码： 2207-320923-89-01-452001。项目建成后年生产生物质颗粒 3 万吨，均用于外售。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（生态环境部令第 16 号），环境影响评价类别具体见表 2-1。
表 2-1 建设项目环境影响评价类别分析一览表（摘录）


本项目为年产 3 万吨生物质颗粒燃料项目，属于生物质燃料加工中生物质致密成型燃料加工，对照表 2-1，本项目应编制报告表。
阜宁县朗泽新能源有限公司委托绿政生态环境咨询江苏有限公司进行阜宁县朗泽新能源有公司年产 3 万吨生物质颗粒燃料项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司及时组织技术人员进行现场勘查，收集了有关该项目的资料，在此基础上，编制了本环境影响报告表，现提交建设单位，供生态环境部门审查批准，若涉及辐射内容另行环评。
2、产品方案
本项目产品方案及其质量标准见表 2-2、2-3。
表 2-2	本项目产品方案

	
	
	工程名称
	产品名称
	规格
	年设计能力（吨）
	年运行时数
（h）
	备注

	
	
	生物质颗粒
燃料生产线
	生物质颗
粒燃料
	/
	30000
	6000
	外售
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 (
燃料属性
单位
1 
级
2 
级
3 
级
规格
mm
长度小于直径 
4
倍
长度小于直径
5 
倍
长度小于直径 
5
倍
堆积密度
Kg/m
3
≥600
≥500
≥500
机械耐久性
％
≥97.5
≥95
≥95
小于 
3.15mm 
细
小颗粒量
％
≤1.0
≤1.0
≤1.0
全水分（收到基）
％
≤10
≤12
≤15
灰分（干燥基）
％
≤6
≤8
≤12
收到基低位发热
量
MJ/kg
≥14.6
≥13.4
≥12.6
氮（
N
，干燥基）
％
≤1.0
≤1.5
≤2.0
硫（
S
、干燥基）
％
≤0.1
≤0.2
≤0.2
氯（
Cl
、干燥基）
％
≤0.2
≤0.2
≤0.3
结渣性
--
弱结渣区
弱结渣区
中等结渣区
标准
NB/T 34024-2015 
生物质成型燃料质量分级
)
	
	
	产能匹配性分析：2 台综合破碎机全功率运行可破碎原料 40t/h，2 台粉碎机全功率运行粉碎原料 20t/h，8 台生物质燃料制粒机可制造生物质颗粒8t/h，本项目年运行 6000h，故本项目年产能最大为 48000t/a＞30000t/a，因设备本身问题容易出现故障，企业 5 台制粒机用于生产，3 台作备用，所以本项目实际最大产能为 30000t/a，可以满足项目的生产需求。
表 2-3  生物质颗粒燃料产品质量标准

















本项目生物质燃料颗粒为企业根据粒径要求按需生产，直径范围为0.8-3cm，长度范围为 4-8cm，故本项目燃料属性为 1-3 级。企业会根据甲方要求抽样送检，以证明满足相应的质量标准。
3、主体、公用及辅助工程
项目建成后全厂公辅工程情况见表 2-4。
表 2-4	项目建成后全厂公辅工程情况一览表

	
	
	分类
	建设名称
	设计能力
	备注

	
	
	



主体工程
	
破碎车间
	612m2
	位于厂区东北侧，主要用于原料的破碎

	
	
	
	
粉碎车间
	
572m2
	位于厂区东侧，主要用于对破碎后的原料进行粉
碎

	
	
	
	
制粒车间
	
2700m2
	位于厂区东侧，主要用于
对粉碎后的原料进行制粒和成型生物质颗粒的
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	存放

	
	
	

贮运工程
	
仓库
	
1300m2
	位于厂区西侧，用于存放原料（稻壳、秸秆）和成型生物质颗粒

	
	
	
	
原料仓库
	
500m2
	位于厂区西北侧，用于存放原料（废旧木材）

	
	
	





公用工程
	供电
	75 万 kW·h/a
	由当地供电部门提供

	
	
	
	配电房
	/
	进行高压配电，位于厂区
北侧

	
	
	
	给水
	870m3/a
	由当地自来水公司提供

	
	
	
	
排水
	
216m3/a
	经隔油池+化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》
（GB5084-2021）标准后
用于周边农田灌溉

	
	
	
	维修车间
	/
	用于维修损坏的设备

	
	
	
	产品检测实验室
	10m2
	位于办公楼

	
	
	
	办公楼
	140m2
	位于厂区东南侧，用于办
公，两层

	
	
	









环保工程
	


废气处理
	集气罩+袋式除
尘器+15m 排气筒
	
20000m3/h
	通过集气罩进行负压收
集进入袋式除尘器处理后进入排气筒 DA001

	
	
	
	
	雾炮机
	/
	通过喷发水雾对厂内粉
尘进行沉降处理

	
	
	
	
	油烟净化器
	4000m3/h
	处理食堂的油烟废气，净
化后屋顶达标排放

	
	
	
	
废水治理
	
隔油池+化粪池
	
1m3/d
	生活污水经过隔油池+化粪池处理后，用于周边农田灌溉

	
	
	
	噪声治理
	
/
	
/
	减振、隔声和距离衰减、选用低噪声设备

	
	
	
	
固废治理
	

一般固废仓库
	

20m2
	一般固废仓库位于配电房东侧，一般固废暂存在一般固废仓库，定期收集回用生产或交由环卫部
门处理

	
	
	原料仓库 500m2，仓库 1300m2，层平均高度为 8m，企业有足够的空间储存 360 吨原辅料。
4、水平衡
本项目营运期用水主要为员工生活用水，产生的废水主要为员工生活污水。
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	①给水
项目员工为 10 人， 职工生活用水参考《建筑给水排水设计标准》
（GB50015-2019），第 3.2.11 条“车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用 30L/（人·班）~50L/（人·班）”（本次评价取 50L/人·班）；食堂用水参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中快餐店、职工及学生食堂的用水定额 15-20L/每顾客每次（本次评价取 20L/每顾客每次，每天两次）。项目年工作 300 天，则项目员工生活用水量约为 270t/a。
根据企业提供的资料，雾炮机用水量为0.5t/h，每天用水4h，则雾炮机用水总量为600t/a。
②排水
项目生活污水取职工生活用水的 0.8 倍，产生量为 216t/a，生活污水经隔油池+化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中标准后用于周边农田灌溉，不排入地表水体。
本次项目水平衡图见图 2-1。

[image: ]
图 2-1	项目水平衡图（单位 t/a） 5、主要生产单元、主要工艺（简述工艺流程）
本次项目的主要生产工艺流程：投料工段、破碎工段、粉碎工段、制粒
工段、包装工段。
6、主要生产设施
项目主要生产设施见表 2-5。
表 2-5	项目主要设备一览表

	
	
	
序号
	
名称
	
规模型号
	
数量（台、套）
	
备注

	
	
	1
	综合破碎机
	ZW1600-600
	2
	破碎车间

	
	
	2
	粉碎机
	SFY-8-2
	2
	粉碎车间

	
	
	3
	生物质燃料制粒
	/
	8
	制粒车间
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 (
序号
原辅材料名称
年耗量（
t/a
）
包装方式
储存位置
最大储存量（
t
）
备注
1
秸秆
10000
散装
仓库
120
/
2
稻壳
10000
散装
仓库
120
/
3
废旧木材
10006
散装
原料仓库
120
/
)
	
	
	
	机
	
	
	

	
	
	4
	输送机
	/
	5
	/

	
	
	5
	料仓处理器
	/
	4
	制粒车间

	
	
	6
	袋式除尘器
	/
	2
	/

	
	
	7
	雾炮机
	/
	1
	

	
	
	8
	抓机
	/
	1
	/

	
	
	9
	铲车
	/
	2
	/

	
	
	10
	叉车
	/
	2
	/

	
	
	7、原辅材料
本项目主要原辅材料及其产品质量标准见表 2-6。

表 2-6	项目主要原辅料消耗表





注：废旧木材不含沾染油漆等有毒有害物质的木柴，在废旧木柴进厂前企业将对其进行  检测以确认不沾染油漆等有毒有害物质。
8、劳动定员及工作制度
本项目员工 10 人，实行两班制，每班工作 10 小时，每年工作 300 天，
年运行时数 6000 小时。
9、厂区平面布置
朗泽项目用地面积为 8953m2，包括破碎车间、粉碎车间、制粒车间、维修车间、配电房、仓库、办公楼、宿舍、食堂等。其中配电房位于厂区北侧， 破碎车间、粉碎车间、制粒车间从北向南靠东侧依次排列，办公楼、食堂等辅助工程位于厂区东南侧，仓库位于厂区西侧，维修车间位于仓库北侧。项目生产区域布局合理紧凑，生产、办公分区，平面布置基本合理，厂区总平面布置见附图二。
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1、施工期主要工艺流程简述
本项目不新增厂房，利用现有厂房，施工期主要为房屋修缮、隔油池的新建、设备的调试和维修。本项目房屋修缮、隔油池的新建、设备的调试和维修过程会有噪声产生，同时在安装过程中会产生建筑垃圾、生活垃圾和施工生活污水，本次项目施工期工艺流程及产污情况见图 2-2。
[image: ]
图 2-2	施工期工艺流程及产污情况图
2、营运期主要工艺流程简述
工艺	生产工艺流程及产污环节见图 2-3。流程
[image: ]和产排污环节


















图 2-3	项目生产工艺流程及产污环节图



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/287036132030006054
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