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System  Lambda  -65  M  IF
Systembaukasten für Aluminium-Fenster aus wärmegedämmten Profilen
Modular system for aluminium windows made of thermally insulated profiles


	






Systembaukasten
Modular    system
	·Intelligenter Baukasten für verschiedene Anforderungen  an  Wärmedämmung
Funktionalität und Asthetik
·Kostenvorteile in der Lagerhaltung durch
serienübergreifende Verwendung der
Glasleisten,Beschläge,Eckwinkel,
Stoßverbinder,Zusatzprofile und Dichtungen ·Vielfaltige   Gestaltungsmöglichkeiten,
schlanke Ansichtsbreiten,hochwertige
Beschlag-und Zubehörteile für viele Öffnungsarten
·Wahlweise  RAL  geprüfte,verdecktliegende oder aufliegende Beschläge
·Klipsbare Glasleisten
·Zahlreiche montagefreundliche
Wandanschlussvarianten
	Intelligent modular system for different requirements of insulation,functionality
and aesthetics
Cost efficiencies on storage due to
cross-serial use of glazing beads,fittings,
corner-and t-brackets,supplementary profiles and gaskets
·Variety of design possibilities,narrow
elevation widths,high-quality fitting and  accessory parts for numerous opening types Optionally RAL tested,concealed or
exposed fittings
Clip-in glazing beads
Numerous easy to mount wall
connection variants

	
Oberflächen
Surfaces
	·Anodisation nach DIN 17611
·Kunststoffbeschichtung
(Nasslack,Pulverlack)nach DIN 50939
·Nachträglich  beschichtbar
	·Anodisation in accordance with DIN 17611 Plastic coating(wet paint,powder coating
lacquer)in accordance with DIN 50939
Can be coated at a later time

	
Verbindungstechnik
Connecting     technology
	·Eckwinkel:verpressbar,verstiftbar
nachträglich  verklebbar
·Stoßverbinder  für  Blendrahmen-und
Sprossenstöße
	Corner bracket:crimpable,nailable,retro gluing after assembly
T-brackets for fixed frame joints and transom joints

	Offnungsarten
Opening    types
	Einwärts   öffnend
Opening in
	Auswärts   öffnend
Opening out


Serieninformation*
Series information*
	Konstruktionsmerkmale
Design features
	·Dreikammerprofile,werkseitiger
lsolierverbund
·Flügelgewicht max.100  kg
	Three-chamber profiles,factory-mounted insulating composite
·Max.sash weight 100 kg

	Ansichtsbreite
Elevation width
	·Schmale Ansichten der Blend-und
Flügelrahmenkombination
	·Narrow elevation width of fixed frame/sash combination

	Profilbautiefe
Profile depth
	·Blendrahmen:65 mm
·Flügelrahmen:69  mm
	Fixed frame:65 mm
·Sash frame:69 mm

	lsolierzone
Insulation zone
	·Werkseitig eingebrachte,glasfaserverstärkte 23 mm Polyamidstege
	·Factory-mounted,glass fibre-reinforced polyamide strips 23 mm



*Bei   den    angegebenen    Normen   gilt    der   zur    Drucklegung    aktuelle   Stand.
Gültige   Prüfzeugnisse   sowie   technische    Informationen    finden    Sie    im    Download-Bereich    unter    www.eduard-hueck.de
*All   standards   referred   to    herein,were   valid    at   time   of    printing.
Valid   test   reports    as   well    as   technical   information    can   be   found    in   the    download   area    of   the   site   www.hueck-hartmann.com
**Ubersicht     der     Gestaltungsvarianten      -siehe     Register     Profile
*"Overview    of    design    variants     -see    register    Profiles
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System  Lambda  -65  M  IF
Systembaukasten für Aluminium-Fenster aus wärmegedämmten Profilen
Modular system for aluminium windows made of thermally insulated profiles


Serieninformation*
Series     information*

	Verglasung
Glazing
	·Glasstärken von 18 mm bis 36 mm
	Glass thickness between 18 mm and 36 mm

	



Dichtungen
Gaskets
	·Mitteldichtung:Hohlkammer-Dichtung
mit vulkanisierten Ecken oder wahlweise
vulkanisierter Rahmen
·Verglasungs-/Anschlagdichtung
innen mit schmalen Ansichten
·Verglasungsdichtungen  außen  im  Flügel
vulkanisierter Rahmen
·Verglasungsdichtungen Festverglasung
vulkanisierter Rahmen
·alle Dichtungen als Meterware mit
Gleitpolymerbeschichtung,geeignet  für selbstreinigende Verglasungen
	Centre seal gasket:thermally insulating hollow chamber gasket with vulcanised
corners or optionally vulcanised frame
·Glazing/rebate gaskets:narrow view on
inside
·Extermal glazing gasket for the sash:vulkanized frames
·Glazing gasket for fixed lights:vulcanized frame
Linear meter gaskets are coated with a polymer solution,to be suitable for the use with
self-cleaning glass

	Sicherheitskonstruktionen
Safety     constructions
	·Einbruchhemmung
WK 2 und WK 3 nach DIN ENV 1627
	·Burglar  protection:
WK 2 and WK 3 in accordance with DIN ENV 1627



Bauphysik*
Building physics*

	
Wärmeschutz
Thermal insulation
	Lambda
	DIN V 4108-4
	Ur 2.7 W/m²K -2.9 W/m²K**

	
	
	EN ISO 10077-2
	Ur siehe Register SCT
Ur see register SCT

	Schlagregendichtheit
Water tightness
	EN 12208
	Klasse E 1350
Class E 1350

	Luftdurchlässigkeit
Air permability
	EN 12207
	Klasse 4
Class 4

	Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
Resistance to wind load
	EN 12210
	C5/B5



*Bei   den    angegebenen    Normen   gilt    der   zur    Drucklegung    aktuelle   Stand.
Gültige    Prüfzeugnisse   sowie   technische    Informationen   finden    Sie    im    Download-Bereich    unter   www.eduard-hueck.de
*All   standards   referred   to    herein,were   valid    at   time    of   printing.
Valid   test   reports    as   well    as   technical    information   can    be   found   in    the   download    area   of   the    site   www.hueck-hartmann.com
**Obersicht    der     Gestaltungsvarianten    -siehe     Register    Profile
**Overview    of    design    variants    -see     register    Profiles
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Abweichungen von Systemangaben bei Fensterelementen
Deviations from system specifications for window elements
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	HUECK Serie
HUECK series
Fenster
window
Tür
door
Schiebe
sliding
Hebe-Schiebe lifting-sliding
Lambda
	







77 XL/77L 77L IF
65M
65M IF DUO


Volato S
VolatoM
Monorail
FlügelprofilNr,
sash    profile   No.
Beschlag
fitting
DK
turn-tilt
Dreh
side - hung
KvD
tilt before turn
Stulp
second sash
Kipp
tilt
PAF
parallelopening window
SK
top hung window
PSK
parallel       sliding    til

Gewichte
weights
Scheibenaufbau
pane construction
Flügelgewicht
sash weights
Lambda
Lambda


Lage Handhebel
location of handle
 (
…………
……………
) (
m
m
)von UK Flügel
from bottom edge of the sash
von OK Fertigfußboden
from upper edge finished floor
Einsatz in Fassade
use in facades
ja
yes
nein
no
Einbauhöhe
installation height                        ………………  m
Anzahl Geschosse
number of storeys
Ausrichtung
orientation
Nord-Ost-S üd-West
North-East-South-West                         ………

	Windlasten DIN  1055 -4
wind loads  DIN  1055 -4
Windlastzone
wind load zone
	
1
2
3
4



Anmerkungen / Hinweise
notes     / indications
- Dunkle Farben erhohen den Bi-Metalleffekt
- dark colors increase the bimetaleffect
- Besondere Einbausituation, z.B. Schwimmbad
- special installation conditions, e .g. pool
- Häufigkeit der Bedienung / Lastwechsel
-frequency of operation /load change
- Bedienungerfolgt nurzum Reinigen und Warten
- operation is only for cleaning and servicing
·
 (
…………………
………
…
)……………………………………………………………………………………………

 (
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…
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Profilübersicht und statische Profilwerte Serie Lambda 65 M IF
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Profilübersicht Glasleisten und Zubehörprofile Serie 65 M IF
Profile overview glazing beads and supplementary profiles Series 65 M IF
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B 807020                            B 807030










 (
M
 
1:1
 
Scale
 
1:1
)Stanzmesser und Stanzwerkzeuge:siehe Register Werkzeuge
Punch knives and punching tools:refer to register Tools

	


〇
	verpressbar
crimpable
verstiftbar
nailable
nachträglich
verklebbar
retro gluing afte assembly
	AuBenkammer
External profile chamber
	Innenkammer
Internal profile chamber
	Ⅱ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B 807020
	Z 914632 Z917155
	Z 914295
	2xZ911049
	Z911187
	
	
	Z 911956
	Z 912316
	2xZ900023
	Z911187
	Z 914709

	B 807030
	Z914632
Z917155
	Z 914295
	2xZ911049
	Z911187
	
	
	Z911956
	Z 912316
	2xZ 900023
	Z 911187
	Z914709

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B 807020
	Z 914632
	Z914641
	2 xZ911513
	Z911187
	Z917306
	
	Z914383
	
	2xZ91435
	Z911187
	Z 914709

	B 807030
	Z 914632
	Z914641
	2xZ911513
	Z 911187
	Z917306
	
	Z914383
	
	2xZ914351
	Z 911187
	Z914709
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B 807000                            B 807010


















Stanzmesser und Stanzwerkzeuge:siehe Register Werkzeuge
Punch knives and punching tools:refer to register Tools


 (
*nur verstiftbar
)·only nailable
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	verpressba
crimpable
	AuBenkammer
External profile chamber
	nnenkammer
Internal profile chamber
	Ⅱ
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nailable
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retro gluing afte assembly
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	B 807000
	Z914563 Z 917155
	
	
	
	
	
	Z911486*
	Z911488
	2xZ900023
	Z911187
	Z914452

	B 807010
	Z914563
Z917155
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	2xZ 900023
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	Z 914452
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P803712


P806713


P  803715







Die Profile sindmit Bohrungen und Senkungen o 4,5 mm versehen. Bohrungen "A"sind alle 250 mm gebohrt
Bohrungen "B"sind 125 mm vom Rand,dann alle 250 mm gebohrt


The profiles are already drilled and sinked with o 4,5 mm.
Drill holes "A"are drilled every 250 mm
Drill holes "B"are drilled 125 mm from the end,then every 250 mm





Bitte die Sageauflage Z 917400 für Profil P 803713 separat bestellen
Please order the spacer for sawing Z 917400 for profile P 803713 separately



P  803712             P  806713
Einspannprofile sind passend für den Blendrahmen B 807020
Interlocking profiles fits to the fixed frame B 807020











P  803712              P  803715




Stanzmesser und Stanzwerkzeuge:siehe Register Werkzeuge
Punch knives and punching tools:refer to register Tools
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Aussteifungswinkel Z 917155
in der Dichtungsaufnahme
Optional at mitre joint:
Corner strengthening piece Z 917155 in the gasket nest









Stanzmesser und Stanzwerkzeuge:siehe Register Werkzeuge
Punch knives and punching tools:refer to register Tools
2xZ911049


M 1:1
Scale 1:1



	


O
	verpressba
crimpable
verstiftbar nailable
nachtraglich
verklebbar
retro gluing after
assembly
	Außenkamme
External profile chamber
	Innenkammer
Internal profile chamber
	Ⅱ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B 807300
	Z914632
Z 917155
	Z 914295
	2xZ911049
	Z911187
	
	
	Z911956
	Z912316
	2xZ900023
	Z911187
	Z914709

	B 807310
	Z 914632 Z917155
	Z 914295
	2xZ911049
	Z911187
	
	
	Z911956
	Z 912316
	2xZ 900023
	Z911187
	Z914709

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 (
Q
)
	
	

	B 807300
	Z914632
	Z914641
	2xZ911513
	Z911187
	Z917306
	
	Z 914383
	
	2xZ914351
	Z911187
	Z914709

	B 807310
	Z914632
	28102
	2xZ911513
	Z 911187
	Z 917306
	
	Z 914383
	
	2xZ914351
	Z911187
	Z 914709





12


65 M IF Profile
65 M  IF  Profiles


10/2012


Lambda
Lambda






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/296110055120010050

image7.jpeg




image72.png




image73.jpeg
65

94

Optional bei Gehrungsverbindung:
Aussteifungswinkel Z 917155
in der Dichtungsaufnahme

piece Z 917155

(2914641)

| P

(2 917085)

33

45

16

= Optional bei Gehrungsverbindung:




image74.jpeg




image75.jpeg




image76.jpeg




image77.jpeg




image78.jpeg




image79.jpeg




image80.jpeg




image81.jpeg




image82.jpeg




image83.jpeg




image84.jpeg




image85.jpeg




image86.jpeg




image87.jpeg




image88.jpeg




image89.jpeg




image90.jpeg




image91.jpeg




image92.jpeg




image93.jpeg




image8.jpeg
00




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.png
LF;:[J




image12.png




image13.png
te




image14.png




image15.png




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg
102





image20.png




image21.png




image22.jpeg




image23.jpeg
32

77





image24.jpeg




image25.jpeg
22





image26.jpeg




image27.jpeg
16,

22





image28.jpeg




image1.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image2.jpeg
® o




image35.jpeg
65

Optional bei Gehrungsverbindung:
Aussteifungswinkel Z 917155

78

in der Dichtungsaufnahme

s ening piece Z 917155

45

33





image36.png




image37.jpeg
65

91.5

Optional bei Gehrungsverbindung:
Aussteifungswinkel Z 917155
in der Dichtungsaufnahme





image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image3.jpeg




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpeg




image48.jpeg




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.jpeg




image4.jpeg




image54.jpeg
50

Optional bei Gehrungsverbindung:
Aussteifungswinkel Z 917155
in der Dichtungsaufnahme

al at mitre jc

g piece Z 917155

45

38

232

15.8





image55.png




image56.jpeg
65

50

Gptional bel Gehrungsverbindung:
Aussteifungswinkel Z 917155

in der Dichtungsaufnahme
Optional tre joint:

Z 917155

45

23.2

15.8




image57.jpeg
Dlﬁ




image58.jpeg
"




image59.jpeg




image60.jpeg




image61.jpeg




image5.jpeg




image62.jpeg




image63.jpeg




image64.jpeg




image65.jpeg




image66.jpeg




image67.jpeg




image6.png




image68.jpeg
917400




image69.jpeg
,,,,,,




image70.jpeg




image71.jpeg
65

123

Optional bei Gehrungsverbindung:
Aussteifungswinkel Z 917155
in der Dichtungsaufnahme

) piece Z 9171

e

Optional bei Gehrungsverbindung:
Aussteifungswinkel Z 917155
in der Dichtungsaufnahme

pti t o

) piece Z 91715!

45

45





