温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 二极管半波整流时负载两端的直流电压等于()。
A. 0.75U2
B. U2
C. 0.45U2
D. 0.9U2
答案:C
2. 检查供电电源时在电源端子处测量电压是否在标准范围内下限不低于供电电压的(  )。
A. 110％
B. 85％
C. 75％
D. 60％
答案:B
3. GP－100C3型高频设备电路由工频电源输入电路.(  ).灯丝供电电路.测量电路.控制保护电路六部分组成。
A. 高频振荡电路
B. 低频振荡电路
C. 高压电源输入
D. 低压电源输入
答案:A
4. 检修工作需要挂接地线，可采用临时接地棒接地，接地棒在地面下的深度不得小于(  )。
A. 0.5m；
B. 0.6m；
C. 0.7m；
D. 0.8m；
答案:B
5. 下列高压电器中熄灭电弧的基本方法中不正确的是(  )。
A. 迅速拉长电弧
B. 吹弧
C. 使电弧固定在周围介质中
D. 将长弧分成几个短弧
答案:C
6. 高处作业的高度在(  )时，称为一级高处作业。
A. 2米以上
B. 2米至5米
C. 2米至7米
D. 7米以上
答案:B
7. 变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件(  )的相应标准列出。
A. 套管.分接开关.电流互感器.冷却装置
B. 套管.分接开关.避雷器.冷却装置
C. 避雷器.分接开关.电流互感器.冷却装置
D. 套管.避雷器.电流互感器.冷却装置
答案:A
8. 在保护接零系统中，零线上(  )装设熔断器。
A. 可以
B. 不允许
C. 随意
答案:B
9. 下列(  )属于基本安全用具。
A. 携带型接地线.临时遮栏
B. 绝缘手套.绝缘靴
C. 绝缘棒.绝缘夹钳
答案:C
10. 当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时，在接地点会(  )。
A. 产生一个高电压；
B. 通过很大的短路电流；
C. 通过正常负荷电流；
D. 通过电容电流。
答案:D
11. 分析和计算复杂电路的主要依据是(  )。
A. 欧姆定律
B. 基尔霍夫定律
C. 欧姆定律和基尔霍夫定律
D. 叠加原理
答案:C
12. 在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁间隔的遮栏上悬挂:(  )。
A. 禁止合闸，线路有人工作
B. 止步，高压危险
C. 禁止攀登，高压危险
D. 在此工作
答案:B
13. 人电击后危及生命的电流称为(  )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 致命电流
D. 不可摆脱电流
答案:C
14. 架空线路为公网及专线时，夜间巡视周期为(  )一次。
A. 每周
B. 每月
C. 每季
D. 每半年
答案:D
15. 熔断器在电动机的电路中起(  )保护作用。
A. 过载
B. 短路
C. 过载和短路
答案:B
16. 更换和检修用电设备时.最好的安全措施是(  )
A. 站在凳子上操作
B. 切断电源
C. 戴橡皮手套操作
答案:B
17. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。
A. 隔离开关
B. 断路器
C. 熔断器
答案:C
18. 在易燃.易爆危险场所，供电线路应采用(  )方式供电。
A. 单相三线制，三相五线制
B. 单相三线制，三相四线制
C. 单相两线制，三相五线制
答案:A
19. 关于380/220V市电系统，(  )说法是正确的。
A. 220V是相电压，380V是线电压
B. 220V是线电压，380V是相电压
C. 220V和380V都是相电压
答案:A
20. 交流电的相位反映了正弦量的变化过程，该相位指的是变化着的(  )。
A. 电角度
B. 电流
C. 相位差
D. 电动势
答案:A
21. “禁止攀登，高压危险!”的标志牌应制作为(  )。
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底红边黑字
D. 红底白边黑字
答案:C
22. 变压器的电源电压一般不得超过额定电压的(  )。
A. ±3％
B. ±5％
C. ±15％
答案:B
23. 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流(  )。
A. 等于零
B. 不等于零
C. 增大
答案:B
24. Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于( )MΩ。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
25. 触电伤员如神智清醒，应(  )。
A. 喝生理盐水
B. 慢慢活动
C. 就地平躺，严密观察
D. 打急救针　
答案:C
26. 从事特种作业人员必须年满(  )周岁。
A. 18
B. 20
C. 22
D. 24
答案:A
27. 当变压器充油或重新灌油后，空气可能进入变压器壳内，为防止变压器重瓦斯动作可(  )。
A. 解除重瓦斯保护
B. 解除轻瓦斯保护
C. 将重瓦斯保护切换至信号
D. 将重.轻瓦斯保护全都切除
答案:C
28. 单极型半导体器件是( )。
A. 二极管
B. 双极性二极管
C. 场效应管
答案:C
29. 在高土壤电阻率地区，可采用外引接地法.接地体延长法.深埋法等来降低(  )电阻。
A. 绝缘
B. 并联
C. 串联
D. 接地
答案:D
30. 接触器是一种自动的(  )。
A. 保护电器
B. 用电器
C. 继电器
D. 电磁开关
答案:D
31. 在380V低压系统中，接地电阻不应超过(  )Ω。
A. 4
B. 5
C. 6
D. 10
答案:C
32. 阻隔开关可拉.合35kV容量为(  )及以下的空载变压器。
A. 800kV
B. 1000kV
C. 3150kV
答案:B
33. (  )控制系统适用于精度要求不高的控制系统。
A. 闭环
B. 半闭环
C. 双闭环
D. 开环
答案:D
34. kyn28中置式开关柜的隔离车在运行中，可以( )。
A. 带负荷拉出
B. 短时通过短路电流
C. 带负荷推入
答案:B
35. 照明灯具的安装，开关应装在(  )上。
A. 零线；
B. 相线；
C. PE线；
D. 没有要求；
答案:B
36. 同一温度下，相同规格的四段等长导线，(  )导线的电阻值最小。
A. 银
B. 铜
C. 铝
D. 铁
答案:A
37. 关于某一类导体材料的电阻,( ),导体电阻越大。
A. 导体长度越长.截面积越大
B. 导体长度越长.截面积越小
C. 导体长度越短.截面积越小
答案:B
38. 操作票操作完毕后，(  )应向发令人报告操作任务的执行时间和执行情况。
A. 值班人员
B. 值长
C. 监护人
D. 操作人员
答案:C
39. 在一定的有功功率下，功率因数指示滞后，要提高电网的功率因数，就必须(  )。
A. 增大感性无功功率
B. 增大容性有功功率
C. 减小容性无功功率
D. 减小感性无功功率
答案:D
40. 在巡视检查中，发现有威胁人身安全的缺陷时，应采纳(  )或其他暂时性安全办法。
A. 陈述领导　　
B. 悉数停电　　
C. 悉数停电.部分停电
答案:C
41. (  )可用于操作高压跌落式熔断器.单极隔离开关及装设临时接地线等。
A. 绝緣手套
B. 绝缘鞋
C. 绝缘棒
答案:C
42. 测量500v以下设备的绝缘应选用(  )的摇表.
A. 2500v
B. 1000v
C. 5000v
答案:B
43. 对于接地电流56-10KV水发电机组，定子绕组单相接地采取(  )保护方式。
A. 用开口三角形电压互感器发出电压信号
B. 在三相电流互感器二次中性线上加装电流继电器
C. 用零序电流互感器
D. 无要求
答案:C
44. (  )仪表有固定的线圈，可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 机械式
答案:C
45. 防护栏杆应用安全立网封闭，或在栏杆底部设置高度不低于(  )的挡脚板。
A. 180mm
B. 179mm
C. 150mm
D. 120mm
答案:A
46. 负载功率是指电能转变为其它形式的能量的速率，即(  )。
A. P=EIt／t=EI
B. P=UIt／t=UI=I^2R=U^2／R
C. P=W／t
D. P=A／t
答案:B
47. "禁止攀登,高压危险!"的标志牌应制作为( )。
A. 白底红字
B. 红底白字
C. 白底红边黑字
答案:C
48. 三相电动机铭牌上标有“额外电压380V/220V,接法Y/△”，当电压为380V时，其接法为( )。
A. △接
B. Y接
C. ∏接
D. T接
答案:B
49. 建筑电工证有效期为多长时间？(  )
A. 5年
B. 6年
C. 7年
D. 8年
答案:B
50. 当电网频率是(  )HZ时，2极三相异步电动机的同步转速为3000r/min。
A. 50
B. 60
C. 100
答案:A
51. 配电站.开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于( )时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。
A. 2.8m
B. 2.5m
C. 2.6m
D. 2.7m
答案:B
52. 接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护( )。
A. 变配电设备
B. 房顶较大面积的建筑物
C. 高压输电线路
答案:C
53. 铁塔用于转角杆时，角度应不小于(  )。
A. 60°
B. 90°
C. 100°
D. 120°
答案:B
54. 母线的着色有统一规定，其中V相线的颜色规定为(  )。
A. 黄色
B. 绿色
C. 红色
D. 黑色
答案:B
55. 电缆的闪络性故障大多在预防性( )试验时发生。
A. 绝缘电阻
B. 耐压
C. 介质损耗角正切值
答案:B
56. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(  )mA·S时就有生命危险。
A. 16
B. 30
C. 50
答案:C
57. 下列(  )表示电流继电器。
A. KT
B. KS
C. KA
答案:C
58. 高压设备发生接地故障时，室外不得接近故障点( )以内。
A. 4m
B. 5m
C. 8m
答案:C
59. 电能表是测量( )用的仪器。
A. 电流
B. 电压
C. 电能
答案:C
60. 我国电缆产品的型号由大写的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。数字除标注电缆的一些参数外，还标注电缆的(  )。
A. 导体材料
B. 内护层材料
C. 绝缘材料
D. 外护层材料
答案:D
61. 一个功率为1KW的热水器，它在30分钟内耗电( )度。
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0.5
答案:D
62. 电气设备发生火灾时，应首先(  )。
A. 使用不导电灭火器进行扑救
B. 断开油开关或自动开关D.断开隔离开关
答案:B
63. 相对编号常用于(  )中。
A. 设备接线图
B. 屏面安置图
C. 归总式原理图
答案:A
64. 如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手
柄上悬挂( )的标志牌。
A. 止步，高压危险
B. 禁止合闸，线路有人工作
C. 在此工作
D. 可以合闸，注意安全
答案:B
65. 电桥法不适合测量电缆的( )故障点。
A. 相间短路
B. 低阻接地
C. 高阻接地
答案:C
66. 高压配电线路的电压损耗不应大于(  )％。
A. 5
B. ±7
C. ±10
D. 15
答案:A
67. 直流电动机如要实现反转，需要对调电柜电源的极性，其励磁电源的极性(  )。
A. 保持不变
B. 同时对调
C. 变与不变均可
答案:A
68. 电容器串联式每个电容器上的电荷量(  )。
A. 不相等
B. 相等
C. 不确定
D. 与该电容成反比
答案:B
69. 一只3欧电阻和一感抗为4欧的电感串联接在10V的交流电源上，则电感上的电压为(  )。
A. 57V
B. 10V
C. 8V
D. 4V
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