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[bookmark: _Toc52104850][bookmark: _Toc149735054][bookmark: _Toc208376357]一、建设工程根本情况
	工程名称
	浙江绿城幕墙开展新建工程

	建设单位
	浙江绿城幕墙开展

	法人代表
	钱晓亮
	联系人
	单利芬 

	通讯地址
	杭州市余杭区中泰街道石鸽社区9幢

	联系   
	88637800
	   
	——
	   
	311121

	建设地点
	杭州市余杭区中泰街道石鸽社区9幢

	立项部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	■新建 □扩建 □技改
	行业类别及代码
	C3412金属门窗制造

	占地面积
(平方米)
	6140
	绿化面积
(平方米)
	——

	总投资
(万元)
	180
	其中环保投资〔万元〕
	4
	环保投资占总投资比例
	2.22% 

	评价经费
(万元)
	——
	预期投产
日期
	2021.5

	1、工程由来
随着我国国民经济的高速开展和人民生活水平的不断提高，以及建筑师设计理念“人性之于建筑〞的提升，建筑物越来越向高层、高档、多功能方向开展。因此建筑幕墙、铝合金门窗等产品也必然向高新技术和多功能的方向开展，才能适应人们日渐增强的环保节能意识，满足市场对建筑幕墙、铝合金门窗的功能的需求。浙江绿城幕墙开展位于杭州市余杭区中泰街道石鸽社区9幢，投资180万元，购置铝型材双角数控超效切割锯、铝型材双轴仿形铣、铝角码型材自动锯、铝门窗液压挤角机等设备进行生产，工程投产后，到达年产8.16万平方米铝合金门窗、4.08万平方米幕墙的生产规模。
为了科学客观地评价工程建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据?中华人民共和国环境影响评价法?和?建设工程环境保护管理条例?中有关规定，本工程需进行环境影响评价。受建设单位委托，煤炭科学研究总院杭州环保研究院〔国环评证乙字第2021



	号〕承当了本工程的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、监测和资料收集等的根底上，根据环评技术导那么及其它有关文件，编制了本工程的环境影响报告表，并交由工程建设单位报请环保主管部门审批，以期为工程实施和管理提供参考依据。
2、建设内容
①建设地点：杭州市余杭区中泰街道石鸽社区9幢。
②建设内容及规模：本工程投资180万元，工程生产区域系通过杭州绿城铝业转租〔经房东杭州意之源实业同意〕，购置铝型材双角数控超效切割锯、铝型材双轴仿形铣、铝角码型材自动锯、铝门窗液压挤角机等设备进行生产，工程投产后，到达年产8.16万平方米铝合金门窗、4.08万平方米幕墙的生产规模。
3、主要生产设备
工程主要生产设备详见表1-1。
表1-1  主要生产设备清单
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	加工中心
	ARGO70RM
	台
	2

	2
	铝型材双角数控超效切割锯
	LJZ2-CNC-E500
	台
	2

	3
	铝型材双轴仿形铣
	LFX2-300*100
	台
	1

	4
	铝角码型材自动锯
	LJMJ-500PS
	台
	2

	5
	铝型材超效组合端面铣床
	LDX-350
	台
	1

	6
	铝型材立式可转组合冲床
	LLZC-50
	台
	2

	7
	铝门窗液压挤角机
	LJJ-120
	台
	2

	8
	铝门窗双头挤角机
	LJJZ2A-100*3500
	台
	1

	9
	塑料门窗玻璃压条锯
	SYJ03-1800
	台
	2

	10
	台式钻床
	Z406C
	台
	2

	11
	台式攻丝机
	SWJ-10
	台
	1

	12
	轻型台式砂轮机
	MQ3225
	台
	1

	13
	开式双柱可倾式压力机
	--
	台
	1

	14
	台式铣钻床
	--
	台
	1


4、产品方案
工程产品方案见表1-2。
表1-2 工程产品方案清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	铝合金门窗
	万平方米/年
	8.16

	2
	幕墙
	万平方米/年
	4.08


5、主要原辅材料
工程主要原辅材料用量详见表1-3。




	
表1-3  主要原辅材料消耗清单
	序号
	材料名称
	单位
	年用量
	备注

	1
	玻璃
	平方米
	80000
	--
	铝合金门窗

	2
	铝材
	吨
	960
	
	

	3
	钢材
	吨
	250
	
	

	4
	五金件
	吨
	11.4
	
	

	5
	玻璃胶
	支
	340
	净含量：300毫升/支
	

	6
	石材
	平方米
	114000
	--
	幕墙

	7
	玻璃
	平方米
	40000
	
	

	8
	钢材
	吨
	1400
	
	

	9
	玻璃胶
	支
	500
	净含量：300毫升/支
	

	10
	润滑油
	吨
	0.08
	--
	--


玻璃胶：本工程使用中性单组份硅酮玻璃胶，是一种单组份弹性脱酸型室温硫化硅酮密封胶，以硅橡胶为主体原料，参加补强剂、交联剂、抗氧剂、促进剂、增塑剂等，以先进的工艺合成的单组份室温硫化型〔RTV〕密封胶，耐大气老化性能好。可用于玻璃、陶瓷及铝合金、不含油质的木材、砖、瓷砖等一般建筑材料的密封，可用于防水。
玻璃胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料外表的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到204℃的情况下使用仍能保持持续有效，但温度高达218℃时，有效时间会缩短。
6、劳动定员及工作制度
本工程劳动定员60人，实行单班制生产工作制度，工作时间为8:00～17:00，年生产天数为300天，企业不设职工食堂及宿舍。
7、公用工程
⑴供水：本工程职工生活用水由余杭街道供水管网供应。
⑵排水：排水系统为雨污分流制，雨水流入当地市政雨水管道，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管道。
⑶供电：本工程用电电源由变电所供应。



	8、平面布置
工程生产办公场地系通过杭州绿城铝业转租〔经房东杭州意之源实业同意〕，建筑面积为6140m2，工程目前利用四层〔生产场地约950m2、办公〕及五层〔办公〕，其余目前为闲置。
杭州意之源实业厂区出入口设置在厂区东面〔偏北〕靠近杭泰北路一侧。本工程厂房位于杭州意之源实业厂区的北侧。工程工程周围环境示意图详见附图2，平面布置详见附图3。
与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 
工程生产办公场地系通过杭州绿城铝业转租〔经房东杭州意之源实业同意〕，利用空闲厂房作为生产场地，且工程属于新建工程，故无原有污染情况。
























[bookmark: _Toc52104851][bookmark: _Toc149735055][bookmark: _Toc208376360]二、建设工程所在地自然环境社会环境简况
	[bookmark: _Toc217286877]2.1自然环境简况〔地形、地貌、地质、气候等〕
地理位置
杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约63km，南北宽约30km，总面积约1220km2。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。
本工程位于杭州市余杭区中泰街道石鸽社区9幢，工程生产区域系通过杭州绿城铝业转租〔经房东杭州意之源实业同意〕，工程所在建筑为五层〔详见工程平面图〕，全部为本工程。
工程所在建筑东侧为杭泰北路、捷园纺织，南侧为房东用房〔杭州意之源实业厂房〕，西侧为杭州西湖真空设备厂，北侧为工业区道路、南湖农场。
工程具体位置详见附图1建设工程地理位置示意及环境空气质量监测点位图，周围环境概况见附图2建设工程周边环境及噪声监测点位示意图。
地形、地质及地貌
建设工程所在地余杭区，地处杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的过渡地带，大致以东苕溪一带为界，西部为山地丘陵区，东部为堆积平原区。地势走向从西北向东南倾斜，西北多山，海拔500米以上的山峰，大都集中于此。往东，沿北苕溪两岸，分布有较大面积的低丘岗地，海拔大多为20～30米。东部平原地势低平，以中部和东北部的京杭运河沿岸最低，海拔仅2～3米。东南部滩涂平原，地势又转高亢，海拔5～7米，余杭区域具有中山、低山、高丘、河谷平原、水网平原、河滩涂平原等多种地貌特征，其中平原面积占总面积的61.48%。
气候特征
余杭属亚热带南缘季风气候区，气候特征为温暖湿润，四季清楚，光照充足，雨量充分，降雨集中在5月至7月及8月至9月的台风季节。最冷为1月，平均气温在4℃左右；最热为7月，平均气温为28.7℃。年平均降雨量为1398.3mm，降水多年平均1150～1550mm之间，最高年为1620.0mm(1973年)，最小年为854.4mm〔1978年〕，年降水日130～145天，汛期总降水量≥900mm〔洪涝指标：月降水≥300mm



	〕。余杭以涝为主，十年一遇。根据气象局30年统计资料，主要气象参数见表2-1。
表2-1  主要气象要素一览表
	历年平均气压
	1011.5hPa

	年平均气温
	16.4℃

	极端最高气温
	39.9℃(1978年7月)

	极端最低气温
	-9.6℃(1969年2月)

	年无霜期
	220～270天

	年平均降水量
	1398.3mm

	月最大降水
	514.9mm(1954年5月)

	日最大降水量
	141.6mm(1945年5月)

	年总雨日
	140～70天

	年冰日
	39.5天

	年平均蒸发量
	1200～400mm

	冬季平均风速
	2.3m/s

	夏季平均风速
	2.2m/s

	年平均风速
	2.138m/s

	极大风速
	28
/s

	全年主导风向
	SSW(12.33%)

	全年次主导风向
	NW(10.89%)

	静风频
	15%


[bookmark: _Toc114730714]水文水系
东苕溪、京杭运河、上塘河、钱塘江是流经余杭县境的四大江河。因地形差异，分成东、西两个不同水系，西部水系为天然河流，以东苕溪为主干，支流众多，呈羽状形；东部水系多居人工开凿的河流，以京杭运河和上塘河为骨干，河港交错，湖泊棋布，呈网状形。钱塘江从东南边缘流过，它通过陡闸与内河沟通。
运河在余杭境内经肇和、云会、沾驾桥、宏石番、东塘、塘栖、塘南、五杭、博陆等10个乡镇。区境内全长31.27km，流域面积667.03km2。流域内年平均降水量8.545亿m3，年平均径流量3.39亿m3。河面宽60～70m。余杭区塘栖站水位97年年平均3.02m，最高4.84m，最低2.5m，98年年平均3.32m，最高4.11m，最低2.88m，99年最高水位5.45m。
[bookmark: _Toc217286878]2.2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)
余杭区概况
余杭是长江三角洲的圆心地，是“中华文明曙光〞——良渚文化的发祥地，素称“鱼米之乡，丝绸之府，花果之地，文化之邦〞



	。余杭区现辖塘栖、径山、瓶窑、黄湖、鸬鸟、百丈6个镇和临平·东湖、南苑、星桥、五常、乔司、运河、崇贤、仁和、良渚、闲林、余杭、仓前、中泰14个街道。区政府驻临平·东湖街道。根据杭州市总体规划，临平副城由临平·东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭经济开发区、钱江经济开发区、运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤镇组成，副城面积283.66平方公里。另有余杭、良渚、瓶窑3个组团式城镇〔街道〕。
2021年，面对日益严峻的国内外经济形势，余杭全区上下紧紧围绕“经济转型升级、城乡统筹开展、社会管理创新〞三大重任和“开展实体经济，打造产业余杭〞的目标要求，努力克服不利因素影响，兴实体、抓投入、调结构、促转型，全区经济运行呈现出“转稳趋好〞的开展态势。据初步核算，2021年，全区实现生产总值834.94亿元，按可比价计算，比上年增长10.1%。按户籍人口计算，人均GDP到达94499元，按2021年平均汇率折算为14970美元，综合实力再上新台阶。按三次产业分，第一产业实现增加值47.63亿元，增长2.8%；第二产业实现增加值420.51亿元，增长7.7%；第三产业实现增加值366.79亿元，增长14.1%。三次产业结构比例由上年的5.9：52.5：41.6调整为5.7：50.4：43.9，第三产业比重较上年提高了2.3个百分点。
中泰街道概况
中泰街道位于杭州西郊，距杭州市中心25公里，双向八车道城市快速通道直达，西南与临安、富阳两市接壤，东北与闲林、余杭两街道相毗邻，素有“苦竹之乡〞和“省级民族民间艺术〔竹笛〕之乡〞称号。街道下辖10个建制村、2个社区，户籍总人口2.51万人，区域总面积71.05平方公里。
2021年，中泰街道完成了国家级生态乡创立，成功申报“中国竹笛之乡〞冠名；重点推进了废弃矿山生态治理，两个区二轮重点整治村提升建设，进行集镇环境综合整治、加快配套工程建设，加大文化遗产保护力度，深化“清洁绿化文明健康〞行动，着力推进乡村旅游开展，加大产业工程建设力度等七项工作。全年实现财政总收入3.51亿元，增长14.0%；规模工业产值14.5亿元，增长15.3%，工业投资2.36亿元，增长60.1%；合同外资1500万美元，到帐外资1008万美元，自营出口2089万美元，增长33.7%。
2021年，中泰街道将以“城市化建街、生态立街、开展富街、和谐兴街〞为开展思路，做好“一山一湖一城一乡〞文章，全面构建民富乡殷、和谐精致新中泰。
工程拟建地生态环境功能区划



	本工程位于杭州市余杭区中泰街道石鸽社区9幢，根据?余杭区生态环境功能区规划〔修编〕?，本工程所在地位于“南湖新城建设生态环境功能小区〞，生态功能区编号Ⅰ1-20210D13，属于优化准入区。详见表2-2。
表2-2南湖新城建设生态环境功能小区概况
	一、功能属性
	[bookmark: _Toc286450407]小区序号 52
	小区名称
	南湖新城建设生态环境功能小区

	
	准入类型
	优化准入区
	小区编号
	Ⅱ1-20210D13

	
	主要生态环境敏感类型
	中度敏感

	
	生态效劳功能特征重要性
	一般地区

	二、地理信息
	小区面积
	3.49平方公里
	涉及乡镇
	余杭街道、中泰街道

	
	根本情况
	位于余杭街道和中泰街道交界处，小区北侧为南湖滞洪区、南侧紧依杭徽高速〔02省道〕。

	三、环境特征
	水环境质量目标
	苕溪流域：?地表水环境质量标准?〔GB3838-2002〕Ⅲ类水质
*依据?浙江省水环境功能区、水环境功能区划分方案?〔2006〕。

	
	大气环境质量目标
	?环境空气质量标准?〔GB3095-1996〕二级标准

	
	生态环境质量现状
	根据2021全年水环境质量监测数据，苕溪流域为Ⅲ类水质。

	
	特殊保护目标
	南湖滞洪区

	四、产业导向和环保准入
	小区定位
	休闲旅游和居住新城

	
	产业定位
	鼓励产业为休闲旅游、房地产业。

	
	主导行业的环保准入门槛
	建设工程应符合?浙江省建设工程环境保护管理方法?〔2021〕。禁止开展?浙江省工业污染工程〔产品、工艺〕禁止和限制开展目录〔第一批〕?和?杭州市产业开展导向目录?中规定的禁止类和限制类产业工程。
依据?杭州市2021年产业开展导向目录与空间布局指引?〔杭政办函〔2021〕224号〕，主导行业的准入门槛如下：
旅游休闲。全员劳动生产率≥5万元/人。
房地产业。全员劳动生产率≥50万元/人。

	五、污染控制
	主要污染源
	〔近期〕农业面源，农村安置点的生活污染源；
〔远期〕集中式生活污染。

	
	截污纳管
	小区采取雨污分流制，进入余杭污水处理系统。

	
	主要污染物总量控制
	环境功能未实现达标前，新、改、扩建工程需新增污染物排放量的，小区按照1:1.5替代同类污染物量。功能小区环境功能实现整体达标后，建设工程需新增污染物排放量的，小区按照1:1替代同类污染物排放量。

	
	主要污染控制措施
	水污染控制：采取雨污分流制，建设污水管网，将小区内工业污染物送至良渚污水处理系统后达标排放。
大气污染控制：依据?余杭区实施禁止销售使用高污染燃料区域工作方案?〔余政办〔2007〕224号〕执行禁燃区管理要求。

	六、环保执法
	环保执法重点
	严格休闲旅游工程准入条件，必须建设配套的污水处理设施，实行垃圾清运。

	
	区域环境管理重点
	农村分散生活污水集中处理；
新城生活污水集中收集处理；
休闲旅游工程污染情况〔对南湖的影响〕。


本工程从事铝合金门窗、幕墙的的生产制造，属金属门窗制造，



	工程位于杭州市余杭区中泰街道石鸽社区9幢，工程符合?浙江省建设工程环境保护管理方法?〔2021〕，不属于禁止开展?浙江省工业污染工程〔产品、工艺〕禁止和限制开展目录〔第一批〕?和?杭州市产业开展导向目录?中规定的禁止类和限制类产业工程，符合余杭区生态环境功能规划要求。
[bookmark: _Toc113591079][bookmark: _Toc192315896][bookmark: _Toc201247313][bookmark: _Toc223339494]2.2.4区域污水处理工程介绍
余杭组团污水处理厂位于余杭镇金星村，位于东西大道西侧，余杭塘河南侧，余杭工业城三期区块的东北侧。污水处理厂建设与运营管理属于BOT工程(委托同济大学)。该污水处理厂分三期建设：一期工程设计处理规模为3万t/d；二期工程扩建3.0万t/d，目前已建成投运；三期工程再扩建6.0万t/d，到2021年建成，最终到达12万t/d的处理规模。
余杭组团污水处理厂效劳面积83.37km2，范围为余杭镇、仓前镇、中泰乡、闲林镇、五常开发区，处理工艺采用DE氧化沟法，经二级处理达标后排放。余杭组团污水处理厂建设总规模12万t/d，一期建设规模3万t/d，共有183km管线和9座提升泵站组成。目前余杭组团污水处理厂主体工程已完工并投入使用。
工程污水进入余杭组团污水处理厂处理后，出水水质执行GB18918-2002?城镇污水处理厂污染物排放标准?一级标准A标准排入余杭塘河。
















[bookmark: _Toc52104852][bookmark: _Toc149735056][bookmark: _Toc208376363]三、环境质量状况
	[bookmark: _Toc217286880]3.1建设工程拟建地区域环境质量现状及主要环境问题
水环境质量现状
本工程所在地周边主要地表水体为蒋家潭港，属南苕溪支流，根据?浙江省水功能区、水环境功能区划分方案?〔2006〕，执行GB3838-2002?地表水环境质量标准?Ⅱ类水质标准。
为了解工程所在区域的水环境质量现状，本次环评采用杭州市余杭区环境监测站提供的南苕溪汪家埠自动监测站2013年4月15日的常规监测数据进行评价，监测结果见表3-1。
表3-1  水环境质量监测结果
	监测断面
	采样时间
	监测结果(单位：mg/L，除pH外)

	
	
	pH
	DO
	CODMn
	NH3-N
	TP

	南苕溪汪家埠
自动监测站
	
	8.74
	9.28
	2.88
	0.054
	0.075

	
	Ⅰ类标准
	6～9
	≥7.5
	≤2
	≤0.15
	≤0.02

	
	Ⅱ类标准
	
	≥6
	≤4
	≤0.5
	≤0.1

	
	Ⅲ类标准
	
	≥5
	≤6
	≤1.0
	≤0.2

	
	水质类别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	水质总体
	Ⅱ


从表3-1可以看出，监测期间内，南苕溪汪家埠断面水质pH、DO、NH3-N为Ⅰ类，CODMn、TP为Ⅱ类，水质总体为Ⅱ类，符合GB3838-2002?地表水环境质量标准?Ⅱ类水质标准，本工程所在区域水环境质量现状良好。
大气环境质量现状
[bookmark: _Toc74489987][bookmark: _Toc89232732][bookmark: _Toc90088504][bookmark: _Toc90312312][bookmark: _Toc91399139][bookmark: _Toc97609997][bookmark: _Toc98146031]本环评不作环境空气质量现状监测，参考杭州市余杭区环境监测站于2021年对余杭街道空气自动站大气环境进行监测的监测数据。
1．监测工程
SO2、NO2、PM10。
2．监测点布设
测点的具体位置见附图6。
3．监测结果及分析
环境空气现状监测统计结果见表3-2。
[bookmark: _Ref288642283]表3-2   环境空气常规污染物现状监测结果  单位：mg/m3



		地点
	监测日期
	SO2(mg/m3)
	NO2(mg/m3)
	PM10(mg/m3)

	余杭街道空气自动站
	
	0.016
	0.058
	0.062

	
	
	0.022
	0.041
	0.075

	
	
	0.018
	0.058
	0.074

	
	
	0.019
	0.05
	0.081

	
	
	0.018
	0.071
	0.083

	
	
	0.025
	0.034
	0.101

	
	
	0.03
	0.05
	0.062

	二级标准值
	0.5(小时)
	0.2(小时)
	0.15(日均)

	监测期最大浓度
	0.03
	0.071
	0.101

	最大单因子污染指数
	0.06
	0.355
	0.224


根据监测结果可知，监测期间内，工程所在区域附近断面SO2、NO2、PM10等常规污染因子均能够到达GB3095-2021?环境空气质量标准?标准要求。工程所在区域整体空气环境质量较好。
声环境质量现状 
①测点布置
为了解工程所在区域的声环境质量现状，在工程所在地设置了4个测点进行监测，具体监测点位见附图2。
②监测时间与频次
2014年2月20日昼间一次。
③监测方法
执行GB3096-2021?声环境质量标准?中的有关规定进行。
④监测仪器和数据处理
监测仪器采用AWA6218B型声级计。在每一个测点，每隔0.01分钟仪器自动采样一次，连续采样20分钟，经仪器自动处理数据后，显示记录监测值。
⑤监测结果
监测结果统计见表3-5。执行标准参照GB3096-2021?声环境质量标准?，评价方法采用监测值中的Leq与标准值比拟法进行评价。
表3-3 噪声监测结果    单位：dB(A)
	序号
	测点位置
	距离厂界m
	昼间
	备  注

	1#
	东厂界
	1
	55.6
	四周场界执行2类：昼间≤60dB、夜间≤50dB

	2#
	南厂界
	1
	52.1
	






		3#
	西厂界
	1
	51.4
	

	4#
	北厂界
	1
	51.3
	


根据噪声现场监测结果可以得知，四周场界声环境质量符合GB3096-2021?声环境质量标准?中的2类，由于工程夜间不生产，故不作夜间声环境监测。
[bookmark: _Toc217286881]3.2主要环境保护目标
根据区域环境功能特征及建设工程地理位置，确定本工程环境保护目标如下：
〔1〕本工程所在地周边主要地表水体为蒋家潭港，属南苕溪支流，汇入口处于南苕溪汪家埠至中洪河段。根据?浙江省水功能区、水环境功能区划分方案?〔2006〕，南苕溪〔苕溪12〕中洪至余杭镇范围为饮用水水源一级级保护区。
根据?关于调整临余公路中洪至余杭镇区段水环境功能区划的复函?〔浙环函[2021]15号〕内容，“同意对临余公路中洪至余杭镇区段水环境功能区进行适当的调整，具体意见为：南苕溪中洪至余杭镇区段的水功能区不做调整。水环境功能、水质目标和水域范围保持不变，陆域进行适当调整。即将南苕溪“中洪〞—“余杭镇〞北侧沿岸纵深100米至2000米陆域范围由原来的“一级饮用水源保护区〞调整为“二级饮用水源保护区〞。水质目标不变，仍然执行Ⅱ类水质标准〞。南苕溪中洪至余杭镇区段南侧陆域保护范围为南至泄洪塘坝，工程位于南苕溪南侧，距离南苕溪约2.3km，同时本工程距蒋家潭港〔南苕溪支流〕0.53km，不在饮用水水源保护区内。
〔2〕区域噪声环境质量应符合GB3096-2021?声环境质量标准?2类声环境功能区标准；
〔3〕工程所在地声环境保护级别按?声环境质量标准?〔GB3096-2021〕中2类标准进行控制。
环境保护目标根本情况见表3-4。
表3-4  工程周边环境保护目标
	环境
要素
	保护对象
	方位
	与厂界最近距离(m)
	规模
	保护级别

	空气
	石鸽社区住户
	S
	660
	住户约20户
	空气环境二级
声环境2类

	水
	蒋家潭港
	E
	530
	宽约20~60m，农业、工业用水区
	水环境
Ⅱ类







[bookmark: _Toc52104853][bookmark: _Toc149735057][bookmark: _Toc208376366]四、评价适用标准
	环境质量标准
	[bookmark: _Toc217286883]4.1环境质量评价标准
环境空气
根据余杭区环境空气质量功能区分类，本工程所在区域属二类区，常规污染物执行GB3095-2021?环境空气质量标准?中的二级标准。详见表4-1。
表4-1   环境空气相关质量标准
	序号
	污染物
	标  准  值
	标准

	
	
	一次或小时浓度
	日 平 均
	

	1
	SO2
	0.50
	0.15
	GB3095-2021
单位：mg/m3

	2
	NO2
	0.20
	0.08
	

	3
	NOX
	0.25
	0.10
	

	4
	PM10
	——
	0.15
	

	5
	TSP
	——
	0.30
	


水环境
根据?浙江省水功能区水环境功能区划分方案?〔浙政办发[2005]109号文〕，工程附近水体南苕溪水环境保护级别按GB3838-2002?地表水环境质量标准?中Ⅱ类标准进行控制。具体标准值见表4-2。
表4-2  GB3838-2002?地表水环境质量标准?
	序号
	污染物
	Ⅱ类标准值〔除pH外，mg/L〕

	1
	pH
	6～9

	2
	DO        ≥
	6.0

	3
	CODMn       ≤
	4.0

	4
	CODcr     ≤
	15

	5
	BOD5         ≤
	3.0

	6
	NH3-N      ≤
	0.5

	7
	总磷        ≤
	0.1

	8
	石油类      ≤
	0.05


声环境
本工程四周厂界环境执行GB3096-2021?声环境质量标准?中的2类声环境功能区标准。具体见表4-3。
4-3  GB3096-2021?声环境质量标准?  单位：dB(A)
	类   别
	昼间

	2类
	60






	污染物排放标准
	[bookmark: _Toc217286884]4.2污染物排放标准
废水
本工程生活废污水经化粪池预处理后纳入污水管网，送至余杭污水处理厂进行集中处理后达标排放。工程废水接管标准执行GB8978-1996?污水综合排放标准?三级标准，余杭污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002?城镇污水处理厂污染物排放标准?一级A标准。
表4-4   GB8978-1996?污水综合排放标准?  单位：mg/L〔除pH〕
	污染物
	pH
	SS
	BOD5
	CODCr
	NH3-N

	三级标准
	6～9
	400
	300
	500
	35*

	一级A标准
	6～9
	10
	10
	50
	8


注：*——NH3-N无三级排放标准，执行DB33/887-2021?工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值?
废气
工程粉尘排放执行GB16297-1996?大气污染物综合排放标准?新污染源二级标准，体标准值详见表4-5。
表4-5  GB16297-1996?大气污染物综合排放标准?
	污染物
	最高允许排放浓度 (mg/m3)
	最高允许排放速率〔kg/h〕
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	
	排气筒高度(m)
	二级
	监控点
	浓度mg/m3
	

	颗粒物
	120
	15
	305
	周界外浓度
最高点
	1
	GB16297-1996


噪声
本工程拟建地四周厂界环境执行?工业企业厂界环境噪声排放标准?〔GB12348-2021〕声环境功能区标准中的2类声环境功能区标准。详见4-6。
表4-6  GB12348-2021?工业企业厂界环境噪声排放标准?单位：dB(A)
	类   别
	昼间

	2类
	60








以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/298102032007006042

