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机械设计题库
第一章
机械设计中推广三化，它是指标准化、系列化和（	通用化）。
机械设计的基本要求是：能实现预定功能，满足可靠性和（经济	）性要求（操作方便、工作安全和造型美观、减少污染	）
设计计算准则主要包括：强度准则、（刚度）准则、耐磨性准则、散热性准则和可靠性准则。零件的工作能力是指零件在一定的工作条件下抵抗可能出现的（失效	）的能力。
1. [image: ]零件的压强 p 不大于零件的许用压强[ p]: p ≤[ p] 是	C	准则的表达式。

A	强度	B	刚度	C	耐磨性	D	韧性
2. [image: ]零件常见的失效形式是	A	、表面失效、过量变形和破坏正常工作条件引起的失效。

A	断裂	B	磨损	C	扭曲	D	弯曲
3. [image: ]由于接触应力作用而产生的磨损称为	C	磨损。

A	粘着	B	腐蚀	C	疲劳	D	接触
4. [image: ]B	是指在不同规模的同类产品或不同类产品中采用同一结构和尺寸的零件、部件。

A	标准化	B	通用化	C	系列化	D	专门化
5. [image: ]强度可分为整体强度为	B	强度。

A	局部	B	表面	C	接触	D	摩擦
6. 压溃是属于过量变形的失效形式。答案. 错误
7. 机械设计中的标准化、系列化、通用化的目的主要是为了提高经济效益和保证产品质量。答案. 正确
8. 机械设计一定是开发创造新机械。答案. 错误
9. 强度是零件应满足的基本要求。答案. 正确
第二章
1.  	C	主要用于速度低、载荷大、不需要经常加油、使用要求不高或灰尘较多。

A	润滑油	B	气体、固体润滑剂	C	润滑脂	D	液体润滑剂
2. [image: ]A	是指润滑脂的稠度。
A	锥入度	B	滴点	C	耐水性	D	耐热性
3. 在两物体接触区产生阻碍运动并消耗能量的现象称为 	B	。

A	摩擦	B	磨损	C	粘着	D	损耗
4. [image: ]A	润滑脂的耐水性强，耐热性差。

A	钙基	B	钠基	C	锂基	D	钾基
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1. [image: ]B	密封分为接触式、非接触式两种。

A	静	B	动	C	绝热	D	绝缘
6.
[image: ]润滑油最主要的一项物理性能指标为	A	。
A	粘度	B	凝点	C	闪点	D	沸点
7. [image: ]在低速、重载、高温、间隙大的情况下，应选用粘度	B	的润滑油。

A	小	B	大	C	零	D	适中
8. 应严格禁止出现边界摩擦。答案. 错误
9. 润滑油的粘度随温度的升高而降低。答案. 正确
10. 粘度愈大，内摩擦阻力就愈大，液体的流动性就愈差。答案. 正确
11. 润滑油的粘度随压强的升高而降低。答案. 错误
第七章
1. 单线螺纹的螺距	导程。

A	等于	B	大于	C	小于	D	与导程无关

答案. A
2. [image: ]同一螺栓组的螺栓即使受力不同， 一般应采用相同的材料和尺寸， 其原因是		。
A	便于装配	B	为了外形美观	C	使结合面受力均匀	D	减少摩损答案. A
3. [image: ]螺纹的危险截面应在	上。
A	大径	B	小径	C	中径	D	直径答案. B
4. [image: ]管螺纹的公称直径是指	。
A	螺纹内径	B	螺纹外径	C	管子内径	D	管子外径答案. C
5. [image: ]对顶螺母属于	防松。
A	机械	B	摩擦	C	不可拆	D	可拆答案. A
6. [image: ]连接用的螺纹，必须满足	条件。
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A	不自锁	B	传力	C	自锁	D	传递扭矩

答案. C
7. 联接螺纹要求自锁性好，传动螺纹要求	。
A	平稳性	B	效率高	C	螺距大	D	螺距小答案. B
8. 用于联接的螺纹，其牙形为	。
A	矩形	B	三角形	C	锯齿形	D	梯形答案. B
9. 螺纹的标准是以	为准。
A	大径	B	中径	C	小径	D	直径答案. A
10. 采用凸台或沉头座其目的为	。

A	便于放置垫圈	B	避免螺栓受弯曲力矩
C	减少支承面的挤压应力	D	增加支承面的挤压应力

答案. B
11. 螺旋传动中，螺杆一定是主动件。答案. 错误
12. 联接螺纹大多采用多线的梯形螺纹。答案. 错误
13. 
同一直径的螺纹按螺旋线数不同，可分为粗牙和细牙两种。答案. 错误
14. 
机床上的丝杠，所采用的螺纹为矩形的。答案. 正确
15. 多线螺纹没有自锁性能。答案. 正确
16. 弹簧垫圈和对顶螺母都属于机械防松。答案. 正确
17. 螺栓的标准尺寸为中径。答案. 错误
18. 三角螺纹具有较好的自锁性能，在振动或交变载荷作用下不需要防松。答案. 错误
您的答案第八章
1. [image: ]弹性滑动是	避免。
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A	不可	B	可以	C	不一定	D	部分

答案. A
2. 带传动是依靠	来传递运动和动力的。

A	主轴的动力	B	带与带轮之间的摩擦力
C	主动轮上的转矩	D	从动轮上的转矩

答案. B
3. 带传动工作时，主动轮圆周速度v 是	带速。

1


A	＞	B	＜	C	＝	D	远远小于

答案. A
4. [image: ]V 带轮的最小直径取决于	。
A	带的速度	B	带的型号	C	传动比	D	带的长度答案. B
5. [image: ]带传动的最大应力值发生在	。
A	进入从动轮	B	退出主动轮	C	进入主动轮	D	退出从动轮答案. C
6. 带传动不能保证精确的传动比是由于	。
A	带的弹性滑动	B	打滑	C	带容易磨损和变形	D	包角过大答案. A
7. 带传动的打滑	。

A	沿大轮先发生	B	沿小轮先发生
C	沿两轮同时发生	D	只有沿大轮发生

答案. B
8. [image: ]带传动在水平安装时，将松边置于上方的目的是	。
A	便于安装	B	使包角增大	C	减少弹性滑动	D	增加平稳性答案. B
9. [image: ]普通 V 带的公称长度为	长度。
A	外周	B	内周	C	基准	D	公称答案. C
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10. [image: ]带的工作应力是作	变化。
A	周期	B	无规律	C	不一定	D	间歇性答案. A
11. V 带底面与带轮槽底面是接触的。答案. 错误
12. 带传动传动比不能严格保持不变，其原因是容易发生打滑。答案. 错误
13. V 带传动的计算直径为带轮的外径。答案. 错误
14. V 带轮的材料选用，与带轮传动的圆周速度无关。答案. 错误
15. 限制小轮的直径，其目的是增加包角。答案. 错误
16. 带轮的轮槽角应小于 V 带横截面楔角。答案. 正确
17. 带传动使用张紧轮后，可使传动能力加强。答案. 正确
18. V 带的公称尺寸为带的内周长度。答案. 错误
19. V 带传动不能用于交叉传动之中。答案. 正确
20. V 带传动要求包角1  120? 。答案. 错误
第九章
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1. 当
1

 恒值时，链条的移速  是	。
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A	变值	B	恒值	C	不一定	D	零

答案. A
2. 滚子链链条的主要参数是	。
A	链节距	B	锁轴的直径	C	链板的厚度	D	传动比答案. A
3. 链传动作用在轴上的力比带传动小，其主要原因是	。

A	链条的离心力	B	啮合时无需很大的初拉力
C	在传递相同功率时，圆周力小	D	在传递相同功率时，圆周力大

答案. B
4. [image: ]链节数尽量采用	。
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A	偶数	B	奇数	C	大数	D	小数答案. A
5. [image: ]链传动的轴线必须	。
A	平行	B	相交成一定角度	C	成直角交错	D	成税角交错答案. A
6. [image: ]当v	0.6m/s时，链条的主要失效形式为	。
A	磨损	B	静力拉断	C	疲劳破坏	D	断裂答案. C
7. 链传动能得到准确的瞬时传动比。
答案. 错误
8. 当链条的链节数为奇数时，必须采用过渡链节来连接。答案. 正确
9. 链传动在布置时，链条应使紧边在上，松边在下。答案. 正确
10. 链传动的中心距一般设计成可调节的。答案. 正确
第十章
1. [image: ]标准规定的压力角应在	上。
A	齿根圆	B	基圆	C	分度圆	D	齿顶圆答案. C
2. [image: ]渐开线齿轮连续传动条件为：重合度ε	。

A	＞1	B	＜1	C	＞0	D	=0

答案. A
3. [image: ]直齿圆锥齿轮的标准模数规定在	分度圆上。
A	小端	B	大端	C	法面	D	端面答案. B
4. [image: ]齿面点蚀多半发生在	。
A	齿顶附近	B	齿根附近	C	节点附近	D	基圆附近答案. C
5. [image: ]用展成法加工标准齿轮，刀具节线与齿轮分离圆	。
A	相切	B	相割	C	相离	D	相交答案. A
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6. [image: ]形成渐开线的圆称为	。
A	齿顶圆	B	基圆	C	分度圆	D	齿根圆答案. B
7. [image: ]齿轮传动的瞬时传动比是	。
A	变化	B	恒定	C	可调	D	周期性变化答案. B
8. [image: ]选择齿轮传动平稳性精度等级时，主要依据是	。
A	传递的功率	B	转速	C	圆周速度	D	传递的力答案. C
9. [image: ]标准渐开线齿分度圆以外的齿廓压力角	20°。
A	＞	B	＜	C	＝	D	远远小于答案. A
10. [image: ]斜齿圆柱齿轮正确啮合条件为 m 、α 相同外还有	。
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)答案. B
11. [image: ]闭式软齿面常见的失效形式有	。
A	点蚀	B	磨损	C	胶合	D	断裂答案. A
12. [image: ]标准齿轮在标准安装条件下，其分度圆与节圆应	。

A	不重合	B	重合	C	相交	D	相切

答案. B
13. [image: ]一 对 啮 合 齿 轮 ， 使 小 齿 轮 齿 宽 略 大 于 大 齿 轮 齿 宽 的 目 的是		。


	A	提高小齿轮齿根弯曲强度
	B
	补偿安装误差，保证全齿宽接触

	C	减小小齿轮载荷分布不均
	D
	减小小齿轮齿根弯曲强度



答案. B
14. 斜齿轮的标准模数取在	内。

A	法面	B	端面	C	基圆	D	分度圆
[image: ] (
.
)
[image: ] (
.
)

 (
.
)
 (
.
)

答案. A
15. [image: ]为了提高轮齿齿根弯曲强度应	。

A	增大模数	B	增加齿数	C	增大分度圆直径	D	减小模数答案. A
16. [image: ]主、从动轮轮面上的接触应力是	。

A		 	B		 	C		 	D	零
H1	H2	H1	H2	H1	H2


答案. C
17. 齿轮传动中，齿根弯曲应力的大小与材料无关，但疲劳强度的高低却与材料有关。答案. 正确
18. 锥齿轮只能用来传递两正交轴之间的运动和动力。答案. 错误
19. 当模数一定时，齿数越少，齿轮的几何尺寸越大，齿形的渐开线曲率越大，齿廓曲线越平直。
答案. 错误
20. 齿轮模数越大，其齿形系数也越大。答案. 错误
21. 直齿圆柱齿轮可用于高速大功率的平稳传动。答案. 错误
22. 锥齿轮的标准值取在中部。答案. 错误
23. 采用标准压力角和标准模数的齿轮不一定要标准齿轮。答案. 正确
24. 在展成法加工中，采用一种模数的齿轮滚刀，能加工不同齿数的齿轮。答案. 正确
25. 一对齿轮传动中，其中许用接触应力小的那个齿轮的齿面接触疲劳强度低。答案. 正确
26. 直齿圆柱齿轮传动，若a  a ，二齿轮一定是标准齿轮。答案. 错误
27. 在标准齿轮，标准安装条件下，齿轮传动为无侧隙传动。答案. 正确
28. 轮齿弯曲应力的脉动变化，将可能导致轮齿齿面点蚀。答案. 错误
第十一章
1. 蜗轮常用材料为	。
A	青铜	B	碳钢	C	铸钢	D	黄铜答案. A
2. 在蜗轮齿数不变情况下，蜗杆头数	则传动比大。

A	少	B	多	C	零	D	偶数
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答案. A
3. [image: ]闭式蜗杆传动的主要失效形式为	。
A	疲劳点蚀和胶合	B	疲劳折断	C	磨损与折断	D	断裂答案. A
4. [image: ]蜗杆传动是以	平面在为准进行各种几何尺寸计算。
A	中间平面	B	法面	C	端面	D	外部平面答案. A
5. [image: ]一般蜗杆传动是	自锁作用。
A	具有	B	不具有	C	有时具有	D	有时不具有答案. A
6. [image: ]蜗杆传动中，蜗杆的	模数和蜗轮的端面模数相等，并为标准值。
A	轴向	B	端面	C	法向	D	标准答案. A
7. [image: ]阿基米德蜗杆的轴向剖面内的齿形为	。
A	渐开线	B	直线形	C	曲线	D	圆形答案. B
8. [image: ]具有自锁性能的蜗杆传动，其最大效率小于	。

A	0.9	B	0.5	C	0.2	D	1

答案. B
9. 在中间平面内，蜗杆传动为齿轮、齿条传动。答案. 正确
10. 蜗杆的旋向和蜗轮的旋向必须相反。答案. 错误
11. 蜗杆传动的效率与蜗轮的齿数有关。答案. 错误
12. 多头蜗杆传动效率高。答案. 正确
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13. 蜗杆传动的传动比为i	z
2
答案. 正确
14. 

/ z 。
1
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蜗杆的端面模数和蜗轮的端面模数相等，且为标准值。答案. 错误
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15. 蜗杆分度圆直径计算公式为d
1

mgz 。
1
[image: ] (
.
)
[image: ] (
.
)

 (
.
)
 (
.
)
答案. 错误
16. 闭式传动必须做热平衡计算。答案. 正确
第十二章
1. [image: ]传递平行轴运动的轮系，若外啮合齿轮为偶数对时，首末两轮转向	。
A	相同	B	相反	C	有时相同	D	有时相反答案. A
2. [image: ]轮系中应用惰轮可	。
A	变速	B	变向	C	改变传动比	D	改变功率答案. B
3. [image: ]为了获得大的传动比，可采用	。
A	行星轮系	B	减速器	C	固定轮系	D	惰轮答案. A
4.
[image: ]简单行星齿轮系的自由度数为	。
A	二个	B	一个	C	不变	D	零答案. B
5. 惰轮可以改变轮系的传动比。
答案. 错误
6. 定轴轮系的传动比，等于该轮系的所有从动齿轮数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积之比。答案. 正确
7. 行星轮系可获得大的传动比。答案. 正确
8. 轮系可以实现变速和变向要求。答案. 正确
第二章
机器发生磨损失效是处于（	剧烈	）磨损阶段。

润滑油在金属表面形成边界膜时，处于（ 边界	）摩擦状态。载荷小时，宜选用粘度较（ 小 ）的润滑油。
钠基润滑脂较钙基润滑脂有较高的耐（热	）性。

提高耐磨性的主要工艺措施有提高表面（硬度 ），降低表面粗糙度和改善润滑条件。
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运动物体的接触表面间的摩擦状态有（干摩擦	）、（	边界摩擦	）、（流体摩擦	）、
（	混合摩擦	）等四种。

接触疲劳磨损是由于接触应力超过（接触疲劳	）极限。

简答题
润滑油的主要的物理性能指标是什么？我国润滑油的牌号是什么粘度来标定的？
润滑油的主要的物理性能指标是粘度，还有倾点、闪点、燃点和油性。我国润滑油的牌号是按运动粘度标定的。

在实践中，经常出现的混合摩擦的特点是什么？
混合摩擦是处于干摩擦，液体摩擦和边界摩擦的混合状态。两摩擦面之间有润滑油存在，并且在摩擦表面上形成润滑油膜。但局部油膜破裂，局部金属直接接触。

按磨损机理的不同，磨损有哪几种类型？
磨损一般分为磨粒磨损；疲劳磨损（点蚀）粘着磨损，粘着磨损；腐蚀磨损。

哪种磨损阶段对传动件是有益的？为什么？
跑合性磨损阶段对传动件是有益的。由于新加工的零件表面有尖峰，尖峰易于磨平，摩擦表面的尖峰高度减少，峰顶半径增大，有利于增大接触面积，降低磨损速度。

如何选择适当的润滑剂？
润滑剂选择的基本原则是：在低速、重载、高温和间隙大的情况下，选用粘度较大的润滑油； 而在高速，轻载，低温和间隙小的情况下，应选用粘度较小的润滑油。在低速、重载使用要求不高或灰尘较多的场合，可选用润滑脂润滑。在高温、高压、防止污染、一般润滑剂不适用的场合， 可用气体、固体润滑剂。

稀油润滑的润滑方法有哪些？
稀油润滑的方法有：人工用油壶；油枪给油润滑；油杯滴油润滑；浸油（油浴）润滑；溅油润滑；油绳，油垫润滑，油环，油链润滑；喷油润滑，油雾润滑。

接触式密封中常用的密封件有哪些？
常用的接触式密封件有：各种类型的橡胶密封圈、毡圈、端面密封装置。

非接触式密封是如何实现密封的？
非接触式密封有隙缝密封，它是在轴与轴承盖的环形槽中充填润滑脂起密封效果。曲路密封是在旋转的和固定的密封件之间的曲折的隙缝中填入润滑脂，起密封效果。

润滑剂的作用是什么？常用的润滑剂有几种？
润滑剂的作用很重要。有减小摩擦系数，提高机械效率，减轻磨损，延长零件的寿命；同时还可起到冷却，防尘，吸振的作用。
常用的润滑剂有润滑油、润滑脂、固体润滑剂（石墨、二硫化钼），气体润滑剂（空气，氢气，水蒸气）。


第七章
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填空题
受拉螺栓联接中危险截面取为（小径处横截面	）。

常用的螺纹牙形有（	）、（	）、（	）、（	）等几种，用于联接的螺纹为（	） 牙形，用于传动的为（梯形）牙形。
三角形	矩形	梯形	锯齿形	三角形

在承受轴向载荷的紧螺栓联接中，在一般情况下，螺栓中承受的总拉力等于（外载荷F+剩余预紧力F0 ，其危险截面为小径	）。
一般参数的通用零件的常用材料，对于螺钉应选用（	）材料，轴应选用（	）材料，键应选用（	）材料制造。
碳钢	45	中碳钢

普通螺纹多用于（	），梯形螺纹多用于（	）。联接	传动

螺纹联接防松的根本问题在于防止（螺旋副的相对转动	）。

当承受横向载荷时，如采用铰制孔用螺栓联接，其螺栓杆上承受（	）和（	）载荷。剪切	挤压

螺纹联接在拧紧时要克服（	），（	）力矩。螺纹副间摩擦	支承面间摩擦


	
	在螺纹联接中，相对刚度 Kc 值=0 时，其螺栓中总拉力为（预紧力

螺栓联接中，自动松脱的原因是：（瞬时间能使螺纹工作面不接触，T1= 0
	）。

）；

	（
	瞬时间使支承面上正压力= 0，T2 = 0	）。
	

	
	螺栓联接的计算主要是确定螺纹（	）径，然后按标准选定螺纹的（
	）直径。

	
	小	公称
	




简答题
螺纹联接常用的防松方法有哪些种类？
常用的防松方法按其工作原理可分为摩擦防松。机械防松，永久防松和化学防松四大类。

试述螺栓联接的适用条件和特点？
螺栓联接用于联结两薄件，被联接件制光孔，且可受力很大，经常拆卸的场合。

试述双头螺柱联接的适用条件和特点？
双头螺柱联接用于联接一厚一薄件，薄件制光孔，厚件制不通的螺纹孔，且可以经常拆卸的场合
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试述螺钉联接的适用条件和特点？
螺钉联接的适用于联接一厚一薄件，薄件制光孔，厚件制不通的螺纹孔，且受力不大，不需经常拆卸的场合。

当被联接件受横向载荷时，螺栓是否一定受剪切？
被联接件受横向载荷时，螺栓不一定受剪切。只有受横向外载荷的绞制孔螺栓联接，螺栓才受剪切。


圆柱螺纹的公称直径指的是哪个直径？计算螺纹的摩擦力矩时，使用哪个直径？计算螺纹危险截面时使用的是哪个直径？
圆柱螺纹的公称直径是螺纹大径。计算摩擦力矩时使用螺纹中径；计算螺纹危险面时使用的螺纹小径。

在设计受翻转力矩作用的底板螺栓组联接时，应满足哪些条件？
受翻转力矩作用的底板螺栓组联接，除螺栓要满足其强度条件外，还应保证接合面的两侧不出现间隙，不发生压溃破坏。

螺栓常用材料是什么？选用螺栓材料时主要考虑哪些因素？
一般条件下工作的螺栓的常用材料为低碳钢和中碳钢，选用螺栓材料时主要考虑其工作条件和特殊用途。如承受冲击、振动或变载荷螺栓，可采用合金钢材料。


铰制孔用螺栓联接有何特点？用于承受何种载荷？
铰制孔用于螺栓联接在装配时螺栓杆与孔壁间采用过渡配合，没有间隙，螺母不必拧得很紧。工作时，螺栓联接承受横向载荷，螺栓在联接接合面处受剪切作用，螺栓杆与被联接件孔壁互相挤压。

进行螺栓组联接受力分析的目的是什么？
无论螺栓组实际受力状态如何复杂，只要分别计算出螺栓组在简单受力情况下每个螺栓的工作载荷，然后将它们以向量形式迭加，即可得到每个螺栓的总工作载荷。其目的就是确定受力最大的螺栓及其载荷后，就可进行单个螺栓联接的强度计算。

简述紧联接受拉螺栓承受什么载荷？其强度计算公式中系数 1.3 是什么含义？
螺栓拧紧后，螺栓除受预紧力产生的拉应力外，还受螺纹副间摩擦力矩产生的扭转剪应力， 螺栓螺纹部分处于拉伸与扭转的复合应力状态。根据第四强度理论，可求出螺栓危险截面的当量
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应力

e B1.3


，则强度条件为
1.3 
F
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，可见，紧螺栓联接的强度计算可按纯拉伸强度计算，
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但需将螺栓拉力增加 30%。

常用螺纹有哪些种？各用于何处？
常用的螺纹主要有普通螺纹、管螺纹，矩形螺纹，梯形螺纹和锯齿螺纹，前两种螺纹主要用于联接，后三种螺纹主要用于传动。
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简述提高螺栓联接强度的措施有哪些？
提高螺栓联接强度的措用：（1）改善螺纹牙间的载荷分配；（2）减少螺栓的应力变化幅度；
（3） 减少应力集中；（4）避免附加应力

计算题
[image: ]超重吊钩如图 0701 所示，已知吊钩螺纹的直径 d=36mm，螺纹小直径 d1=31.67mm， 吊钩材料为 35 钢，  s  315MPa ，取全系数 S=4。试计算吊钩的最大起重量 F？
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解：
1. 计算许用应力

图 0701


  s  315  78.75MPa
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S
2. 根据强度条件,计算吊钩的最大超重量 F
 

可得吊钩的最大超重量 F

4
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 π  31.672  78.75  62000N  62KN 4
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计算的最后结果数字： F  62KN

第八章

填空题
带传动中，带的张紧方式可分为（	）方式与（	）方式两类。调整中心距	张紧轮

带传动中带的最大的工作应力应发生在（紧边上进入小轮	）处。同步带传动只能采用（	开口 ）传动型式。
单根 V 带所能传递的功率 P0 主要与（	），（	）及（	）有关。
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带的型号	D1	带速 v

带传动的张紧轮一般按放在（松边的内侧且靠近大轮处	）。

带传动的失效形式为（	），（	），其设计准则是（	）。打滑	疲劳损坏	在不发生打滑情况下，具有一定的疲劳强度和寿命

带在工作时产生弹性滑动是由于（	）引起的，弹性滑动是（	）避免。材料的弹性变形	不可
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 (
1
)在 V 带传动中，小带轮包角

一般应大于或等于（ 120°	）。
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 (
1
)增大小带轮包角

的主要措施有（	）或减小（	）。
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适当增大中心距	两带轮的直径差

在传动装置中，带传动一般宜按置在（高速）级上。

V 带梯形剖面的夹角 为（	），V 带轮夹角应是（	）、（	）、（	）。
40°	32°	34°	36°

带传动中V 带的公称尺寸为（	），滚动轴承的公称尺寸为（	），螺栓的公称尺寸为（	）。节线长度	内径	大径

带传动中，小带轮（	）的圆周速度（	）于大带轮的圆周速度，这是因为（	）引起的。
主动轮	高	弹性滑动

简答题
试述带传动弹性滑动是一种固有的物理现象，其后果有哪些？
要实现带传动，带必然会产生紧边与松边，其间作用的拉力，紧连（ F ）拉力大，松边（ F ）
1	2
拉力小，在传动时，带绕过带轮时，拉力由大变小，或由小变大，这样单位长度的带其拉伸弹性变形就在变化，带在轮面上就会产生滑动，这种滑动称为弹性滑动，显而可知，只要实现传动， 带在绕上带轮是，二边拉力差也必然存在，即产生弹性滑动也是必然的。
后果：1）传动比不准确；
2） 降低传动效率，传递功率越大，弹性滑动越严重，效率也降低越多；
3） 加快带的磨损；
4） 使带的温度升高。

带轮常采用哪些材料制造？选择材料时应考虑哪些因素？
带轮材料常采用铸铁、钢、铝合金或工程塑料等，灰铸铁应用最广。选材时不应考虑带速及功率，当带速V≤20m/s 时采用 HT150；当 V=25~30m/s 时，采有 HT200；当 V≥25~45m/s 时，则采用球墨铸铁，铸钢或锻钢。
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