﻿2024河南建筑安全员C证（专职安全员）考试题库
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.发生下列 ( A )情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产
D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的


2.建筑施工企业应当建立（B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。
A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

3.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。
A.不小于300mm B.不小于400mm C.不小于500mm D.不大于500mm

4.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。
A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查


5..特种作业操作证，每（C）复审一次。
A.1年 B.1年半 C.2年 D.3年

6.制定安全生产责任制的目的是（C）。
A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

7.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于24m时，每隔（ C）应设置一组竖向通高斜杆。
A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

8.边长在（ D）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

9.单排脚手架不适用于以下范围（ D）。
A.墙体厚度大于或等于180mm
B.建筑物高度低于24m
C.砂浆强度等级大于M2.5的砖墙
D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体


10.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B ）。
A.3m B.5m C.10m D.15m

11.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C ）的，必须设置防护设施。
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