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前   言


DB65/T 4050 《停车场(库)车辆信息管理》分为3个部分：
——第1部分：数据元；
——第2部分：数据交换规范；
——第3部分：数据通信规则；
本部分为 DB65/T 4050的第1部分。
本部分依照 GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。 本部分由新疆维吾尔自治区公安厅提出。
本部分由新疆维吾尔自治区信息标准化技术委员会归口。
本部分参加起草单位：新疆维吾尔自治区公安厅、新疆维吾尔自治区计量测试研究院、中国科学院 新疆理化技术研究所、新疆维吾尔自治区信息技术工程质量监督检验站、新疆西北星信息技术有限责任 公司、新疆维吾尔自治区标准化研究院。
本部分起草人：蒋同海、薛化建、蔡瑞航、李峰、周喜、宋銮玉、陈超、杨程、张岩、曾文潇、廖 成建、郭长凌、李晓东、郑印、陈镜阳、程剑、吴风、鲜青龙、郑云林、倪大志、马玉鹏、徐春香、张 伟、徐博、赵凡、马博、王轶、石常海、申文英、卢剑。
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停车场(库)车辆信息管理第1部分：数据元


1 范围

本部分规定了停车场(库)信息管理基础数据元的分类、数据元属性描述和属性内容。
本部分适用于道路边停车场(库)、大中型集散场所停车场(库)、商业和服务业的停车场(库)、 生活居住区停车场(库)、企事业单位和政府机关停车场(库)车辆信息的数据采集、处理、发布和应 用服务。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 5271.4 信息技术词汇第四部分：数据的组织
GB 11643 公民身份号码
GA 36 中华人民共和国机动车号牌
JJF 1051 计量器具命名与分类编码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1
停车场电子计时收费装置 expenses  electronic  meters  device  for  parking  lot
安装或部署停车场(库)的出入口或者道路边，以电子计时为基础，按照设定的费率标准计算后进 行贸易结算的收费终端。简称：计时装置。
3.2
停车场(库)车辆信息采集系统vehicle information management system for parking lot
1
对停车场(库)的机动车信息、驾驶人员信息、车辆出入信息、基础信息进行采集、上传、统一存 储、管理的信息采集系统。包含停车场信息管理平台和停车场采集客户端。
3.3
停车场信息管理平台 vehicle information management platform for parking lot
停车场(库)车辆信息采集系统中对机动车信息、驾驶人员信息、车辆出入信息、基础信息进行统一 存储、管理的信息管理平台。简称：平台。
3.4
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停车场采集客户端 vehicle information acquisition client for parking lot
安装或部署在停车场出入口控制系统、收费系统中，与停车场信息管理平台进行数据交换和对停车 场电子计时收费装置进行在线计量检定的系统。简称：采集客户端。

4 数据元的描述

4.1 标识符
定义：在一个注册机构内，由注册机构分配的与语言无关的数据唯一标识符。通常用大写字母表示。
约束：必选。
4.2  中文名称
定义：赋予数据元的单个或多个中文字词的表示。
约束：必选。
4.3 数据类型
定义：用于表示数据元的符号、字符或其它表示的类型。
约束：必选。
4.4 数据格式
定义：从业务角度规定的数据元值的格式，包括所允许的字符最大或最小字符长度等。数据格式所 使用的字符含义见表1。
约束：必选。
表1 数据格式中使用的字符含义
	数据类型
	基本格式
	表示格式
	说明

	
字符型
	
c
	c
	字符，可以包含汉字、字母字符(a～z,A～Z)和数字字符

	
	
	c12
	2个字节长度的字符(1个汉字占2个字节),定长

	
	
	c..12
	最多为12个字节长度的字符(1个汉字占2个字节)

	
字母型
	
a
	a
	字母字符(a～z,A～Z)

	
	
	a3
	3位字母字符，定长

	
	
	a..3
	最多为3位字母字符

	

	

	n
	数字型字符(0、1、2、3 ……)



2
	数字型
	n
	
	

	
	
	n3
	3位数字字符，定长

	
	
	n..3
	最多为3位数字字符

	
	
	n..9,2
	数字型，总长度最多为9位数字字符，小数点后保留2位数字

	
字母数字型
	
an
	an
	字母(a～z,A～Z)和数字字符(0、1、2、3 ……)。

	
	
	an3
	3位字母数字字符，定长

	
	
	an..3
	最多为3位字母数字字符
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表1 数据格式中使用的字符含义(续)

	








日期型
	








d
	d
	日期型

	
	
	d8
	日期型，按年、月、日顺序，格式为8位定长、全数字表示(YYYYMMDD)。年用4位数 字表示，月、日各用2位数字表示，彼此之间没有分隔符

	
	
	
d10
	日期型，按年、月、日、时顺序，格式为10位定长、全数字表示(YYYYMMDDhh)。年用4位 数字表示，月、日、时各用2位数字表示，彼此之间没有分隔符。如2003年1月5日9时， 表示为2003010509

	
	
	
d12
	日期型，按年、月、日、时、分顺序，格式为12位定长，全数字表示(YYYYMMDDhhmm)。 年用4位数字表示，月、日、时、分各用2位数字表示，彼此之间没有分隔符。如2003年
月5日9时48分，表示为200301050948

	
	
	
d14
	日期型，按年、月、日、时、分、秒顺序，格式为14位定长，全数字表示(YYYYMMDDhhmmss)。 年用4位数字表示，月、日、时、分、秒各用2位数字表示，彼此之间没有分隔符。如2003  年1月5日9时48分43秒，表示为20030105094843

	
	
	

d18
	日期型，按年、月、日、时、分、秒、毫秒顺序，格式为18位定长，全数字表示  (YYYYMMDDhhmmss.fff)。年用4位数字表示，月、日、时、分、秒各用2位数字表示，毫  秒用3位数字表示，不足三位补0,毫秒前加小数点。如2003年1月5日9时48分43秒36毫秒，
表示为20030105094843.036

	布尔型
	b
	b
	布尔值

	文本型
	ul
	ul
	长度不确定的文本

	二进制型
	BY
	BY
	长度不确定的二进制流文件

	
	
	BY-JPEG
	JPEG格式的文件


4.5 说明
表达一个数据元本质特性并区别于其它数据元的陈述。
约束：可选。
4.6 值域
根据相应属性中所规定的数据类型、数据格式而决定的数据允许值的集合。
约束：可选。
4.7 备注
数据元的附加注释。
约束：可选。
4.8 其他需要说明的内容。
3
数据元的其它内容注释。
约束：可选。

5 分类

停车场(库)车辆信息数据元分为3类：基础信息、计时装置信息、车辆出入信息。
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6 基础信息

6.1 停车场(库)代码
标 识 符 ：TCCDM
中文名称：停车场(库)代码
数据类型：字符型
格式： c5
说明：停车场(库)车辆信息采集系统中注册的、唯一的代码
值域：无
同义词：无
备注：不允许为空
6.2 停车场(库)名称
标 识 符 ：TCCMC
中文名称：停车场(库)名称
数据类型：字符型
格式： c..100
说明：停车场(库)信息采集系统中登记的停车场(库)名称
值域：无
同义词：无
备注：不允许为空
6.3 地州编码
标 识 符 ：DZBM
中文名称：地州编码
数据类型：字符型
格式： c4
说明：停车场(库)所属地州行政区划编码的前四位
值域：无
同义词：无
备注：不允许为空
6.4 区县编码
标 识 符 ：QXBM
4
中文名称：区县编码
数据类型：字符型
格式： c6
说明：停车场(库)所属区县行政区划编码的前六位
值域：无
同义词：无
备注：不允许为空
6.5 停车场地址
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标 识 符 ：TCCDZ
中文名称：停车场地址
数据类型：字符型
格式： c..200
说明：停车场(库)在公安机关警用标准地址数据综合管理系统中注册的地址 值域：无
同义词：无
备注：不允许为空
6.6 联系人
标识符： LXR
中文名称：联系人
数据类型：字符型
格式： c..60
说明：停车场(库)联系人员姓名
值域：无
同义词：无
备注：不允许为空
6.7 联系人移动电话
标 识 符 ：LXRYDDH
中文名称：联系人移动联系电话
数据类型：字符型
格式： c..18
说明：停车场(库)联系人的移动电话号码
值域：无
同义词：无
备注：不允许为空
6.8 停车场固定电话
标 识 符 ：TCCGDDH
中文名称：停车场固定电话
数据类型：字符型
5
格式： c..18
说明：停车场(库)的固定电话号码
值域：无
同义词：无
备注：允许为空
6.9 计时装置数量
标识符： JSZZSL
中文名称：计时装置数量
数据类型：数字型
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格式： n..2
说明：停车场(库)计时装置的台(套)数
值域：无
同义词：无
备注：允许为空
6.10  停车位数量
标识符： TCWSI
中文名称：停车位数量
数据类型：数字型
格式： n..4
说明：停车场(库)用于停放机动车的车位数量
值域：无
同义词：无
备注：不允许为空
6.11  计费依据
标识符： JFYJ
中文名称：计费依据
数据类型：字符型
格式： c2
说明：停车场(库)在一时间段内收取机动车停放费用的收费标准代码
值域：无
同义词：无
备注：见附录A.1, 不允许为空
6.12  停车场性质
标识符： TCCXZ
中文名称：停车场性质
数据类型：字符型
格式： c2
说明：停车场(库)按所有权和主要服务对象分类的代码
值域：无
同义词：无
备注：见附录B.1, 不允许为空
6
6.13  停车场类型
标识符： TCCLX
中文名称：停车场类型
数据类型：字符型
格式： c2
说明：停车场(库)按使用场地分类的代码
值域：无



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307000201115006035
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