2024年质量员之市政质量基础知识题库

第一部分  单选题(150题)
1、建筑业企业资质等级，是由（　　　）按资质条件把企业划分成的不同等级。
A.国务院行政主管部门
B.国务院资质管理部门
C.国务院工商注册管理部门
D.国务院

【答案】：A 
2、DJ2型经纬仪同方向值各测回互差为（　　　）。
A.6
B.9
C.18
D.24

【答案】：B 
3、力F对O点之矩，记作（　　　）。
A.Mo（F）=Fd
B.Mo（F）=±Fd
C.Mo（F）=-Fdsina
D.Mo（F）=±Fdcosa

【答案】：B 

4、设置在特大或大城市外环，主要为城镇间提供大流量、长距离的快速交通服务的城镇道路是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：A 
5、市政供热管网一般有蒸汽管网和热水管网两种形式，需要用热水管网的是（　　　）。
A.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于350℃
B.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于200℃
C.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于200℃
D.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于350℃

【答案】：B 
6、道路施工测量程序为（　　　）。①恢复中线；②恢复或加密导线点、水准点；③路堤边坡的放样；④路基边桩的测设；⑤路面放线。
A.①②③④⑤
B.①③④②⑤
C.①②③⑤④
D.②①④③⑤

【答案】：D 
7、对于受弯杆件（梁）来说，主要变形是由（　　　）引起的，表现为杆件某一点的挠度和转角。
A.弯矩
B.剪力
C.扭矩
D.两个支座

【答案】：A 
8、在预应力钢筋混凝土简支T形梁桥后张法施工中，封锚（封端）混凝土的强度等级不应低于构件本身混凝土强度等级的（　　　），并且不低于C30。
A.70%
B.80%
C.90%
D.100%

【答案】：B 
9、在保持力偶矩的大小和转向不变的情况下，可以任意改变力偶中的力的大小和力偶臂的长短，而不会改变它对（　　　）的效应。
A.刚体
B.柔体
C.铰链
D.绳索

【答案】：A 
10、根据几何组成规律，可以将多跨静定梁的各部分区分为基本部分和附属部分。基本部分是（　　　）荷载的几何不变体系；附属部分是不能独立承受荷载的几何可变体系，它需要与基本部分相联结方能承受荷载。
A.能承受
B.不能承受
C.可以承受
D.严禁承受

【答案】：A 

11、沿道路中心线纵向垂直剖切的立面为纵断面，纵断面线形主要由（　　　）组成。
A.纵坡和平曲线
B.平曲线和竖曲线
C.横坡和纵坡
D.纵坡和竖曲线

【答案】：D 
12、下列关于型钢的相关说法中，有误的是（　　　）。
A.与工字型钢相比，H型钢优化了截面的分布，具有翼缘宽，侧向刚度大，抗弯能力强，翼缘两表面相互平行、连接构造方便，重量轻、节省钢材等优点
B.钢结构所用钢材主要是型钢和钢板
C.不等边角钢的规格以“长边宽度×短边宽度×厚度”（mm）或“长边宽度/短边宽度”（cm）表示
D.在房屋建筑中，冷弯型钢可用做钢架、桁架、梁、柱等主要承重构件，但不可用作屋面檩条、墙架梁柱、龙骨、门窗、屋面板、墙面板、楼板等次要构件和围护结构

【答案】：D 
13、对于单跨隧道，当开挖宽12~22m时，应采用（　　　）。
A.台阶开挖法
B.CD法
C.CRD法
D.双侧壁导坑法

【答案】：D 

14、下列跨径适用于整体式简支板桥的是（　　　）。
A.4m
B.8m
C.12m
D.15m

【答案】：B 
15、混凝土浇筑时一般采用分层或斜层浇筑，浇筑顺序为（　　　）。
A.先腹板、后底板、再顶板
B.先腹板、后顶板、再底板
C.先底板、后顶板、再腹板
D.先底板、后腹板、再顶板

【答案】：D 
16、路拱横坡的基本形式有（　　　）。
A.抛物线形、直线形、折线形
B.抛物线形、直线形、曲线直线组合形
C.直线形、曲线直线组合形、折线形
D.抛物线形、直线形、曲线直线组合形、折线形

【答案】：D 
17、同一孔桥跨结构相邻两支座（　　　）之间的水平距离是计算跨径。
A.外边线
B.中心
C.内边线
D.周长

【答案】：B 

18、在梁高受限制的场合，连续板梁高为（　　　）。
A.（1/15~1/25）L
B.（1/12~1/16）L
C.（1/25~1/35）L
D.（1/30~1/40）L

【答案】：D 
19、建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的（　　　）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
A.项目经理
B.技术人员
C.质量员
D.安全员

【答案】：B 
20、等截面连续梁构造简单，用于中小跨径时，梁高为（　　　）。
A.（1/15~1/25）L
B.（1/12~1/16）L
C.（1/25~1/35）L
D.（1/30~1/40）L

【答案】：A 
21、湿软地基处理中，排水固结法由（　　　）两部分共同组成。
A.排水系统和气压系统
B.气压系统和泥浆系统
C.排水系统和堆载加压系统
D.泥浆系统和堆载加压系统

【答案】：C 

22、模板工程在（　　　）的施工中非常重要，它是保证桥墩施工精度的基础，同时在施工过程中受力复杂多变，必须保证其有足够的强度和刚度。
A.桥墩
B.桥梁
C.桥柱
D.桥面

【答案】：A 
23、移动模架施工工艺流程为（　　　）。
A.移动模架组装→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
B.移动模架组装→模板调整→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
C.移动模架组装→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
D.移动模架组装→模板调整→移动模架预压→预压结果评价→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔

【答案】：A 
24、道路位于水、温度稳定性不良地带时路面结构应设置（　　　）。
A.刚性路面
B.柔性路面
C.底基层
D.垫层

【答案】：D 

25、工程建设中常用的光学经纬仪是（　　　）两种。
A.DJ07、DJ2
B.DJ2、DJ15
C.DJ2、DJ6
D.DJ6、DJ15

【答案】：C 
26、作用于刚体上的力，可以平移到同一刚体上的任一位置，同时附加一个（　　　）其力偶矩等于原力对于新作用点的矩。
A.力
B.力偶
C.力矩
D.力偶矩

【答案】：B 
27、湿软地基处理中，垫层处治方法有垫层法、（　　　）等。
A.混凝土垫层法、灰土垫层法
B.砂（砂砾）垫层法、水稳垫层法
C.沥青碎石垫层法、水稳垫层法
D.砂（砂砾）垫层法、灰土垫层法

【答案】：D 
28、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋的力学工艺性能试验，每批试样数量应为（　　　）拉伸试样，（　　　）弯曲试样。
A.一个，一个
B.两个，一个
C.一个，两个
D.两个，两个

【答案】：D 

29、杆件产生剪切变形时，其受力特点是（　　　）。
A.杆件沿轴线方向拉伸或压缩
B.杆轴由直线变成曲线
C.杆件的各横截面将绕轴线产生相对转动
D.杆件介于两力之间的截面沿外力作用方向产生相对错动变形

【答案】：D 
30、下列关于应力与应变的关系，哪一项是不正确的（　　　）。
A.杆件的纵向变形总是与轴力及杆长成正比，与横截面面积成反比
B.由胡克定律可知，在弹性范围内，应力与应变成正比
C.实际剪切变形中，假设剪切面上的切应力是均匀分布的
D.IP指抗扭截面系数，WP称为截面对圆心的极惯性矩

【答案】：D 
31、（　　　）桥型不是按照跨越障碍物的性质来分类。
A.跨河桥
B.高架桥
C.立交桥
D.悬索桥

【答案】：D 
32、桥梁中的主要受力构件是（　　　）。
A.桥面铺装
B.桥跨结构
C.主梁
D.桥面板

【答案】：C 

33、城市道路直线度不宜设置过长，长直线上的纵坡一般应小于（　　　）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%

【答案】：C 
34、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（　　　）。
A.造成30人及以上死亡
B.10人以上及30人以下死亡
C.3人以上及10人以下死亡
D.3人以下死亡

【答案】：B 
35、常用来减少或消除交叉口冲突点的方法没有（　　　）。
A.交通管制
B.渠化交通
C.立体交叉
D.减少交叉口

【答案】：D 
36、立体交叉按交通功能与有无匝道连接上下层道路，分为（　　　）。
A.上跨式和下穿式
B.互通式和下穿式
C.互通式和分离式
D.上跨式和分离式

【答案】：C 
37、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为200mm石灰土和400mm水泥稳定碎石，面层为150mm沥青混凝土。在K14+500~K14+580区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工缝雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。
A.横向开裂
B.纵向开裂
C.压实度不足
D.碾压时发生龟裂

【答案】：A 
38、地面上某点到两目标的方向线垂直投影在（　　　）上所成的角称为水平角。
A.水平面
B.垂直面
C.任意平面
D.任意曲面

【答案】：A 

39、经纬仪测角中，测站点至观测目标的（　　　）的夹角称为竖直角，又称高度角、垂直角。
A.视线与水平线
B.视线与垂直线
C.视线与竖轴
D.水平线与竖轴

【答案】：A 
40、结构杆件的强度要求指的是必须保证杆件内的工作应力（　　　）杆件的许用应力。
A.等于
B.不小于
C.不大于
D.大于

【答案】：C 
41、桁架是由链杆组成的（　　　）。
A.格构体系
B.框架体系
C.剪力墙结构体系
D.框剪体系

【答案】：A 
42、下列说法正确的是（　　　）。
A.柔体约束的反力方向为通过接触点，沿柔体中心线且物体
B.光滑接触面约束反力的方向通过接触点，沿接触面且沿背离物体的方向
C.圆柱铰链的约束反力是垂直于轴线并通过销钉中心
D.链杆约束的反力是沿链杆的中心线，垂直于接触面

【答案】：C 

43、下列不属于桥梁附属结构的是（　　　）。
A.护坡
B.导流堤
C.桥台
D.挡土墙

【答案】：C 
44、为抵消车辆在平曲线路段上行驶时所产生的离（向）心力，在该平曲线路段横断面上设置（　　　）。
A.外侧高于内侧的单向横坡
B.内侧高于外侧的单向横坡
C.外侧高于内侧的双向横坡
D.内侧高于外侧的双向横坡

【答案】：A 
45、行道树与机动车道与非机动车道交叉口的最小距离是（　　　）。
A.10m
B.14m
C.30m
D.50m

【答案】：A 
46、下列属于刚性路面的是（　　　）。
A.SMA沥青混合料路面
B.热拌沥青混合料路面
C.温拌沥青混合料路面
D.水泥混凝土路面

【答案】：D 

47、桥梁基础按传力方式可分为端承桩和（　　　）。
A.沉人桩
B.摩擦桩
C.钻孔桩
D.挖孔桩

【答案】：B 
48、在梁的最大正应力计算公式бmax=M/WZ中，wz为弯曲截面系数，它仅与横截面的尺寸有关，是衡量截面（　　　）的几何参数，常用单位是mm3或rm3。
A.抗拉能力
B.抗剪能力
C.抗弯能力
D.抗压能力

【答案】：C 
49、梁桥桥面铺装一般采用不小于（　　　）cm的水泥混凝土。
A.3
B.5
C.8
D.10

【答案】：C 
50、（　　　）适用于测设点离控制点较远或量距较困难的场合。
A.直角坐标法
B.角度交会法
C.距离交会法
D.极坐标法

【答案】：B 

51、下列关于钢结构用钢材的相关说法中，正确的是（　　　）。
A.工字型钢主要用于承受轴向力的杆件、承受横向弯曲的梁以及联系杆件
B.Q235A代表屈服强度为235N/m㎡，A级，沸腾钢
C.低合金高强度结构钢均为镇静钢或特殊镇静钢
D.槽钢广泛应用于各种建筑结构和桥梁，主要用于承受横向弯曲的杆件，但不宜单独用作轴心受压构件或双向弯曲的构件

【答案】：C 
52、改善混凝土拌和物和易性的外加剂的是（　　　）。
A.缓凝剂
B.早强剂
C.引气剂
D.速凝剂

【答案】：C 
53、预应力混凝土连续梁桥是（　　　）结构。
A.静定
B.超静定
C.简支
D.悬臂

【答案】：B 
54、坚硬的高液限黏土无支护垂直坑壁基坑容许深度为（　　　）m。
A.1.00
B.1.25
C.1.50
D.2.00

【答案】：D 
55、当平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有（　　　）。
A.积聚性
B.真实性
C.类似性
D.收缩性

【答案】：A 
56、安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重，情节特别恶劣的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（　　　）。
A.3年以下有期徒刑或者拘役
B.3年以上7年以下有期徒刑
C.5年以下有期徒刑或者拘役
D.5年以上有期徒刑

【答案】：B 
57、雨水口分为（　　　）两种形式。
A.平箅式和立式
B.联合式和立式
C.落地式和不落地式
D.落地式和平箅式

【答案】：C 

58、（　　　）不是按照力学体系分类。
A.梁式桥
B.预应力混凝土桥
C.拱式桥
D.刚架桥

【答案】：B 
59、混凝土拌和物的主要技术性质为（　　　）。
A.强度
B.和易性
C.变形
D.耐久性

【答案】：B 
60、普通光学水准仪的使用共有9步：①支三脚架、②安放水准仪、③粗平、④精平、⑤概略瞄准、⑥物镜对光、⑦目镜对光、⑧清除视差、⑨读数，以下操作顺序正确的是（　　　）。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
B.①②③⑦⑥④⑧⑤⑨
C.①②③⑦⑤⑥④⑧⑨
D.①②③⑦⑤⑥⑧④⑨

【答案】：D 
61、力系合力等于零是平面汇交力系平衡的（　　　）条件。
A.充分条件
B.必要条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件

【答案】：C 

62、砂浆的（　　　）是指新拌砂浆能够保持内部水分不流失的能力。
A.流动性
B.保水性
C.黏聚性
D.耐久性

【答案】：B 
63、三维直角坐标法一般用于（　　　）。
A.距离测定
B.位置测定
C.定位放样
D.角度测定

【答案】：B 
64、位于面层之下，底基层或垫层之上，沥青路面结构层中的主要承重层是（　　　）。
A.面层
B.基层
C.底基层
D.垫层

【答案】：B 
65、桥梁设计荷载采用永久、可变和偶然三种作用，（　　　）属于桥梁设计中采用的偶然作用。
A.混凝土收缩及徐变影响力
B.地震作用
C.汽车冲击力
D.流水压力

【答案】：B 
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