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[bookmark: _Toc2016][bookmark: _Toc22658]1．勘察工作概况  
[bookmark: _Toc7189][bookmark: _Toc29364][bookmark: _Toc13131]1.1任务由来及工程概况
  1.1.1任务由来
[bookmark: _Toc19045]  1.1.2工程概况
拟建场地位于云阳县凤鸣镇。本次拟建场地范围低，四周均高于本场地，总体地势为平坦。场地现状为篮球场，表层为混凝土覆盖，场地四周均存在现状边坡，坡度较陡，一般为85-90°，现状边坡已采用浆砌条石挡墙进行治理，坡高2-9.15m，现状稳定。
建筑工程安全等级为二级，占地面积约81862.68㎡，本次新建建筑面积约18042.72㎡，基础型式拟采用桩基础，基础荷载1500kN/单柱；拟建工程抗震设防类别为标准设防类
	拟建物
名称
	设计地坪标高(m)
	层数
	建筑物
安全等级
	结构
类型
	荷载
KN/单柱
	拟用基础形式
	对差异沉降敏感程度

	拟建活动中心
	±0.00=576.00
	2F/-2F
	二级
	框架
	1800
	桩基础
	一般

	[bookmark: _Toc28192][bookmark: _Toc17875]拟建报告厅
	±0.00=576.00
	2F/-2F
	二级
	框架
	1800
	桩基础
	一般

	[bookmark: _Toc25065]大门
	±0.00=576.00
	1F/-2F
	二级
	框架
	1800
	桩基础
	一般

	车库
	±0.00=568.00
	-2F
	二级
	框架
	1800
	桩基础
	一般


1、拟建云阳凤鸣老旧小区改造工程修建将形若干土质环境边坡，边坡高度1.53-6.66m，边坡安全等级为二级；根据走访调查，现状为直立放坡，采用浆砌条石对该边坡进行治理，未发现边坡变形开裂等现象，现状稳定。
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2、拟建云阳凤鸣老旧小区改造工程修建将形若干土质基坑边坡，边坡高度8.0m；场地施工顺序先进行基坑开挖，待车库侧墙修建完善后，再进行场平回填，基坑为临时边坡，边坡
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安全等级为一级，安全系数取1.25
1.2勘察目的及任务要求
根据工程地质勘察任务委托书，本次勘察为直接详勘工作。勘察工作目的是采用多种手段查明场地工程地质条件，提供设计、施工所需的岩土工程资料和参数。具体任务是：
（1） 收集场地资料，分析场地地质条件可能造成的工程风险，对场地地质条件可能造成工程风险评价任务；
（2） 查明建筑场地及其影响范围内有无影响工程稳定性的不良地质现象，并提出处理意见；
（3） 查明建筑场地地质构造、地层结构、成因类型、分布规律及各岩土层的物理力学性质； 
（4） 查明建筑场地水文地质条件、地下水埋藏深度、地下水发育状况及活动规律，并对地下水质作出评价；对地下水及土对建筑材料的腐蚀性作出评价；
（5） 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对拟建工程不利的埋藏物；
（6） 提供设计所需的岩土参数，为基础设计提供依据；
（7） 判明场地土类型和建筑场地类别，提供抗震设计参数； 
（8） 评价场地地基稳定性和建筑适宜性；
（9） 对场地特殊性岩土进行分析评价；
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（10） 评价拟建边坡的稳定性，提出边坡处理措施建议及设计参数；
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（11） 根据场地条件和施工条件，合理选择基础持力层，并对基础型式提出经济合理的建;
（12） 对场地成桩可能性、桩基础施工条件及其对环境影响分析任务。
[bookmark: _Toc10026][bookmark: _Toc1103][bookmark: _Toc30356][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc29237][bookmark: _Toc2369]1.3勘察执行规范及依据
1.3.1本次勘察执行的主要规范
1. (1)《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）
1. (2)《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）；
1. (3)《建筑地基基础设计规范》（DBJ50-047-2016）；
1. (4)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；
1. (5)《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；
1. (6)《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
1. (7)《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
1. (8)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；
1. (9)《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；
1. (10)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》			(2020年版);
1. (11)《重庆市岩土勘察文件编制技术规定》（2017年版）;
1. (12)《工程测量通用规范》(GB55018-2021）；
1. (13)《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；
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1. (14)《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）。
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1.3.2其他参考规范
(1)《中国地震动峰值加速度区划图》（GB 18306-2015）；
(2)《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）。
1. 1.3.3勘察工作主要依据
1. （1）建设工程勘察合同；
1. （2）工程地质勘察任务委托书；
1. （3）业主方提供的1：500地形图；
1. （4）1：500建筑物总平面图；
1. （5）勘察纲要。
1.3.4勘察范围和阶段判定依据
按渝建发【2013】345、346号文规定，本次勘察为直接详勘。判定见勘察阶段及勘察范围判定表；见表1.3.4-1~1.3.4-3。
表1.3.4-1                 选址勘察判定表
	判定款项
	判定条件
	对应判定条件的场地及工程项目
	判定结果

	建设
场地
	1
	滑坡、危岩、崩塌、泥石流。岩溶塌陷等不良地质作用发育，且影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。
	不属于
	不需进行
选址勘察

	
	2
	地震时可能发生滑坡、危岩崩塌、泥石流等抗震危险地段建设场地。
	不属于
	不需进行
选址勘察

	建设
项目
	1
	投资20亿元以上的大型市政基础设施工程。
	不属于
	不需进行
选址勘察

	
	2
	大型工矿企业厂区整体迁建。
	不属于
	不需进行
选址勘察

	
	3
	城市轨道交通线路、长度大于1000m的越岭隧道和跨越长江、嘉陵江、乌江等江底隧道和大型桥梁等需进行多方案必选的大型市政基础设施工程。
	不属于
	不需进行
选址勘察


表1.3.4-2                  工程勘察阶段判定表                
	判定款项
	判定条件
	对应判定条件的场地及工程指标
	判定结果

	
	1
	
	中等复杂场地
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	场地及项目
	
	在复杂场地上建设工程安全等级为一级的建设项目。
	；工程安全等级为二级
	不需进行初步勘察

	其他建设场地
	1
	滑坡、危岩、崩塌、泥石流、岩溶塌陷等不良地质作用较为发育，且其影响面积占建设场地30%及以上的建设场地。
	无
	不需进行初步勘察

	
	2
	场地地形坡角大于30°的自然土坡或地形坡角大于60°的自然岩坡，且其影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。
	拟建场地地形较平坦
	不需进行初步勘察

	
	3
	三峡库区175m蓄水位（吴淞高程）岸线外侧水平距离100米范围内的建设场地。
	与三峡库区175m岸线外侧水平距离在100米以上
	不需进行初步勘察

	
	4
	存在矿产采空区或地下洞室，且采空区或地下洞顶距离拟建工程最底面小于2倍洞跨的建设场地。
	无
	不需进行初步勘察

	其他建设项目
	1
	总建筑规模大于50万m2且高层建筑规模占总建筑规模的比例超过70%的大型住宅小区。
	小于
	不需进行初步勘察

	
	2
	建筑高度大于200m的超高层建筑。
	无
	不需进行初步勘察

	
	3
	总建筑面积超过10000m2的城市轨道交通地下车站或长度大于500米的隧道。
	无
	不需进行初步勘察

	
	4
	主跨跨径150m及以上的斜拉桥、悬索桥等缆索承重桥梁以及拱桥，立体交叉线路为3层及3层以上（不计地面道路及地道）的大型互通立交桥梁。
	无
	不需进行初步勘察


  表1.3.4-3                   工程勘察范围判定表               
	判定款项
	判定条件
	对应判定条件的场地、边坡
	判定结果

	环境边坡及其影响区域
	1
	对于无外倾结构面控制的岩质边坡，勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1倍边坡高度。
	场地不存在此类边坡
	满足要求

	
	2
	对于有外倾结构面控制的岩土边坡，勘察范围线应根据组成边坡的岩土性质及可能破坏模式确定，且勘察范围不应小于外倾结构面影响范围。
	场地不存在此类边坡
	满足要求

	
	3
	对于可能出现土体内部滑动破坏的土质边坡，勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1.5倍边坡高度。
	满足要求
	满足要求

	
	4
	对可能沿岩土界面滑动的土质边坡，勘察范围线应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡后缘边界，且还应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡前缘边界（即剪出口位置）。
	满足要求
	满足要求

	[bookmark: OLE_LINK10]
	1
	岩质边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的1倍。
	场地不存在此类边坡
	满足要求
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	基坑边坡及其影响区域
	
	
	
	

	
	2
	土质边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的2倍。
	满足要求
	满足要求

	
	3
	当需要采用锚杆（索）支护时，勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的2倍。
	场地不存在此类边坡
	满足要求


1. 综上，本次勘察范围及阶段满足渝建发【2013】345、346号文相关规定。
[bookmark: _Toc32431]1.4工程地质勘察等级
根据《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）有关规定结
合现场踏勘情况及《工程地质勘察委托书》，建筑物安全等级为二级，边坡安全等级为一级，场地地质环境复杂程度属中等复杂（判定见表1.4-1），综合确定本次工程地质勘察等级为甲级。
 表1.4-1                     地质环境复杂程度分类
	
	判定因素
	场地环境情况
	场地复杂程度
	综合判定

	1
	地形、地貌
	地貌单元单一，地形坡脚一般小于1°~6°
	简单
	中等复杂

	2
	岩层倾角（°）
	6°
	简单
	

	3
	岩体完整性
	场地基岩岩体较完整，裂隙一般发育
	简单
	

	4
	岩土特征
	种类较多，性质变化较大，较不均匀，特殊性岩土(素填土、粉质粘土)
	中等
	

	5
	土层厚度（m）
	钻探揭露最大厚18.2m 
	复杂
	

	6
	水文地质条件
	简单
	简单
	

	7
	不良地质现象
	不发育
	简单
	

	8
	破坏地质环境的人类活动强烈程度
	简单
	简单
	

	9
	相邻建筑影响程度
	中等
	中等
	


[bookmark: _Toc23798]1.5勘察方法、勘察工作布置及任务完成状况
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1. 根据工程地质勘察任务委托书勘察技术要求，我公司及时组织
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有关工程技术人员，进行现场地质调查和工程地质测绘，并编写工程地质勘察纲要，制定钻探任务书。
2. 本次勘察方法采用：野外钻探、原位测试、室内试验。
3. 按有关直接详勘要求及设计要求布置钻孔。本次勘察布置钻孔原则：主要沿拟建建筑物轮廓线、角点布置，钻孔间距10～25m。本次勘察共布置钻孔39个，其中控制性钻孔19个，取岩样孔13个，取土样孔6个，占总孔数的1/3以上。钻孔深度要求进入预计持力层8m以上。在上述钻孔位置详见勘探点平面布置图。
4. 采用坐标放孔39个，实测工程地质剖面13条。
5. 采用3台XY-100型钻机施钻，现场地质人员跟班编录。
6. 本次勘察共在6个钻孔中进行重型（N63.5）圆锥动力触探试验。
7. 本次勘察采集粉质粘土样6组。
8. 本次勘察采集中等风化泥岩岩样10组，砂岩岩样3组。
9. 我公司勘察队于2023年6月22日组织队伍进场，于2023年6月25日顺利完成野外钻探及取样工作。共完成工作量及提交成果资料见下表(表1.5-1及表1.5-2)。
	1.  表1.5-1               野外主要完成工作量  

	1. 序号
	1. 工作内容
	1. 单位
	1. 比例尺
	1. 数量

	1. 1
	1. 岩芯钻探
	1. [bookmark: OLE_LINK11]m/孔
	1. --
	1. 813.38/39

	1. 2
	1. 勘探点标高及坐标测量
	1. 次/孔
	1. --
	1. 78/39

	1. [bookmark: OLE_LINK9]3
	1. 地质断面测量
	1. km/条
	1. 1：200
	1. 1.4/13

	1. 4
	1. 现场地质调查
	1. Km2
	1. 1：500
	1. 0.03

	1. 5
	1. 水位观测
	1. 次/孔
	1. --
	1. 78/39

	1. 6
	1. 采集岩样
	1. 组
	1. --
	1. 13

	1. 7
	1. 采集原状土样
	1. 组
	1. --
	1. 6

	1. 8
	动力触探试验
	1. m/孔
	1. --
	1. 30/6

	1.  表1.5-2                   室内主要完成工作量                  

	1
	岩石抗压强度试验
	1. 组
	1. --
	1. 13


老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
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	2
	1. 土常规试验
	1. 组
	1. --
	1. 6

	3
	1. 勘探点平面布置图
	1. 份
	1. 1：500
	1. 1

	1. 4
	1. 工程地质剖面图
	1. 条
	1. 1：200
	1. 13

	1. 5
	1. 工程钻孔柱状图
	1. 张
	1. 1：200
	1. 39

	1. 6
	1. 勘探点情况一览表
	1. 份
	1. --
	1. 1

	1. 7
	1. 钻孔测量成果表
	1. 份
	1. --
	1. 1

	1. 8
	1. 工程地质勘察纲要
	1. 份
	1. --
	1. 1

	1. [bookmark: _Toc16749][bookmark: _Toc17290][bookmark: _Toc25485]9
	1. 工程地质勘察报告
	1. 份
	1. --
	1. 1


1.6勘察工作质量评述
本次勘察工作是执行有关规范规定及场地实际情况的基础上实施的。其中：
1、 钻孔布测
[bookmark: OLE_LINK125]  测量坐标系统采用国家2000大地坐标系，1985国家高程基准，等高距为0.5米。根据工程区场内的两个控制点A1:X=36571252.5377，Y=33416803.014，H=574.09；A2:X=36571379.989，Y=3416710.054，H=579.41为基点进行钻孔测量放样工作。采用托普康335全站仪测量支导线点并按坐标进行放孔，钻孔完毕后进行复测，误差在允许范围内。
2、 剖面测制
采用托普康335全站仪及皮尺施测剖面13条。在地形变化较大的部位加密控制，测图精度符合同比例尺要求精度。
3、工程地质测绘
老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
主要针对拟建场地及其附近地质情况进行调查，调查第四系分布范围、基岩露头、岩层产状、构造裂隙发育程度和不良地质作用。主要在拟建建筑轮廓外侧15~30
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m范围内进行1:500的工程地质测绘。采用布点法、跨线穿越法沿房屋轴线及两侧进行测绘，保证了工程地质测绘的准确和真实性。
4、 工程地质钻探
本次委托具有钻探劳务资质的重庆永宏岩土工程有限公司进行钻探工作，钻探施工严格按照《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）的要求进行，采用地质回转钻机清水硬质合金钻进。开孔孔径Φ110mm，终孔孔径Φ91mm。为提高岩芯采取率，严格控制了回次进尺和循环用水量，土层每回次进尺控制在0.50～1.50m，基岩强风化回次进尺一般不大于1.50m，中等风化基岩进尺不大于2.00m。第四系全新统人工填土层岩芯采取率在65~70%之间，第四系全新统粉质粘土层岩芯采取率在90~95%之间，强风化基岩岩芯取率在68~75%之间，中等风化基岩岩芯采取率在80~92%之间，钻孔合格率为100%，各钻孔岩芯均拍照存档，符合本次勘察技术要求和有关规范规定。
在钻探施工过程中有地质技术人员在现场了解钻探揭露情况并及时进行编录，野外资料真实可靠。钻孔施工、观测完毕，均及时采用黏土+水泥浆进行回填封孔。
5、水文观测
所有钻孔在钻探结束并提干孔内积水后，均进行了地下水位观测，并在间隔24小时后实测了各钻孔地下水恢复水位，测量方法采用测钟听音定位简易观测法。钻孔水文地质观测方法合理，手段正确，原始数据真实可靠。
通过观测场地内钻孔均未见地下水，地下水文条件简单。
6、室内试验
老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
根据拟建工程的特点，采用岩心管采取岩石岩芯试样13组，
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测试项目为进行岩石单轴抗压强度试验，采取6组土样做土常规试验。土样采用薄壁取土器取Ⅰ级原状土，所有样品均按相关操作规程现场采集、及时封存，并送往重庆空港岩土工程检测有限公司进行室内检测，送检和试验过程符合规范要求。上述试验机构均通过了国家计量认证，试验操作按现行相关规范要求进行，试验成果可靠。
7、 原位测试
本次勘察在6个钻孔中进行重型（N63.5）圆锥动力触探试验。试验过程符合相关规程规范。
8、野外见证
本次勘察工作达到了建设方及相关规范的要求，勘察工作中建设方进行了认真细致的外业检查验收，同时委托了具有外业勘察见证资质的单位（重庆拓发建筑劳务有限公司）及人员（陈鑫，印章号：YKJZ-2310601-0003）进行了全过程的外业勘察见证，本次勘察工作质量合格。
9、内业整理
[bookmark: _Toc14673]本次勘察图件采用理正岩土工程勘察软件（重庆版8.5）进行绘制，成果资料详实可靠。
综上所述，本次勘察野外施工作业均严格按照有关规范规程的要求进行，各环节严格把关，责任到人，较好地完成了勘察任务，所完成的工作量及其质量能满足直接详勘的要求，达到了预期勘察目的，提交的勘察资料经审查合格后可供设计及施工使用。
[bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc27471]2.工程地质条件
[bookmark: _Toc31917][bookmark: _Toc5902][bookmark: _Toc16421]2.1场地位置及地形地貌
老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
“云阳县凤鸣片区老旧小区改造配套基础设施建设项目”位于
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重庆市云阳县凤鸣镇，场地紧邻市政道路，汽车可直接进入拟建场地内，地理位置较好。

勘察区属构造剥蚀浅丘地貌；场地平坦，地势起伏整体较小，地形坡角一般1~3°；拟建场地现状地面高程为569.44~579.28m左右。地形地貌简单。据调查，拟建场地内无建筑。
[bookmark: _Toc11552][bookmark: _Toc12385][bookmark: _Toc2918]2.2气象、水文
勘察区属于暖湿亚热带季风气候区，气候温暖湿润，四季分明，雨量充沛，具有“冬暖、春早、夏旱、秋绵雨、多云雾、少霜雪”的气候特点。
根据云阳县气象站资料，全年无霜期320天以上，多年平均气温18.1℃，最高温度43.2℃（2006年8月16日），最低温度-3.7℃（1977年12月26日），气候垂直分带明显，长江河谷一带较周围气温高1～3℃；本地多年平均降水量1181.20毫米，且多集中于每年的5～9月，占年降水量的70%，最大月降水量711.8毫米（1982年7月），最大日降水量175毫米（1987年8月16日），最大连续降雨时间16天，夏季多大雨和暴雨，如2000年5～8月，降水量达985.1毫米，占当年降水总量的83.4%；历年最大积雪厚50毫米；最大瞬时风速33.3米/秒，风向多为ESE及ENE，历年最高气压1020.30毫帕。
勘察期间，未发现稳定地下水位。场地附近无地表水体及河流，综上，场地气象水文条件简单。
[bookmark: _Toc17826][bookmark: _Toc6235][bookmark: _Toc15083]2.3地质构造
老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
[bookmark: _Toc3526][bookmark: _Toc356104238]拟场地在构造单元上处于
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万州向斜北翼。场地内未见断层构造及构造破碎带，场地地质构造简单。

拟建场地地表为第四系土层覆盖，通过对场地附近基岩出露部位进行调查和实测；测得岩层产状：93º∠6º，岩层呈单斜产出，地层连续稳定，层面较粗糙，闭合，未见充填物，结合差，属硬性结构面。地层为侏罗系上统蓬莱镇组，岩性为砂岩、泥岩。场地岩体中发育以下两组裂隙：
裂隙LX1：63°∠60°，节理面平直，微张-闭合状，有泥质充填，节理间距1.2～3.0m，延展长度3.0～9.0m，张开宽1～4mm，结合很差，为软弱结构面。
裂隙LX2：倾向176°，倾角66°，张开度2.50～4.50mm，裂面较平直，半充填，延伸较短，发育间距0.50～1.00m，结合很差；属软弱结构面。
经本次勘察并结合区域地质资料分析，区内未发现断层，地质构造简单。
综上所述：拟建场地基岩岩体较完整，裂隙一般发育，地质构造简单。
[bookmark: _Toc2716]2.4 地层岩性
[bookmark: OLE_LINK33]据钻探揭示及地表地质调查，场地地层结构为：上覆地层主要为第四系全新统人工填土层（Q4ml）素填土；第四系全新统土层（Q4el+dl）粉质粘土；下伏侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）砂岩、泥岩。现按由上至下的顺序分述如下：
2.4.1第四系全新统人工填土层（Q4ml）
老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
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素填土：红褐色、褐色、杂色，主要由粉质粘土、砂泥岩碎石组成，稍湿，土质均匀性较差，硬质物粒径约1～30cm，硬质物含量约15～40%，结构呈松散～稍密状，主要为原篮球场修建人工回填形成，填龄约5年以上。现场钻探揭露填土不存在化工、印染、固体废弃物、有害放射物质等，判定本场地回填土未被污染。本层分布于整个场地，钻探揭示最大厚度14.50m（ZK26），层底标高564.73m。
～～～～～～～～～～～ 不整合 ～～～～～～～～～～～～
2.4.2第四系全新统残坡积土层（Q4el+dl）
粉质粘土：黄褐色，灰褐色，可塑状，土质较均一，切面光滑，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，摇震土无明显结构变化，母岩主要为侏罗系泥岩。本层位于素填土之下，场地内极少部分地段有分布。钻探揭示最大厚度11.50m（ZK21），层底标高558.70m。
～～～～～～～～～～～ 不整合 ～～～～～～～～～～～～
2.4.3侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）
砂岩：强风化层，灰白色，中-粗粒粒状结构，中厚层层状构造，主要由长石、石英、云母等组成，钙泥质胶结，强度低，风化裂隙发育，岩芯呈短柱状、块状，浸水后用手可折断；中等风化层，灰白色，中-粗粒粒状结构，中厚层层状构造，主要由长石、石英、云母等组成，钙泥质胶结，质较硬，强度中等，岩芯较完整，未见节理裂隙，岩芯呈短柱状、柱状，节长一般100-300mm，浸水后，用手不易折断，敲击声较脆。
老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
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泥岩：强风化层，紫红色，泥质结构，中-厚层层状构造，主要由粘土矿物组成，砂质含量较高，强度较低，岩芯呈碎块状、角砾状，质软，手捏即碎；中等风化层，紫红色，泥质结构，中-厚层层状构造，主要由粘土矿物组成，砂质含量较高，岩芯呈短柱状、柱状，节长一般为100-200mm，强度中等，用手不易折断。
各层在钻孔中分布情况详见钻孔柱状图及钻孔数据一览表。
[bookmark: _Toc28976][bookmark: _Toc23295][bookmark: _Toc356104239][bookmark: _Toc776]2.5基岩面及基岩风化特征
2.5.1基岩面特征
据地表调查和钻探揭露，拟建场区基岩被第四系土层覆盖；通过钻探揭露及地质调查，基岩面坡角一般6～20°，局部基岩面较陡，达30°；基岩埋深1.0～18.20m。
2.5.2基岩风化带特征
① 强风化带：
灰白色砂岩，中-粗粒粒状结构，中厚层层状构造，主要由长石、石英、云母等组成，钙泥质胶结，强度低，风化裂隙发育，岩芯呈短柱状、块状，浸水后用手可折断；紫红色泥岩，泥质结构，中-厚层层状构造，主要由粘土矿物组成，砂质含量较高，强度较低，岩芯呈碎块状、角砾状，质软，手捏即碎。
本次钻探揭露强风化带厚度为0.4-6.0m。
② 中等风化带：
灰白色砂岩，中-粗粒粒状结构，中厚层层状构造，主要由长石、石英、云母等组成，钙泥质胶结，质较硬，强度中等，岩芯较完整，未见节理裂隙，岩芯呈短柱状、柱状，浸水后，用手不易折断，敲击声较脆；紫红色泥岩，泥质结构，中-厚层层状构造，主要由粘土矿物组成，砂质含量较高，岩芯呈短柱状、柱状，强度中等，用手不易折断。
老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
各风化带具体情况见钻孔情况一览表及工程地质剖面图。
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[bookmark: _Toc15980][bookmark: _Toc17233][bookmark: _Toc242]2.6水文地质条件
2.6.1地表水
拟建场地周边无河流等地表水体，地表水对场地影响小。
2.6.2地下水
根据场地地层岩性及地下水在含水介质中的赋存特征，地下水类型可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两类。
[bookmark: OLE_LINK37]松散岩类孔隙水：以大气降水补给为主，主要赋存在第四系土层中。素填土透水性强，属相对含水层；粉质粘土透水性弱，属相对隔水层。主要接受大气降水的补给；受季节影响明显，填土较厚地段雨季会形成上层滞水，无稳定地下水位。地下水属孔隙潜水性质，水量较贫乏。
基岩裂隙水：场地基岩为侏罗系中统沙溪庙组泥岩，泥岩透水性较差，属相对隔水层。基岩裂隙水主要赋存于浅层风化裂隙中。由于补给源单一，补给量匮乏，本工程场地内基岩裂隙水贫乏。
各孔在钻探施工结束后均抽出了孔内循环水，间隔24小时以后再进行了钻孔静止水位的观测记录，通过观测，各孔内均未发现地下水，深厚填土区域，未见统一潜水面，钻探过程中局部地段有冲洗液漏失现象；说明勘探深度内地下水不丰富，水量贫乏，主要接受大气降水补给，并向地形低洼处排泄，该场地的缓斜坡地形有利于地表水、地下水自然排泄，不利于形成地下水，勘察期间场地水文地质条件较为简单。
老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）

老旧小区改造配套基础设施建设项目           工程地质勘察报告（直接详勘）
在雨季大气降水渗漏素填土中，场地内将存在上层滞水，即临时性潜水，旱季和雨后数日水量减少;
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在建筑物基础施工时应注意地表流水排泄渠道畅通，加强地表水的排水防渗工作。根据地区经验各层渗透系数取值建议如下：
K填土=20m/d、K粉质粘土=0.01m/d、K泥岩=0.01m/d、K砂岩=10m/d（经验值）。 
综上，场地地下水较贫乏，水文地质条件简单。
[bookmark: _Toc31197][bookmark: _Toc20763]2.7场地水土腐蚀性判定
根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）附录G和拟建场地区域资料，拟建场地环境类型为Ⅲ类。场地所在区域地下水类型为HCO3-Ca型，无色、无腐蚀性CO2、无臭；地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
据调查，场地及周边没有化工、印染等污染源，也没有固体废弃物、有害放射物质等。根据原有建筑腐蚀情况，结合当地工程经验，判定本场地土对混凝土结构、钢结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。
[bookmark: _Toc21497][bookmark: _Toc18496][bookmark: _Toc6640]2.8不良地质现象及地质灾害
根据地表地质调查及钻孔岩芯观察，场地及其附近地段未发现泥石流、崩塌、断层、软弱夹层等不良地质现象。拟建场区附近未发现有崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等不良地质作用。未发现沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。场地现状稳定性较好。
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