2024年天津市建筑安全员A证考试题库及答案
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.易燃仓库内严禁使用 ( A )照明灯具。
A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

2.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ C）。
A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

3.宿舍、（ C）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。
A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

4.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

5.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。
A.3米（含3米） B.5米 C.5米（含5米） D.8米

6.以下不是常用安全电压的是（ C）。
A.42伏 B.36伏 C.30伏 D.D、24伏

7.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检
查过程中的职责说法错误的是（C ）。
A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况
B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况
C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定
D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况


8.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。
A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

9.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 ( B )。
A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.50学时

10.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （ A）。
A.110m B.120m C.130m D.150m

11.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

12.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（D ）。
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