

《土木工程材料》综合复习资料
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]第一章
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]一、选择题
[bookmark: bookmark7]1、	孔隙率增大，材料的 降低。
A密度	B表观密度	C憎水性 D抗冻性
[bookmark: bookmark8]2、	材料在水中吸收水分的性质称为—。
A吸水性	B吸湿性C耐水性	D渗透性
C软化系数	D含水率
C塑性变形小	D恒定的弹性模量
B 材料强度与其表观密度之比
D材料强度与其体积之比

[bookmark: bookmark9]3、	材料的耐水性一般可用—
A渗透系数	B抗冻性
[bookmark: bookmark10]4、	弹性材料具有—的特点。
A无塑性变形 B不变形
[bookmark: bookmark11]5、	材料的比强度是—。
A两材料的强度比
C材料强度与其质量之比
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]二、是非判断题
[bookmark: bookmark16]1、某些材料虽然在受力初期表现为弹性，达到一定程度后表现出塑性特征，这类材料称为
塑性材料。
[bookmark: bookmark17]2、	某材料含大量开口孔隙，直接用排水法测定其体积，该材料的质量与所测得的体积之比 即为该材料的表观密度。
[bookmark: bookmark18]3、	材料吸水饱和状态时水占的体积可视为开口孔隙体积。
[bookmark: bookmark19]4、	在空气中吸收水分的性质称为材料的吸水性。
[bookmark: bookmark20]5、	材料的抗渗性与材料的开口孔隙率关系不大。
[bookmark: bookmark21]6、	材料的冻融破坏主要是由于材料的水结冰造成的。
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]三、	填空题
[bookmark: bookmark26]1、 材料的质量与其自然状态下的体积比称为材料的。
[bookmark: bookmark27]2、	材料的吸湿性是指材料在—的性质。
[bookmark: bookmark28]3、	材料的抗冻性以材料在吸水饱和状态下所能抵抗的—来表示。
[bookmark: bookmark29]4、	水可以在材料表面展开，即材料表面可以被水浸润，这种性质称为—。
[bookmark: bookmark30]5、	孔隙率越大，材料的导热系数越—，其材料的绝热性能越—。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]四、	名词解释1、密度
[bookmark: bookmark35]2、	材料的空隙率
[bookmark: bookmark36]3、	堆积密度
[bookmark: bookmark37]4、	表观密度
[bookmark: bookmark38]5、	材料的弹性
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]五、	问答题
[bookmark: bookmark43]1、	某水泥厂生产普通硅酸盐水泥，现改产火山灰硅酸盐水泥，原包装袋未变,客户投诉水泥 重量不够,请分析原因。
[bookmark: bookmark44]2、	生产材料时，在组成一定的情况下，可采取什么措施来提高材料的强度和耐久性？
[bookmark: bookmark45]3、	决定材料耐腐蚀性的内在因素是什么？
[bookmark: bookmark46]4、	北方某住宅楼冬季施工，使用了尿素作混凝土的防冻剂。住户入住后闻到一股氨味，请 分析原因。
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]六、	计算题
[bookmark: bookmark51]1、	质量为3.4kg，容积为10L的容量筒装满绝干石子后的总质量为18.4kg。若向筒内注入 水，待石子吸水饱和后，为注满此筒功注入水4.27kg。将上述吸水饱和的石子擦干表面后称得 总质量为18.6kg （含筒重）。求该石子的吸水率，表观密度，堆积密度，开口孔隙率。
[bookmark: bookmark52]2、	某岩石在气干、绝干、水饱和状态下测得的抗压强度分别为172、178、168MPa。该岩 石可否用于水下工程。
[bookmark: bookmark53]3、	某岩石的密度为2.75g/cm3，孔隙率为1.5% ；今将该岩石破碎为碎石，测得碎石的堆积 密度为1560kg/m3。试求此岩石的表观密度和碎石的空隙率。
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]第二章
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]一、选择题
[bookmark: bookmark61]1、 钢材伸长率<5 1（表示。
A直径为10mm钢材的伸长率
B 10mm的伸长
C标距为10倍钢筋直径时的伸长率
[bookmark: bookmark62]2、	钢材抵抗冲击荷载的能力称为—。
A塑性	B冲击韧性	C弹性	D硬度
[bookmark: bookmark63]3、	钢的含碳量为—。
A <2.06% B >3.0% C >2.06%二、 是非判断题
[bookmark: bookmark64]1、	屈强比愈小，钢材受力超过屈服点工作时的可靠性愈大，结构的安全性愈高。
[bookmark: bookmark65]2、	一般来说，钢材硬度愈高，强度也愈大。
[bookmark: bookmark66]3、	钢材是各向异性材料。
[bookmark: bookmark67]4、	钢材的腐蚀与材质无关，完全受环境介质的影响。
[bookmark: bookmark68]5、	淬火对钢的塑性和韧性影响不大。
[bookmark: bookmark69]6、	镇静钢可用于承受冲击荷载的重要构件。三、填空题
[bookmark: bookmark70]1、	和 是衡量钢材强度的两个重要指标。
[bookmark: bookmark71]2、	钢材的腐蚀分为：—和—。
[bookmark: bookmark72]3、	钢材热处理的工艺有：―，正火，―，―。
[bookmark: bookmark73]4、	按冶炼时脱氧程度分类钢可以分成：—，—,—和特殊镇静钢。
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]四、	名词解释
[bookmark: bookmark78]1、	弹性模量
[bookmark: bookmark79]2、	屈服强度
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]五、	问答题
[bookmark: bookmark84]1、	某厂钢结构层架使用中碳钢，采用一般的焊条直接焊接。使用一段时间后层架坍落，请 分析事故的可能原因。
[bookmark: bookmark85]2、	东北某厂需焊接一支承室外排风机的钢架。请对下列钢材选用。并简述理由。
I [bookmark: bookmark86]Q235-AF价格较便宜
II [bookmark: bookmark87]Q235-C价格高于I
[bookmark: bookmark88]3、	为何说屈服点（6 s）、抗拉强度（6 b）和伸长率。）是建筑用钢材的重要技术性能 指标。
[bookmark: bookmark89]4、	工地上为何常对强度偏低而塑性偏大的低碳盘条钢筋进行冷拉。
[bookmark: bookmark90]5、	铝材从用于装饰材料发展应用到窗框、幕墙以及结构材料，请展望其于我国建筑上的应 用。
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]六、	计算题
[bookmark: bookmark95]1、从新进货的一批钢筋中抽样，并截取两根钢筋做拉伸试验，测得如下结果：屈服下限荷 载分别为42.4kN，41.5kN；抗拉极限荷载分别为62.0kN，61.6kN，钢筋公称直径为12mm，标距 为60mm，拉断时长度分别为66.0mm，67.0mm。计算该钢筋的屈服强度，抗拉强度及伸长率。
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]第三章
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark99]一、选择题
[bookmark: bookmark103]1、水泥熟料中水化速度最快，28天水化热最大的是—。
A CS B CS C CA D C AF
3	2	3	4
[bookmark: bookmark104]2、	以下水泥熟料矿物中早期强度及后期强度都比较高的是—。
A CS B CS C CA D C AF 3	2	3	4
[bookmark: bookmark105]3、 引起安定性不良的原因有。
A熟料中游离氧化钙过多	B熟料中游离氧化镁过多
C二氧化硅含量过量	D加入的石膏量过多
[bookmark: bookmark106]4、	以下工程适合使用硅酸盐水泥的是—。
A大体积的混凝土工程	B受化学及海水侵蚀的工程
C耐热混凝土工程	D早期强度要求较高的工程
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]二、	是非判断题
[bookmark: bookmark111]1、	石膏浆体的水化、凝结和硬化实际上是碳化作用。
[bookmark: bookmark112]2、	为加速水玻璃的硬化，常加入氟硅酸钠作为促硬剂，加入越多效果越好。
[bookmark: bookmark113]3、	在水泥中，石膏加入的量越多越好。
[bookmark: bookmark114]4、	初凝时间不符合规定的硅酸盐水泥为废品。
[bookmark: bookmark115]5、	对早期强度要求比较高的工程一般使用矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥。
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]三、	填空题
[bookmark: bookmark120]1、	过火石灰引起的主要危害有—。
[bookmark: bookmark121]2、	石灰的特性有：可塑性—、硬化—、硬化时体积—和耐水性—等。
[bookmark: bookmark122]3、 建筑石膏具有以下特性：凝结硬化—、孔隙率、表观密度，强度 凝结硬
化时体积、防火性能 等。
[bookmark: bookmark123]4、	在硅酸盐水泥熟料矿物C3S、C2S、C3A、C4AF中，干缩性最大的是：―。
[bookmark: bookmark124]5、 国家标准规定：硅酸盐水泥的初凝时间不得早于―，终凝时间不得迟于。
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]四、	名词解释
[bookmark: bookmark129]1、	胶凝材料
[bookmark: bookmark130]2、	气硬性胶凝材料
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]五、	问答题
[bookmark: bookmark135]1、	建筑石膏制品为何一般不适于室外？
[bookmark: bookmark136]2、	在维修古建筑时，发现古建筑中石灰砂浆坚硬，强度较高。有人认为是古代生产的石灰
质量优于现代石灰。此观点对否？为什么？
3、有A. B两种钙质生石灰，其中有关指标如下。请分析A. B两石灰生产及其性能的差别?
	
	A石灰
	B石灰

	未消化残渣含量（5mm圆孔筛筛余量）
	16%
	16%



CO2含量
10%
2%

[bookmark: bookmark137]4、	为何石灰除粉刷外一般不单独使用石灰浆？
[bookmark: bookmark138]5、	在天然石材、粘土砖、混凝土和硅酸盐制品表面涂一层水玻璃，可提高制品表面的密实 性和抗风化能力。水玻璃是否亦可涂于石膏制品表面？为什么？ 6、某住宅工程工期较短，现有
强度等级同为42.5硅酸盐水泥和矿渣水泥可选用。从有利于完成工期的角度来看，选用哪
种水泥更为有利。
[bookmark: bookmark139]7、	某工地需使用微膨胀水泥，但刚好缺此产品,请问可以采用哪些方法予以解决？
[bookmark: bookmark140]8、	高铝水泥制品为何不易蒸养？
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]六、计算题
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]第四章
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]、选择题
[bookmark: bookmark151]1、在混凝土拌合物中，如果水灰比过大，会造成.
A拌合物的粘聚性和保水性不良
C有离析现象
B产生流浆
D严重影响混凝土的强度

[bookmark: bookmark152]2、以下哪些属于混凝土的耐久性？
A抗冻性	B抗渗性 C和易性	D抗腐蚀性
[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]二、	是非判断题
[bookmark: bookmark157]1、在拌制混凝土中砂越细越好。2、在混凝土拌合物水泥浆越多和易性就越好。3、在水泥 浆用量一定的条件下，砂率过小和过大都会使混合料的流动性变差。4、混凝土可通过减水 剂与水泥发生化学反应来减少用水量。
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]三、	填空题
[bookmark: bookmark162]1、	普通混凝土中 起骨架作用。
[bookmark: bookmark163]2、	混凝土拌合物的和易性包括—、—和—三个方面等的含义。
[bookmark: bookmark164]3、	测定混凝土拌合物和易性的方法有—法或—法。
[bookmark: bookmark165]4、	以无水石膏或工业氟石膏作调凝剂的水泥，当使用—减水剂时会出现异常凝结现象。
[bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]四、	名词解释
[bookmark: bookmark170]1、	砂率
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark174]2、	徐变五、问答题
[bookmark: bookmark175]1、某市政工程队在夏季正午施工，铺筑路面水泥混凝土。选用缓凝减水剂。浇注完后表面 未及时覆盖，后发现混凝土表面形成众多表面微细龟裂纹，请分析原因。
[bookmark: bookmark176]2、	某工程队于7月份在湖南某工地施工，经现场试验确定了一个掺木质素磺酸钠的混凝土 配方，经使用一个月情况均正常。该工程后因资金问题暂停5个月，随后继续使用原混凝土配 方开工。发觉混凝土的凝结时间明显延长，影响了工程进度。请分析原因，并提出解决办法。
[bookmark: bookmark177]3、	某混凝土搅拌站原使用砂的细度模数为2.5,后改用细度模数为2.1的砂。改砂后原混 凝土配方不变，发觉混凝土坍落度明显变小。请分析原因。
[bookmark: bookmark178]4、	豫西水利枢纽工程〃进水口、洞群和溢洪道"标段（II标）为提高泄水建筑物抵抗黄河泥 沙及高速水流的冲刷能力，浇筑了 28天抗压强度达70MPa的混凝土约50万m3。但都出现了一 定数量的裂缝。裂缝产生有多方面的原因，其中原材料的选用是一个方面。请就其胶凝材料的 选用分析其裂缝产生的原因。
水泥：采用了早强型普通硅酸盐水泥
[bookmark: bookmark179]5、	为什么混凝土在潮湿条件下养护时收缩较小，干燥条件下养护时收缩较大，而在水中养 护时却几乎不收缩？
[bookmark: bookmark180]6、	配制砂浆时，为什么除水泥外常常还要加入一定量的其它胶凝材料？
[bookmark: bookmark181]7、	某工地现配C20混凝土，选用42.5硅酸盐水泥，水泥用量260kg/m3，水灰比0.50，砂 率30%，所用石20〜40mm，为间断级配，浇注后检查其水泥混凝土，发现混凝土结构中蜂窝、 空洞较多，请从材料方面分析原因。六、计算题
1、取500g干砂，经筛分后，其结果见下表。试计算该砂的细度模数，并判断该砂是否属 于中砂。
	筛孔尺寸mm）
	5.0
	2.5
	1.25
	0.63
	0.315
	0.16
	<0.16

	筛余量（g）
	8
	82
	70
	98
	124
	106
	14



[bookmark: bookmark182]2、	某混凝土的实验室配合比为1：2.1：4.0, W/C=0.60，混凝土的体积密度为2410kg/m3。 求1m3混凝土各材料用量。
[bookmark: bookmark183]3、	某工地采用刚出厂的42.5级普通硅酸盐水泥和碎石配制混凝土。其施工配合比为：水 泥340kg、石子1260kg、砂685kg、水130kg。已知：现场砂含水率为4%，石子的含水率为1%。 问：该混凝土是否满足C30的强度等级要求。（假定混凝土强度标准差° = ^WPa，A=0.46, B = 0.07）
[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186]第五章
[bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190]一、选择题
[bookmark: bookmark191]1、	下面哪些不是加气混凝土砌块的特点—。
A轻质	B保温隔热	C加工性能好	D韧性好
[bookmark: bookmark192]2、	烧结普通砖的质量等级评价依据不包括—。
A尺寸偏差	B砖的外观质量	C泛霜	D自重
[bookmark: bookmark193]3、	花岗岩具有—等特性。
A孔隙率小，吸水率极低	B化学稳定性好
C耐酸性能差	D结构致密，抗压强度高
[bookmark: bookmark194]4、	利用媒矸石和粉媒灰等工业废渣烧砖，可以—。
A减少环境污染	B节约大片良田粘土
C节省大量燃料煤	D大幅提高产量
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198]二、	是非判断题
[bookmark: bookmark199]1、	红砖在氧化气氛中烧得，青砖在还原气氛中烧得。
[bookmark: bookmark200]2、	白色大理石由多种造岩矿物组成。
[bookmark: bookmark201]3、	粘土质砂岩可用于水工建筑物。
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]三、	填空题
[bookmark: bookmark206]1、 目前所用的墙体材料有, 和 三大类。
[bookmark: bookmark207]2、 烧结普通砖具有, , 和 等缺点。
[bookmark: bookmark208]3、	岩石由于形成条件不同，可分为—，—和—三大类。
[bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212]四、	名词解释
[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214]五、	问答题
[bookmark: bookmark215]1、	为何要限制烧结粘土砖，发展新型墙体材料？
[bookmark: bookmark216]2、	培烧温度对砖质量有何影响？如何鉴别欠火砖和过火砖？
[bookmark: bookmark217]3、	红砖与青砖有何区别？
[bookmark: bookmark218]4、	加气混凝土砌块砌筑的墙抹砂浆层，采用于烧结普通砖的办法往墙上浇水后即抹，一般 的砂浆往往易被加气混凝土吸去水分而容易干裂或空鼓，请分析原因。
[bookmark: bookmark219]5、	未烧透的欠火砖为何不宜用于地下？
[bookmark: bookmark220]6、	多孔砖与空心砖有何异同点？
[bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224]六、	计算题
[bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227]第六章
[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231]一、选择题
[bookmark: bookmark232]1、	—是决定沥青粘滞性的技术指标。
A针入度 B延度 C软化点
[bookmark: bookmark233]2、	一般石油沥青材料，牌号越高，则—。
A粘性越小 B粘性越大 C温度敏感性越大 D温度敏感性越小
[bookmark: bookmark234]3、	沥青混合料的技术指标有—。
A稳定度 B流值 C空隙率	D沥青混合料试件的饱和度 E软化点
[bookmark: bookmark235]4、	沥青的牌号是根据以下—技术指标来划分的。
A针入度 B延度 C软化点	D闪点
[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239]二、	是非判断题
[bookmark: bookmark240]1、	煤沥青与矿质材料的粘结力强，有毒性和臭味，可用于地下防水工程和防腐工程。
[bookmark: bookmark241]2、	在满足使用要求的前提下，应尽量使用较大牌号的石油沥青，以保证较长使用年限。
[bookmark: bookmark242]3、	当采用一种沥青不能满足配制沥青胶所要求的软化点时，可随意采用石油沥青与煤沥青 掺配。
[bookmark: bookmark243]4、	沥青本身的粘度高低直接影响着沥青混合料粘聚力的大小。
[bookmark: bookmark244]5、	夏季高温时的抗剪强度不足和冬季低温时的抗变形能力过差，是引起沥青混合料铺筑的 路面产生破坏的重要原因。
[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248]三、	填空题
[bookmark: bookmark249]1、	针入度是规定温度条件下，以规定质量的标准针，在规定时间内贯入试样的深度，以— —表示1度。
[bookmark: bookmark250]2、	沥青由固态转变为具有一定流动性膏体的温度，称为—。
[bookmark: bookmark251]3、	沥青混合料的矿质材料必须具备良好的—，从而使得沥青混合料颗粒之间能够比较紧 密地排列起来。
[bookmark: bookmark252]4、	石油沥青四组分分析法是将其分离为—、—、—和—四个主要组分。
[bookmark: bookmark253]5、	沥青混合料是指—与沥青拌和而成的混合料的总称。
[bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257]四、	名词解释
[bookmark: bookmark258]1、	沥青的粘滞性
[bookmark: bookmark259]2、	沥青的延性
[bookmark: bookmark260]3、	乳化沥青
[bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264]五、	问答题
[bookmark: bookmark265]1、	石油沥青的牌号是根据什么划分的？牌号大小与沥青主要性能的关系如何？
[bookmark: bookmark266]2、	现需铺筑高速公路，宜选用重交通道路石油沥青，还是中、轻交通道路石油沥青？并请 简要说明原因。
[bookmark: bookmark267]3、	土木工程中选用石油沥青牌号的原则是什么？在地下防潮工程中，如何选择石油沥青的 牌号？
[bookmark: bookmark268]4、	请比较煤沥青与石油沥青的性能与应用的差别。
[bookmark: bookmark269]5、	请解释沥青混合料与沥青碎石混合料。
[bookmark: bookmark270]6、	高速公路的沥青混凝土面层及抗滑表层可否使用石屑作热拌沥青混合料的细集料？
[bookmark: bookmark271]7、	马歇尔试验方法简便，世界各国广泛使用，其主要作用是什么？可否正确反映沥青混合 料的抗车辙能力？
[bookmark: bookmark272]8、	华南某二级公路沥青混凝土路面使用一年后就出现较多网状裂缝，其中施工厚度较薄及 下凹处裂缝更为明显。据了解当时对下卧层已作认真检查，已处理好软弱层，而所用的沥青延 度较低。请分析原因。
[bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276]六、计算题
[bookmark: bookmark277]1、某防水工程需石油沥青30t，要求软化点不低于80°C，现有60号和10号石油沥青，测 得他们的软化点分别是49C和98C，问这两种牌号的石油沥青如何掺配？
[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280]第七章
[bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283][bookmark: bookmark284]一、	选择题
[bookmark: bookmark285]1、	下列 属于热塑性塑料。
①聚乙烯塑料②酚醛塑料③聚苯乙烯塑料④有机硅塑料
A①②	B①③	C③④	D②③
[bookmark: bookmark286]2、	填充料在塑料中的主要作用是。
A、提高强度	B降低树脂含量C提高耐热性 D A+B+C
[bookmark: bookmark287]3、	按热性能分，以下哪项属于热塑性树脂。
A聚氯乙烯 B聚丙稀 C聚酯	D A+B
[bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290][bookmark: bookmark291]二、	是非判断题
[bookmark: bookmark292]1、	由单体自备聚合物的基本方法有加聚反应和缩聚反应。
[bookmark: bookmark293]2、	热塑性树脂与热固性树脂相比具有强度大，粘结力强，变形小等特点，可用于结构材料。
[bookmark: bookmark294]3、	聚合物的老化主要是由于高分子发生裂解这一类不可逆的化学反应造成的。
[bookmark: bookmark295]4、	塑料和橡胶的最高使用温度称为玻璃化温度。
[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299]三、	填空题
[bookmark: bookmark300]1、	根据分子的排列不同，聚合物可分为—聚合物，—聚合物和 聚合物。
[bookmark: bookmark301]2、 塑料的主要组成包括合成树脂，, 和 等。
[bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305]四、名词解释
[bookmark: bookmark306]1、	热塑性树脂
[bookmark: bookmark307]2、	热固性树脂五、问答题
[bookmark: bookmark308]1、	某装修公司要承包一间歌舞厅的内外装修，欲采用塑料地板，妥否？
[bookmark: bookmark309]2、	在粘结结构材料或修补建筑结构（如混凝土、混凝土结构）时，一般宜选用哪类合成树 脂胶粘剂？为什么？
[bookmark: bookmark310]3、	现在建筑工程上倾向于使用塑料管代替镀锌管，请比较塑料管与镀锌管的优缺点。
[bookmark: bookmark311]4、	选用何种地板会有较好的隔音效果？
[bookmark: bookmark312]5、	某建筑工程需要给铝合金门窗的玻璃密封，现有三种密封膏（单组分硅酮密封膏，双组 分聚氨酯密封膏，双组分聚硫橡胶建筑密封膏），请问选那一种较好？原因何在？
[bookmark: bookmark313]6、	试根据你在日常生活中所见所闻，写出5种建筑塑料制品的名称。
[bookmark: bookmark314]7、	与传统建筑材料相比较，塑料有哪些优缺点？
[bookmark: bookmark315]8、	某高风压地区的高层建筑有两种窗可选择
A.塑钢窗B.铝合金窗
[bookmark: bookmark316]9、	热塑性树脂与热固性树脂中哪类宜作结构材料，哪类宜作防水卷材、密封材料？
[bookmark: bookmark317]10、	某住宅使用I型硬质聚氯乙稀（UPVC）塑料管作热水管。使用一段时间后，管道变形
漏水，请分析原因。
[bookmark: bookmark318]11、	用乳白胶（聚醋酸乙烯胶粘剂）粘结木制家具耐久性相当好，但用其粘结街道上的招 牌时间一长就会脱落，请分析原因。
[bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321]六、计算题
[bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark324]第八章
[bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328]一、选择题
[bookmark: bookmark329]1、建筑工程中，木材应用最广的的强度是.
A顺纹抗压强度	B顺纹抗拉强度	C抗弯强度
抗剪强度



顺纹抗剪强度
顺纹抗剪强度

[bookmark: bookmark379]2、确定木材强度的等级依据是。
A顺纹抗压强度	B顺纹抗拉强度	C抗弯强度
[bookmark: bookmark380]3、木材含水率变化对以下哪两种强度影响较大？
A顺纹抗压强度	B顺纹抗拉强度	C抗弯强度
[bookmark: bookmark381]4、木材的疵病主要有。
A木节	B腐朽	C斜纹	D虫害
[bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385]二、	是非判断题
[bookmark: bookmark386]1、	胶合板可消除各向异性及木节缺陷的影响。
[bookmark: bookmark387]2、	木材的含水率增大时，体积一定膨胀；含水率减少时，体积一定收缩。
[bookmark: bookmark388]3、	当夏材率高时，木材的强度高，表观密度也大。
[bookmark: bookmark389]4、	木材的持久强度等于其极限强度。
[bookmark: bookmark390]5、	真菌在木材中生存和繁殖，必须具备适当的水分、空气和温度等条件。
[bookmark: bookmark391]6、	针叶树材强度较高，表观密度和胀缩变形较小。
[bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395]三、	填空题
[bookmark: bookmark396]1、	—和—组成了木材的天然纹理。
[bookmark: bookmark397]2、	—是木材物理学性质发生变化的转折点。
[bookmark: bookmark398]3、	木材在长期荷载作用下不致引起破坏的最大强度称为—。
[bookmark: bookmark399]4、	木材随环境温度的升高其强度会—。
[bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark403]四、	名词解释
[bookmark: bookmark404]1、	木材的纤维饱和点
[bookmark: bookmark405]2、	木材的平衡含水率
[bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark409]五、	问答题
[bookmark: bookmark410]1、	2000年上半年北京市有关部门在全市抽查了 6座新建的高档写字楼，这些外表富丽豪 华、内部装修典雅的写字楼甲醛超标率达42.11%。请分析产生此现象的原因。
[bookmark: bookmark411]2、	木材的边材与心材有何差别。
[bookmark: bookmark412]3、	南方某潮湿多雨的林场木材加工场所制作的木家具手工精细、款式新颖，在当地享有盛 誉，但运至西北后出现较大裂纹。请分析原因。
[bookmark: bookmark413]4、	为何木材多用来做承受顺压和抗弯构件，而不宜做受拉构件？
[bookmark: bookmark414]5、	有不少住宅的木地板使用一段时间后出现接缝不严，但亦有一些木地板出现起拱。请分 析原因。
[bookmark: bookmark415]6、	常言道，木材是〃湿千年，干千年，干干湿湿二三年〃。请分析其中的道理。
[bookmark: bookmark416]7、	某工地购得一批混凝土模板用胶合板，使用一定时间后发现其质量明显下降。经送检， 发现该胶合板是使用脲醛树脂作胶粘剂。请分析原因。
[bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420]六、	计算题
[bookmark: bookmark421]1、测得一松木试件，其含水率为11%，此时其顺纹抗压强度为64.8MPa,试问：（1）标准含 水量状态下其抗压强度为多少？ （2）当松木含水率分别为20%, 30%,40%时的强度各为多少？
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