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[bookmark: _TOC_250046]一、 项目概述

随着人们生活水平的提高和技术的进步，越来越多的医院进行了信息化建设，以更好的满足大家的需求。以医院建筑为平台，兼备信息设施系统、医院管理系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等， 集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供一个安全、高效、便捷、节能、环保、健康及符合疾病治疗的建筑环境。
上海×××××医院为一家妇幼专科医院，医院大楼按照甲级建筑的标准并结合医院的实际情况进行智能化系统整体规划设计，希望我们的规划能为医院领导提供一个全面的参考，同时也希望我们能为医院大楼智能化系统的建设贡献我们的一点力量。
信息化建设的必要性有

1、有利于医院的管理者把握改革方向；

2、提高医院管理水平的需要；

3、在医疗市场竞争中占据更大的优势；

4、实现远程医疗的需要；

5、促进各项医学信息交流的需要；

本方案从可持续发展的角度考虑远期目标，留有发展的空间和技术的可能性；
就近期目标而言，将设计的重点放在必须与建筑同步建设的智能化系统上，如综合布线系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、公共广播系统、呼叫系统、电子医院等。
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[bookmark: _TOC_250045]二、 设计原则

对上海×××××医院的信息智能系统的整体技术规划设计，我们坚持以下总原则：
用户之上的原则

本规划方案从实际出发，以满足业主需求为目标，最大限度地满 足用户提出的功能需求，并针对医院大楼作为现代化智能建筑的特点， 确保舒适性、安全性、先进性和实用性。
标准化和开放性原则

在总体设计上海×××××医院项目智能化系统时，推荐符合最新国际、国家标准、得到国际权威机构认证的产品，保证系统能兼容不同厂商、不同协议的设备，并须考虑开放的接口、易编程的通讯方式，以便医院日后对系统进行扩容乃至二次开发。
先进性和实际用性原则

充分考虑上海×××××医院项目智能化系统所涉及的，各子系统系统的整体统一性以及系统设计和设备选型的最优化和适当的超前量。
集成化和扩展性原则

实现对上海×××××医院各子系统分散式控制，集中统一式管理和监控。总体结构具有可扩展性、兼容性和开放性，集成不同生产厂商的先进产品，使整个的智能弱电系统可以随着技术的进步不断地得到充实和提高。
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可靠性和完整性原则

为了最大限度地做到所需维护人员少、维护工作量小、维护强度和维护费用低，尽可能的提高系统的可靠性，降低经营和管理成本， 在设计过程中，尽可能选用技术及配套设备成熟可靠、易于安装和维护的、可靠性高的产品和平台，并将各种不同的子系统，集成在一致的工作平台上，使用基本相同的操作即可控制不同的系统，甚至进一步实现不同系统间的自动联动。
进行系统总体规划设计时，除应达到本身功能需求外，还顾及与相关医院的信息互享等要求，充分体现了设计的完整性。
便利性和服务性

适应多功能、外向型的要求，提供便利和舒适，达到提高工作效率、节省人力及能源的目的。对于来自上海×××××医院项目区域内外的各种类型的信息予以收集、处理、存贮、传输、检索和提供决策的能力，为大楼的拥有者及其用户提供最有效的信息服务，并提供高效、舒适、便利和安全的工作环境。
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[bookmark: _TOC_250044]建设范围

3.1 [bookmark: _TOC_250043]设计目标

医院智能化系统将以甲级智能化建筑的设计标准建设，因此，本智能化系统的设计和建设总体目标为：
1、整体上按甲级智能建筑标准进行设计、施工与验收。

2、满足医院内高效、规范与信息化管理的需要。

3、向医患者提供“有效地控制医院感染、节约能源、保护环境， 构建以人为本的就医环境”的技术保障。
4、体现“以人为本”的设计理念。

5、能适应医院的使用要求，创造高效、舒适、便利的建筑环境， 达到节约能源和人力的目的。

3.2 [bookmark: _TOC_250042]设计思路

医院智能化系统的规划设计贯彻以下指导思想：

1、智能化系统的整体规划设计，坚决贯彻国家关于节能、环保等方针政策，力求做到技术先进、经济合理、实用可靠。
2、智能化系统的整体规划设计，以增强建筑物的科技功能和提升建筑物的应用价值为目标，以建筑物的功能类别、管理需求及建设投资为依据，具有可扩性、开放性和灵活性。
在设计思路上，将以系统、功能、网络和软件界面等多种集成技术为基础，运用标准化、模块化以及系列化的开放性设计，按
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照功能需求层次独立建设各个系统，然后通过系统的公共高速通讯网络，同时在整个大楼内采用统一的计算机操作系统平台，运行和操作在同一界面环境下，以实现集中监视、控制和管理的功能。将这些系统的信息源汇集到一个系统集成平台上，通过对资源的收集、分析、传递和处理，从而对整个大楼进行最优化的控制和决策，达到高效、经济、节能、协调运行状态，并最终与建筑艺术相结合，创造一个舒适、温馨、安全的工作环境。

3.3 [bookmark: _TOC_250041]设计范围

[image: ]根据整体设计思路，以用户需求为基础，本次设计内容和范围包括智能建筑集成管理系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、计算机网络、机房工程和呼叫系统等。
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[bookmark: _TOC_250040]三、 设计依据

上海×××××医院智能信息化系统工程是按智能建筑设计标准建设，本工程的深化、施工、材料、设备必须要求严格遵循以下文件、标准和规范，若有新的标准应采纳新标准。根据招标文件要求，我方提供的设计方案、产品和安装施工严格遵循以下国家/行业标准和规范：
· 《智能建筑设计标准》（GB/T 50314－2006）
· 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311－2007）
· 《公共广播系统工程技术规范》（GB50526-2010）
· 《六类布线国际通用标准》（EIA/TIA-568-B.2-1-2002）
· 《入侵报警系统工程技术规范》（GB 50394—2007）
· 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395－2007）
· 《数字视频安防监控系统基本技术要求》沪公技防（2012）009
· 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174—2008）；
· 《建筑物防雷设计规范》（GB50057－2010）；
· 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343－2012）
· 《综合布线系统工程验收规范》（GB50312—2007）
· 《建筑电气工程程质量验收规范》（GB50303—2002）
· 《智能建筑工程施工质量标准》（ZJQ00-SG-026—2006）
· 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339—2003）
· 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601—2010）
· 国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。
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[bookmark: _TOC_250039]四、 公共安全系统

4.1 [bookmark: _TOC_250038]建设必要性

在上海×××××医院信息智能化项目中公共安全系统包括视频监控系统、防盗报警系统和巡更系统等。建设数字监控系统是安全防范的一个重要手段而且至关重要。我们考虑到该建筑的多种功能并存的实际条件，以及用户对系统的要求，同时也兼顾到其未来长远发展。
4.2 [bookmark: _TOC_250037]方案设计

此次上海×××××医院的监控系统设计中，其中 3 楼手术室及产房采用 1080P 全数字高清摄像机，且要独立成系统。其他区域采用720P 全数字高清摄像机，部分区域摄像机需带拾音功能，方便记录语音资料。
监控机房位置在一楼保安室旁,整个监控系统确保画面清晰，操作简单，满足技防办验收要求。
视频监控系统布点原则：

· 地下一层的厨房加工、走道、库房等重点区域设置监控摄像机；
· 1-4 楼的公共区域、各重点区域、走道设置监控摄像机，其中洽谈室、收费处、医患接待、药房等医患互动区域的摄像机须带有拾音功能；
· 3 楼手术室及产房，采用带拾音功能的全景摄像机和定位摄像

机，所有手术室及产房的监控系统需独立控制，后端设备独立
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放置在 3 楼监控中心，数据需考虑容灾备份；

· 5-12 楼各层病房监控覆盖有公共走道、护士站和电梯厅；
· 医院的各主要出入口均要覆盖，对医院的应急通道、运钞车通道（图纸暂缺）、血库、精神管制类药品仓库（图纸暂缺）、档案处及儿童游乐场等特殊位置，设置监控摄像机；
· 客梯及货梯内均设置监控摄像机，监控覆盖到位；

在本次监控系统中，对系统功能实现包括：图像显示功能、视频信号失落报警功能、状态显示、图像报警联动、电子地图操控、前端图像大屏轮询显示、系统管理等功能。


在上海×××××医院信息智能化项目中的防盗报警系统设计中， 在药库及国家管制类药品集中存储场所、防盗保险柜、重要实验室、易燃易爆品存储点设置前端重点防范区域设置探测器，在出现异常情况时，及时触发给消控中心报警和求援信号。
防盗报警系统布点原则：

· 1-3 楼药房、药库、化验室、血库等区域设置主动红外探测器；
· 1 楼值班室和监控室及各收费处设置手动报警按钮。
· N 楼库房设置主动红外探测器。
· 地下一层各仓库库房设置主动红外探测器。
· 在药库及国家管制类药品集中存储场所、防盗保险柜、重要实验室、易燃易爆品存储点设置主动红外探测器；
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在门卫室、总服务台、收费窗口、各护士台、医患接待处、重要实验室等区域设置手动报警按钮；
报警系统具有及时接收前端报警功能，对前端报警具有布防和撤

防功能，需要与视频监控系统联动控制。通过与视频监控系统联动， 进一步提高整个院区的安全。


在上海×××××医院信息智能化项目中的电子巡查系统设计中， 为实现监督管理巡逻人员是否按规定路线，在规定时间内，巡逻了规 定数量的巡逻点，通过有效、科学、技防与人防相协调一致的系统， 及时消除隐患，防患于未然。
通过电视监控和电子巡更的互补，可以实现以下优势：

1、电视监控只能出据事后证据，而因为保安必须在规定时间到规定地点去巡检，可以及时发现一些隐患，可以使保安在某一时刻内将就要发生的事消灭在萌芽中。
2、电子巡更系统通过计算机软件处理，可以一目了然的查看出巡检人员的巡检情况，提高管理效率。
3、电子巡查系统可以解决夜间保安的睡岗、脱岗及是否准时上岗等问题，只有保安人员积极动起来才能及时发现事故隐患，并及时进行处置。
4、电子巡查系统可以使保安人员对监控死角进行及时的巡查， 从而大大降低电视监控死角的事故发生率。
5、电子巡检管理系统要求安保人员及时到位，可以使医院来访
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病人感觉更安全，更放心，增加对医院的信任感，更可以提高医院的整体形象，使管理水平提高一个新的层次。
电子巡查系统布点原则：

· 医院各主要出入口、辅助出入口及应急通道，设置巡更点；
· 一楼监控机房和顶层信息中心机房设置巡更点；
· 地下一层各仓库库房设置巡更点；
· 各设备机房、水泵房等重要设备安装点设置巡更点；
· 医院四周及停车场设置巡更点；
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4.3 [bookmark: _TOC_250036][image: ]点位汇总表



	
楼层名称
	
枪机
	
半球
	
球机
	安防
	
紧急按钮
	
红外探测

	地下一层
	2
	11
	
	
	
	2

	一层
	7
	34
	2
	
	9
	6

	二层
	2
	19
	1
	
	4
	2

	三层
三层屋顶花园N 层
	5


2
	8


12
	
	
	5


5
	2


1

	五层
	2
	4
	
	
	1
	

	六层
	2
	4
	
	
	1
	

	七层
	2
	4
	
	
	1
	

	八层
	2
	4
	
	
	1
	

	九层
	2
	4
	
	
	1
	

	十层
	2
	4
	
	
	1
	

	十一层
	2
	4
	
	
	1
	

	十二层
	2
	4
	
	
	1
	

	十三层
	
	3
	
	
	2
	1

	小计
	34
	119
	3
	
	33
	14


[image: ] (
word 
完美格式
)

 (
精心整理
) (
学习帮手
)

[bookmark: _TOC_250035]五、 公共广播系统

5.1 [bookmark: _TOC_250034]建设必要性

优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感，可以起到放松紧张的心情和消除疲乏的作用。公共广播在设计中，通常被列为消防自动控制的一个联动部分，在公共区域的背景音乐广播中紧急广播具有绝对优先权，它的信号所到的扬声器应无条件畅通无阻，包括切断所有其它广播和处于开启和关断的音控器，相应区域内的所有扬声器应全功率工作。
5.2 [bookmark: _TOC_250033]方案设计

上海×××××医院的公共广播系统主要分为两部分：消防紧急广播与背景音乐广播。其中，消防紧急广播具有紧急广播主要在发生紧急事件时，对发生紧急事件的区域进行广播，帮助实施疏散，保障医生与患者的人身安全；并具备业务性功能，如寻呼、插播等；背景音乐广播，具有实时、定时播放背景音乐，对不同区域进行不同背景音乐控制和播放功能。
上海×××××医院的公共广播系统采用模拟信号的广播系统， 整个医院按楼层每层划为 2 个区域，地下一层到 4 层划分为公共区域与办公区域，并一层到 4 层每层预留 2-3 个广播分区；5-12 层划分为公共区域与病房区域，共 38 个区域。

医院公共广播布点原则：
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· 1-4 楼药房、药库、值班室、监控室、各收费处、化验室及公共区域设置公共广播；在靠近护士站、服务台区域设置旋钮开关，控制公共区域广播音量。
· 5-12 楼病房内、公共走道及重要办公室设置公共广播；
· 地下一层公共走道、食堂、库房等区域设置公共广播； 对所有覆盖广播区域实现寻呼、广播、插播等功能，在各服务台、
护士站设置旋钮开关，控制公共区域背景音乐的音量。

5.3 [bookmark: _TOC_250032][image: ]点位汇总表



	
楼层名称
	
草坪音箱
	
吸顶
	公共广播
	
壁挂
	
旋钮开关

	地下一层
	
	12
	
	2
	

	一层
	
	32
	
	3
	9

	二层
	
	31
	
	2
	7

	三层
三层屋顶花园N 层
	

4
	31


17
	
	2


2
	5


5

	五层
	
	18
	
	2
	1

	六层
	
	17
	
	2
	1

	七层
	
	18
	
	2
	1

	八层
	
	17
	
	2
	1

	九层
	
	17
	
	2
	1

	十层
	
	17
	
	2
	1

	十一层
	
	17
	
	2
	1

	十二层
	
	2
	
	
	1
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)
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[bookmark: _TOC_250031]六、 多媒体信息发布系统

6.1 [bookmark: _TOC_250030]建设必要性

现代社会已进入信息时代，信息传播占有越来越重要的地位，同 时人们对于视觉媒体的要求也越来越高，要求传播媒体传播信息直观、迅速、生动、醒目。
多媒体信息发布系统的应用，给人们带了很多方便，尤其是用于需要对外宣传的地方，可以运用视觉、听觉等体验等多媒体技术，展示其对外的形象及服务，能给人们留下全方位、深刻的形象。
6.2 [bookmark: _TOC_250029]方案设计

上海×××××医院作为一个专科医院这样的重要公共场所， 信息发布系统对信息传播需要有前瞻性、拓展性、先进性。通过 集中控制、统一管理的方式将视音频信号、图片和滚动字幕等多 媒体信息通过网络平台传输到显示终端，以高清数字信号播出， 能够有效覆盖楼宇大堂、电梯厅、员工食堂等人流较多的重要场 所。对于新闻、公告、天气预报、服务资讯等即时信息可以做到 立即发布，在第一时间将最新鲜的资讯传递给医患群体。通过信 息发布设备可以将医院的宣传片、医院文化类咨询及其他需要发 布的内容一起，进行发布播放。


上海×××××医院的信息发布系统设计中，信息发布系统



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308055042077006024
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