


农用机井单元工程质量评定表



	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、 部位
	
	评定日期
	

	项       次
	工 序 名 称
	工 序 质 量 评 定

	
1
	井筒
	

	
2
	井房
	

	
3
	水泵安装
	

	
4
	配电设备安装
	

	
5
	
	

	
	
	

	评定 结果
	
单元工程工序       个，其中合格      个，合格率        %

	施   工   单   位
	自评质量
等    级
	
	监   理   机   构
	监理复核
质量等级
	

	
	技术负 责  人
	
	
	
现场监理
	

	
	
项目经理 (公章)
	

年  月    日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年  月  日




滴灌单元工程质量评定表

	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、 部位
	
	评定日期
	

	项 次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果

	1
	水源工程
	施工质量符合规范要求，水源拦污、沉淀等 净化设施符合设计要求
	

	2
	水泵、管材
管件质量
	规格、型号、数量符合设计，产品出厂合格 证及质量检验资料齐全
	

	3
	首部设备 安    装
	符合(微灌工程技术规范SL103--95)中 7.3.1—7.2.4条要求
	

	4
	管道、阀门 安     装
	符合(微灌工程技术规范SL103--95)中  7.3.1—7.3.4、741-742,751-753条要求
	

	5
	毛管与滴水 管 安 装
	符合(微灌工程技术规范SL103--95)中 7.6.1—7.6.4条要求
	

	检查结果：检查项目   项，均符合设计要求及规范要求

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值
	实  测  值
	合格率

	1
	管道轴线偏 移
	
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	支管间距
	
	+-50
	
	
	
	
	
	

	3
	毛管间距
	
	+-50
	
	
	
	
	
	

	4
	灌水器间距
	
	+-10
	
	
	
	
	
	

	5
	槽底比降
	
	+-0.05%设计值
	
	
	
	
	
	

	6
	灌水均匀度
	
	符合设计
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测       点，其中合格       点，合格率    %

	承   包   单   位
	自评质量 等    级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责  人
	
	
	现场监理
	

	
	
项目经理
(公章)
	

年  月   日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年   月   日




水泵安装工序施工质量评定表


	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、 部位
	
	评定日期
	

	项次
	检查项目
	质  量 标  准
	检 查 结 果

	1
	机泵设备质量
	有出厂合格证和产品说明书，规格型 号符合设计要求
	

	2
	泵管连接
	管节连接紧固、蜜封、不漏水，在进
口处用铁夹板固定牢靠。
	

	3
	电缆接头
	牢固、蜜封
	

	4
	出水管连接
	连接紧固、蜜封，不漏水
	

	5
	电缆固定
	电缆固定牢靠、无松动
	

	6
	井口封闭
	井盖尺寸符合要求、封闭严蜜
	

	
7
	试运行
	井泵运转正常、出水量符合机井技术
规范(SL256-2000)的要求
	

	检查结果：检查项目  项，均符合设计要求及规范要求

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值
	实  测  值
	合格率

	1
	水泵安装深度
	
	>设计值
	
	
	
	
	
	

	2
	出水量
	37.5m3 /h
	不小于设计值的 75%
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测   点，其中合格     点，合格率   %

	
承  包    单    位
	自评质 量等级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责  人
	
	
	现场监理
	

	
	项   目 经  理  (公章)
	

年  月  日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年   月  日




井筒工序施工质量评定表



	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、 部位
	
	评定日期
	

	项 次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果

	1
	井位
	符合设计要求
	

	2
	井径
	符合设计要求
	

	
3
	
井管及安装
	井管内径、壁厚符合设计，外型园直，无 蜂窝麻面、漏筋裂纹，安装对正接直、封
闭严蜜，滤管包扎牢固。
	

	4
	滤料回填
	管周均匀连续
	

	5
	相关资料
	地层记录、柱状图，抽水试验记录齐全
	

	检查结果：检查项目  项，均符合设计要求及规范要求

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值
	实  测  值
	合格率

	1
	井      深
	
	+-5%
	
	
	
	
	
	

	


2
	含 沙 量
	中细沙
含水层
	
	<1/20000
	
	
	
	
	
	

	
	
	粗沙、砾 石、卵石 含水层
	
	
<1/50000
	
	
	
	
	
	

	3
	垂直度
	
	<2度
	
	
	
	
	
	

	4
	井底沉淀厚度
	
	<1/200H
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测     点，其中合格    点，合格率  %

	承   包   单   位
	自评质量
等    级
	
	监  理    机    构
	监理复核
质量等级
	

	
	技术负
责  人
	
	
	现场监理
	

	
	项目经理 (公章)
	

年 月  日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年   月  日




井房(台)工序施工质量评定表


	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、 部位
	
	评定日期
	

	项次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果

	1
	外观
	平面、立面尺寸、墙砌体、地坪、散
水等符合设计要求
	

	2
	门窗
	材料、尺寸、安装位置符合设计要求
	

	3
	屋面处理
	符合设计要求
	

	4
	井台
	尺寸、砼(砌砖)符合设计要求
	

	5
	井盖
	尺寸及钢筋砼符合设计要求
	

	检查结果：检查项目  项,均符合设计要求及规范要求

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 m m
	实  测  值
	合格率%

	


1
	井 房 尺 寸
	长度
	6720mm
	+-20
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度
	4200mm

3500
	+-20
	
	
	
	
	
	

	
	
	高度
	
	+-20
	
	
	
	
	
	

	
2
	屋面平整度
	+-5
	+-10
	
	
	
	
	
	

	3
	墙面平整度
	+-8mm
	+-10
	
	
	
	
	
	

	4
	室内地坪高程
	+-0.0
	+-10
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测  点，其中合格    点，合格率   %

	
承  包   单   位
	自评质量 等    级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责  人
	
	
	现场监理
	

	
	
项目经理
(公章)
	

年月 日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年  月  日





机井低压电气设备单元工程质量评定表

	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、部位
	
	评定日期
	

	项 次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果

	
1
	
计量箱
	规格型号、安装位置符合设计及施工 规范要求，仪表动作灵敏，指示正确
	

	2
	配电柜
	规格型号符合设计，安装牢固牢靠， 柜面垂直、水平
	

	3
	启动设备
	接线正确，启动灵活，安装规范
	

	4
	电缆敷设
	符合设计及规范要求
	

	5
	电动机
	出厂有合格证，功率、转速符合设计
	

	5
	
	
	

	检查结果：检查项目   项，均符合设计及规范要求

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值
	实  测  值
	合格率%

	1
	电动机对 地绝缘
	>0.5毫
欧姆
	不小于1毫欧姆
	
	
	
	
	
	

	2
	电动玑相 间绝缘
	无
	不小于1毫欧姆
	
	
	
	
	
	

	
3
	电气设备
对地安佥
距离
	
无
	
不小于规定值
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测   点，其中合格      点，合格率    %

	
承   包   单   位
	自评质量等 级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负
责 人
	
	
	现场监理
	

	
	
	
	
	总监理工 程    师 (公章)
	


年  月 日

	
	项目经理 (公章)
	

年月 日
	
	
	




砂石路面单元工程质量评定表


	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、部 位
	
	评定日期
	

	项次
	检查项目
	质量  标  准
	检查结果

	1
	路基处理
	路基土质蜜实坚硬，路面杂物清除干 净，否则应进行碾压处理
	

	2
	粘土层碾压
	回填土料符合要求，含水率粘土
19-23%,壤土12-15%,土块粒径不
大于8cm,摊铺厚度不超过30cm,搭
接长度不小于50cm,蜜实度应符合设
计要求，路面平整无凹凸
	

	

3
	
灰土层碾压
	土料不超过5cm,石灰充分消解，拌
和均匀，配合比。铺设厚度不超过
30cm,碾压便数及搭接长度、蜜实度、 养生符合规定要求
	

	
4
	
路面砂石
	泥结石混和料质量、级配、比例符合
设汁要求。拌合均匀、碾压、搭接长
度、蜜实度符合设计及规范要求。
	

	5
	
	
	

	检查结果：全部检查项目  项，均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 ( mm )
	实  测 值
	合格率%

	1
	中心线高程
	
	+-50
	
	
	
	
	
	

	2
	压实度
	
	不低于设讨值
	
	
	
	
	
	

	3
	路面宽度
	
	+100,  -50
	
	
	
	
	
	

	4
	厚度
	
	面层-10基层-20
	
	
	
	
	
	

	5
	横坡
	
	+-0.5%
	
	
	
	
	
	

	6
	平整度
	
	15
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测    点，其中合格   点，合格率    %

	承  包   单   位
	自评质 量等级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责  人
	
	
	现场监理
	

	
	项    目
经  理 (公章)
	

年  月  日
	
	总监理工 程   师
	

年  月  日




砼路面单元工程施工质量评定表

	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、部位
	
	评定日期
	

	项次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果

	1
	路基处理
	路基土质蜜实坚硬，路面杂物清除干 净，否则应进行碾压处理
	

	2
	粘土层碾压
	回填土料符合要求，含水率粘土
19-23%,壤土12-15%,土块粒径
不大于8cm,摊铺厚度不超过30cm,
搭接长度不小于50cm,蜜实度应符
合设计要求，路面平整无凹凸
	

	

3
	
灰土层碾压
	土料不超过5cm,石灰充分消解，拌
和均匀，配合比符合规范要求。铺设 厚度不超过30cm,碾压便数及搭接  长度、蜜实度、养生符合规定要求
	

	
4
	砼骨料及原材 料
	砼骨料及水泥规格质量符合设计要
求复试合格。配合比经试验并符合设
计要求。
	

	5
	
	
	

	检查结果：全部检查项目  项,均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 ( mm )
	实  测  值
	合格率%

	1
	中心线高程
	
	+-20
	
	
	
	
	
	

	2
	基层厚度
	
	+-30
	
	
	
	
	
	

	3
	路面宽度
	
	0.5%设计值
	
	
	
	
	
	

	4
	砼面层厚度
	
	+-10
	
	
	
	
	
	

	5
	横坡
	
	+-0.25%
	
	
	
	
	
	

	6
	平整度
	
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	相邻板面高差
	
	3
	
	
	
	
	
	

	8
	纵横缝顺直度
	
	10
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测      点，其中合格      点，合格率   %

	
承   包   单   位
	自评质 量等级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责  人
	
	
	现场监理
	

	
	
	
	
	
总监理工
程     师
(公章)
	


年   月  日

	
	项  目 经  理 (公章)
	

年   月  日
	
	
	




沥青砼及沥青碎石路面单元工程评定表
	
	   单位工程名称                           施工单位                      

















































梯田修筑单元工程施工质量评定表


	分部工称名称
	
	单元工程量
	

	单元工称名称、部位
	
	评定日期
	

	项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质
	量  标施，难单位
	检 查 结 果

	1分
	部工吊  地
	耕层为砂壤土或兼垂工程量
	

	2
	田面排洪
	田面排洪设施齐全，积水能及时排除
	

	
3*
	
田面平整度
	水平梯田田面应水平，纵向与横向高差应
小于1%,田边应有宽1m左右外高里低的反
坡
	

	4
	田坎修筑
	断面尺寸符合设计，土坎顺直、蜜实、石
坎平整
	

	检查结果：全部检查项目  项,均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 ( mm )
	实  测  值
	合格率

	1
	田间坡度
	
	+-0.05%
	
	
	
	
	
	

	2*
	田面长度
	
	≤2%L
	
	
	
	
	
	

	3
	田面宽度
	
	≤10%B,
	
	
	
	
	
	

	

4*
	田   坎
	高度
	
	+-100
	
	
	
	
	
	

	
	
	厚度
	
	+-50
	
	
	
	
	
	

	
	
	外坡比
	
	不陡于设计
	
	
	
	
	
	

	5*
	耕层厚度
	
	≥设计值
	
	
	
	
	
	

	6
	PH值
	
	> 6 而 < 8
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测      点，其中合格      点，合格率   %

	

承   包   单   位
	自评质
量等级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负
责  人
	
	
	现场监理
	

	
	项    目
经  理  (公章)
	


年   月    日
	
	
	

	
	
	
	
	总监理工  程     师 (公章)
	

年   月    日



说明： L 为梯田面设计长度， B 为田面设计宽度。


土地复垦单元工程施工质量评定表

	单元工称名称、部位
	
	评定日期
	

	项次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果

	1
	田块方向
	符合设计要求
	

	2
	田面平整度
	田面基本平整，无坑洼、无遗留物或漳碍
	

	单
	位工程名称
	物
	施工单位
	
	

	
	耕层土壤质
	
	
	
	

	3粉
	部工称氛称
	砂壤土或
	壤土单元工程量
	
	

		工
	
	摊铺均匀，无漏田面
	评定日期
	
	

	
	
	
	

	检查结果：全部检查项目  项,均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 ( mm )
	实  测  值
	合格率

	1
	田间坡降
	
	+-0.03%
-0.05%
	
	
	
	
	
	

	2*
	田面长度
	
	≤2%L
	
	
	
	
	
	

	3
	田面宽度
	
	≤2%B,
	
	
	
	
	
	

	4*
	充滇物有害成 分含量
	
	不超过土壤环境 质量标准值
	
	
	
	
	
	

	5*
	覆土厚度
	
	≥设计值
	
	
	
	
	
	

	6*
	客土肥力及PH 值
	
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测      点，其中合格     点，合格率   %

	
承  包   单   位
	自评质 量等级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责  人
	
	
	
现场监理
	

	
	项   目 经  理  (公章)
	


年   月    日
	
	
	

	
	
	
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年   月    日




注：1、带*为主要检查、检测项目。
2、L 为梯田面设计长度，B 为田面设计宽度


渠道衬砌单元工程施工质量评定表

 (
于
)
	
	项 次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	渠槽轴线、曰宽放样、断面开挖尺寸应符合设计 要求，槽内出现隐患应按设       接进行处理
	

	
	分 部 工
	称名称
	
	弃土应堆放指定
	位置       连泡
	水
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	块
	径
	应小
	
	5
	cm
	
	

	
	
	
	
	回填土料含水量符合试 结合层应创毛湿润，土
	验要求，
料厚爱窝身糊大于
	25om,;
	

	
	
	
	压实干蜜度合格率>90%。
	

	
	
3
	
砼浇筑
	模板安装牢靠，接缝严蜜、表面光洁、配合比符 合设计，并有试验资料，拌合均匀震捣有序、养
护及时，伸缩缝符合设计要求。
	

	
	
4
	砼预制
安 装
	砼预制块强度、外形尺寸、表面平整度符合设计 及规范要求；安砌平稳，砌缝均匀，填塞蜜实，
勾缝平整
	

	
	检查结果：全部检查项目    项,均符合设计及规范要求。

	
	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 m m
	实  测  值
	合格率%

	
	1
	渠底比降
	
	+-0.05%设计值
	
	
	
	
	
	

	
	

2
	
衬砌 断面
	口宽
	
	-10     +30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	渠深
	
	+-20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	U型直径
	
	+-10
	
	
	
	
	
	

	
	3
	内坡比
	
	+-0.5%
	
	
	
	
	
	

	
	4
	衬沏厚度
	
	不小于设计值
	
	
	
	
	
	

	
	检测结果：共检测  点，其中合格   点，合格率         %

	
	承  包    单    位
	自评质 量等级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	
	技术负 责  人
	
	
	现场监理
	

	
	
	项   目 经  理  (公章)
	

年  月  日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年  月  日




低压管道输水单元施工质量评定表





	项 次
	检查项目
	质 量 标    准
	检 查 结 果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位工程
	
	规格型号及耐压性能符合淼计睾位
	
	
	

	
	分部工称
	名称
	求，有产品合格证和质量斡测报程量
	
	
	

	
	单元工称名称
	、管槽开挖
	管槽断面尺寸及轴线符合谖赴睡期
	
	
	

	
	
	检查项且
	求，不得出现逆坡
山            矿      标      准
	
	检 查 结 果
	

	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
管道铺设
	管道轴线平直，管底与槽底接触紧 蜜。管道连接及闸阀、管件安装紧
固、蜜封。充水后无漏水、渗水现
象
	

	
4
	
管槽回填
	回填时管顶以上不得回填石块、坚
硬等杂物。回填土蜜实度不低于土
壤自然蜜度
	

	检检查结果：全部检查项目   项,均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 m m
	实  测  值
	合格率%

	1
	管槽比降
	
	+-0.05%设计值
	
	
	
	
	
	

	
2
	管   材
	直径
	
	+-5
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚
	
	+-5
	
	
	
	
	
	

	3
	管轴线偏移
	
	30
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测   点，其中合格    点，合格率  %

	承   包   单   位
	自评质 等   级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责 人
	
	
	
现场监理
	

	
	项目经
理
(公章)
	

年  月  日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年  月  日




喷灌单元工程质量评定表






	1
	水泵、管材、管件质 量
	规格、型号、数量符合设计，产品出厂 合格证及质量检验资料齐全
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位
	工程名稽槽开
	挖
	管槽断面尺寸及轴线黛全谭莅要
	

	分部
	王称名称
	
	
	
	求  ， 不
	得 出
	现
	
	
	
	
	

	
	
	
	管 道 轴 线 平 直 ， 管 底 与 稻 虑 接 藏 紧
	

	单元工称
	名称、部位
	
	蜜。管道连接及闸阀、    只要装
	

	项ʒ次
	管癃查髓街喷头
	
	紧固、蜜封质进瞳口麻向雒合设计；
	检 查 结 果

	
	安     装
	软管开启灵活，支架牢固，喷洒均
匀，雾化好。水压试验后无漏水、
渗水现象
	

	
4
	
水泵安装
	水泵基座水平，地脚螺栓紧固，安装同 心度符合规范要求；使用潜水泵时，水  泵安装深度符合设计要求，固定牢固。
	

	5
	出水桩、保护桩
	桩身尺寸符合设计，桩顶平整、端直。
	

	检查结果：全部检查项目   项,均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值
	实  测  值
	合格
率

	1
	槽底比降
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	管轴线偏移
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测       点，其中合格      点，合格率    %

	
承   包   单   位
	自评质量等 级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负
责  人
	
	
	现场监理
	

	
	
	
	
	总监理工
程    师
(公章)
	


年月  日

	
	项目经理 (公章)
	

年  月   日
	
	
	




水窖单元工程质量评定表






	1
	集流场
	场地布设位置、面积、集流面防渗处理符合 设计要求
	
	

	2
	截流沟渠
	沟渠断面尺寸、高程及布置符合设计要求
	
	

	
	3
	
	
	告 型 及 结 构 尺
	出 符 硫 表 是 位
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分    部王称名称
	
	单元 一  程量
	
	
	

	
	单元
	工称   部位
	各抹灰层间粘结牢固、
	无空鼓 、   起
	泡 、
	
	

	
	4项
次
	
	抹灰及帽盖砼
检密颈目
	
	线角平直，曲面平滑，帽盖砼人王捣固蜜
实，不露筋，不赓石量不断施工健，养护
	度
及
	检 查 结 果
	

	
	
	
	
	
	
	
	时
	。
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查结果：全部检查项目   项,均符合设计及规范要求。
	

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值
	实  测  值
	合格率
	

	1
	集流面坡度
	
	>设计值
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	沉 砂 池
	长度
	
	十 - 1 0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度
	
	十 - 1 0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	深度
	
	十 - 1 0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	窖体
	窖深
	
	十-100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中部直径
	
	十 - 5 0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	抹灰或砼厚
度
	
	十—5
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测      点，其中合格      点，合格率    %
	

	
承   包   单   位
	自评质量 等    级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	
	

	
	
技 术 负
责   人
	
	
	
现场监理
	
	

	
	
	
	
	
总监理工
程    师
(公章)
	


年月 日
	

	
	项目经理 (公章)
	

年     月    日
	
	
	
	




抽水站进、出水池单元工程质量评定表






	
1
	基础开挖
	开挖尺寸符合设计，无欠挖，基底
土质坚硬、蜜实。
	

	
	
	原材料复试报验质量合格，砌筑砂
	

	单位
	工程焰称石
	砌筑
	浆符合设计，砌体
	上下锚缝，单麻外
	
	

	分部
	工称名称
	
	搭接，坐浆饱满，
	表面乾穆窝穰勤
	
	

	单元工 3
	称名称、 部位砼浇
	
筑
	原材料复试报验质 合比有试验报告，
	量符盒要者配 并符合设计要
	
	

	项
	
	
	求，浇筑蜜实…表面无蜂窝麻面
	
	检 查 结

	济
	检查项目
	
	质一量—标“准
	
	果
	

	
	
	
	

	检查结果：全部检查项目   项,均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 m m
	实  测  值
	合格率

	1
	水池底板高程
	
	+-20
	
	
	
	
	
	

	



2
	墩 墙 断 面 尺 寸
	长度
	
	+-20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
高度
	
	
+-10
	
	
	
	
	
	

	
	
	厚度
	
	+-20
	
	
	
	
	
	

	3
	墙面平整度
	
	20
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测       点，其中合格      点，合格率    %

	承   包   单   位
	自评质 量等  级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责 人
	
	
	现场监理
	

	
	项   目
经 理
(公章)
	

年  月   日
	
	总监理工 程    师 (公章)
	

年   月   日






抽水站管道安装单元工程质量评定表






	
1
	管床开挖
	开挖断面尺寸符合设计，管槽边坡 稳定，管床基面原状土蜜实
	
	

	
	
	原材料报验合格，砂浆配合比及砌
	
	

	2单
	位篡癃名森墩砌
	筑
	筑尺寸德正谱位
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分
	部工称名称
	
	管材报验合格。钢金      一   委舞接
	螺栓
	
	

	单元工
	称名称、部位
	
	
	
	
	

	项 次
	管道安装
检查项目
	紧固，止水蜜封。砼承擂管安装接
口平直，环形阅隙勤匀标灰准整齐 蜜 实 ， 无 裂 缝 和 空 鼓
	
	检 查 结
	果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
管床回填
	管道镇墩、支墩砌体强度达到设计 强度的70%,方可回填，回填干蜜
度符合设计要求
	
	

	检查结果：全部检查项目   项,均符合设计及规范要求。
	

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 m m
	实  测  值
	合格率
	

	1
	管床高程
	
	+-20
	
	
	
	
	
	
	

	2
	出水口高程
	
	+-20
	
	
	
	
	
	
	

	3
	管道轴线
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测      点，其中合格      点，合格率    %
	

	承   包   单   位
	自评质量
等   级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	
	

	
	技术负
责  人
	
	
	现场监理
	
	

	
	项   目 经 理  (公章)
	

年  月   日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年  月  日
	






抽水站配电设备安装单元工程质量评定表






	
1
	配电柜
	规格型号符合设计，具有出厂合格证。 安装牢靠，柜面平直，油漆完好
	

	
	
	规格型号符合设计，具有出厂合格证。
	

	
	工程
	
	端子连接
	紧固工要亵稳固
	操作方便
	
	

	分部
	壬称名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	单元工程量
	
	
	

	
	称名称、 部位
	
	
	评定日期
	
	
	

	4
	
	
	

	检查结果：全部检查项目   项,均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 mm
	实  测  值
	合格率

	1
	电动机对地绝缘
	
	不小于|毫欧姆
	
	
	
	
	
	

	2
	电动机相间绝缘
	
	不小于|毫欧姆
	
	
	
	
	
	

	3
	电设备对地安全距离
	
	不小于规定值
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测      点，其中合格      点，合格率    %

	承   包   单   位
	自评质
量等
级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负
责  人
	
	
	现场监理
	

	
	项  目 经 理 (公章)
	

年  月   日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年   月   日








抽水站机房单元工程质量评定表






	项次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果
	

	
	
	开挖尺寸符合设计要求，基底原状基土
	
	

	
	开
	挖
	蜜实、坚硬，基础处
	理符合
	
	
	

	
	王称名称
	
	质量
	要 单3      程量
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量
	原材料报验合格，配
	合比经试!报 审 。
	
	
	

	
	部位
	
	砖砌体砂浆蜜实饱满
	F    h 年
,
	无通
	
	
	

	3
	主体工程
	缝，砼枸造柱与墙体结合的拉筋、马牙 槎及砼梁、柱、面板的钢筋绑扎、浇筑 强度、尺寸等必须符合设计及规范要求
	
	

	4
	外观
	平面、立面尺寸、墙砌体、地坪、屋面 防渗处理、门窗、散水等符合设计要求
	
	

	检查结果：全部检查项目    项,均符合设计及规范要求。
	

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 m m
	实  测  值
	合格率
	

	1
	室内地坪高程
	
	+-10
	
	
	
	
	
	
	

	2
	中心线位
	
	20
	
	
	
	
	
	
	

	

3
	房 屋 尺 寸
	长度
	
	+-20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度
	
	+-10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高度
	
	+-10
	
	
	
	
	
	
	

	5
	外墙平整度
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测        点，其中合格       点，合格率     %
	

	承   包   单   位
	自评质
量等
级
	
	监   理   机   构
	监理复核
质量等级
	
	

	
	技术负 责 人
	
	
	现场监理
	
	

	
	项    目
经 理 (公章)
	

年  月    日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年   月   日
	






抽水站水池单元工程质量评定表






	
项次
	检查项目
	质 量  标  准
	检 查 结 果

	
	
	开挖尺寸符合设计要求，基底原状基土
	

	
	工程
	
	蜜实、坚
	硬，基础处理符合
	设计要求和
	
	

	
	王称
	名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二称名料质
	量
	原材料报
	验合格，配合比经
	试验报审。
	
	

	
	部位
	
	砌筑砂浆
	配合比强度符合设
	计要求，砌
	
	

	3
	浆砌石砌筑
	体上下缝错缝，内外搭接，坐浆饱满， 勾缝蜜实平整
	

	4
	砼浇筑
	各部尺寸及砼配合比强度符合设计，砼 浇筑震捣蜜实，表面无蜂窝麻面
	

	检查结果：全部检查项目   项,均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 m m
	实  测  值
	合格率

	1
	水池底地高程
	
	+-20
	
	
	
	
	

	2
	中心线位
	
	20
	
	
	
	
	

	3
	房 屋 尺 寸
	长度
	
	+-20
	
	
	
	
	

	
	
	厚度
	
	+-20
	
	
	
	
	

	
	
	高度
	
	+-10
	
	
	
	
	

	5
	外墙平整度
	
	20
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测       点，其中合格      点，合格率    %

	承   包   单   位
	自评质量 等   级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负
责  人
	
	
	现场监理
	

	
	项   目 经 理  (公章)
	

年  月   日
	
	总监理工
程    师
(公章)
	

年    月  日








抽水站机组安装单元工程质量评定表






	项次
	检查项目
	质  量  标  准
	检 查 结 果

	1
	水泵、电机
	规格型号符合设计，具有出厂合格
	

	单位
	工程名称
	
	证及产施说單莅
	
	

	分部
	工称名称
	
	地脚螺栓位置弹硫、马辑量二
	期砼配
	

	单2元工
	称名组安 部位
	装
	合比符合设计。捣圆密窦。 接紧固、牢靠
	螺栓连
	

	
3
	机组试运转
	水泵运转平稳，无异常声响，电机 温升正常，水泵出水量符合设计
	

	4
	
	
	

	检查结果：全部检查项目   项，均符合设计及规范要求。

	项次
	检查项目
	设计值
	允 许 值 m m
	实 测  值
	合格率

	1
	水泵安装高程
	
	+-20
	
	
	
	
	
	

	2
	水泵同心度
	
	0.8   /m
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果：共检测       点，其中合格      点，合格率    %

	承   包   单   位
	自评质 量等  级
	
	监   理   机   构
	监理复核 质量等级
	

	
	技术负 责  人
	
	
	现场监理
	

	
	项   目 经 理  (公章)
	

年  月    日
	
	总监理工 程    师 (公章)
	

年   月   日







渠系建筑物砼水闸单元工程质量评定表



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/315331342334011043
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