【此课设格式有出入】
摘要
    随着计算机硬件的开展，微机系统的功能越来越强，而且计算机的程序设计语言也经过了一个开展的过程。从最根本的机器语言到汇编语言，并到高级的智能化语言，如visual C++、visual Basic等，不断前进。
对给定的明码进行加密是当今计算机科学中的一个非常热门话题。在本课程设计                                                                                                            中，目的是给输入的明码进行加密并输出相应的密码，加密方法有：明码的ASCII值上下位互换，ASCII值减50，ASCII值加40，ASCII值取补码，ASCII值二进制末位取反。可见这些加密方法都很简单，因此设计过程也相对简单，且这样的加密算法也可轻而易举地被攻破，不利于密码的保护。一种更强的加密方式是公钥密钥，公约加密更方便而且很难被攻破，因为它使用了两个密钥，一个是公钥，一个是私钥但作为知识应用。课设只是把所学的知识加以应用，作为设计者，不能轻视题目的简单，我们要借此时机，加强汇编语言的学习，并加深自己的知识。
     在设计中，程序应用了BIOS中一些系统中断，参加了一些彩色醒目提示符，设计了人性化的界面，这些是自学的汇编知识并加以应用，当然也有DOS系统的功能调用。另外，程序中还设计了四种加密方式，可以任意选择相应的加密方式，再对输入的明码进行加密，然后可以键入回车键使明码在屏幕上显示，从而进行自我校验，验证加密方式的正误。总之，自己结合平时所学和最近的自学，认真的完成了课设，并很好的实现了相应的功能。
关键字：加密，明码和密码，DOS，BIOS
课程设计任务书
学生姓名：    专业班级：
指导教师：    工作单位：   自动化学院    
题  目:  加密解密程序设计
要求完成的主要任务:
1. 运用汇编语言设计不同的字符串加密和解密算法。首先从键盘输入一个字符串，显示加密结果，按回车键，输出解密结果。

2.首先统一将字母转换成ASCII码〔区分大小写〕，然后进行加密操作，结果转换成新的字符输出。备选加密算法如下：〔1〕ASCII值上下位互换；〔2〕ASCII值减50；〔3〕ASCII值加40；〔4〕ASCII值取补码；〔5〕ASCII值二进制末位取反。
3. 撰写课程设计说明书。内容包括：摘要、目录、正文、参考文献、附录〔程序清单〕。正文局部包括：设计任务及要求、方案比拟及论证、软件设计说明〔软件思想，流程，源程序设计及说明等〕、程序调试说明和结果分析、课程设计收获及心得体会。
时间安排：
1月18日-----1月20日    	查阅资料及方案设计
1月21日-----1月24日    	编程
1月25日-----1月27日   	调试程序
1月28日-----1月29日  		撰写课程设计报告
指导教师签名：                            年    月    日
系主任〔或责任教师〕签名：               年     月    日
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加密解密程序设计
[bookmark: _Toc252134482]1概述
加密是当今计算机科学中的一个热门话题，加密技术是最常用的平安保密手段，利用技术手段把重要的数据变为乱码〔加密〕传送，到达目的地后再用相同或不同的手段复原〔解密〕。
在本设计中要求运用汇编语言设计不同的字符串加密和解密算法。首先从键盘输入一个字符串〔对于字母要区分大小写〕，再进行加密操作，结果转换成新的字符输出，即显示加密结果，按回车键，输出解密结果。其中备选加密算法如下：ASCII值上下位互换；ASCII值减50；ASCII值加40；ASCII值取补码；ASCII值二进制末位取反。
[bookmark: _Toc252134483]2方案选择
对于题目要求有以下几种实现方法：
〔1〕调用DOS的OAH号功能输入一串完整的字符串，即要求加密的字符串，输入后进行保存，然后调用加密子程序对字符串中各个元素加密，保存在另一个内存区中，再调用DOS的9号功能把之前加密好的并保存的密码字符串完整输出，显示在屏幕上，最后输出之前已经输入并保存的明码即可，也可以用解密函数对密码解密并输出明码。
〔2〕调用DOS的8号功能逐个输入明码字符，此时由于8号的功能对输入的字符不显示，故输入的明码不显示。再即时对输入的字符明码保存并调用加密子程序对明码字符进行加密并输出显示在屏幕上，直到把明码输入完，此时加密结果也输出结束，最后把保存的明码输出，即输出一个完整的明码字符串。
在本设计中，我选择了第二种方法，这样可以和平时上网时要求输入密码
情况相似，即只显示星号〔本设计中显示了密码〕，可见这样的密码显示也很实用。为了得到一个很实用的操作界面，便于操作者使用，在程序中调用了BIOS中的一些功能，使一些提示语更加醒目，这样更实用点。且采用了四种加密方式，操作者可以自由选择
[bookmark: _Toc252134484]3 软件设计说明
[bookmark: _Toc252134485]3.1总体流程
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图3-1主流程图第1局部
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图3-2 主流程图第2局部
说明：图3-2接图3-3 ，此流程图最后转到“等待按键输入〞局部，此局部程序在上一页，即在输出“输出加密方式的结果：〞提示符的下面。转后，继续等待操作者键入要加密的明码或回车键。
下面的流程图任属于主流程图局部，并为主流程图的一个分支。其功能是输出“
明码是：〞的提示符，再输出之前已经保存的明码字符串，最后输出按Q或q的提示符，提示操作者是否继续：假设键入Q或q，那么退出程序，假设键入其它的字符，那么跳到开始处，重新执行程序。
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图3-3 主流程图第3局部
[bookmark: _Toc252134486]3.2模块程序流程图
[bookmark: _Toc252134487] 加密方式1
 (
ＤＸ中数据入栈
键入的明码送到ＤＬ中
DL中数据加30
输出ＤＬ中数据，显示在屏幕上
ＤＸ中数据出栈
)
图3-4  加密方式1        
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图3-5  加密方式2
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图3-6  加密方式3
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图3-7  加密方式4
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在本课程设计中，对于解密局部，可以以下两种方案
〔1〕对于输入的明码加密后，再调用解密程序，对明码进行解密，把解密后的明码保存在一个内存区中，输出明码后，再把明码输出，这样就实现了解密过程。
〔2〕当对于输入明码后，立即将明码保存，之后对输入的明码进行解密，输出密码，在整个明码字符串加密完后，可以调用DOS的9号功能，把之前保存的明码直接输出，这样即可实现明码的“解密〞，快速方便。
基于第二种方法，得出了下面的流程图，其在总流程图中也有表达。
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)
图3-8 解密局部流程图
[bookmark: _Toc252134492]3.3源程序
LEN EQU 80                ;明码长度设置〔注意：要求小于LEN〕
DATASEGMENT
EXPORT0 DB 'MingMa IS:$'
;****************************************
;加密方式选择的提示符
SLE1 DB 0DH,0AH,20h,20h,'export the result of jiami fangshi 1:$'
SLE2 DB 0DH,0AH,20H,20H,'export the result of jiami fangshi 2:$'
SLE3 DB 0DH,0AH,20H,20H,'export the result of jiami fangshi 3:$'
SLE4 DB 0DH,0AH,20H,20H,'export the result of jiami fangshi 4:$'
;***************************************
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