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前   言


DB65/T 4050 《停车场(库)车辆信息管理》分为3个部分：
- — 第1部分：数据元；
-—第2部分：数据交换规范；
——第3部分：数据通讯规则。
本部分为 DB65/T 4050的第2部分。
本部分依照 GB/T1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。
本标准由新疆维吾尔自治区公安厅提出。
本标准由新疆维吾尔自治区信息标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：新疆维吾尔自治区公安厅、新疆维吾尔自治区计量测试研究院、中国科学院新疆 理化技术研究所、新疆维吾尔自治区信息技术工程质量监督检验站、新疆西北星信息技术有限责任公司、 新疆维吾尔自治区标准化研究院。
本标准主要起草人：张岩、徐春香、张伟、郑云林、胡彬华、石常海、曾文潇、杨程、廖成建、郭 长凌、李晓东、郑印、吴风、程剑、张鹏、陈镜阳、卢剑、李峰、鲜青龙、倪大志、蒋同海、周喜、马 玉鹏、王军林、蔡瑞航、徐博、赵凡、马博、王轶、申文英。
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停车场(库)车辆信息管理第2部分：数据交换规范

1 范围

本标准规定了停车场所车辆信息管理系统信息采集与计量检定的字符集要求、数据交换要求、数据 交换文件、数据交换格式内容及安全要求。
本部分适用于道路边停车场(库)、大中型集散场所停车场(库)、商业和服务业的停车场(库)、 生活居住区停车场(库)、企事业单位和政府机关停车场(库)车辆信息的数据采集、处理、发布和应  用服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2312 信息交换用汉字字符集基本集
GB/T 18030 信息技术中文编码字符集
DB 65/T 4050.1-2017 停车场(库)车辆信息管理第1部分数据元

3 术语和定义

DB65/T 4050.1-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
套接字 socket
支持TCP/IP的网络通信的基本操作单元，不同主机之间的进程进行双向通信的端点，即通信双方的 一种约定，用套接字中的相关函数来完成通信过程。套接字之间的连接过程可以分为3个步骤：服务端 监听、客户端请求、服务端应答及连接确认。
3.2
报文 message
1
网络中交换与传输的数据单元，即不同主机之间一次性要发送的数据块。
3.3
会话 session
客户端与服务端之间的不中断的请求响应序列。对客户端的每个请求，服务端能够识别出请求来自 于同一个客户端。

4 字符集要求

1
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数据交换采用GB/T 2312及GB/T 18030规定的信息交换用汉字编码字符集基本集及扩展作为数据表 示的字符集。

5 信息采集数据交换文件

5.1 组成与命名规则
信息采集数据交换文件命名规则和文件格式应符合表1的规定。
表1 命名规则和文件格式

	序号
	交换文件
	命  名
	格式

	1
	车辆进/出记录文件
	TCCDM CRTD YYYYMMDD hhmmss
	JSON文件

	2
	图片文件
	TCCDM CRTD YYYYMMDD hhmmss
	JPG文件

	注：车辆进/出记录文件：以TCCDM CRTD YYYYMMDD hhmmss.json命名，“TCCDM”为停车场(库)代码，5个字符， 由平台下发；“CRTD”指出入通道号，3个字符，由平台下发；“YYYYMMDD HHmmss”为文件生成时间。
图片文件：命名规则同车辆进/出记录文件。
示例：10030 00120161102 114420.json,表示车辆在代码为“10030”的停车场(库)中的“001”号通道，2016 年11月02日11时44分20秒进/出而生成的车辆进/出记录文件，文件内容示例见附录B。


5.2 车辆进/出记录文件
车辆进出时在出入口产生的进出记录，实时上传到停车场(库)车辆信息采集系统。数据结构应符 合表2的规定。 (示例见附录B)
表2  车辆进/出记录数据结构
	序号
	数据项
	名称
	备注

	1
	出入标识
	CRBS
	按DB65/T 4050.1-2017中8.5的规定

	2
	号牌号码
	HPHM
	按DB65/T 4050.1-2017中8.7的规定

	3
	号牌颜色
	HPYS
	按DB65/T 4050.1-2017中8.8的规定

	4
	计时时间
	JSSJ
	按DB65/T 4050.1-2017中8.1的规定

	5
	采集时间
	CJSJ
	按DB65/T 4050.1-2017中8.2的规定

	6
	停车场(库)代码
	TCCDM
	按DB65/T 4050.1-2017中6.1的规定

	7
	出入通道
	CRTD
	按DB65/T 4050.1-2017中8.4的规定

	8
	缴费金额
	JFJE
	按DB65/T 4050.1-2017中8.6的规定
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	9
	证件号码
	ZJHM
	按DB65/T 4050.1-2017中8.10的规定

	10
	记录ID
	JLID
	由采集客户端生成的，用于匹配机动车进出停车场(库)的一次 进出活动的标识

	11
	车辆图片文件名称
	CLTPWJMC
	车辆图片的文件名称，见表1对图片文件的描述



6 信息采集数据交换

6.1 交互规则
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6.1.1      数据交换采用TCP/IP 网络通讯协议。
6.1.2      通讯请求与应答是一一对应的， 一对请求与应答组成一次联机信息交互(以下简称交互),一 组相互关联的交互组成一次会话，每次会话之间是独立的，没有流程处理上的上下文关系。
6.2  报文分包
通信线路上传送的报文最大长度为4096Byte, 当请求或应答报文长度大于此长度限制时，应当拆分 成多个报文来传送，使每个报文的长度都小于或等于此长度限制。
6.3  报文格式
系统中任何一类报文均由包头、包体、校验码3部分组成。其中，包头由包长度、同步信息、压缩 标志三部分组成。报文数据结构应符合表3规定。
表3 报文数据结构

	数据项
	名称
	类型
	长度(字节)

	
包头
	包长度
	msgLen
	Hex
	2

	
	同步信息
	syncInfo
	Hex
	2

	
	压缩标志
	zipFlag
	Hex
	1

	包体
	body
	/
	变长

	校验码
	crcCode
	Hex
	4

	注：包长度：报文的长度(不包括本字段长度)。
同步信息：由停车场采集客户端定义的用于匹配请求信息的数据块。平台在应答中原样返回，多包请求(应答) 中各个包的同步信息应相同。
压缩/算法：对包体进行压缩/压缩算法的标识。0-不压缩，其它-未定义。
校验码：对包体进行CRC校验计算。
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6.4  文件上传会话
6.4.1  交互流程
文件上传会话交互流程见图1。
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图1
6.4.2  文件上传报文包体
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文件上传请求—
上传请求应答一

文件数据上传—
眼务端
文件数据应答一


-文件数据上传—

-文件数据应答一

文件上传会话交互流程示意图
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6.4.2.1  文件上传请求/应答数据结构应符合表4的规定。
表4  文件上传请求/应答数据结构

	数据项
	名称
	类型
	长度
	值

	
	
	
	(字节)
	采集客户端->平台
	平台->采集客户端

	消息类型
	messageType
	BCD
	2
	1104
	1105

	消息版本
	messVer
	Hex
	1
	0x01
	0x01

	请求方类型
	requestType
	Hex
	1
	0x01
	0x01

	请求方代码
	requestId
	BCD
	6
	M
	M

	应答码
	responseCode
	Hex
	1
	
	M

	文件名称
	txnFileName
	ASCII
	35
	M
	M

	文件大小
	txnFileSize
	BCD
	5
	M
	

	接收文件位置
	txnFilePos
	BCD
	5
	
	M

	注：请求方代码：停车场(库)代码，由采集客户端写入，写入时右对齐，不够6字节左补0。 应答码：应符合本部分附录A中A.1的规定，由平台写入。
文件名称：由采集客户端写入，写入时左对齐，不够35字节右补0x00。
文件大小：由采集客户端写入，写入时右对齐，不够5字节左补0。
接收文件位置：由平台写入，写入时右对齐，不够5字节左补0。文件未上传时置0。
“M”为必填项，“- ”为不填。


6.4.2.2  文件数据上传数据结构应符合表5的规定。
表5 文件数据上传数据结构
	数据项
	名称
	类型
	长度
	值

	
	
	
	(字节)
	采集客户端->平台
	平台->采集客户端

	消息类型
	messageType
	BCD
	2
	1106
	1107

	消息版本
	messVer
	Hex
	1
	0x01
	0x01

	请求方类型
	requestType
	Hex
	1
	0x01
	0x01

	请求方代码
	requestId
	BCD
	6
	M
	M

	应答码
	responseCode
	Hex
	1
	M
	0x00

	文件名称
	txnFileName
	ASCII
	35
	M
	M



4
	接收文件位 置
	txnFilePos
	BCD
	5
	
	M

	文件内容
	Data
	ASCII
	变长
	M
	

	注：请求方代码：引用文件上传请求/应答交互中的请求方代码。
应答码：应符合本部分附录A中A.1的规定，由平台写入。
文件名称：引用文件上传请求/应答交互中的文件名称。
接收文件位置：由平台写入，以字节为单位，写入时右对齐，不够5字节左补0,文件未上传时置0。
“M”为必填项，“- ”为不填。


7 计量检定数据交换
7.1  计量检定分为计时装置当前时刻检定、时段检定两种。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/327001011115006035
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