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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	莱州齐宇电子材料有限公司高性能电池隔膜用材料生产项目

	项目代码
	2401-370683-04-01-475822

	建设单位联系 人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山 东 省 ( 自 治区 )烟  台市 莱 州 县 ( 区 )城 港 路乡 ( 街 道 )
大原杜家村村南村碑西100米(具体地址)

	地理坐标
	(  1 1 9 度 5 5分 51.996  秒 ，    37度  13 分 28.9524  秒 )

	国民经济行业 类别
	C3985电子专用材料制 造
	建设项目行业类别
	三十六-081电子元件及电 子专用材料制造398

	

建设性质
	☑新建(迁建)
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项 目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核
 (
莱州市行政审批服务局
)准/备案)部门
(选填)
	项目审批(核准/  备案)文号(选填)
	

	
	
	

	
	
	

	 (
100
)总投资(万元)
	环保投资(万元)
	5

	环保投资占比
(%)
	5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
]是：
	用地(用海) 面积(m²)
	9351

	






专项评价设 置情况
	专项评价
的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否 设置
	

	
	
大气
	排放废气含有毒有害污染物、二
噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
且厂界外500米范围内有环境空
气保护目标的建设项目
	
本项目不涉及前述 污染物
	
否
	

	
	
地表水
	新增工业废水直排建设项目(槽 罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无生产废水
排放，生活污水排入
化粪池预处理后外
运堆放处理。
	
否
	

	
	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存 储量超过临界量的建设项目
	本项目危险物质存 储量不超过临界量
	否
	

	
	
生态
	取水口下游500米范围内有重要
水生生物的自然产卵场、索饵场、
越冬场和洄游通道的新增河道取
水的污染类建设项目
	
不涉及
	
否
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	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程 建设项目
	不涉及
	否
	

	
	

	




规划情况
	规划名称：山东莱州经济开发区
审批机关：山东省人民政府
审批文件名称及文号：山东莱州经济开发区于1992年12月被山 东人民政府批准为省级开发区，2008年11月28日山东省人民政府以 《山东省人民政府关于整合莱州市省级经济开发区的批复》(鲁政字 [2018]308号)同意整合莱州市省级开发区，将莱州经济开发区与莱
州工业园区整合为山东莱州经济开发区。

	规划环境影 响评价情况
	山东莱州经济开发区区域环境影响评价于2009年12月3日获得了
山东省环保厅批复，批复文号为鲁环审【2009】185号。

	












规划及规划
环境影响评
价符合性分
析
	山东莱州经济开发区于1992年12月被山东省人民政府批准为省   级开发区。山东莱州经济开发区四至范围：东至莱州市啤酒厂、小原高  家村、淇水河、十里堡村、程郭镇西坊北村：南至文昌路街道东庄头村  西庄头村、东南隅村、永安路街道花园北流村、玉海路绿化带；西至三  教北流村、路个庄村、小原村、杜家村；北至东大原村、小原高家村、
小原谢家村、小原王家村，核准面积9.0平方公里。
《山东省人民政府关于整合莱州市省级经济开发区的批复》(鲁  政字(2018)308号),同意整合莱州市省级开发区，将莱州经济开发区 与莱州工业园区整合为山东莱州经济开发区。原莱州经济开发区变更 头山东莱州经济开发区高端装备制造产业园区，原莱州工业园区变更 为山东莱州经济开发区临港产业园区。整合后的开发规划面积为原莱 州经济开发区与原莱州工业园区规划面积之和，即818.03公顷，其中 高端装备制造产业园区规划面积为554.83公顷、临港产业园区规划面
积为263.2公顷，四至范围保持不变。
本项目属于新建项目，项目为高性能电池隔膜用材料生产项目，
符合产业园区规划。
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其他符合性 分析
	1、产业政策符合性分析
按照《产业结构调整调整指导目录(2019年版)》规定，莱州齐
宇电子材料有限公司高性能电池隔膜用材料生产项目不属于产业结  构调整指导目录中鼓励类、淘汰类项目，属允许建设项目，因此，项
目建设符合国家产业政策的规定。
本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工
艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)。
本项目不属于工业和信息化部《产业转移指导目录(2012年本)》中
优先承接发展产业。
按照《烟台市工业行业发展导向目录》规定，本项目不属于限制 发展产业、不属于淘汰落后生产工艺装备和产品产业，属于允许建设
项目，符合烟台市工业行业发展规划.
2、与烟政发[2021]7号控制要求的符合性分析
(1)生态保护红线和一般生态空间符合性分析
本项目具体位置为(北纬37°13'28.9524”,东经119°55'51.996")
附近，本项目距离烟台莱州湾金仓湿地水源涵养生态保护红线区
(SD-06-B1-01)约13km。根据《烟台市人民政府关于印发烟台市“三 线一单”生态环境分区管控方案的通知》,本项目位于山东莱州经济  开发区，属于烟台市莱州市城港路街道环境一般管控单元内，项目所
占土地用途为工业用地，符合规划。
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	表1-1项目与烟台市“三线一单”生态环境分区管控方案符合情况表

	
	管控
维度
	
准入要求
	项目情况
	符 合 性
	

	
	空间 布局 约束
	1.执行烟台市市级生态环境准入清单空间 布局约束要求。
	项目符合烟台市环
境管控单元生态环
境总体准入条件要
求
	符合
	

	
	





污染
物排
放管
控
	1.提升高耗水、高污染行业清洁化发展水 平：对于超标的水环境控制单元，新建、改
建、扩建涉水项目重点污染物实施减量替 代；采取综合性的治理措施，强化污染物排 放总量控制，大幅削减污染物排放量，保障 河道生态基流，确保水体和重点支流水环境 质量明显改善.
2.以城镇生活源为主的水环境超标控制单  元以及城镇建成区或人口集聚区域，加快推 进现有污水处理设施配套管网建设，对现有
合流制排水系统实施全面截污和雨污分流  改造；城镇新区建设均实行雨污分流，超标 单元还应推进初期雨水收集、处理和资源化 利用：加快城镇污水处理设施建设和提标改
造推进农村生活污水处理设施建设并确保 达标排放。
	



项目废气采取措施
后，无跑、冒、滴
漏现象发生。项目
无废水排放。项目
采用合理的废气处
理措施，确保相关
污染物能够达标排
放。
	符合
	

	
	
环境
风险
防控
	1.对于环境风险较大的水环境控制单元，按 照“预防为主、防治结合”的原则，加大环境 监管力度，着力降低资源能源产业开发的环 境风险。
	项目建立了完善的 风险防范措施。废 气处理措施合理有 效，有效的减少废 气中相关污染物对 周围环境的影响。
	符合
	

	
	





资源
开发
效率
要求
	1.强化工业资源综合利用，加大资源和产业  整合力度，促进企业、园区、行业间链接共  生、原料互供、资源共享，构建企业小循环、 产业中循环、区域大循环发展模式，打造循  环经济产业示范园区，
2.制定切实可行的再生水供水目标，实现再 生水资源的可持续利用；提高雨水利用行业 科技水平，
3.高污染燃料禁燃区执行烟台市市级生态 环境准入清单资源开发效率禁燃区要求及 莱州市《关于划定高污染燃料禁燃区的通 告》要求。
4.地下水超采区根据《山东省地下水超采区 综合整治实施方案》《烟台市地下水超采区 综合整治实施方案》开展综合整治。
	


项目采用了清洁生
产工艺和设备，单
位产品的能耗、物
耗和污染物的产生
量、排放量应达到
国内国际先进水
平。项目不使用高
污染燃料。
	符合
	

	
	(2)环境质量底线符合性分析
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目
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	标，也是改善环境质量的基准线。根据《关于发布2022年“三线一单”
动态更新成果的通知》(烟环委办发[2023]4号),全市稳固空气质量改 善成效，市区环境空气质量稳定达到国家二级标准，空气质量优良天 数比率达到88.8%,基本消除重污染天气。水环境质量持续改善，各区 市地表水考核断面水质达到国家、省、市考核要求，国控地表水考核
断面优良水体比例达到63.6%;入海河流消除劣V类；近岸海域水质
优良面积比例达到96.2%(以省下达最终目标为准);土壤环境质量持续 改善，土壤环境风险得到管控，全市受污染耕地安全利用率达到93%
左右，污染地块安全利用率达到95%以上
项目污染物采取本环评提出的相关防治措施后，均达标排放，项 目建成后，对周围环境质量的影响较小，不会对区域环境质量底线造
成冲击。
(3)资源利用上线符合性分析
根据《关于发布2022年“三线一单”动态更新成果的通知》(烟环 委办发[2023]4号),能源结构调整优化，煤炭消费总量进一步压减，能
耗总量及强度指标完成省下达任务。实行最严格的水资源管理制度，
实现总量及强度“双控”,全市用水总量目标控制在17.03亿立方米以
内，万元国内生产总值用水量2020年下降5%,万元工业增加值用水
量控制目标完成省下达任务；浅层地下水超采区基本消除，平水年份 基本实现地下水采补平衡。优化国土空间开发保护格局，控制国土空 间开发强度，土地资源开发利用总量及强度指标达到省下达目标，确 保耕地保有量，守住永久基本农田控制线；盘活存量建设用地，控制
建设用地总规模和城市开发强度，落实城镇开发边界控制线。
本项目建设过程中所利用的资源主要为水、电等均为清洁能源，
项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污
染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为
目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资
源利用上限。
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	(4)环境准入负面清单符合性分所
本项目所在地不属于烟台市禁止开发建设活动、限制开发建设活
动区域。本项目不在生态环境准入清电要求范围内。
3、与环发[2012]77号文和环发|2012]98号文符合性
根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 (环发[2012]77号文)中要求：新、改、扩建相关建设项目环境影响  评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能 引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施；从环境风险源、扩 散途径、保护目标三方面识别环境风险，科学开展环境风险预测，并 提出合理有效的环境风险防范和应急措施。《关于切实加强风险防范
严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号文)中要求：环境
影响评价文件里设置环境风险评价内容，环境风险防范设施和应急措
施完善。
本项目为莱州齐宇电子材料有限公司高性能电池隔膜用材料生
产项目，建成后项目区内无重大危险源。本评价对项目的环境风险、
废气防治措施进行评价，项目方按照规定设计完善的防范措施和应急
措施。
4、选址合理性分析
本项目位于莱州市城港路街道大原杜家村村南村碑西100米，仓
库和车间为租赁莱州市城港路街道大原杜家村民委员会用地和车间， 项目东侧东侧为华之新材料，南侧为道路，北侧和西侧为空地。本项 目所占土地用途为工业用地，用地不属于《国土资源部国家发展和改
革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录(2012年本))和《禁止
用地项目目录(2012年本))的通知》中的限制类和禁止类，符合城
港路街道用地规划。周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位， 亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；厂址所在地地质  情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所在地厂区南
邻玉海街，交通便利、市政设施完善。项目选址合理。项目所在地理
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位置详见附图1。
表1-2本项目与《山东省环境保护条例》的符合性

	分类
要求
	《山东省环境保护条例》
	本项目情况
	符合 情况

	













监督 管理
	禁止建设不符合国家和省产业政策的小型   造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、 炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、 钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目， 已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责   令拆除或者关闭
	

本项目不属于以上 生产项目
	

符合

	
	新建、改建、扩建建设项目，应当依法进 行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造 成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批 其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同 级生态环境主管部门的意见；意见不一致的， 由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作 出处理
	
本项目依法进行环 境影响评价，采取 防治措施后，项目 生产对周围环境及 相邻地区影响较小
	


符合

	
	有下列情形之一的，生态环境主管部门和 其他有关部门可以依法对有关设施、设备、物 品采取查封、扣押的行政强制措施：(一)违
法排放、倾倒、处置有毒有害物质的；    (二) 在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区 违法排放、倾倒、处置污染物的；(三)违法
排放或者倾倒化工、制药、石化、印染、电镀  造纸、制革等工业污泥的；    (四)通过暗管、 渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据
或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方 式排放污染物的；(五)发生较大、重大、特
别重大突发环境事件或者在重污染天气应急期   间，未按照要求实施停产、停排、限产等措施， 继续排放污染物的
	


项目建成后严格按 照规范，不随意倾 倒、排放污染物
发生突发事件或在  重污染天气应急期  间，严格按照要求  实施停产、停排、 限产等措施，不继  续排放污染物
	






符合

	


保护
和改
善环
境
	省人民政府应当根据生态环境状况，在重 点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域划 定生态保护红线，明确禁止、限制开发的区域 和活动，制定严格的环境保护措施
	本项目不位于上述 地区
	
符合

	
	对具有代表性的自然生态系统区域、野生  动植物自然分布区域、重要水源涵养区域、自 然资源和人文景观集中区域以及其他需要特殊  保护的区域，应当通过划定自然保护区、风景  名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、 重要湿地等予以严格保护
	

本项目不位于上述 地区
	

符合
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	 (
本项目不位于上述
 
地区
) (
符合
)沿海各级人民政府应当加强海洋生态保
护，按照海洋功能区划划定的区域合理确定近
海养殖密度，严格执行禁渔休渔制度，积极开
展水生生物增殖放流和人工鱼礁、海洋牧场建
设，建设海岸防护设施、沿海防护林，采取综
合治理措施防治海岸侵蚀和海水入侵
	县级以上人民政府应当根据产业结构调整 和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工 业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在 安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入 工业园区或者工业集聚区
	本项目为新建项
目，位于山东莱州 经济开发区
	

符合

	排污单位应当采取措施，防治在生产建设
	企业拟采取措施减
	

	或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医
	少废气、废水、噪
	

	疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪 声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染
	声、固废对周围环 境的影响，采取措
	符合

	和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点
	施后污染物可以达
	

	污染物排放总量控制指标
	标排放
	

	新建、改建、扩建建设项目，应当根据环  境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决  定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措  施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、 同时施工、同时投产使用
	项目为新建项目， 拟严格按照要求建 设环保设施、落实 环保措施，并主体 工程同时设计、同 时施工、同时投产 使用
	


符合

	排污单位应当按照环境保护设施的设计要 求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环 境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护 设施正常运行，排污单位应当根据生产经营和 污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓 励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时 投入使用
	企业拟制定完善环 境保护管理制度和 操作规程；
鼓励排污单位建设 污染防治备用设
施，在必要时投入 使用
	


符合


 (
该企业不属于重点
 
排污单位
) (
符合
)重点排污单位应当按照规定安装污染物排
放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅
自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备
应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重
点排污单位由设区的市生态环境主管部门确
定，并向社会公布
 (
省有关规定建立环
 
符合
)[image: ]排污单位应当按照国家和省有关规定建立
 (
企业拟按照国家和
)环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、
危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他
 (
境管理台账
)环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性
负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、
	法规另有规定的除外                                                
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	 (
严格建设项目环境准入。各市要严格落实“生
 
态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和
本项目生产 
过程中产生
符合
) (
项目不位于重点方
 
控区域内，且无受
 
金属污染物排放
) (
禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建
增加重金属污染物排放总量的建设项目
符合
)有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、
印染、电镀、制革等企业关闭、搬迁或者改变
 (
符合
)土地用途的，应当制定残留污染物清理和安全本项目不属于」 处置方案，对未处置的污水、有毒有害气体、行业
工业固体废物、放射源和放射性废物及其贮存
处置的设施、场所进行安全处理



塑料制品的生产、销售、使用应当遵循减
 (
符合
)量化、资源化、再利用的原则，降低资源消耗，项目不属于塑料可 减少废弃物的产生。禁止生产不符合国家有关品行业
标准的塑料制品
	信息
公开
和公
众参
与
	建设单位应当在项目建设过程中向社会公项目建成后严格按 示采取的环境保护措施。                   要求执行
	符合
	

	
	重点排污单位应当向社会如实公开其主要
污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、项目不属于重点排 超标排放情况以及防治污染设施的建设和运行污单位
情况等环境信息
	
符合


由表1-3可见，本项目符合《山东省环境保护条例》文件要求。
5、鲁环发[2017]331号文符合性分析
本项目与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符
合性分析见表1-3。
表1-3“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析

	防治工作方案要求
	项目情况
	符合
性

	一、加大产业机构调整力度


加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉
 (
本项目不属
 于“散乱污
企
 
业 ”
 
,
 
为
 
《
 
产业结构
 
调整指导目
 
录》
   
(2019
 
年
 
本
 
) 中
 
的
 
允
 
许
 
类
 
项
 
目，符合当
 
地规划要求
)VOC;排放的“散乱污”企业(主要为涂料、油
墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产
等行业企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘充
和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造
板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车
维修作业等),在落实《2017年环境保护突
 (
符合
)出问题综合整治攻坚方案》《山东省落实(京
津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污
染综合治理攻坚行动方案)实施细则》要求基
础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散
乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。建立管
理台账，实施分类处置。实行网格化管理，建
立由乡(镇、街道)党政主要领导为“网格长”的
监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改
责任
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		环境准入负面清单”,逐步提高石化、化工、
	少量NMP废
	

	包装印刷、工业涂装等高VOC,排放建设项目
	气，使用的
	

	的环保准入门槛，实行严格的控制措施。新建
	原料属于从
	

	涉VOC₃排放的工业企业要入园区。严格涉
	源头上进行
	

	VOC;建设项目环境影响评价，实行区域内
	控制，属于
	

	VOC;排放等量或倍量削减替代，并将替代方
	低挥发性有
	

	案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管
	机 物 的 原
	

	理。新、改、扩建涉VOC,排放项目，应从源 头加强控制，使用低(无)VOC,含量的原辅
	料。
	

	材料，加强废气收集，安装高效治理设施
	
	


由上表分析可见，本项目符合山东省“十三五”挥发性有机物污染
防治工作方案要求。
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二、建设项目工程分析

	






















建设内 容
	一、项目的由来
莱州齐宇电子材料有限公司位于莱州市城港路街道大原杜家村村南村
碑西100米，项目租赁莱州市合众建筑有限公司森达分公司项目的车间
投资100万元建设高性能电池隔膜用材料生产项目，项目建筑面积6995平 方米，购置混合搅拌罐、储存罐、计量罐、蒸汽发生器等设备8台套，年
生产新能源储能电池隔膜用料液产品85吨。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评
价法》、国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》及《建设项
目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“三十六、计算机、通 信和其他电子设备制造业39”中“81、电子元件及电子专用材料398;”中的 “使用有机溶剂的”项目，需编制环境影响报告表。莱州齐宇电子材料有限
公司委托我公司承担此项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立
即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对项目有关环境现状和造成 的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了该项目
环境影响报告表。
二、项目概况
1、基本情况
项目名称：莱州齐宇电子材料有限公司高性能电池隔膜用材料生产项
目 ；
建设地点：山东省烟台市莱州市城港路街道大原杜家村村南村碑西100
米 ；
建设单位：莱州齐宇电子材料有限公司；
建设性质：新建；
建设投资：本项目总投资100万元，其中环保投资5万元，占总投资
5%。
项目组成见下表。
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	2-1项目主要建设内容一览表

	序 号
	项 目 组成
	实际建设内容

	
1
	主体
工程
	生产车 间
	于厂区北侧，占地面积140平方米，布设混合搅拌罐、健
罐、计量罐、真空机组等各种设备，主要用来对外购的原
材料进行混合等工序

	2
	辅助
工程
	办公室
	1座，1F,占地面积70平方米

	3
	储运
工程
	仓库
	1座，占地面积140平方米，用于存储原辅料及产品

	

4
	
公用 工程
	供水
	莱州市自来水公司

	
	
	供电
	莱州市供电电网

	
	
	排水
	雨污分流，电蒸汽用水循环使用，不外排；生活污水经旱厕
预处理后，用于周围农田堆肥。

	


5
	

环保
工程
	废气
	混合时NMP挥发产生废气，通过废气处理设施冷凝收集后
循环使用。

	
	
	废水
	雨污分流，生活污水经旱厕预处理后，清掏堆肥。

	
	
	固废
	一般固废暂存区、生活垃圾暂存区

	
	
	噪声
	选用低噪声设备，合理布局、加强维护保养，生产工序均置 于封闭车间，生产设施采取有效隔声、减振措施





2、主要生产设备
项目主要生产设备见表2-2。
表2-2 项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	混合搅拌罐
	1000L
	台
	1

	2
	储存罐
	4000L
	台
	1

	3
	计量罐
	200L
	台
	

	4
	蒸汽发生器
	40kW
	台
	1

	5
	冷凝回收
	1000L
	台
	1

	6
	空压机
	1
	台
	1

	7
	隔膜泵
	/
	台
	2


3、产品方案
年生产新能源储能电池隔膜用料液产品85吨。
4、 原辅材料
本项目原辅料情况见下表。
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	表2-3项目原辅材料一览表

	序号
	项 目
	单位
	用量
	备注

	
	


原辅料
	聚苯乙烯
	t/a
	20
	袋装，粒径约为 4-5mm

	
	
	PEEK
	t/a
	20
	袋装，粒径约为 4-5mm

	
	
	NMP
	t/a
	40
	桶装

	
	
	溴代三嗪
	t/a
	5
	袋装，粒径约为 0.4-0.5mm

	
二
	动力消耗
	电力
	kWh/a
	3000
	/

	
	
	新鲜水
	/a
	63
	/


(1)聚苯乙烯理化性质
聚苯乙烯树脂，也称为PS树脂，是一种常见的合成树脂。是无色或微 黄色的固体，呈透明或半透明状。具有良好的耐候性和绝缘性能。   具有较 高的硬度、刚性和强度。聚苯乙烯的化学稳定性比较差，可以被多种有机
溶剂溶解，会被强酸强碱腐蚀，不抗油脂，在受到紫外光照射后易变色。
(2)PEEK理化性质
PEEK聚醚醚酮具有热固性塑料的耐热性、化学稳定性和热塑性塑料
的成型加工性。聚醚醚酮还具有优异的耐热性。其热变形温度为160℃
当用20%～30%的玻璃纤维增强时，热变形温度可提高到280～300℃。聚醚
醚酮的热稳定性良好，在空气中420℃。2h情况下失重仅为2%,500℃时
为2.5%,500℃时才产生显著的热失重。聚醚醚酮的长期使用温度约为
200℃,在此温度下，仍可保持较高的拉伸强度和弯曲模量，它还是一种非
常坚固的材料，有优异的长期耐蠕变性和耐疲劳性能。
聚醚醚酮的电绝缘性能非常优异，体积电阻率约为1015～1016Q ·cm。
它在高频范围内仍具有较小的介电常数和介电损耗。
聚醚醚酮有很好的阻燃性，在通常的环境下很难燃烧，即使是燃烧， 发烟量及有害气体的释放量也是很低的，甚至低于聚四氟乙烯等低发烟量 的聚合物。此外.它还具有优良的耐辐射性。它对a射线、β射线、γ射线的
抵抗能力是目前高分子材料中最好的。
聚醚醚酮在熔点以上有良好的熔融流动性和热稳定性。因而具有热塑
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	性塑料的典型成型加工性能，因此可用注塑、挤出、吹塑、层压等成型方
法，还可纺丝、制膜。
(3)NMP理化性质
NMP全称为1-甲基-2-吡咯烷酮，能与水混溶，溶于乙醚，丙酮及各种 有机溶剂，稍有氨味，化学性能稳定，对碳钢、铝不腐蚀，对铜稍有腐蚀 性。具有粘度低，化学稳定性和热稳定性好，极性高，挥发性低，能与水
及许多有机溶剂无限混溶等优点。
正常情况下，NMP的挥发温度约为200℃左右，也就是说，只有在高 温下才会出现比较大的挥发现象，常温下不易挥发。NMP在电子行业里的
用途主要以下几方面：
1)NMP用作聚偏二氟乙烯的溶剂等，以及锂离子电池的电极辅助材
料。
2)可用于光刻胶脱除液，LCD液晶材料生产
3)应用于医药生产的溶剂；
4)半导体行业精密仪器、线路板的洗净
(4)溴代三嗪理化性质
溴代三嗪，化学式C3H3BrN2,是一种有机化合物。溴代三嗪是一种
无色结晶固体，有特殊的氨臭味。它可以溶于水、醇和醚等常见溶剂中。 溴代三嗪阻燃剂是一种溴/氮协同的新型阻燃剂，其抗紫外线辐射及耐光性
能优越。
5、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员6人。
工作制度：1班制，每班工作8h,年工作300天，年工作时间为2400h。
6、公用工程
(1)给水、排水
①给水
项目用水采用市政供水作为水源，项目用水主要为生活用水。项目购
买纯水用于蒸汽发生器用水。
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	蒸汽发生器用水：本项目采购纯水为蒸汽发生器提供原料，根据企业
提供资料，每天需补充水分0.03m³,则年需用水为9m³。
项目劳动定员6人，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019) 中表3.2.2规定的坐班制办公用水平均日取值为25~40L/d,本项目生活用  水按职工人均用水30L/d计算，全年工作天数为300天，则用水量为54m3/a
(0.18m³/d)。
②排水
本项目运营期厂区排水实行雨污分流制，蒸汽发生器用水全部循环使
用，定期补充，无外排，产生的废水主要为生活污水。
生活污水产生量按使用量的80%计，则生活污水产生量为43.2m³/a
排入旱厕后由周围农户清掏作农肥，
项目给排水平衡见图2-1。

	
	
[image: ]损耗水10.8
 (
0.2
) (
54
) (
清掏堆肥
) (
旱厕
) (
新鲜水
)43.2
生活用水


损耗水9
 (
9
) (
纯水
)蒸汽发生器
循环使用

	
	图2-1  项目水平衡图(单位m3/a)
(2)供电
项目用电由莱州市城港路街道电网供给，年用电约为3000kW·h。
(3)供热
项目生产加热采用电加热，办公室采用单体空调进行取暖。
(4)消防系统
项目建筑防火设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 版),厂房防火设计按丁类厂房设计，耐火等级设计为二级。满足本项目
防火要求。
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7、项目平面布置
莱州齐宇电子材料有限公司位于山东省烟台市莱州市城港路街道大原 杜家村村南村碑西100米，本项目租赁车间，新增生产设备，生产车间位  于厂区北侧，仓库位于生产车间西侧，办公区位于厂区南侧，项目平面布
置按生产使用功能安排，项目平面布置合理。厂区地形平坦，地势平整
项目平面布置情况见附图3.
8、环保投资
项目投资总额100万元，其中环保投资5万元，约占项目总投资的5%。 环保设施能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的
要求，投资合理。建设项目环保设施投资及处理效果见下表。
表2-4环境保护投资估算

	项 目
	环保措施
	投资额(万元)

	废水治理
	旱厕及其防渗
	1

	废气治理
	设施运行及维护
	2

	噪声治理
	基础减震、车间隔音等
	1

	固体废物处置
	生活垃圾暂存箱
	1

	合  计
	/
	5
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工艺流
程和产
排污环
节
	1、施工期：
本项目为新建项目，利用已建成厂房，无新增建筑，不涉及土建工程， 仅 进 行 设 备 安 装 、 调 试 ， 对 环 境 因 素 的 影 响 主 要 为 噪 声 影 响 ， 随 着 施 工 期
的结束噪声对周围环境的影响消失。因此，项目施工期对环境影响较小。
2、运营期工艺流程简述：

生产工艺及产污节点图；
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生产工艺流程简述：
将固体聚苯醚投入到搅拌罐中，然后将密闭桶中的NMP通过计量罐按
要求比例泵入到混合搅拌罐中，将固体溴代三嗪按要求比例加入到搅拌罐 中，混合搅拌罐封闭后，在常温下进行搅拌(冬季较冷天气，可以电加热
加热通过蒸汽发生器，控制在30摄氏度左右)。搅拌两个小时，物料充分
混合均匀后，制成电池隔膜所需要的粘稠物质，通过计量设备将粘稠物质  进行分装，分装到密闭包装桶内，进行外售。搅拌罐呼吸口逸散少量的NMP  挥发废气，通过尾气冷凝吸收装置进行冷凝回用至搅拌罐内进行重复使用。
主要污染工序：
营运期
1、废气：项目废气主要产生与搅拌罐呼吸口逸散的少量NMP挥发废
气。
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