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[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]常见遥感卫星参数
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]、光学卫星
1. [bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]GeoEye-1
2006年1月美国ORBIMAGE公司成功收购Space Imaging公司，创办GeoEye公司以来，使GeoEye 公司成为世界上最大商业遥感卫星运营公司。目前GeoEye公司麾下主要两大遥测卫星系统：IKONOS和 OrbView,而GeoEye-1即为两家公司合并后第一颗以公司命名的卫星，于2008年9月6日进行发射， 其影像分辨率将可达40公分分辨率（美国境内），并同时提供全色态和多光谱影像数据，提供使用者更清晰 影像数据。
GeoEye-1卫星基本信息表
	发射日期
	2008年9月6日

	运行时间
	超过7年（燃料超过10年以上）

	轨道形式
	太阳同步卫星

	轨道高度
	684km

	轨道倾角
	98度

	飞行周期
	98分钟（绕地球一圈）

	运行速度
	7.5公里/秒（4哩/秒）

	赤道通过时间
	10:30 a.m

	航带拍摄宽度
	15.2公里

	重访频率
	2.8天

	空间分辨率
	全色态影像:0.41公尺（近垂直拍摄）
多光谱影像:1.65公尺（近垂直拍摄）

	CE90精度
	<3m （无需控制点状态）

	辐射分辨率
	11-bits/pixel



[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]2、IKONOS
1999年09月24日，IKONOS成功于美国Vandenberg空军机地顺利发射升空，其影像分辨率高达 0.82米，成为全球首颗提供1米以下分辨率之商用光学卫星，揭开高分辨率卫星影像时代。
IKONOS卫星为美国GeoEye公司所发展的商用高分辨率光学卫星，其卫星轨道高度为681公里， 可提供快速且质量清晰之卫星影像，获取地球表面之地物、地貌等空间信息，影像信息可达军用规格；其 具有立体影像拍摄能量，具有制作数值地形模型之能力。
IKONOS卫星基本信息表:
	发射日期
	1999年9月24日
(Vandenberg Air Force Base, California)

	运行时间
	超过8.5年

	轨道形式
	太阳同步卫星

	轨道高度
	681km(423 英里)

	轨道倾角
	98.1 度

	运行速度
	7.5公里/秒（4哩/秒）

	地面速度
	6.8公里/秒

	飞行周期
	98分钟（绕地球一圈）

	赤道通过时间
	10:30 a.m

	航带拍摄宽度
	11.3 公里(7 英里)at nadir
13.8 公里(8.6 英里)at 26° off-nadir

	重访频率
	1米分辨率-约3天；
1.5米分辨率-约1.5天

	空间分辨率
	Pan: 0.82 公尺(nadir) to 1 公尺(26°off-nadir)
MS: 3.2 公尺(nadir) to 4 公尺(26° off-nadir)

	辐射分辨率
	11-bits/pixel

	影像波段
	全色态、红、绿、蓝、近红外光



[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]3、WorldView-1
WorldView-1卫星为美国DigitalGlobe公司所拥有之高分辨率商用卫星，2007年9月18日成功发 射后，提供全世界”50公分”更高分辨率，世界信息将更一览无遗；灵活的取像能量，配合平均1.7天~4.6 天的再访时间，可更快获取影像数据；高解析之立体像对取像能量，提供三维仿真展示用户，更优质的高 程信息选择。WorldView-1卫星提供50公分超高分辨率之全色态影像。
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]WorldView-1卫星基本信息表
	发射日期
	2007年9月18日
(Vandenberg Air Force Base, California)

	运行时间
	超过7年（燃料超过10年以上）

	轨道形式
	太阳同步卫星

	轨道高度
	496公里

	飞行周期
	94.6分钟

	赤道通过时间
	10:30 a.m

	航带拍摄宽度
	17.6公里（近垂直观测）

	单轨连续拍摄面积
	单幅：60 x 110公里
立体像对：30 x 110公里

	重访频率
	1.7天（优于1公尺分辨率）
4.6天（0.5~0.59公尺分辨率）

	空间分辨率
	0.5公尺（近垂直观测）
0.59公尺（25度）

	几何精度（CE 90）
	6.5公尺CE 90%精度

	辐射分辨率
	11-bits/pixel



[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]4、QuickBird
QuickBird捷鸟卫星为美国DigitalGlobe公司所拥有之商用高分辨率光学卫星。其于2001年10月 18日于美国Vandenberg空军机地顺利发射升空；于同年12月份开始接收卫星影像。QuickBird捷鸟卫星 系从450公里外的太空拍摄地球表面上之地物、地貌等空间信息，其影像分辨率高达61公分，为全球首 颗提供1米以下分辨率之商用光学卫星。且QuickBird捷鸟卫星为太阳同步卫星，平均4至6天即可拍摄 同一地点的影像。因此，QuickBird捷鸟卫星可提供快速且质量清晰之卫星影像，使人们可更迅速掌握所处 之环境讯息。
QuickBird捷鸟卫星所提供之卫星影像，可依其光谱特性加以区分为全色态影像、多光谱影像及彩色 合成影像三大类。
1. [bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]全色态影像（Panchromatic）
全色态影像（俗称黑白影像），收集单一波段（B&W）的波谱资料。其影像分辨率为61~72公分。
2. [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]多光谱影像（Multi-Spectral）
多光谱影像（俗称彩色影像），收集蓝色可见光、绿色可见光、红色可见光及近红外光等四个波段 之影像。影像分辨率为2.44~2.88公尺。
3. [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]彩色合成影像（Pan-sharpened）
所谓的彩色合成影像，系将分辨率60公分（或70公分）之全色态影像与分辨率2.4米（或2.8米） 之多光谱影像利用融合技术进行影像融合（Fusion）后，作成分辨率为60公分（或70公分）的彩色合成 影像。
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]QuickBird波谱范围
	影像类别
	波段
	波谱值
	空间分辨率

	全色态影像
（Panchromatic）
	全光谱段
	0.53~0.93 microns
	0.6米

	多光谱影像
（Multi-Spectral）
	波段1（蓝光段）
	0.45~0.52 microns
	2.44 米

	
	波段2（绿光段）
	0.51~0.60 microns
	2.44 米

	
	波段3（红光段）
	0.64~0.70 microns
	2.44 米

	
	波段4（近红外光 段）
	0.76~0.86 microns
	2.44 米



[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]幅宽：16.5kmX16.5km
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]5、FORMOSAT-2
福尔摩沙卫星二号于2004年5月21日（台北时间）于美国西南边范登堡（Vandenberg）顺利发射升 空，为台湾省首颗自主卫星。其每日可对同一地区进行拍摄之高造访率，并具有极区观测能量，提供环境 监控、土地规划、土地管理及实时灾害之紧急救灾等多元应用，满足遥测应用需求。
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]FORMOSAT-2卫星基本信息表
	重量
	760公斤左右（含酬载及燃料）

	形状尺寸
	六角柱形，高2.4米，外径约1.6米（太阳电能板未展开时



	轨道
	891公里高，太阳同步轨道，每日通过台湾上空二次。

	酬载仪器
	遥测酬载、高空向上闪电仪。

	遥测对地分辨率
	全色态（黑白）影像2公尺（近垂直观测）
多光谱（彩色）影像8公尺（近垂直观测）

	像幅宽度
	24公里（近垂直观测）

	卫星机动性
	前后照±45。；侧照±45。

	摄像能力
	8分钟/轨道

	设计寿命
	5年

	发射日期
	约2004年5月21日



[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]FORMOSAT-2波谱范围
	影像类别
	波段
	波谱值
	空间分辨率
	像幅宽度

	全色态影像
（Panchromatic）
	全光谱段
	0.52 〜0.82顷
	2 m
	24 km

	多光谱影像
（Multi-Spectral）
	波段1（蓝光
段）
	0.45 〜0.52顷
	8 m
	24 km

	
	波段2（绿光
段）
	0.52 〜0.60顷
	
	

	
	波段3（红光
段）
	0.63 〜0.69顷
	
	

	
	波段4（近红外 光段）
	0.76 〜0.90顷
	
	



[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]6、OrbView-2
美国GeoEye公司于1997年8月所发射低分辨率卫星影像-OrbView-2;其特殊的设计主要收集全球 土地和海洋表面的多光谱影像，虽然空间分辨率为1.13公里，但单幅面积可提供地表1,500 x 2,800 km大 面积的覆盖范围，且提供8波段的影像信息，可持续的使用在研究全球的碳平衡和全球性暖化，数据亦可 广泛应用于各种领域，譬如渔、农业、海军操作、科学研究和环境监测。
OrbView-2卫星基本资表讯表
[image: ]
	轨道形式
	太阳同步卫星

	轨道高度
	705km (438 miles)

	生命周期
	超过五年

	重访频率
	每日

	赤道通过时间
	12:20

	航带拍摄宽度
	2,800 km

	影像类别
	可见光(6)近红外光(2)8波段

	空间分辨率
	1.13 km

	波谱分辨率
	400-875.m

	数据型态
	SeaWiFS



[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]7、OrbView-3
Orbview-3卫星为美国GeoEye公司所拥有的高解析商用光学卫星，于2003年06月23日发射升空， 透过470公里外的太空拍摄地球表面上之地物、地貌等空间信息，其全色态影像分辨率高达一米、多光谱 影像为四米分辨率，惟其目前巳停止营运，影像信息提供以既有影像为主，仍能提供使用者广泛应用于各 种领域，例如通信、石油、天然气、测绘、农业、林业，以及国防等。
OrbView-3卫星基本资表讯表
	发射日期
	2003年6月2 3日

	轨道形式
	太阳同步卫星

	轨道高度
	470km

	重访频率
	小于3天

	赤道通过时间
	10:30 a.m

	航带拍摄宽度
	约 8 kmx8 km

	空间分辨率
	全色态影像：1公尺
多光谱影像：4公尺

	辐射分辨率
	11-bits/pixel

	数据提供
	目前仅提供既有影像数据



[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]8、ASTER
ASTER（Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer）于 1999 年 12 月发
射，其传感器为日本所制造，主要装置在美国太空总署的人造卫星Terra卫星上。ASTER是Terra卫星 上唯一可获取高分辨率影像的多波段（14个波段）传感器，并且可进行立体观测拍摄，可详尽的获取地球表 面温度、辐射性、反射性和高度起伏的形貌等信息外，更可制作数值地形模型数据。
ASTER卫星基本信息
	发射日期
	1999年12月

	轨道形式
	太阳同步卫星

	像幅宽度
	60 kmx60 km（约18幅影像可完整涵盖台湾地区）




ASTER波谱范围总表
	影像类别
	波段
	波谱值
	空间分辨率
	像幅宽度

	可见近红外光(VNIR)
(Visible and Near Infrared)
	1
	0.52 -0.60pm
	15 m
	60 km

	
	2
	0.63 -0.69pm
	
	

	
	3N
	0.76 -0.86pm
	
	

	
	3B
	0.76 -0.86pm
	
	

	短波红外光(SWIR)
(Shortwave Infrared)
	4
	1.60 - 1.70pm
	30 m
	60 km

	
	5
	2.145 -2.185pm
	
	

	
	6
	2.185 -2.225pm
	
	

	
	7
	2.235 -2.285pm
	
	

	
	8
	2.295 -2.365pm
	
	

	
	9
	2.360 -2.430pm
	
	

	热红外光(T IR)
(Thermal Infrared)
	10
	8.125 -8.475pm
	90 m
	60 km

	
	11
	8.475 -8.825pm
	
	

	
	12
	8.925 -9.275pm
	
	

	
	13
	10.25 - 10.95pm
	
	



	
	14
	10.95 - 11.65pm
	
	



[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]9、Landsat 系列
Landsat系列卫星为美国太空总署（NASA）之地球观测卫星，自1972年LANDSAT-1为卫星发射成功 后，即开启第一阶段从太空观测地球之新时代。随不同年代新卫星发射后，其空间分辨率并由80公尺提升 至15米，目前仍在运转中的为Landsat-5与Landsat-7，全球共有233个轨道，地面每一像幅（Scene）约 185公里x 170公里，并且提供多光谱地表分析能量。
LandSat卫星基本信息表
	发射日期
	1972年7月23日

	轨道形式
	太阳同步卫星

	轨道高度
	705km

	轨道倾角
	98.2 度

	飞行周期
	98.9分钟（绕地球一圈）

	重访频率
	16天（扫描同一区域）

	全球轨道
	233个

	赤道通过时间
	09:42 a.m

	航带拍摄宽度
	185 kmx170 km (115mx105m)

	空间分辨率
	Landsat7-Pan: 15 公尺 MS: 30 公尺

	辐射分辨率
	11-bits/pixel



[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Lansat-1系列产品，目前仍在运转的为Landsat-5与Landsat-7。相关产品信息如下:
Landsat-5 TM（Thematic Mapper）:共有7个波段，其中波段1~5和7为可见光及近红外光波段， 其空间分辨率30公尺；波段6为热红外光，其空间分辨率为120公尺。
Landsat-7 ETM+ :共有8个波段，其中波段8为全色态影像，具有15公尺之空间分辨率，波 段1~3（可见光）与波段4,5,7（近红外光）之空间分辨率为30公尺，而波段6为热红外光，空间分 辨率则为60公尺。
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]10、IRS系列
Cartosat-1 （又名旧S P5），是一颗重达1.56吨的遥测制图卫星，为印度政府于2005年5月5日 在南部的安得拉邦斯里赫里戈达岛，用一枚C6型极地火箭同时将两颗由印度自行研制的卫星（Cartosat-1、 Hamsat）送上太空。Cartosat-1提供2.5米分辨率的立体对数据可作为都市规画、土地和水资源管理、环境 评估和各种制图信息系统应用。
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]Cartosat-1卫星基本信息
	发射日期
	2005/05/05

	轨道形式
	太阳同步卫星

	轨道高度
	618 km

	轨道倾角
	97.87 度

	飞行周期
	97分钟（绕地球一圈）

	赤道通过时间
	10:30 a.m

	影像类别
	全色态影像（同时搭载两个全色态感测仪）

	波谱分辨率
	0.52 〜0.82“m

	空间分辨率
	2.54公尺

	像幅宽度
	前视：29.42公里
后视：26.24公里

	重访频率
	约5天

	设计寿命
	5年



[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]11、RADARSAT-1
RADARSAT卫星是加拿大于95年11月4日发射的，它具有7种模式、25种波束，不同入射角， 因而具有多种分辨率、不同幅宽和多种信息特征。适用于全球环境和土地利用、自然资源监测等。
卫星参数：
太阳同步轨道（晨昏）
轨道高度：796公里


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/328021026044006035

image1.jpeg
KA

1997 £ 8 H





