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一、建设项目基本情况
	项目名称
	绍兴念锦纺织有限公司年加工成品墙布 5 万米项目

	建设单位
	绍兴念锦纺织有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	绍兴市越城区稽山街道曹江路 19 号 1 幢 3 楼

	联系电话
	[image: ]
	传真
	/
	邮编
	/

	建设地点
	绍兴市越城区稽山街道曹江路 19 号 1 幢 3 楼

	立项审批
部门
	绍兴市越城区发展和
改革局
	
项目代码
	
2017-330602- 17-03-082290-000

	
建设性质
	
新建
	行业类别
及代码
	
C177 家用纺织制成品制造

	占地面积
（m2）
	
1650
	绿化面积
（m2）
	
/

	总投资
（万元）
	
20
	其中：环保
投资（万元）
	
1.5
	环保投资占总
投资比例
	
7.5%

	评价经费
（万元）
	
	预期建成
日期
	
2017 年 12 月
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	1.1 项目由来
绍兴念锦纺织有限公司是一家从事墙布纺织品生产制造的企业， 主营墙布的 生产加工及销售， 位于绍兴市越城区曹江路 19 号 1 幢 3 楼，租赁绍兴市越城区 稽山街道六房村经济合作社的闲置厂房， 租赁面积 1650m2 ，企业投资 20 万元，
项目购置绣花机等设备，年加工成品墙布 5 万米，产值达 200 万元。
按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 （国务院令[2017]第 682 号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定， 本项目属于新的管理名录中六、纺织业-20 纺织品制造-其他（编织物及其制品制 造除外）需编制环境影响评价报告表。同时根据《环境影响评价技术导则-地下 水环境》 （HJ610-2016）要求， 本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类， 不开展
地下水环境影响评价。
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	受绍兴念锦纺织有限公司委托， 世纪鑫海（天津）环境科技股份有限公司承 担了该项目的环境影响评价工作。我公司在经过实地踏勘、收集有关资料和向当 地环保管理部门汇报的基础上， 编制了本环境影响报告表， 报请环保主管部门审
查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。
1.2 编制依据
1.2.1 国家有关法规
（1）《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订版）》2015.1.1；
（2） 《中华人民共和国环境影响评价法（修订版）》2016.9.1；
（3） 《中华人民共和国大气污染防治法（2015 年修订版）》2016.1.1；
（4） 《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1；
（5） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 1997.3.1；
（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015 年版）》2015.4.24
修订；
（7） 《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1；
（8） 《建设项目环境保护管理条例》2017.10.1；
（9） 《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；
（10） 《国家危险废物名录》 （2016 版）2016.8.1；
（11） 《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》2013.5.1；
（12） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》2017.9.1；
（13） 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005.12；
（14） 《国务院关于印发“十三五 ”节能减排综合性工作方案的通知》（国
发[2016]74 号）；
（15）《国务院关于印发国家环境保护“十三五 ”规划的通知》（国发[2016]65
号）；
1.2.2 地方有关法律
（1）《浙江省大气污染防治条例（2016 年修正）》2016.5.27；
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	（2）《浙江省水污染防治条例（2013 年修正）》2013.12.19；
（3）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013 年修正）》2013.12.19；
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	（4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014 年修正）》2014.3.13；
（5）《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正）》2014.3.13；
（6）《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》2010.11；
（7）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》2012.12.28；
（8）《浙江省第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》
2012. 12.31；
（9）《浙江省第二批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》
2013. 6.5；
（10）《浙江省第三批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》
2015. 5.20；
（11）《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011 年）》2010.3.15；
（12）《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011 年本）》2011.8.5；
（13）《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013-2015）》
2012.12. 14；
（14） 《绍兴市大气污染防治条例》 （2016.11）；
（15） 《绍兴市水资源保护条例》 （2016.11）。
1.2.3 有关技术规范
（1） 国家环保总局颁发的《环境影响评价技术导则》 （HJ2.1~2016，
HJ2.2 ~ 2008 ，HJ/T2.3~93 ，HJ2.4-2009  及 HJ19-2011）；
（2） 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；
（3） 《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）；
（4） 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》 （修订版）2005.4。
1.2.4 区域相关资料
（1） 《绍兴市环境空气功能区划分方案》2001.12；
（2） 《绍兴市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》2003.8；
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	（3） 《绍兴市环境功能区划》2016.7；
（4） 《浙江省水功能区、水环境功能区划分（2015 年版）》2015.6.29。
1.2.5 其他依据
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	（1）建设单位与我公司签订的技术咨询合同；
（2）建设单位提供的有关基础资料。
1.3 工程内容及规模
1.3.1 项目概况
建设单位： 绍兴念锦纺织有限公司
建设地点： 绍兴市越城区稽山街道曹江路 19 号 1 幢 3 楼
建设性质：新建
总投资： 20 万元
建设内容： 项目租赁于绍兴市越城区稽山街道曹江路 19 号六房村经济合作 社 1 幢 3 楼的闲置厂房，租赁面积为 1650m2 ，由西向东为绣花区、贴合区、验 布区、备货区、裁布区、打包区和办公室， 具体位置详见附图一、二、三。 本项
目主营加工生产墙布，项目实施后，将形成年加工墙布 5 万米的生产规模。
1.3.2 产品方案
项目主要生产成品墙布 5 万米/年。
1.3.3 主要生产设备
本项目主要设备清单见表 1- 1。
表 1-1  项目主要设备一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	绣花机
	4
	台

	2
	验布机
	4
	台

	3
	热熔胶膜贴合机
	1
	台


1.3.4 主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料消耗见表 1-2。
表 1-2  项目主要原辅材料消耗表

	序号
	名称
	消耗量
	单位

	1
	成品布
	60000
	米/年
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		2
	热熔胶膜
	5000
	米/年

	3
	绣花线
	6000
	个/年

	7
	水
	480
	t/a

	8
	电
	30000
	度/年


1.3.5 劳动定员及生产班制
本项目劳动定员 9 人， 每天工作 8 小时， 晚上不加工， 年工作 300 天。本项
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	目设有餐桌及一台蒸饭机，员工自行带炒菜就餐，不设宿舍。
1.3.6 公用工程
（1）本项目用电接自稽山街道六房村经济合作社的现有供电电缆，能满足
项目生产生活需要。
（2）本项目办公室内设有 4 台空调， 空调外机安装在厂房南面。
（3）项目给水采用稽山街道六房村经济合作社现有给水干管，项目排水采 用废、污、雨分流制。 项目只产生生活污水， 粪便废水经化粪池处理后和其他生
活污水排入曹江支路污水管网，最后送至绍兴污水处理厂处理后达标排放。
1.3.7 总平面布置图
项目租赁绍兴市越城区稽山街道曹江路 19 号六房村经济合作社 1 幢 3 楼的 闲置厂房，租赁面积为 1650m2 ，厂区由西向东为绣花区、贴合区、验布区、备
货区、裁布区、打包区和办公室， 项目平面布置详见附图三。
1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目租赁绍兴市越城区稽山街道曹江路 19 号六房村经济合作社 1 幢 3 楼
闲置厂房，不涉及土建，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
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二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况
	2.1 自然环境简况
2.1.1 地理环境
绍兴市位于浙江省中北部、杭州湾南岸， 全境介于北纬 29 ° 13 ′36″至 30 ° 16 ′ 17″、东经 119 °53 ′02″至 121 ° 13 ′38″之间，地处宁绍平原西部，长
江三角洲南翼，总面积为 8256km2。
项目位于绍兴市越城区稽山街道曹江路 19 号六房村经济合作社 1 幢 3 楼的 闲置厂房，项目东面为绍兴永加利服饰有限公司；北侧为曹江支路， 隔路为绍兴 市涛涛食品有限公司；南侧为绍兴时代伊人服饰有限公司；西侧为禹陵江， 隔河
为绍兴龙山氨纶股份有限公司。具体位置见附图一和附图二。
2.1.2 地形、地貌、地质
绍兴处于浙西山地丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地  带。境内地势南高北低， 由北部绍虞平原向南逐渐过渡为丘陵山地。山地主脉平
均海拔在 500 米以上（黄海高程，下同），丘陵、台地在海拔 20-500 米之间，
河谷盆地的海拔多在 10-50 米之间， 北部的绍虞平原和曹娥江、浦阳江下游地区，
地势低平，海拔不足 10 米，平均海拔在 5 米左右。
2.1.3 气候特征
项目所在地属亚热带季风气候区， 温和湿润， 四季分明， 光照充足， 雨量充
沛。根据绍兴市气象站近些年的观测资料统计，该地区的气象数据如下：

	年平均气温
	16.5℃

	极端最高气温
	38.6℃

	极端最低气温
	- 10.2℃

	年平均气压
	1016.0 4hPa

	年平均降水量
	1475.7mm
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		年平均蒸发量
	1331.8mm

	年平均相对湿度
	80%

	区域内全年主、次导风向
	NNW/ENE

	年平均风速
	1.9m/s
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	全年频率在各方位分布较为均匀， 风频最高为 NNW 和 ENE，分别为 9.05% 和 8.98％，各风向全年平均风速在 1.11－2.44m/s 之间。区域受季风影响较为明  显，冬季盛行风向为 ENE，风频 10.16％；春季盛行 ENE 风，风频 9.67％；秋  季盛行风向为 NNW，风频 11.94％。区域内灾害性天气集中在每年 4 月中旬和 7  月中旬的梅汛暴雨、7 月中旬到十月上旬的台风暴雨。夏秋季受副热带高压控制，
天气晴热，蒸发量大。
2.1.4 水文特征
绍兴市地处绍虞平原水网地带， 河网纵横， 河湖相连， 水位变化缓慢， 测得 正常控制水位为 3.8m，历史最高水位 5.3m（1962 年），历史最低水位 1.73m（1967 年），水源补给主要是地表径流和降水， 其水文特征受天然降水过程影响， 又受 沿海堰闸调节控制， 内河在新三江闸、马山闸等排海闸的控制下， 基本为一封闭
水域，水流自西南流向东北，流量甚小。
2.2 社会简况
2.2.1 绍兴概况
绍兴为沿海地区，物产丰富，经济发达。总面积 7901km2 ，其中市区面积   336.5 km2 ，全市人口 433 万，市区人口 62 万。绍兴市工业结构主要由纺织、印 染、制革、食品、酿酒、机械、冶金、制药、电子等行业组成， 近几年， 随着绍 兴经济开发区、 城南开发区的开发建设，城市规模的拓展，交通、邮电、金融、
旅游等基础设施的日益完善，绍兴市的经济有了很大的变化。
绍兴是我国沿海最早开放开发的城市之一，1992  年绍兴已跻身全国首批投 资硬环境 40  优城市行列。 1993 年又被评为全国城市环境综合整治优秀地级市， 1998 年又被列入中国优秀旅游城市，1999 年又荣获全国双拥模范城市称号，2002  年成功创建国家环保模范城市， 目前还在创建国家生态模范城市。项目所处的绍 兴市越城区是一个以水乡风光为特色的风景旅游城市，素有东方威尼斯之美称。 历史悠久、人才辈出、文物鼎盛， 是国务院 1982  年公布的首批全国 24  个历史 文化名城之一，属甲类开放城市。越城区是全市一区二县三市的政治、经济、文 化中心和交通枢纽。历来是浙东的政治经济中心之一，是以酿造、轻纺为主要特
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	色的轻工业城市，机械、电子等行业也占一定的地位。 1999 年 9 月 1  日， 一项
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	体现城市防洪、城建配套、环保、文化、旅游五大功能的实事工程—环城河综合 整治工程在市委、市府的直接策划和指挥下全线开工， 目前环城河整治已基本完
成。
目前， 绍兴至今仍保留着众多的历史遗存， 在老城区范围内有国家级文物保 护单位 6 处， 省级文物保护单位 7 处， 市级文保单位 24 处。 2015 年全市实现生 产总值 4470 亿元，增长 7.0%；公共财政预算收入 363 亿元，增长 7.8%；固定  资产投资 2580 亿元，增长 12.0%；社会消费品零售总额 1600 亿元，同比增长   7.9%；外贸全年进出口总额 270 亿美元， 下降 9.2%；城镇常住居民人均可支配 收入 46836 元，增长 8.5%；农村常住居民人均可支配收入 25822 元，增长 9.7%； 居民消费价格上涨 1.5%。项目所在地 1.5km 范围内无风景名胜和文物保护单位，
无珍稀动植物分布。周围居民饮用自来水。
2.2.2 区域发展情况
2013 年 11 月， 国务院作出《关于同意浙江省调整绍兴市部分行政区划的批 复》， 浙江省政府发出《关于调整绍兴市部分行政区划的通知》， 决定对绍兴市 部分行政区划实施调整。具体调整为： 撤销绍兴县， 设立绍兴市柯桥区； 撤销县 级上虞市， 设立绍兴市上虞区。规划调整后， 绍兴市区面积由 362 平方公里扩大 到 2942 平方公里， 人口由 65.3 万增加到 216.1 万。  绍兴历史悠久， 名人荟萃， 素有水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡的美誉， 是首批国家级历史文化名 城、首批中国优秀旅游城市、国家环保模范城市、国家卫生城市， 是长江三角洲
南翼重点开发开放城市。
（一）规划期限
近期： 2016 年至 2017 年。
中期： 2018 年至 2020 年。
远期： 2021 年至 2025 年
（二）规划范围
包括越城区、柯桥区、上虞区、诸暨市、嵊州市、新昌县，市域面积 8279
平方公里。
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	（三）市域综合交通
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	1.发展目标
逐步确立“长三角地区重要的交通枢纽之一 ”的交通地位， 实现“杭绍都市 区内一小时通达 ”、“绍北城镇密集区内半小时通达 ”和“市域一小时交通圈和
两小时旅游圈 ”的目标。
2.公路交通
（1）高速公路网络结构为“一通、三纵、三横、三连 ”。
“一通 ”：杭州湾嘉绍跨江通道；
“三纵 ”：沪昆高速（杭金衢高速）、常台高速公路（上三高速公路）、杭
绍台高速公路；
“三横 ”：杭绍甬沿江高速公路、杭州湾环线高速公路（杭甬高速公路）、
甬金高速公路；
“三连 ”：诸永高速公路、绍诸高速公路、杭州湾钱江通道及连接线。
（2）国省道和区域干线公路布局结构为： “五纵、八横、六连 ”。
3.铁路交通
干线铁路： 形成“两纵、三横、十一站 ”的结构。 “两纵 ”指沪昆铁路（浙 赣铁路）和沪昆客运专线（杭长客运专线）；“三横 ”指萧甬铁路、杭甬客运专 线、甬金铁路； “十一站 ”指沪昆客运专线与沪昆铁路诸暨客运站（并站设置）、
萧甬铁路钱清货运站、萧甬铁路绍兴东货运站等。
支线铁路： 保留漓渚铁路专用线； 在新绍兴货运东站及附近地区修建石油和
化工产品专用线、煤炭专用线及货场；新建上虞进港铁路专用线。
城际铁路：杭绍甬城际铁路、绍诸城际铁路（漓渚铁路）、杭州（经绍兴、
台州）至温州城际铁路、杭州（经绍兴、金华）至衢州城际铁路。
4.水运交通
形成“一河、两江、七连、三线 ”的水运体系。
“一河 ”：杭甬运河绍兴段四级主干航道。
“两江 ”：浦阳江四级航道、曹娥江四级航道。
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	“七连 ”：高新线四级航道连接线、钱曹五级航道连接线、钱海线五级航道
连接线、皋孙线五级航道连接线、上虞杭州湾新港区疏港线五级航道连接线、浦
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	阳东江五级航道连接线、枫桥江五级航道连接线。
“三线 ”：绍兴古城旅游航线、柯岩鉴湖旅游航线和柯桥镜湖旅游航线， 均
为六级航道。
5.  航空
利用杭州和宁波的机场。
（四）市域重大基础设施
1.新（扩）建 4 万吨/日以上水厂 12 个。
2.新（扩）建 5 座污水处理厂。
3.新建 1000 KV 变电所 1  座， 500KV 变电所 3 座， 220KV  变电所 39 座。
4.在绍北城镇密集区及诸暨和嵊新组群新建天然气分输站和门站。
（五）重点建设区域和城市综合体
1.重点建设区域
在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区确立 5 个重点建设区域： 镜湖城市
核心区、迪荡新城、会稽山旅游度假区、柯北新城、袍江工业新城。
2.城市综合体
在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区重点推进 25 个城市综合体建设。
镜湖绿心（5 个）：高铁、高教园区综合体、城市核心区综合体、迎恩门风
情水街综合体、环镜湖商务休闲综合体、东浦古镇综合体。
越城片区（7 个）：越子城综合体、鲁迅故里旅游综合体、和畅堂城市综合 体、迪荡商贸商务城市综合体、迪荡湖休闲综合体、青甸湖休闲旅游综合体、会
稽山度假休闲综合体。
柯桥片区（8 个）：轻纺国际贸易区综合体、柯北市场创新区综合体、轻纺 市场综合体、大坂湖水乡都市休闲区综合体、瓜渚湖北岸城市综合体、笛扬商圈
综合体、物流直通关综合体、独山世纪城综合体。
袍江片区（5 个）：绍兴国际汽车城综合体、绍兴物流基地综合体、袍江商
务居住综合体、袍江科技创业综合体、 “两湖 ”休闲旅游综合体。
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	2.3 环境功能区划
项目位于绍兴市越城区稽山街道曹江路 19 号六房村经济合作社 1 幢 3 楼的




10
	闲置厂房。根据《绍兴市环境功能区划》 ，项目地属于绍兴经济开发区生态工业
发展优化准入区 0602-V-0- 1。
（1）基本概况
总面积 3.42 平方公里。
位置： 位于绍兴经济开发区工业区块。
（2）主导功能及目标
提供安全、环保、绿色的产业发展环境。
环境质量目标：
地表水达到Ⅲ类标准要求；
环境空气质量达到二级标准；
声环境质量达到声环境功能区要求；
土壤环境质量达到相应评价标准。
（3）管控措施
1.禁止新建、扩建、改建三类工业项目， 但鼓励对现有三类工业项目进行淘 汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进
水平。
2.严格控制实施污染物总量控制制度， 根据环境功能目标实现情况， 编制实
施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。
3.对已建部分按照发展循环经济的要求进行改造。
4.禁止畜禽养殖。
5.优化居住区与工业功能区布局， 在居住区和工业功能区、工业企业之间设
置隔离带，确保人居环境安全。
6.加强土壤和地下水污染防治与修复。
7.最大限度保留区内原有自然生态系统， 保护好河湖湿地生境， 禁止未经法 定许可占用水域； 除防洪、重要航道必须的护岸外， 禁止非生态型河湖堤岸改造；
建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。
（4）负面清单
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	禁止新建、扩建三类工业项目。
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	允许新建、扩建二类工业项目，但凡属国家、省、市、县落后产能的限制类、
淘汰类项目， 一律不得准入，现存企业应限期整改或关停。
项目为生产加工墙布，为二类工业， 满足该区管控措施， 符合该区环境功能
区划要求。
2.4 绍兴污水处理厂概况
绍兴污水处理厂位于绍兴市柯桥区滨海工业区， 主要承担绍兴市越城区和绍 兴市柯桥区 90%以上工业废水和 80%以上生活污水的集中处理。污水中以印染
污水为主，约占总进水量的 75%以上。处理后排放去向为钱塘江。
绍兴污水处理厂一期工程处理能力为 30 万 m3/d ，1998 年 12 月经国家计委 立项， 1998 年 9 月经国家计委批准建设，工程实际总投资为 5.1 亿元。前期工程 于 2000 年 4 月开工建设， 2001 年 6 月建成并投入试运行。于 2003 年 7 月通过 国家环保总局组织的竣工验收（环验〔2003〕048 号）。污水处理工艺采用预处 理、厌氧—好氧流程。绍兴污水处理厂二期工程处理能力为 30 万 m3/d，2002  年 由省发展计划委员会批准立项， 投资 6.5 亿元，2003 年底完工投入运行。2005  年 12  月通过国家环保总局（环验〔2005〕140 号）、浙江省环境保护局组织的竣  工验收。工程采用意大利泰克皮奥生物技术有限公司印染处理工艺技术“新型氧 化沟”。绍兴污水处理厂三期工程 2003 年 11 月由省计经委立项， 2006 年开始 建设， 2008 年 7 月建成并投入试运行，  日处理废水量为 20 万 m3/d，投资 4.5 亿 元。处理工艺流程采用混凝沉淀、酸化水解、延时曝气处理工艺， 污水处理工艺 流程。通过环保治理设施技术改造， 并经认定一、二期处理能力由 60 万 m3/d  扩
大到 70  万 m3/d。目前，绍兴污水处理厂污水日处理能力为 90 万 m3/d。
根据绍兴市环境保护局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用标 准的函》， 2014  年我市被列为全国“印染废水分质提标集中预处理”的唯一试 点地区， 目前工程已基本完工， 绍兴水处理发展有限公司 30  万吨/日生活污水处 理单元和 60  万吨/日工业废水处理单元处于调试阶段， 现就废水排放适用标准明 确如下：明确绍兴水处理发展有限公司工业废水处理单元排放口 2017 年 1 月 1   日起执行《纺织染整工业水污染物排放标准（GB 4287-2012）》的直接排放限值，
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	其中六价铬指标在印染企业车间排放口监测； 生活污水处理单元按要求完成提标
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	改造，2017 年 1 月 1 日起排放口执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918- 2002） 表 1《基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）》一级 A 标准和表 2《部分一
类污染物最高允许排放浓度（日均值）》。
2.5 周围污染源调查
项目地周围主要为企业、道路， 四周企业有绍兴永加利服饰有限公司、绍兴 市涛涛食品有限公司、绍兴时代伊人服饰有限公司、绍兴龙山氨纶股份有限公司 和绍兴钻石王服饰有限公司，主要产生噪声、固废、废气及废水， 各企业产生的 废水均排入市政截污管网，送绍兴污水处理厂处理，项目周围污染源调查如表
2- 1。
表 2-1  项目周围主要工业污染源情况汇总

	序 号
	
企业名称
	方 位
	项目厂界 最近距离 （m）
	
主要污染因子
	废水进 管情况

	1
	绍兴永加利服饰有限公司
	E
	68
	废水、废气、噪声、固废
	进管

	2
	绍兴市涛涛食品有限公司
	N
	25
	废水、废气、噪声、固废
	进管

	3
	绍兴时代伊人服饰有限公司
	S
	96
	废水、废气、噪声、固废
	进管

	4
	绍兴龙山氨纶股份有限公司
	W
	110
	废水、废气、噪声、固废
	进管

	5
	绍兴钻石王服饰有限公司
	NW
	32
	废水、废气、噪声、固废
	进管
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三、环境质量现状
	3.1 环境质量现状
3.1.1 环境空气质量现状
本次环评对项目所在地周围的环境空气质量不做监测， 引用绍兴市三合检测 技术有限公司提供的 2017 年 1 月 11  日至 1 月 17  日设在城南街道九里村（位于 项目地西南方向、距离 2.1 公里）监测点的数据， 具体监测点位置见附图一，对
本项目附近环境空气质量现状进行评价，监测结果见表 3- 1。
表 3-1    环境空气现状监测结果

	
监测点位
	
监测日
	
分析内容
	监测因子

	
	
	
	SO2
（mg/m3）
	NO2
（mg/m3）
	PM10
（mg/m3）

	







城南街道
九里村
	2017 年  1 月 11 日
	小时值范围
	0.012~0.015
	0.040~0.047
	/

	
	
	日均值
	/
	/
	0.082

	
	2017 年  1 月 12 日
	小时值范围
	0.012~0.015
	0.044~0.045
	/

	
	
	日均值
	/
	/
	0.056

	
	2017 年  1 月 13 日
	小时值范围
	0.017~0.019
	0.055~0.059
	/

	
	
	日均值
	/
	/
	0.048

	
	2017 年  1 月 14 日
	小时值范围
	0.011~0.013
	0.046~0.050
	/

	
	
	日均值
	/
	/
	0.040

	
	2017 年  1 月 15 日
	小时值范围
	0.010~0.012
	0.038~0. 040
	/

	
	
	日均值
	/
	/
	0.047

	
	2017 年  1 月 16  日
	小时值范围
	0.012~0.014
	0.042~0.044
	

	
	
	日均值
	/
	/
	0.049

	
	2017 年  1 月 17 日
	小时值范围
	0.013~0.015
	0.064~0.068
	/

	
	
	日均值
	/
	/
	0.052


监测结果表明，项目所在区域 SO2 、NO2 小时浓度和 PM10  日平均浓度均低 
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	于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，环境空气质量现状
良好，满足二类功能区要求。
3.1.2 地表水环境质量现状
为反应项目地表水环境质量现状， 引用绍兴市三合检测技术有限公司提供的  2016 年 12 月 10  日至 11  日南屏路澄波桥（位于项目地西南方向、距离 1.9 公里）
水质断面进行监测，具体监测断面图见附图一，监测结果见表 3-2。
表 3-2    地表水水质监测结果    单位： mg/L（pH 除外）

	
	监测断面
	
	
	地表水监测结果
	




14
	
	监测时间
	pH 值
	总磷
	化学需 氧量
	溶解氧
	氨氮
	BOD5
	高锰酸盐 指数
	

	
	

南屏路
澄波桥
东经：120.586 北纬： 29.967
	2016 年 12 月 10 日
	8:40
	7.18
	0.03
	21.6
	8.72
	＜0.025
	0.8
	2.3
	

	
	
	
	13：50
	7.21
	0.04
	22.0
	8.67
	＜0.025
	0.9
	2.4
	

	
	
	2016 年 12 月 11 日
	9:20
	7.20
	0.03
	21.5
	8.66
	＜0.025
	0.8
	2.2
	

	
	
	
	14:30
	7.22
	0.03
	21.9
	8.61
	＜0.025
	0.9
	2.2
	

	
	
	水质类别
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅳ
	I
	I
	I
	Ⅱ
	

	
	
	执行标准
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	

	
	
	综合类别
	Ⅳ
	

	监测结果表明，监测断面的水质为Ⅳ类水， 不符合《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。 主要超标因子为化学需氧量。分析超标原因主 要由河流沿线生活污染源排入等因素引起的。目前项目所在区域周边已具备截污 纳管条件， 随着群众和企业环保意识的提高以及当地政府对内河治理力度的不断 加大， 内河水质会有很大程度的改善。本项目产生的污水经处理达标后排入曹江
支路排污管网，不排入附近河道，对周围水环境无影响。
3.1.3 声环境质量现状监测
为反映项目所在地声环境质量现状， 绍兴市三合检测技术有限公司于 2017
年 11 月 10 日对项目地四周厂界进行了噪声监测，监测结果见表 3-3。
表 3-3    声环境监测结果  （单位： dB）

	
	监测 编号
	监测日期
	监测
点
	主要声源
	昼间 Leq dB（A）
	夜间 Leq dB（A）
	

	
	
	
	
	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值 [image: ]

	
	1#
	

2017- 11- 10
	东
	机械噪声
	12:00- 12:01
	57.2
	23:42-23:43
	46.8
	

	
	2#
	
	南
	机械噪声
	12.09- 120:10
	55.7
	23:52-23:53
	46.3
	

	
	3#
	
	西
	机械噪声
	12:18- 12:19
	55.5
	00:02-00:03
	45.3
	

	
	4#
	
	北
	机械噪声
	12:25- 12:26
	57.6
	00:11-00:12
	48.1
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	监测结果表明，项目地四周场界昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》
（GB3096-2008）中 2 类标准， 满足 2 类功能要求， 其中项目地北面为曹江支路， 属于城市次干路， 属于交通干线， 本项目北侧距离曹江支路 12m，因此， 项目南
面噪声应满足 4a 类功能要求。
3.2 主要环境保护目标
根据现场踏勘，该项目主要保护对象见表 3-4。
表 3-4    项目主要保护目标

	序 号
	保护目标
	方 位
	与厂界距离
（m）
	规模
	敏感性
描述
	保护级别
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	1
	浪港新村
	SW
	414
	750 户
	

一般
	
环境空气： 二级
声环境：2 类
	

	
	2
	涂山公寓
	N
	257
	260 户
	
	
	

	
	3
	禹陵公寓
	SE
	237
	520 户
	
	
	

	
	4
	越新公寓
	NW
	486
	444 户
	
	
	

	
	5
	浙江越秀外国语学院
	S
	276
	约 17000 人
	
	
	

	
	9
	禹陵江
	W
	42
	/
	一般
	地表水Ⅲ类 [image: ]



16
	




16
四、评价适应标准
	4.1 环境质量标准
1、环境空气质量
按环境空气质量功能区分类， 项目所在地属二类区， 故评价范围内的环境空 气执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准， 相关标准限值见
表 4- 1。
表 4-1  环境空气质量标准

	污染物
	单位
	浓度限值
	标准来源

	
	
	1 小时平均
	日平均
	年平均
	

	SO2
	

μg/m3
	500
	150
	60
	
《环境空气质量准》
（GB3095-2012）
二级浓度限值

	NO2
	
	200
	80
	40
	

	PM10
	
	/
	150
	70
	

	PM2.5
	
	/
	75
	35
	

	TSP
	
	/
	300
	200
	

	非甲烷总烃
	mg/m3
	2.0（一次值）
	《大气污染物综合排放标 准详解》


2、地表水
根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》， 项目附近水域执行《地表
水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见表 4-2。
表 4-2  地表水质量标准 单位： mg/L（pH 除外）

	项目
	pH 值
	溶解氧
	氨氮
	高锰酸钾指数
	BOD5

	Ⅲ类标准
	6-9
	≥5
	≤1.0
	≤6
	≤4


3、声环境
根据《绍兴市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》，项目地为 2 类区， 声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的 2 类区标准， 其中项目所
在地北侧为曹江支路，属于交通干线。依据《声环境功能区划分技术规范》
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	（GB/T15190-2014）中相关规定：相邻区域为 2 类声环境功能区，交通干线边  界线外距离为 35m±5m 的区域划分为 4a 类声环境功能区。本项目北侧距离曹江
支路 12m，故北侧边界噪声执行 4a 类标准，相关标准值见表 4-3。
表 4-3  声环境质量标准   单位： dB（A）

	类别
	昼间
	夜间

	2 类
	≤60
	≤50

	4a类
	≤70
	≤55
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	4.2 污染物排放标准
1、废水
本项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截  污管网， 最终排入绍兴污水处理厂处理， 项目废水纳管执行《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表 4 中三级标准， 根据绍市环函[2016]259 号文， 从 2017 年 1   月 1   日起废水经绍兴污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂排放标准》  （GB18918-2002）表 1《基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） 》一级 A
标准。相关标准值见表 4-4。
表 4-4    污水综合排放标准 单位：除 pH 值外均为 mg/L

	污染物
标准
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮

	《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级
	6~9
	≤500
	≤300
	≤400
	≤35*

	《城镇污水处理厂排放标准》 （GB18918-2002）一级
	6~9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5


*  注：参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）。 2、废气
本项目生产过程中会产生少量的有机废气， 以非甲烷总烃表征，排放执行《大 气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中的新污染源大气污染物颗粒物排
放浓度限值， 见表 4-5。
表 4-5    大气污染物排放浓度标准

	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控浓度值

	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	非甲烷总烃
	120
	周界外浓度最高点
	4.0


3、噪声
营运期项目厂界南、东、西三面昼夜间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准， 北面为曹江支路，其35m范围内昼 夜间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中4类
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	标准。具体标准值见表4-6。
表4-6  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

	类别
	等效声级（LAeq）

	
	昼间
	夜间

	2类
	≤60
	≤50

	4类
	≤70
	≤55
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