

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。
 1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
 2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
 3、行业类别：按国标填写。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4、总投资：指项目投资总额。
 5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
 6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
 7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。


     8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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1建设项目基本情况
	项目名称
	年产1.5万m3混凝土建设项目

	建设单位
	石门县青玄宏利建材经营部

	法人代表
	陈集金
	联系人
	陈集金

	通讯地址
	[bookmark: _GoBack]湖南省常德市石门县夹山镇青玄山社区四组

	联系电话
	13807420240
	传真
	
	邮政编码
	415000

	建设地点
	石门县夹山镇青玄山社区居委会四组

	备案部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	C3029其他水泥类似制品制造业

	占地面积（m2）
	1815
	绿化面积（m2）
	/

	总投资（万元）
	200
	其中：环保投资
（万元）
	24.3
	环保投资占总投资例%
	12.15

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	

	项目内容及规模
一、项目来由
商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的市场环境。
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	石门县青玄宏利建材经营部计划投资200万元人民币，在石门县夹山镇青玄山社区居委会四组范围内拟建设一条年产1.5万立方米的商品混凝土生产线，为本地区的基础设施发展提供有力的资源保障，项目建设具有较好的经济效益和社会效益。为核定石门县青玄宏利建材经营部临时搅拌站的土地面积和使用土地界址，由石门大地测绘服务有限公司与2018年9月14日进行勘测定界，实测面积为1815平方米（合2.7230亩）。经国土部门鉴定，石门县青玄宏利建材经营部临时搅拌站占地为集体用地，其中农用地园地占用1072平方米，未利用地荒草地占用743平方米；属于临时用地，经甲乙双方协商，按每年3000元进行补偿，服务年限根据甲方经营情况而定。甲方临时用地结束后进行复垦，复垦的土地适宜园地耕种，具体合同内容见附件6。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第 682 号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号），项目属于（十九）中第50项砼结构构件制造、商品混凝土加工，应编制环境影响报告表。石门县青玄宏利建材经营部委托湖南大自然环保科技有限公司对年产1.5万m3商品混凝土进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。
二、编制依据
1、法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2016.9.1；
（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016.11.7；
（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；
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	（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1； 
（7）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；
（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；
（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；
（10）《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）;
（11）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；
2、国务院行政法规及规范性文件
（1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.10.1；
（2）国务院《关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号），2010.12.21；
（3）国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号），2013.9.10； 
（4）国务院《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国令第256号），2014.7.29；
（5）国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015.4.2；
（6）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.28。
3、部门规章及规范性文件
（1）环境保护部《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（部令第16号），2010.12.22； 
（2）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（国家发展改革委第21号令），2013.5.1；
（3）环境保护部《建设项目环境保护分类管理名录》（部令第44号），2017.9.1；
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	4、地方标准、规章及规范性文件
（1）湖南省人民政府《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号），2007.8.28； 
（2）湖南省人民政府《湖南省环境保护条例（修订）》，2013.5.27；
（3）湖南省人民政府《关于印发湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）的通知》（湘政发〔2015〕53号），2015.12.31；
（4）湖南省环境保护局《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005.7.1；
（5）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行。
（6）《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通【2017】50号）；
（7）《关于加强混凝土、砂浆和沥青搅拌企业扬（粉）尘污染整治及沥青烟气治理的通知》（常环函〔2018〕74号）；
5、环评技术导则
（1）《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1—2016）；
（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2008）；
（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3—93）；
（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4—2009）；
（5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19—2011）；
（6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610—2016）；
6、有关技术文件
（1）业主方提供的技术资料；
三、工程概况
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	项目名称：年产1.5万m3混凝土建设项目；
建设单位：石门县青玄宏利建材经营部；
项目选址：石门县夹山镇青玄山社区居委会四组（窑渣凸），坐标：E：111°19′30"，N：29°27′57"。
项目性质：新建；
项目建设规模：本项目年产1.5万m3商品混凝土。
四、项目周边环境及建设内容
1、周边环境
本项目位于常德市石门县夹山镇青玄山社区居委会四组（窑渣凸），厂区拟建地北侧为山区；西侧为居民3户（距离厂界约27米）、山地、田地；西侧为乡级公路，西北侧（边界距离约66米）为居民1户。本项目地理位置图见附图1，周边敏感点示意图详见附图2。
2、建设内容及规模
项目总用地面积1815m2，总建筑面积727.25m2（其中办公生活用房总面积22.25m2）。项目所需砂石均购买已进行清洗、破碎等预处理的产品，无需在传输过程中进行清洗。本项目不设置加油储油设施，车辆大中修委托社会服务单位，其工程项目组成见表1。
表1  项目组成一览表
	建设内容
	规模

	主体工程
	生产车间
	包含搅拌楼、车间与料场，整个为封闭式钢构结构，地面硬化占地面积650m2。

	配套工程
	办公楼、厕所
	1F/1栋，砖混结构，占地面积22.25m2。

	
	实验检测室
	1F/1栋，砖混结构，占地面积50m2。主要检测混凝土的抗压抗渗能力以及坍落度是否合格。

	储运工程
	原料贮存
	水泥储罐、粉煤灰/（100t，4个）；砂石料堆场为封闭式钢构结构，位于生产车间。
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	清水蓄存池
	容积为100m3

	
	道路运输
	本项目运输车辆10辆，临x315县道，交通方便。

	公用工程
	给水
	本工程的生活用水与生产用水均由乡村自来水管网供给。

	
	排水
	雨污分流体系，生活污水经三格化粪池处理，储存于化粪池中，做农家肥，不外排地表水体。生产废水经隔油池、沉淀池处理后，收集于清水池中用于车辆冲洗，不外排；初期雨水经过回收处理后进入清水池，回用于厂区道路、洒水绿化所用。

	
	供电
	本工程电源由农村电网供电，设置变压器为350KVA

	环保工程
	废水处理
	生活污水：化粪池（5m3）处理达到标准后用作农家肥，不外排。站场四周及内部设置引水沟渠收集污水，确保站场内污水不外溢；站场内设置隔油池（10m3）+三级沉淀池（沉淀池135m3/每个沉淀池容积为45m3）+清水池（60m3），收集站场内雨水及日常冲洗地面、冲洗罐车、冲洗皮带产生的废水，经经隔油池与沉淀处理回用生产；设置“砂石分离系统+沉淀池+浆水搅拌回收装置（浆水搅拌池45m3）” 对浆水处理进行处理利用。

	
	废气处理
	水泥储罐（2个）和粉煤灰/石灰石储罐（2个），每个仓顶均设置脉冲布袋除尘器；车间设置喷淋装置、全封闭，采用密闭输送廊道；场内道路洒水抑尘，加强厂区绿化。厂区设视频监控、粉尘在线监测装置。

	
	噪声控制
	搅拌楼封闭隔声吸声，设备采取隔声、消声措施，对设备基础进行减振；机械设备合理布局，加强维护。

	
	固废处置
	生活垃圾收集点1个；砂石分离器后泥浆经板框压滤部分可回用，不可回用部分堆存于固体废物堆场，外运用作路基填料用；危废暂存间面积为5m2，采取防风、防雨、防晒措施。



表2  技术经济指标一览表
	序号
	项目名称
	指标
	单位
	备注

	1
	建设用地面积
	1815
	m2
	/

	2
	总建筑面积
	727.25
	m2
	全封闭

	其中
	办公楼
	20
	m2
	砖混结构

	
	生产车间
	650
	m2
	全封闭钢构，地面硬化，
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	出入口设置防尘抑尘门帘，装卸、配料等在场内完成，并配置喷淋降尘等设施

	
	实验检测室
	50
	m2
	砖混结构

	
	厕所
	2.25
	m2
	砖混结构

	
	固废存放间
	5
	m2
	砖混结构

	3
	三级沉淀池
	135
	m3
	每个沉淀池容积为91.76m3(内置砂石分离系统+沉淀池+浆水搅拌回收装置)

	4
	清水池
	60
	m3
	储存清水

	5
	化粪池
	5
	m3
	/

	6
	隔油池
	10
	m3
	/



3、建设项目平面布置
根据平面布置图及现场勘察，项目建设地西侧为生产车间，生产车间为全封闭厂房，包括配料仓、配料斗、搅拌主机、砂石堆场等；沉淀池、清洗池位于生产车间北侧；办公区位于项目西南侧，化粪池位于厂区办公区北侧；厂区出入口位于南侧。详见项目总平面布置图附图4。
4、主要生产设备情况
项目主要生产设备见表3、4：
表3  主要生产设备明细表
	设备名称
	单位
	数量
	规格产能

	搅拌机
	搅拌主机
	台
	1
	120t/h

	
	主减速机
	台
	2
	/

	
	主电机
	台
	1
	37Kw

	主体钢结构（二层）
	搅拌层平台
	套
	1
	/

	
	配料层平台
	件
	1
	/

	
	接料漏斗
	个
	1
	/
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		骨料皮带机上料系统及待料系统
	皮带机电动滚筒
	套
	1
	外装式

	
	缓冲斗
	套
	1
	/

	
	等待料仓
	个
	1
	容积3.2m3

	
	卸料气缸
	套
	1
	SC100*300

	PLD1600三仓型配料机（分称称量）
	皮带机电动滚筒
	台
	1
	7.6Kw带速1.6m/s

	
	储料斗
	个
	4
	容积1.5m3

	
	称量传感器
	个
	4
	1000KG

	原料筒库
	水泥储罐（2个）和粉煤灰/石灰石储罐（2个）
	个
	4
	100t/个（配备脉冲布袋除尘器）

	螺旋机
	8米-Ф219mm
	台
	2
	11Kw

	水计量系统
	/
	套
	1
	/

	外加剂计量系统
	/
	套
	1
	/

	水泥计量系统
	/
	套
	1
	/

	粉煤灰混加计量系统
	/
	套
	1
	/

	混凝土罐车
	/
	台
	10
	10立方米

	装载车
	/
	辆
	1
	/


表4 实验室设备一览表
	序号
	设备名称
	性能要求
	数量

	1
	电脑混凝土压力试验机
	电脑自动控制
	1

	2
	电热鼓风干燥箱
	室温≥300摄氏度
	1

	3
	混凝土拌合物含气量测定仪
	/
	1

	4
	混凝土试验用搅拌机
	卧式
	1

	5
	混凝土贯入阻力测定仪
	/
	1

	6
	混凝土抗压试模
	塑料
	1

	7
	混凝土标准养护设备
	/
	1

	8
	混凝土抗渗仪
	数显，自动调压
	1
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		9
	砼压力泌水仪
	/
	1

	10
	振动台
	/
	1

	11
	砂、石子筛
	/
	1

	12
	震击式标准振筛机
	/
	1

	13
	压碎值仪
	ISO加厚
	1

	14
	抗渗试模塑料
	塑料
	1

	15
	坍落度测定仪
	特加厚含标尺、捣棒、漏斗
	1

	16
	针片状规准仪
	/
	1

	17
	容量桶
	1-30L
	1

	18
	混凝土抗压试模
	塑料
	1


5、主要原辅材料及能源消耗
本项目共有1条生产线，主要原料为水泥、粉煤灰、添加剂、砂、石、减水剂、水等，主要原辅材料消耗见表5：
表5  主要原辅材料消耗表
	序号
	原材料名称
	单位
	年耗量
	备注

	1
	水泥
	t/a
	5760
	散装，储存于筒库

	2
	粉煤灰
	t/a
	900
	储存于筒库

	3
	细砂
	t/a
	9825
	储存于原料堆场

	4
	碎石
	t/a
	18240
	储存于原料堆场

	5
	减水剂
	t/a
	99.9
	外购                                               

	6
	水
	t/a
	3072.09
	生产用水+生活用水

	7
	电
	万kwh
	4.8
	/



6、产品规模
项目建设1条商品混凝土生产线，年产量为1.5万m3。
五、公共设施
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	1、给水
本项目用水主要为员工生活用水及生产用水，均采用自来水。
2、排水
项目排水系统采用雨、污分流，初期雨水经导流沟收集至沉淀池中沉淀后回用，后期雨水通过排水沟收集后排放至厂区附近沟渠，然后排放至湖泊（见附图8）。生产废水经泥砂水分离脱水系统处理后，由沉淀池回用于生产。生活污水经化粪池处理后，用作周边农田施肥灌溉。具体路线图见附图5，附图6。
3、供配电工程
项目用电由农村电网供电，本项目用电为搅拌站及照明用电，对用电等级要求不高，满足项目用电要求。本项目不设备用电源，但需设置变压器，容量为350KVA。
六、土石方平衡
项目建设地较为平整，建设单位在建设过程中不需要对场地进行回填，只进行简单平整后进行建设，土石方可保持平衡。
七、劳动定员及工作制度
项目建成后共有员工10人，均不在厂区住宿，厂区不提供用餐。年生产时间为100天，一班制，每班3小时，全年的生产时间为300h。
八、建设投资及资金来源
项目建设总投资为200万元，项目所有资金全部为企业自筹。
九、建设进度
为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，全部工程计划于2018年11月开工建设，于2018年12月全面竣工，建设工期为30天。
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	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
一、原有污染情况
本项目为新建项目，租赁位于石门县夹山镇青玄山社区居委会四组（窑渣凸），该场地为农村集体土地，无原有的历史遗留问题；没有与项目有关的原有污染情况。
二、区域主要的环境问题
项目所在区域为农村地区，无集中的雨水、污水收集管网。项目西临315县道，来往车辆产生的噪声及扬尘对环境有一定影响。
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2建设项目所在地自然环境社会环境简况
xvi
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	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生物多样性等)
一、地理位置
[bookmark: ref_[5]_329125]石门，隶属于湖南省常德市，是湘西北门户，地形呈现弯把葫芦状，地势自西向东南倾斜，纵横全境的河流沟溪有236条。石门地处东经110°29’—111°33’，北纬29°16’—30°08’之间。 位于湖南省西北部，处湘鄂边陲，东连澧县、临澧，南接慈利、桃源、西抵桑植、鹤峰，北毗五峰、松滋。境内年平均气温16.70C。是湖南省矿产资源大县，有储量居世界之冠的雄磺矿、居亚洲之冠的矽砂矿、磷矿。石门县面积3973平方公里，总人口70万，居民有土家族、回、苗等16个少数民族，是一个少数民族聚居县。
本项目选址于常德市石门县夹山镇青玄山社区居委会四组，项目西邻315县道，有居民区相隔，东面有一条乡级公路，隔路为山地。地理位置图详见附图1。
二、地形地貌、地质、地震
石门县地处武陵山向洞庭湖平原过渡地带，轮廓大体上是北阔南窄的“倒葫芦”状，地势西北高、东南低，自西北向东南倾斜。境内“十分土地八分山”，以山地为主。西北部地势高峻，山原和岩溶地貌发育，山岭绵延，河谷纵深，山峰海拔多在1000m以上，以壶瓶山海拔2099m为石门最高峰；东南部地势低平开阔，丘陵交错，并有多处河谷平原，海拔一般在500m以下，以易家渡的蔡家溪与澧水汇合处为最低，海拔42m。县境地层发育较全，从元古界冷家溪群到新生界第四系均有出露；构造
形迹以燕山期褶皱为主，武陵、喜山期褶皱次之，断裂不太发育，整体上北部较复杂、南部较简单。
三、气象条件
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	石门县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候区内，总的气候特征为冬夏长，春秋短，四季分明，光照充足，雨水丰沛，温暖湿润，灾害天气较多，光、温、水的地域差异明显。年平均气温16.7℃，变幅在16.0~17.5℃之间，最冷月是1月，平均气温4.9℃，最热为7月，平均气温28.3℃，气温年较差23.4℃，极端高温40.9℃，极端低温零下13.0℃。年平均降水量为1364.8mm，年平均降水量最多达2215.8mm，最少仅962.4mm。最大积雪深度达23cm。年平均霜日21.6d，最多年34d，最少年10d，年平均无霜期280d，最长316d，最短214d。平均日照为1587.6h，最多年达1850.7h，最少年为1141.5h。年平均蒸发量1392.6mm，最大1698.6mm，最小1154.7mm。年平均风速2.6m/s。
四、水文状况
石门境内溪河密布，水系发达，全县有大小溪河236条，发源或流经县境的有澧、渫、沱、澹 、道、黄、涔7条水，沱水、澧水、道水自西向东，分别贯穿县境北部、中部、南部，入松滋，临澧，而后汇入洞庭。渫水从西北往东南纵贯，经泥沙、磨岗隘、袁公渡、新关等14个乡镇，至三江口注入澧水，长约165公里。沱、渫、道、澧四水域有子良坪、磨香坪、雁池坪、邓家坪、仙阳坪、古溪坪、二都坪、易家渡、白洋湖等河谷平原，乃全县境内之“膏腴”。石门年平均地表水总量近42亿m3，人均占有量是全国2.4倍。地下水分布较广，有暗河49条，总流量2200升/秒。有天然泉水144处，总流量1890升/秒。地热资源5处，年地热水110万m3左右。主要河流为渫水，纵贯全县，全长约150公里，在石门三江口汇入澧水。石门县城供水取自澧水，现有5.5万吨/日的自来水厂，工业用水大部分在澧水建有河边泵房，少部分用自来水或地下水。
5、 动植物
境内植物种类繁多
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	，树种资源极其丰富，现已查明全县有植物种类1740余种，其中木本植物1075种，隶属107科324属，草本植物665种，隶属134科411属，药用植物171科，1002种，另从外地引进植物96种，隶属36科54属，属国家重点保护的珍贵稀有树种有28种，占全省52.8%。境内全省著名的自然保护区壶瓶山是我国亚热带华中植物区系中保存最好的“森林资源基因库”之一，植物资源十分丰富，现还保存有原始次森林4万亩和许多珍贵古老植物群落，是全省绿色宝库中的一颗明珠。县境有野生动物350多种，其中脊椎动物100余种。
6、 地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），石门区域内地震烈度为6 度。1960 年6 月份距石门北120km 地带发生过强度为4.5 级地震。1979 年2 月距石门54km的津市发生过4 级地震，均未造成任何损失。石门境内尚未发生危害性地震。
七、区域环境功能区划
本项目所在区域环境功能划分如表6所示。
表6  建设项目环境功能属性一览表
	编号
	项目
	类别

	1
	水环境功能区
	农灌渠：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	2
	环境空气质量功能区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	3
	声环境功能区
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	4
	是否属于常德市市基本生态控制线范围内
	否

	5
	是否水源保护区
	否

	6
	是否属于污水处理厂集污范围
	否
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3环境质量现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
一、项目所在地区域环境空气环境质量现状及评价
根据常德市环保局环境质量检测月报与湖南省环境质量发布平台中环境空气监测数据，石门县国控点2018年8月月均大气环境质量检测与2018年10月17日的日均大气环境质量，数据如表7、8所示。
表7  污染物8月平均浓度统计结果
	监测项目
	PM10(ug/m3）
	PM2.5(ug/m3）
	SO2(ug/m3）
	NO2(ug/m3）

	石门县
	浓度年均值（ug/m3）
	40
	24
	8
	20

	
	超标率
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0

	GB3095-2012中二级标准
	≤150
	≤75
	≤150
	≤80


表8 污染物日平均浓度统计结果
	监测项目
	PM10(ug/m3）
	PM2.5(ug/m3）
	SO2(ug/m3）
	NO2(ug/m3）

	石门县
	浓度日均值（ug/m3）
	42
	72
	16
	28

	
	超标率
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
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		GB3095-2012中二级标准（日平均）
	≤150
	≤75
	≤150
	≤80



根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，结合本项目的工程特点和地区的主导风向分布特点，本次环评委托湖南精科检测有限公司对评价区域进行了大气环境质量现状监测。
（1）监测项目及分析方法 
监测项目：SO2、NO2、TSP。
采样及分析方法：按照《环境监测技术规范》和《空气和废气分析方法》中的要求进行。
（2）监测频率：
SO2、NO2、TSP监测1天，于2018年10月17日采样，监测日均值。检测点位位于项目厂区中点（见附图7），具体详见表9。
表9  污染物日平均浓度统计结果（ug/m3）
	监测项目
	TSP
	SO2
	NO2

	项目所在地
	浓度日均值（ug/m3）
	121
	47
	26
	31

	
	超标率
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0

	GB3095-2012中二级标准（ug/m3）
	≤300
	≤150
	≤80



从表5中数据可看出，监测点的SO2、NO2、TSP日均浓度明显低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准相应限值。总体来看，评价区域内监测期间环境空气质量较好。
二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价
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	为了了解本项目所在地区域地表水环境质量现状，本环评委托湖南精科检测有限公司对评价区域进行了进行地表水现状监测。
（1）监测位点
监测设1个监测位点。位于项目西侧约42m的沟渠（315县道旁）。
[image: ]排水路线
沟渠
项目所在地

图1 环境监测点位与项目排水位置关系图
（2）监测因子
监测因子为SS、BOD5、CODcr、氨氮、石油类。
（3）评价标准
根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，各个监测断面各指标均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准。本项目地表水环境质量现状评价采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。
（4）监测结果及评价
水质监测结果详见表10。
表10 水质现状监测及评价结果一览表  单位：mg/L
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		         项目
位点
	SS
	氨氮
	CODcr 
	石油类
	BOD5

	沟渠
	浓度均值（mg/L）
	4-7
	0.087-0.102
	8-9
	≤0.01
	1.5-1.9

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	Ⅲ类标准值
	——
	≤1.0
	≤20
	≤0.05
	≤4



监测结果表明：沟渠水体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质状况良好。
三、声环境质量现状及评价
根据环评导则HJ2.4-2009中的要求，为了解项目区域声环境现状，本环评委托湖南精科检测有限公司对拟建项目边界进行了昼、夜间噪声监测。
（1）监测点位的位置
监测点位见下图。
[image: ]
4#


	
项目地块
3#

居民
1#

5#
2#


图2  声环境质量监测点位示意图
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	（2）监测工程
等效连续A声级，LAeq。
（3）监测时间和频次
昼夜各一次。
（4）采样和分析方法
采样和分析方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法。
（5）评价标准
采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类评价。
（6）监测及评价结果
拟建项目所在地声环境现状监测及评价结果见下表。
表11  拟建地声环境质量现状监测结果  单位：dB(A)
	评价因子
监测点位
	Leq
	标准值
	超标值
	评价标准

	1#
东侧厂界
	昼
	52.7
	60
	0
	（GB3096-2008）中2类标准

	
	夜
	41.5
	50
	0
	

	2#
南侧厂界
	昼
	54.5
	60
	0
	

	
	夜
	44.6
	50
	0
	

	3#
西侧厂界
	昼
	53.4
	60
	0
	

	
	夜
	43.1
	50
	0
	

	4#
北侧厂界
	昼
	52.1
	60
	0
	

	
	夜
	42.3
	50
	0
	

	5#
西侧居民点
	昼
	50.9
	60
	0
	

	
	夜
	40.8
	50
	0
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	监测结果表明，拟建项目监测点昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
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4主要保护目标
xvi
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	经过实地勘查，项目周边的原址居民较为稀少，无集中居住人群。保护目标为项目所在农时地区的大气环境、声环境、地表水环境。主要保护对象及保护级别见表12。
表12  环境保护目标一览表
	类别
	保护目标
	相对方位及距离
	保护级别

	大气环境
	青玄山社区居委会四组居民住宅
	西面27m，3户
	GB3095-2012中二级标准

	
	青玄山社区居委会四组居民住宅
	西北面约66m，1户
	

	水环境
	沟渠
	西面，42m
	GB3838-2002中Ⅲ类标准

	声环境
	青玄山社区居委会四组居民住宅
	西面27m，3户
	GB3096-2008中2类标准

	
	青玄山社区居委会四组居民住宅
	西北面约66m，1户
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5评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、 地表水：本项目区域地表水主要为项目西侧约42m处的沟渠，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
表13  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）
	项目
	pH
	CODcr
	NH3-N
	BOD5
	石油类

	Ⅲ类标准
	6~9
	≤20mg/L
	≤1.0mg/L
	≤4mg/L
	≤0.05mg/L



2、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
表14  项目所在区域环境空气质量标准  单位：μg/m3
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	年均值

	
	
	二级
	

	SO2
	1小时平均
	500
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	
	年平均
	60
	

	NO2
	1小时平均
	200
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	年平均
	40
	

	PM10
	24小时平均
	150
	

	
	年平均
	70
	

	PM2.5
	24小时平均
	75
	

	
	年平均
	35
	

	TSP
	24小时平均
	300
	

	
	年平均
	200
	



3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
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	表15  《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）
	时段
声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60dB（A）
	50dB（A）




	污
染
物
排
放
标
准
	1、废水：本项目生产废水经沉淀池处理后回收利用不外排，生活污水经化粪池处理后用作农家肥，不外排。本项目不设置废水排放标准。
2、废气：颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3中限值标准。
表16  《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
	污染物项目
	污染源
	排放限值
	监控点

	颗粒物
	散装水泥中转站及水泥制品生产，水泥仓及其他通风设备
	20mg/m3
	水泥仓及其他通风生产设备

	无组织颗粒物
	输送、计量、投料颗粒物，放空口颗粒物，放空口颗粒物，汽车动力起尘扬尘
	0.5 mg/m3
	厂界外20m处上风向设参照点、下风向设监控点



3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，具体见下表。
表17 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	昼间
	夜间

	70dB(A)
	55dB(A)



营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准。
表18  《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348-2008（摘录）
	类     别
	昼     间
	夜     间
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		2类
	60dB(A)
	50dB(A)



4、固体废物：生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和该标准2013年修改单相关要求。

	总
量
控
制
指
标
	根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知（国发[2016]74号）》文件精神，“十三五”期间纳入排放总量控制的污染物为CODcr、NH3-N、SO2及NOx。本项目生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后用作农家肥，项目生活污水的产生量为36t/a，总量设置按照《污水综合排放标准》一级标准设置总量指标。由于本项目生产废水、生活污水并不外排，生活污水经化粪池处理后用作农家肥，所以仅设置生活污水总量指标。

表19 总量指标  单位：t/a
	类型
	总量控制因子
	总量(t/a)
	项目达标排放量(t/a)
	建议总量控制指标(t/a)

	废水（生活污水）
	CODcr
	36
	0.008
	0.008

	
	NH3-N
	
	0.001
	0.001
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6建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）
一、施工期工艺流程
施工期工艺流程及产污环节见图3所示：
二、营运期工艺流程图3  施工期工艺流程及产污环节

基础施工
主体施工
设备安装
投入使用
G、S、N
W、G、S、N
S、N
W：废水  G：废气  S：固废  N：噪声

1、营运工艺流程及产污环节
营运工艺流程及产污环节见图4：计量
中间仓
计量
计量
计量
砂
石
备用仓
备用仓
集料中间仓
备用仓
贮缸	
水箱
水泥中间仓
混拌器
中间槽
搅拌机
水泥
添加剂
混凝土运输
送工地
G——颗粒物
W——废水
N——噪声
S——固废
G、W、N
G 
G 
G、N
G
G、N
水
堆石场
堆砂场		
堆灰仓
粉煤灰

G 
图4  商品混凝土生产流程及产污环节








计量



G、N
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受料斗





2、工艺说明
项目所需原料进场前均已进行清洗、破碎等预处理，可直接进入生产线。
商品混凝土工艺流程说明如下：
项目生产工艺相对较简单，所有工序均为物理过程，系统流程分为4个阶段：配料、投料、搅拌和卸料。生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行称量。砂、石通过传送带送入集料中间仓再进入搅拌机；水泥、粉煤灰则由压缩空气法吹入专用筒仓，辅以螺旋输送机送入搅拌机；水由清水计量系统抽入供给，所有原辅材料称量后一起送至搅拌机内进行搅拌，按规定时间充分搅拌均匀后，再进入受料斗，计量投入混凝土搅拌车送到各建筑工地。
3、产污环节
废水：混凝土生产线过程中需要加水进行搅拌，加入的水全部移至产品中，不会有废水排放，砂石均从外面采购，在项目内也不用再进行清洗，不会有砂石清洗废水产生，但对混凝土搅拌设备、运输车辆及地面清洗会产生清洗废水；工作人员的生活污水。
废气：运营期的大气污染主要为颗粒物，其来源主要分为三块，混凝土生产线中在输送、计量、投料过程中产生的颗粒物、水泥筒仓和库底颗粒物、散装水泥车和煤灰车放空口的颗粒物、水泥及矿粉输送过程产生的粉尘；堆场起尘；汽车动力起尘。
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	固废：主要包括生产固废、生活固废和危险固废，主要为除尘器收集的原材料、沉淀池的沉渣、废砂石、润滑油、废含油抹布手套以及生活垃圾等。
噪声：项目噪声主要是设备的噪声。
主要污染工序
一、施工期主要污染源分析
1、水污染源分析
项目施工期不设施工营地，故施工期间无生活污水与餐饮废水。
施工机械设备冲洗、施工车辆冲洗废水和地面开挖、水泥铺设等施工过程产生含大量悬浮物的泥浆水，这些废水具有一定的不确定性，施工用水为1100L/m2（引自《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）），砖混结构总建筑面积为77.25m2，会产生施工废水84.975t。废水中污染因子主要含有 SS、CODcr、石油类等污染物，类比同类建设项目可知，一般施工废水中污染物浓度SS约为3000mg/L，CODcr约为150mg/L，石油类约为15mg/L，根据计算，项目施工期SS产生量为0.255t、CODcr的产生量约为0.013t，石油类的产生量为1.275kg。 
2、空气污染源分析
施工阶段的废气污染源主要来自施工场地内扬尘（土地开挖平整等施工土石方扬尘和细砂、水泥等易扬尘材料堆场扬尘）、汽车行驶产生的道路扬尘、施工机械和运输车辆的燃油废气等。
（1）施工场地扬尘
在整个建设施工阶段，土地平整、挖土、建材的运输和装卸以及混凝土
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	搅拌等施工作业过程都会产生扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据环办[2014]80号附6号文，施工扬尘的产生系数和排放系数及本项目施工扬尘的产生及排放量见下表20。
表20 施工期扬尘产生系数和排放系数
	工地类型
	扬尘产生量系数（千克/平方米·月）
	本项目施工扬尘产生量（kg）

	建筑施工
	1.01
	734.52

	工地类型
	扬尘类型
	扬尘污染控制措施
	扬尘排放量削减系数（千克/平方米·月）
	本项目施工扬尘削减量（kg）

	
	
	
	措施达标
	

	
	
	
	是
	否
	

	建筑工地
	一次扬尘
	道路硬化措施
	0.071
	0
	51.63

	
	
	边界围挡
	0.047
	0
	34.18

	
	
	裸露地面覆盖
	0.047
	0
	0

	
	
	易扬尘物料覆盖
	0.025
	0
	18.18

	
	
	定期喷洒抑制剂
	0.03
	0
	21.82

	
	二次扬尘
	运输车辆机械冲洗装置
	0.31
	0
	0

	
	
	运输车辆简易冲洗装置
	0.155
	0
	112.72

	本项目施工场地扬尘总排放量（kg）
	973.05


备注：本项目以727.25m2计，施工期为1个月。
（2）施工道路扬尘
据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


其中：
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	Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；
V——汽车车速，km/h；
W——汽车载重量，t；
P——道路表面颗粒物量，kg/m2。
表21中为一辆10t卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表21 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘
	P
车速
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5(km/h)
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10(km/h)
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15(km/h)
	0.153
	0.257
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	20(km/h)
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.853
	1.435



由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。
（3）施工机械尾气和运输车辆尾气
施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。
施工机械设备和运输车辆产生的尾气主要主要污染物是烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。
3、噪声污染源分析
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	施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。
施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。
物料运输车辆类型及其声级值见表22。
表22  交通运输车辆噪声
	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度[dB(A)]

	底板及结构阶段
	钢筋、商品混凝土
	混凝土罐车、载重车
	80~85

	装修阶段
	各种装修材料及必备设备
	轻型载重卡车
	75~80



施工期主要施工机械设备的噪声源强见表23，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB，一般不会超过10dB。
表23 施工期噪声声源源强表　单位：dB（A）
	施工阶段
	声源
	声源强度
	施工阶段
	声源
	声源强度

	土石方阶段
	挖土机
	78~96
	装修、安
装阶段
	电钻
	100~105

	
	空压机
	75~85
	
	手工钻
	100~105

	底板与结
构阶段
	混凝土输送泵
	90~100
	
	搅拌机
	80~85

	
	振捣器
	100~105
	
	云石机
	100~110

	
	电锯
	100~105
	
	角向磨光机
	100~115

	
	电焊机
	90~95
	
	无齿锯
	105

	
	空压机
	75~85
	
	
	


4、固体废物污染源分析






xvi

33


	施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
（1）建筑垃圾
项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。建筑及装修垃圾产生量为50～60kg/m2，本项目总建筑面积727.25m2，施工期产生的建筑垃圾约40t。
（2）生活垃圾
在施工期间，施工人员日常生活产生生活垃圾。项目施工人数6人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，施工期按30天计，则施工期生活垃圾产生量为0.09t。
5、施工土石方
项目建设地较为平整，建设单位在建设过程中不需要对场地进行回填，只进行简单平整后进行建设，土石方可保持平衡。目前项目现场为荒地，长有一些野草和灌木，项目建成后，对生态环境影响小。
二、营运期主要污染源分析
1、水污染源分析
混凝土生产线在生产过程需要加水搅拌，加入的水全部转移到产品中，不会有废水排放。砂石均从外面采购，在项目内也不用再进行清洗，不会有砂石清洗废水产生。但对混凝土搅拌设备、运输车辆及作业区地面清洗会产生清洗废水，另外雨天还会产生初期雨水，员工日常生活也会产生生活污水。项目水平衡图如下图所示：
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	新鲜水3072.09m3/a


生活用水45m3/a
混凝土用水2475m3/a
设备清洗用水480m3/a
污水处理 36m3/a
车辆清洗用水1280m3/a

地面冲洗用水700m3/a
初期雨水 247.71m3/a
沉淀池1987.91m3/a
商品带出
化粪池
蒸发15%，
约350.81m3/a 

2091m3/a 
损耗15%，
约369m3/a 
喷淋，洒水用水为80m3/a

图5 项目水平衡图
（1）清洗废水
①混凝土搅拌设备清洗水
搅拌设备为项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机每天冲洗1次，每套搅拌设备每次冲洗水耗水4.8m3计算，年工作时间按100天计，则项目混凝土搅拌设备冲洗用量为480m3/a（4.8m3/d），损耗系数取15%，则设备清洗废水产生量为408m3/a（4.08m3/d），其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为2500mg/L，产生量为1.02t/a。
②运输车辆清洗水
本项目商品混凝土生产规模为1.5万m3/a，其混凝土运输量平均为150m3/d，原料运输平均为348.249t/d，配备搅拌运输车运输量为10m3/车次，原料运输车运输量为20t/车次，每天约需运输32次，每次均需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗水量大致为0.4m3/（辆·次），则项目运输车辆清洗水约为1280m3/a（12.8m3/d），损耗系数取15%，则车辆清洗废水产生量为1088m3/a（10.88m3/d）。
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	该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度类比为1500mg/L，产生量约为1.632t/a。
③地面冲洗水
根据平面布置图，混凝土生产作业区面积约按650m2，实验检测室的面积约为50m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，则混凝土生产区地面冲洗用水为700m3/a（7m3/次），损耗系数取15%，则作业区地面冲洗废水产生量为595m3/a（5.95m3/次）。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L，产生量为0.595t/a。
综上所述，项目清洗废水产生情况详见表24。
表24  清洗废水产生情况一览表
	产生情况
产生部位
	废水产生量
（m3/a）
	SS

	
	
	初始浓度（mg/L）
	产生量（t/a）

	混凝土搅拌机清洗水
	408
	2500
	1.02

	混凝土运输车辆清洗水
	1088
	1500
	1.632

	混凝土生产区地面冲洗水
	595
	1000
	0.595

	合计
	2091
	-
	3.247



本项目拟采用废水处理工艺流程图如下图所示：
[image: ]
图6 废水处理工艺流程
（2）喷淋用水
项目厂区内喷淋洒水，每天喷淋所需用水量为0.8m3/d，搅拌站生产时间为100d，则总用水量为80m3/a。
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	（3）初期雨水
项目生产过程中有颗粒物产生，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨污水。根据初期雨水量计算公式前15min初期雨水量，计算公式如下：                  
[image: ]
  图7  厂区初期雨水量
                          
式中：
i——暴雨强度（L/s·ha）；
P——重现期，取1年；
t——地面集水时间与管内流行时间之和（取1）。
计算结果q=192.87L/s·ha。
Q= qFΨT
式中：
Q——初期雨水排放量；
F——汇水面积（ha）；





xvi

37


	Ψ——为径流系数（0.4～0.9，取0.5）；
T——为收水时间，一般取15min。
项目总占地面积约1815m2，前15min初期雨水量为15.8m3。
石门县多年平均降水量约1364.8mm，按照总降雨量的10%计算，按照总降雨量的10%计算，本项目总占地面积为1815m3，则项目雨季预计初期雨水量为247.71m3/a。初期雨污水中的污染因子主要为SS，类比同类项目，初期雨水中SS的初始浓度约为1000mg/L，产生量为0.248t/a，不外排，经沉淀池沉淀后回用于生产和地面清洗。建议修建管沟导排系统及沉淀系统收集处理。
综上所述，本项目内的废水产生主要包括：混凝土搅拌设备冲洗用废水4.08m3/d，车辆清洗废水4.76m3/d，场地冲洗废水5.96m3/d，前15min初期雨水量为15.8m3，建议建设单位在厂区混凝土生产区修建一座污水处理系统，车辆清洗废水经由隔油池处理后，经“砂石分离系统+沉淀池+浆水搅拌回收装置”处理）三级沉淀系统进入清水池（内包砂石分离器、污水搅拌回收装置及清水池）回用生产，沉淀池的总容量为135m3（每个沉淀池容积为45m3，预停留时间为1.33h，能够容纳场区的废水）。
（4）生活污水
项目营运期间，员工日常生活产生生活污水，项目员工10人，均不在厂内食宿，年工作天数为100天，生活用水量按每人每天45L计，则用水量为45m3/a，废水排放系数取0.8，废水排放量为36m3/a，即0.36m3/d。类比同类污水水质，CODcr、BOD5、SS、氨氮初始浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L，废水中CODcr、BOD5、SS、氨氮产生量分别为0.009t/a、0.004t/a、0.007t/a、0.001t/a。本项目生活污水经化粪池处理，化粪池对CODcr、BOD5、SS、氨氮的处理效率为15%、30%、50%、3%。则化粪池综合处理效率及运营期生活污水污染源分析见下表。
表25 运营期生活污水污染源分析
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		项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	污水量(m3/a)

	生活污水
	产生浓度（mg/L）
	250
	120
	200
	30
	36

	
	产生量（t/a）
	0.009
	0.004
	0.007
	0.001
	

	
	化粪池污染物去除率（%）
	15
	30
	50
	3
	

	
	排放浓度（mg/L）
	212.5
	84
	100
	29.1
	


2、 空气污染源分析
项目营运期大气污染物主要为颗粒物，其来源有生产过程在输送、计量、投料过程产生的颗粒物、筒库呼吸孔颗粒物、水泥放空口颗粒物、砂石堆场风力起尘、汽车动力起尘、水泥及矿粉等运输过程产生的颗粒物。
商品混凝土所用粉料（水泥、粉煤灰）均通过罐装车密封储罐运输入厂，至厂区后用卸料泵输送进筒仓直接储存，在配料时由计算机控制用量，采用封闭式皮带机输送至搅拌机，在储料及计量送料过程中均为密封进行，基本无粉尘产生。
（1） 有组织排放颗粒物
①水泥筒库呼吸孔颗粒物和库底颗粒物
根据《环境工程统计手册》中一般粒径范围的给料颗粒物产生系数为0.0006，本项目水泥、煤灰总量为6660吨，故在此过程中颗粒物产生量为3.996t/a。本项目共有4个储罐，配套有脉冲布袋除尘器，采用的除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台除尘器，该除尘器的除尘效率为99.9%，采取措施后颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中最高允许排放浓度（20mg/m3）。本项目有组织颗粒物的产生量为0.004 t/a，产生及排放情况如表26。 排放浓度为1.665mg/m3，达标。
[bookmark: tong]表26  筒库颗粒物产生量
	筒库及
	数量
	类型
	风量
	颗粒物产生
	颗粒物排放
	除尘效
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		规格
	
	
	(m3/h)
	
	
	率(%)

	
	
	
	
	量
(t/a)
	速率
(kg/h)
	浓度
(mg/m3)
	量
(t/a)
	速率
(kg/h)
	浓度
(mg/m3)
	

	筒库
（100t/个）
	4
	有组
织

	2000
	3.996
	13.32
	1665
	0.004
	0.013
	1.665
	99.9


（2）无组织排放颗粒物
①输送、计量、投料颗粒物
项目混凝土生产线的砂、石子提升以搅拌楼配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，因此在该过程产生的颗粒物量不大，产生的少量颗粒物主要为水泥和粉煤灰颗粒物，排放方式呈无组织形式。类比常德市巨龙建材制造有限公司年产100万m3商品混凝土项目，其在输送、计量、投料过程产生的颗粒物量为2t/a，本项目工艺相同，年产1.5万m3，则本项目在输送、计量、投料过程产生的颗粒物量为0.03t/a，产生的该部分颗粒物以无组织形式排放。
②散装水泥车和煤灰车放空口颗粒物
根据建设单位提供的统计数据显示，每次颗粒物的产生量约为0.2～0.5kg。项目水泥和煤灰年消耗总量6660t。放空次数为每辆运输车运输一次，放空一次，项目按20t/车计，全年运输车辆为333辆，放空口产生颗粒物按0.3kg/辆计，合计产生量0.10t/a。
③砂石堆场起尘
项目产品经输送带装车运至堆场，自上而下倾倒，易产生扬尘。本环评要求建设方建设全封闭式生产车间，原料堆厂（轻钢结构）和产品堆厂均位于生产车间中，防止露天堆放产生扬尘，并在物料装卸区设置雾化喷头进行喷淋降尘。成品堆放时随风产生的扬尘，其中对起尘量，参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式：
Q=4.23×10-4×V×4.9×S
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	其中:  Q——粉尘产生量，kg/d；
 S——堆场面积，500m2； 
V——地面平均风速，m/s，取2.6m/s；
由计算可知，项目成品堆场面积为500平方米，在露天存放时无组织粉尘产生速率2.69kg/d，即0.67t/a。本环评要求建设方建设全封闭式生产车间，原料堆厂（轻钢结构）和产品堆厂均位于生产车间中，防止露天堆放产生扬尘，并在物料堆放区设置雾化喷头进行喷淋降尘。采取以上措施后，降尘效率可达到80%以上，则成品堆场无组织粉尘排放量约为0.538kg/d，0.134t/a。
④汽车动力起尘量
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：


其中：
Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；
V——汽车车速，km/h；
W——汽车载重量，吨；
P——道路表面颗粒物量，kg/m2
运输车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车6辆·次；空车重约10t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表27。环评选取的道路路况以0.2kg/m2计，经计算，项目汽车动力起尘量为0.18t/a。
表27  车辆行驶扬尘量  单位：kg/a
	        路况
车况
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4

	空车
	30.64
	51.53
	69.84
	86.66
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		重车
	77.94
	131.28
	177.93
	220.78

	合计
	108.58
	182.81
	247.77
	307.44



⑤水泥及矿粉等运输过程产生的颗粒物
水泥及矿粉等运输过程中将产生一定量的颗粒物，颗粒物无组织排放，排放量相对较少，难以定量，本报告仅定性分析。
⑥汽车尾气
运输车辆产生的尾气，由于项目周边树木较多且具有一定的吸收净化作用，扩散较快，对项目周边的环境造成的污染较小，无法进行定量分析。
由上述可知，无组织颗粒总排放量为0.444t/a。这些产尘点比较分散，难以收集，以无组织形式排放。为减少无组织粉尘产生量，本环评建设单位拟采取如下措施：  
①建设密闭生产车间，并将搅拌楼、筒仓、原料堆场、停车场均安装在生产车间内，并在厂房内安装通风设备、喷雾装置，减少粉尘散发。
②加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。
③在车辆运行区域安装洒水系统减少粉尘，及时对车辆运行区域进行增湿处理，对原料堆场物料表面进行洒水增湿处理。
④原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。
⑤通过在散装车放空口处安装自动衔接输料口，出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶。
⑥在进出厂处修建自动洗车装置，进出厂运输车辆必须经过清洗，能更好的保证进出厂道路干净，减少路面起尘。
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