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2023 年 4 月 26 日

1	前言
楼兰双塔跳楼机设备〔速降塔〕的立柱塔根底和卷扬机根底超大型预埋件多用于重要构造或构造的重要部位及大型设备的基座部位等，预埋件水平度、轴线位置等安装精度要求较高，由于尺寸大、重量重、锚件多、钢筋密集、安装空间狭小等特点，使铁件加工、安装都比较困难。中国中铁建设集团在长影海南“环球 100”工程中国区 10#楼的起重机工程施工过程中，因塔座顶板预埋件尺寸超大并需高位安装〔立柱塔最大单块铁板 3220 mm×2900 mm×3210mm，含锚件重8.9 吨，垂直度要 求	0.5/1000mm	以 内 ， 卷 扬 机 最 大 单 块 铁 板8358mmX3000mmX45mm ， 含 锚 件 重 8.8 吨 ， 垂 直 度 要 求
0.5/1000mm 以内〕，整套设备是意大利进口的，安装精度和安装间隙很小，在室内安装空间受到限制，常规整体吊装及安装难以满足施工的需要。为此，中铁建成立课题组，经广泛调研，反复论证并结合施工实际， 总结出一套超大型预埋件高精度安装施工工法，即分块加工、分块吊装、高位合理施焊、分层浇筑，成功地掌握了预埋件的安装精度，该工程于2023 年 5 月 8 日通过竣工验收并已经投入使用，取得了明显的经济效益和社会效益。
2	工法特点
2.0.1 超大型预埋件由于重量较重，尺寸较大，假设考虑承受预埋件整体
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