UC2	UCX	UC3	SB2,SB2G	NA2	NA3	SA2,SA2G	UK2	UK3
1. 带立式座轴承









UCP

UCP2, NAP2, UKP2+H, SBP2G, SAP2G UCPK2, NAPK2, UCAK2, NAAK2 UCPX, SALP2G, SBLP2G
UCP3, NAP3, UKP3+H
P, PK, LP 立式座是在轴承座中应用量最大的，UCP、UCPK、UCAK 和 SBLPG 型的轴承都是通过轴承内圈上的紧定螺钉固定在轴上，而NAP、NAPK 和 SALP 型的轴承都是通过偏心套上的紧定螺钉固定在轴承上，UKP 类的轴承通过紧定套固定在轴上。











UCPH
2. 
带高中心立式座轴承


PH	它是中心高比普通立式座高的一种立式座

3. 带底面有安装螺孔的立式座轴承


UCPH2, NAPH2, UKPH2+H UCPH3




UCPA2, NAPA2, UKPA2+H UCPA2A
UCPG2


UCPA

PA, PG

这是一种紧凑式的结构，可以节省装配空间，它可以用螺栓在底面固定。
4. 带方形座轴承
UCF2, NAF2, NAFU2, UKF2+H, SAF2G UCFX
UCF3, NAF3, UKF3+H



UCF

F, FU	这种轴承主要适用于通过四个螺栓固定与轴垂直的侧面的使用场合，其固定方式在机械上应用广泛，其与轴固定的方式与带立式座轴承相同。



5. 带凸台圆形座轴承
UCFC2, NAFC2, UKFC2+H



UCFC

这类轴承座主要用于安装在有中心性要求的侧面孔上。
FC

6. 带菱形座轴承

UCFL2, SBFL2G

NAFL2,	NAFLU2,	UKFL2+H,

FL, FLU, LF,
UCFL	FD

UCFL3, NAFL3, UKFL3+H
这种座有利于节省空间和重量，可以通过两个螺栓固定，其安装孔尺寸与方形座相同。7.LF、LFTC 、FD、PFTD、和 PFTD-G 类的带两安装孔的菱形座仅用于SA2G 和 SB2G 类的轴承芯。

SALF2G, SBLF2G, SALFTC2G, SBLFTC2G SAFD2G, SBFD2G




FL, FLU, LF,
 (
LF, LFTC, FD
材料
可配的安装孔
PFTD, PFTD-G
灰铸铁
球墨铸
圆孔
方孔
8.
带悬挂式座轴承
)UCLF	FD

SAPFTD2, SBPOFTD2G

SBPFTD2,or	SAPFTD2G,













UCFB	FB

UCFB2
这类座在法兰的一边有三个安装孔，主要用于安装空间有限制和只能在一边固定的地方。

9. 带可调菱形座轴承
UCFA2



UCFA







UCT


FA







T, ST, K

这类座带有两个安装孔，其中一个孔可以调整其中心轴间的位置。

10. 带滑块座轴承
UCT2 NAT2 UCK2 UCST2
这种轴承座用于主机中心轴需要直线自由移动的场合


11. 带立式冲压座轴承
SAPP2 SBPP2




SBPP

冲压座由两片组成，具有重量轻、结构简单等特点，适用于中低转速和负荷轻的场合，主
PP	要与 SA、SB 轴承芯配合。


12. 带冲压圆形座轴承
SAPF2 SBPF2




SBPF

由两片组成，主要与 SA2、SB2 配套使用，具有重量轻，结构简单的特点，主要适用
PF	于中低转速和中低负荷的场合。




13. 带冲压三角座轴承
SAPFT2 SBPFT2



PFT

其功能与冲压圆形相同，因其外形尺寸较冲压圆形，故适用于安装空间有限制的场合。


SBPFT


14. 带冲压菱形座轴承


SAPFL2, SBPFL2 SAPFL2, SBPFL2


SBPFL

PFL

这类座适用于安装空间小，只能装两个螺栓的场合。其功能与冲压圆形相同。


15. 农用轴承
491A, 492B, ST209-1-1-1/8 DHU55R-211, DUH40S-211 ST211-1-3/4, ST211-1-15/16
Disk Harrow 两片轴承座装上“O”型橡胶圈后铆合在一起，有四个安装孔，两个三唇密封圈，并


ST491A

Units

能通过油嘴再润滑。




带悬吊式座轴承




UCHA





















Unit

Shaft Dla
[image: ]d

Dimensions(mm)


bolt


Bearing


Housing

Mass
(kg)

No.

202
UCP 202-10
NAP 203
203-11
UCP 204-12
NAP 204
205-14


(in)	(mm)

5/8	15


11/16	17


3/4
20
7/8

H	L	J	A

N	N1	H1	H0	S	S1	B	B1	Used

No.

202
UC 202-10
NA 203
203-11
UC 204-12
NA 204
205-14

No.
UCP  NAP


P203	0.6	0.68



P204	0.65	0.72

 (
30.2
125
96
32
12
16
13
57
11.5
13.9
27.4
37.3
M10
33.3
127
96
37
13
16
14
63.8
12.7
17
31
43.5
M10
)UCP 205-15	15/16
NAP 205


36.5	140	105	38	13	19	15	69.5  14.3  17.4	34
 (
205-16
1
205-16
206-18
1-1/8
206-18
)25


44.3	M10

UC 205-15
NA 205


P205	0.72	0.8





UCP 206
NAP 206-19 1-3/16
207-20	1-1/4
207-20	1-1/4
UCP 207-21 1-5/16
NAP 207-22	1-3/8
207
207-23	1-7/16

208-24
1-1/2
UCP 208-25
1-9/16
NAP 208
209-26
1-5/8
UCP 209-27
1-11/16
NAP 209-28
1-3/4
209

210-30
1-7/8


30	42.9	160	121	44	14	19	16	82	15.9  18.2  38.1	48.3	M12
















54	189	146	54	15	21	20	105.5   19	21.4  49.2	56.3	M12

45

UC 206
NA 206-19
206-20
207-20
UC 207-21
 (
35
47.6
167
126
48
15
19
17
92
17.5
18.8
42.9
51.1
M12
40
49.2
180
136
52
15
21
18
98
19
21.4
49.2
56.3
M12
)NA 207-22
207
207-23
UC   208-24
NA 208-25
208

209-26
UC 209-27
NA 209-28
209

210-30


P206	1.15	1.35





P207	1.53	1.7




P208	1.88	2




P209	2.1	2.42

UCP 210-31
NAP 210

211-32
UCP 211-34
NAP 211

1-15/16

 (
57.2
204
159
57
19
22
21
112.2
19
24.6
51.6
62.7
M16
UC 210-31
P210
2.5
2.75
50
NA 210
211-32
UC
 
211-34
55
63.5
217
172
60
19
22
22
124.5 22.2
27.7
55.6
71.3
M16
P211
3.3
3.56
NA 211
211-35
60
69.9
238
186
66
19
25
24
137 25.4
30.9
65.1
77.7
212-36
M16
UC
 
212
P212
5.5
5.2
)2
1-1/8

211-35	2-3/16
212-36	2-1/4
UCP 212
NAP 212-38	2-3/8





NA 212-38



















































Unit No.

202
UCPK

Shaft Dla d
 (
bolt
H
L
J
A
N
N
1
H
1
H
0
S
S
1
B
B
1
Used
27
121
89
35
11
14
13
54
11.5
13.9
27.4
37.3
M10
)(in)	(mm)


5/8	15

Dimensions(mm)


Bearing No.

202
UC 202-10


Housing No.

Mass (kg)
UCPK NAPK

202-10
NAPK 203
203-11
UCPK


11/16	17

NA 203
203-11


UC 204-12

PK203	0.6	0.65

204-12
NAPK 204
205-14
UCPK 205-15
NAPK 205
205-16

3/4

31.8  128	98	38	11	14	14	63	12.7	17	31
20

43.5	M10	PK204	0.65	0.7
NA 204




 (
7/8
205-14
15/16
33.3
140
105
40
11
14
15
66.5
14.3
17.4
34
44.3
M10
UC 205-15
NA 205
1
25
205-16
)PK205	0.72	0.8



206-18	1-1/8
UCPK 206
NAPK 206-19 1-3/16
207-20	1-1/4
207-20	1-1/4



30	39.7  160	121	44	14	19	17	79	15.9 18.2 38.1

206-18
UC 206
48.3	M12	PK206	1.1	1.33
NA 206-19
206-20
207-20

 (
212-39
1-7/16
212-39
UCP 213-40
2-1/2
NAP 213
65
UC 213-40
NA 213
UCP 214-44
NAP
 
214
UCP
 
215
NAP 215-48
2-3/4
70
3
75
UC 214-44
NA
 
214
UC
 
215
82.6
274
217
74
25
29
28
161.6  33.3 
 
37.3 
 
77.8
92.1
M20
NA 215-48
UCP 216 NAP
UCP 217-52
217
UCP 218-56
218
80
3-1/4
85
3-1/2
90
UC 216 NA
UC 217-52
217
UC 218-56
218
) (
P213
5.6
6.3
P214
6.6
7
P215
7.3
7.8
P216
8.3
8.3
P217
10.8
-
P218
13
-
) (
76.2
262
203
70
23
29
26
149
25.4
34.1
65.1
85.7
M20
79.4
266
210
72
23
29
27
155
30.2
34.1
74.6
85.7
M20
) (
88.9
292
232
78
25
30
30
174
33.3
37.3
82.6
95.2
M20
95.2
310
247
83
25
30
32
186
34.1
-
85.7
-
M20
101.6
326
262
88
27
30
33
198
39.7
-
96
-
M22
)UCPK 207-21
NAPK 207-22
207

1-5/16
1-3/8
35
1-7/16



46	167	127	48	14	19	18	91	17.5 18.8 42.9

UC 207-21
51.1	M12	NA 207-22	PK207	1.48	1.65
207
207-23




































[image: ] (
207-23
208-24
UCPK
 
208-25
NAPK 208
1-1/2
1-9/16
40
49.2
181
140
52
14
19
19
98
19
21.4
49.2
56.3
M12
UC 208-24
NA 208-25
208
PK208
1.88
2
209-26
1-5/8
209-26
UCPK 209-27
UC 209-27
1-11/16
52.4
189
146
54
14
19
20
105
19
21.4
49.2
56.3
M12
PK209
2.1
2.42
NAPK 209-28
NA 209-28
1-3/4
209
45
209
210-30
UCPK
 
210-31
NAPK 210
211-32
UCPK
 
211-34
1-7/8
1-15/16
2
2-1/8
50
55.6
203
159
57
14
19
21
111.5
19
24.6
51.6
62.7
M12
210-30
UC
 
210-31
NA 210
211-32
UC
 
211-34
PK210
2.6
2.75
55
61.9
NAPK 211
211-35
2-3/16
232
181
60
18
24
23
123
22.2
27.7
55.6
71.3
M16
PK211
3.3
3.56
NA 211
211-35
212-36
2-1/4
UCPK 212
60
68.3
241
191
64
18
24
25
136
25.4
30.9
65.1
77.7
212-36
UC 212
M16
PK212
4.5
5.2
)NAPK 212-38 2-3/8
212-39 2-7/16
UCPK

NA 212-38
212-39

UC 213-40

213-40
 (
Dimensions(mm)
Unit
No.
bolt
Bearing Housing
Used
d
H
L
J
A
N
N
1
H
1
H
0
S
B
No.
No.
Mass
(kg)
)NAPK 213

2-1/2	68.3  248	194	70	18	29	27	141 25.4 34.1 65.1
65

85.7	M16	PK213	5.6	6.3
NA 213

























	
	(mm)
	

	UCPH202
	15
	70
	127
	95
	40
	12
	16
	13
	101
	11.5
	27.4
	M10
	UC 202
	PH202
	0.78

	UCPH203
	17
	70
	127
	95
	40
	12
	16
	13
	101
	11.5
	27.4
	M10
	UC 203
	PH203
	0.80

	UCPH204
	20
	70
	127
	95
	40
	12
	16
	13
	101
	12.7
	31
	M10
	UC 204
	PH204
	0.94

	UCPH205
	25
	80
	140
	105
	50
	13
	19
	16
	114
	14.3
	34
	M10
	UC 205
	PH205
	1.20

	UCPH206
	30
	90
	165
	121
	50
	17
	21
	18
	130
	15.9
	38.1
	M12
	UC 206
	PH206
	1.60

	UCPH207
	35
	95
	167
	127
	60
	17
	21
	19
	140
	17.5
	42.9
	M12
	UC 207
	PH207
	2.10

	UCPH208
	40
	100
	184
	137
	66
	17
	21
	20
	150
	19
	49.2
	M12
	UC 208
	PH208
	2.70

	UCPH209
	45
	105
	190
	146
	70
	17
	21
	20
	158
	19
	49.2
	M12
	UC 209
	PH209
	3.10

	UCPH210
	50
	110
	204
	159
	70
	19
	22
	22
	165
	19
	51.6
	M16
	UC 210
	PH210
	3.50

	UCPH211
	55
	120
	217
	171
	75
	19
	22
	23
	181
	22.2
	55.6
	M16
	UC 211
	PH211
	4.07

	UCPH212
	60
	130
	236
	186
	80
	19
	22
	24
	197
	25.4
	65.1
	M16
	UC 212
	PH212
	

	UCPH213
	65
	140
	258
	203
	85
	23
	28
	26
	213
	25.4
	65.1
	M20
	UC 213
	PH213
	

	UCPH214
	70
	150
	266
	210
	90
	23
	28
	27
	227
	30.2
	74.6
	M20
	UC 214
	PH214
	



 (
Unit
No.
Dimensions(mm)
Tapped
Bearing
Housing
Mass
) (
Unit
No.
Dimensions(mm)
bolt
Used
Bearing
No.
Housing
No.
Mass
(kg)
)
	UCPH215
	75
	160
	274
	217
	95
	23
	28
	28
	240
	33.3
	77.8
	M20
	UC 215
	PH215

	UCPH216
	80
	170
	290
	232
	100
	24
	28
	30
	256
	33.3
	82.6
	M20
	UC 216
	PH216






















	
UCPA203
	d
17
	H
30.2
	L
70
	J
48
	A
36
	H0
57
	H1
10
	S
11.5
	B
27.4
	F
9
	Holes
M8
	No.
UC 203
	No.
PA203
	(kg)
-

	UCPA204
	20
	30.2
	76
	52
	40
	62
	11
	12.7
	31
	13
	M10×1.5
	UC 204
	PA204
	0.60

	UCPA205
	25
	36.5
	84
	56
	38
	72
	12
	14.3
	34
	15
	M10×1.5
	UC 205
	PA205
	0.80

	UCPA206
	30
	42.9
	94
	66
	48
	84
	13
	15.9
	38.1
	18
	M14×2
	UC 206
	PA206
	1.2

	UCPA207
	35
	47.6
	110
	80
	48
	95
	13
	17.5
	42.9
	20
	M14×2
	UC 207
	PA207
	1.7

	UCPA208
	40
	49.2
	116
	84
	54
	100
	13
	19
	49.2
	20
	M14×2
	UC 208
	PA208
	2.0

	UCPA209
	45
	54.2
	120
	90
	60
	108
	13
	19
	49.2
	25
	M14×2
	UC 209
	PA209
	2.2

	UCPA210
	50
	57.2
	130
	94
	60
	116
	14
	19
	51.6
	25
	M16×2
	UC 210
	PA210
	2.8

	UCPA211
	55
	63.5
	140
	104
	66
	125
	14
	22.2
	55.6
	25
	M16×2
	UC 211
	PA211
	3.0

	UCPA212
	60
	69.9
	150
	114
	68
	138
	15
	25.4
	65.1
	25
	M16×2
	UC 212
	PA212
	4.24

	UCPA213
	65
	76.2
	160
	124
	70
	150
	15
	25.4
	65.1
	25
	M16×2
	UC 213
	PA213
	-




























	
	d
	H
	L
	J
	A
	H0
	N
	N1
	H1
	S
	S1
	B
	B1
	d1
	(mm)
	
	SBLP
	SALP

	202
	15
	30.2
	114
	87
	25
	57
	11.5
	16
	13
	6
	6.5
	23
	28.6
	28
	M10
	202
	LP203	0.36
	0.4

	203
	17
	30.2
	114
	87
	25
	57
	11.5
	16
	13
	6
	6.5
	23
	28.6
	28
	M10
	203
	LP203	0.34
	0.38

	204
	20
	33.3
	125
	97
	27
	63.8
	11.5
	16
	14
	7
	7
	25
	29.5
	33
	M10
	204
	LP204	0.5
	0.52

	205
	25
	36.5
	130
	100
	29
	69.5
	14
	16
	15
	7.5
	7.5
	27
	30.5
	38.1
	M10
	205
	LP205	0.6
	0.61

	SBLP
206
	30
	42.9
	156
	121
	33
	82
	14
	21
	16
	8
	8
	29
	33.9
	44.5
	M12
	SB
206
	LP206	0.7
	0.73

	
SALP
	207
208
	35
40
	47.6
50.8
	165
184
	127
140
	35
37
	93
102
	14
14
	21
22
	17
18
	8.5
9.5
	8.5
9.5
	32
34
	37.5
40.5
	55.6
60.3
	M12 M12
	
SA
	207
208
	LP207	0.95
LP208	1.82
	1.0
1.9

	
	209
	45
	52.4
	189
	146
	41
	105
	14
	22
	19
	-
	10
	36
	42.2
	63.5
	M12
	
	209
	LP209	-
	2.5

	
	210
	50
	55.6
	204
	159
	44
	112
	14
	22
	20
	-
	10.5
	38
	43.7
	69.9
	M12
	
	210
	LP210	-
	2.63

	
	211
	55
	61.9
	224
	181
	50
	124
	18
	25
	22
	-
	11.5
	41
	48.4
	76.2
	M16
	
	211
	LP211	-
	3.45



 (
Dimensions(mm)
Unit
No.
d
H
J
L
A
N
t
H
0
S
S
1
B
B
1
d
1
bolt Used
(mm)
Bearing
No.
Housing
Mass
 
(kg)
No.
SBLP
 
SALP
SAPP
SBPP
) (
Dimensions(mm)
Unit
No.
Bolt
Used
Bearing
Housing
d
L
J
A
2
A
1
A
E
N
S
No.
No.
Mass
(kg)
)PRESSED STEEL HOUSING PILLOW BLOCKS























	201
	12
	22.2
	68
	86
	25
	9.5
	3.2
	43.8
	6
	6.5
	23
	28.6
	28.6
	M8
	201
	PP203
	0.2
	0.36

	202
	15
	22.2
	68
	86
	25
	9.5
	3.2
	43.8
	6
	6.5
	23
	28.6
	28.6
	M8
	202
	PP203
	0.2
	0.36

	203
	17
	22.2
	68
	86
	25
	9.5
	3.2
	43.8
	6
	6.5
	23
	28.6
	28.6
	M8
	SA	203
	PP203
	0.2
	0.15

	204
	20
	25.4
	76
	98
	30
	9.5
	3.2
	50.5
	7
	7
	25
	29.5
	33.3
	M8
	204
	PP204
	0.23
	0.2

	205
	25
	28.6
	86
	108
	32
	11.5
	4
	56.6
	7.5
	7.5
	27
	30.5
	38.1
	M10
	SB	205
	PP205
	0.32
	0.28

	206
	30
	33.3
	95
	117
	38
	11.5
	4
	66.3
	8
	8
	29
	33.9
	44.5
	M10
	206
	PP206
	0.5
	0.42

	207
	35
	39.7
	106
	129
	42
	11.5
	4.6
	78
	8.5
	8.5
	32
	37.5
	55.6
	M10
	207
	PP207
	0.6
	0.55



























	
	(mm)
	

	UCF202
	15
	76
	54
	15
	11
	25.5
	30.9
	11.5
	11.5
	M10
	UC202
	F202
	0.59

	UCF203
	17
	76
	54
	15
	11
	25.5
	30.9
	11.5
	11.5
	M10
	UC203
	F203
	0.57

	UCF204
	20
	86
	64
	15
	11
	25.5
	33.3
	11.5
	12.7
	M10
	UC204
	F204
	0.61

	UCF205
	25
	95
	70
	16
	13
	27
	35.7
	11.5
	14.3
	M10
	UC205
	F205
	0.80

	UCF206
	30
	108
	83
	18
	13
	31
	40.2
	11.5
	15.9
	M10
	UC206
	F206
	1.07

	UCF207
	35
	117
	92
	19
	15
	34
	44.4
	14
	17.5
	M12
	UC207
	F207
	1.4

	UCF208
	40
	130
	102
	21
	15
	36
	51.2
	14
	19
	M12
	UC208
	F208
	1.8

	UCF209
	45
	137
	105
	22
	16
	38
	52.2
	16
	19
	M14
	UC209
	F209
	2.14

	UCF210
	50
	143
	111
	22
	16
	40
	54.6
	18
	19
	M16
	UC210
	F210
	2.57

	UCF211
	55
	162
	130
	25
	18
	43
	58.4
	18
	22.2
	M16
	UC211
	F211
	3.5

	UCF212
	60
	175
	143
	29
	18
	48
	68.7
	18
	25.4
	M16
	UC212
	F212
	4.2

	UCF213
	65
	187
	149
	30
	22
	50
	69.7
	18
	25.4
	M16
	UC213
	F213
	5.3

	UCF214
	70
	193
	152
	31
	22
	54
	75.4
	18
	30.2
	M16
	UC214
	F214
	5.9

	UCF215
	75
	200
	159
	34
	22
	56
	78.5
	18
	33.3
	M16
	UC215
	F215
	6.3



[image: ] (
Dimensions(mm)
Unit
No.
Bolt
Used
Bearing
Housing
d
L
J
A
2
A
1
A
E
1
N
S
1
No.
No.
Mass
(kg)
) (
Dimensions(mm)
Unit
No.
Bolt
Used
Bearing
Housing
d
H
J
L
A
2
A
1
A
E
N
S
No.
No.
Mass
(kg)
)
	UCF216
	80
	208
	165
	34
	22
	57
	83.3
	22
	33.3
	M20
	UC216
	F216
	7.3

	UCF217
	85
	220
	175
	36
	24
	63
	87.6
	23
	34.1
	M20
	UC217
	F217
	8.9

	UCF218
	90
	235
	187
	40
	25
	68
	96.3
	23
	39.7
	M20
	UC218
	F218
	11.6









	
	(mm)
	

	NAFU202
	15
	76
	54
	15
	11
	25.5
	38.4
	11.5
	13.9
	M10
	NA202
	NF202
	0.68

	NAFU203
	17
	76
	54
	15
	11
	25.5
	38.4
	11.5
	13.9
	M10
	NA203
	NF203
	0.66

	NAFU204
	20
	86
	63.5
	19
	15
	29.5
	45.5
	11.5
	17
	M10
	NA204
	NF204
	0.77

	NAFU205
	25
	93
	70
	19
	15
	30
	45.9
	11.5
	17.4
	M10
	NA205
	NF205
	0.95

	NAFU206
	30
	106
	82.5
	20
	16
	32.5
	50.1
	11.5
	18.2
	M10
	NA206
	NF206
	1.32

	NAFU207
	35
	116
	92
	21
	17
	35
	53.3
	14
	18.8
	M12
	NA207
	NF207
	1.77

	NAFU208
	40
	129
	101.5
	24
	17
	39
	58.9
	14
	21.4
	M12
	NA208
	NF208
	2.22

	NAFU209
	45
	135
	105
	24
	18
	40
	58.9
	16
	21.4
	M14
	NA209
	NF209
	2.63

	NAFU210
	50
	143
	111
	28
	20
	45
	66.1
	18
	24.6
	M16
	NA210
	NF210
	2.95

	NAFU211
	55
	162
	130
	31
	21
	49
	74.6
	18
	27.7
	M16
	NA211
	NF211
	4.1

	NAFU212
	60
	175
	143
	34
	22
	53.5
	80.8
	18
	30.9
	M16
	NA212
	NF212
	4.86

	NAFU213
	65
	184
	149
	38
	22
	58
	89.6
	18
	34.1
	M16
	NA213
	NF213
	5.9

	NAFU214
	70
	188
	152
	38
	23
	60
	89.6
	18
	34.1
	M16
	NA214
	NF214
	6.45

	NAFU215
	75
	200
	159
	41
	24
	62
	95.8
	18
	37.3
	M16
	NA215
	NF215
	7.55

	NAFU216
	80
	207
	165
	42
	25
	63
	99.9
	22
	37.3
	M20
	NA216
	NF216
	8.65



























	
	(mm)
	

	UCFL202
	15
	99
	76.5
	57
	15
	11
	25.5
	30.9
	11.5
	11.5
	M10
	UC202
	FL202
	0.45

	UCFL203
	17
	99
	76.5
	57
	15
	11
	25.5
	30.9
	11.5
	11.5
	M10
	UC203
	FL203
	0.43

	UCFL204
	20
	113
	90
	60
	15
	11
	25.5
	33.3
	11.5
	12.7
	M10
	UC204
	FL204
	0.48

	UCFL205
	25
	130
	99
	68
	16
	13
	27
	35.7
	11.5
	14.3
	M10
	UC205
	FL205
	0.6

	UCFL206
	30
	148
	117
	80
	18
	13
	31
	40.2
	11.5
	15.9
	M10
	UC206
	FL206
	0.9

	UCFL207
	35
	161
	130
	90
	19
	14
	34
	44.4
	14
	17.5
	M12
	UC207
	FL207
	1.2

	UCFL208
	40
	175
	144
	100
	21
	14
	36
	51.2
	14
	19
	M12
	UC208
	FL208
	1.5

	UCFL209
	45
	188
	148
	108
	22
	16
	38
	52.2
	18
	19
	M16
	UC209
	FL209
	1.9

	UCFL210
	50
	197
	157
	115
	22
	16
	40
	54.6
	18
	19
	M16
	UC210
	FL210
	2.2

	UCFL211
	55
	224
	184
	130
	25
	18
	43
	58.4
	18
	22.2
	M16
	UC211
	FL211
	3.1

	UCFL212
	60
	250
	202
	140
	29
	18
	48
	68.7
	18
	25.4
	M16
	UC212
	FL212
	4



[image: ] (
Dimensions(mm)
Unit
No.
Bolt
Used
d
H
J
L
A
2
A
1
A
E
1
N
S
Bearing
Housing
Mass
No.
No.
(kg)
) (
Unit
No.
Dimensions(mm)
bolt
 
Used
Bearing
Housing 
Mass
 
(kg)
SALFG
SBLFG
)
	UCFL213
	65
	258
	210
	155
	30
	20
	50
	69.7
	23
	25.4
	M20
	UC213
	FL213
	5

	UCFL214
	70
	265
	216
	160
	31
	20
	54
	75.4
	23
	30.2
	M20
	UC214
	FL214
	5.6

	UCFL215
	75
	275
	225
	164
	34
	22
	55
	78.5
	23
	33.3
	M20
	UC215
	FL215
	6.2

	UCFL216
	80
	290
	233
	180
	34
	22
	58
	83.3
	25
	33.3
	M22
	UC216
	FL216
	7.8

	UCFL217
	85
	305
	248
	190
	36
	22
	63
	87.6
	25
	34.1
	M22
	UC217
	FL217
	9.8

	UCFL218
	90
	320
	265
	205
	40
	23
	68
	96.3
	25
	39.7
	M22
	UC218
	FL218
	12.4









	
	(mm)
	

	NAFLU202
	15
	99
	76.5
	57
	15
	11
	25.5
	38.4
	11.5
	13.9
	M10
	NA202
	FLU202
	0.45

	NAFLU203
	17
	99
	76.5
	57
	15
	11
	25.5
	38.4
	11.5
	13.9
	M10
	NA203
	FLU203
	0.43

	NAFLU204
	20
	112.5
	90
	61
	19
	15
	29.5
	45.5
	11.5
	17
	M10
	NA204
	FLU204
	0.53

	NAFLU205
	25
	123
	99
	70
	19
	15
	30
	45.9
	11.5
	17.4
	M10
	NA205
	FLU205
	0.64

	NAFLU206
	30
	142
	116.5
	82
	20
	16
	32.5
	50.1
	11.5
	18.2
	M10
	NA206
	FLU206
	0.99

	NAFLU207
	35
	158
	130
	94
	21
	17
	36
	53.3
	14
	18.8
	M12
	NA207
	FLU207
	1.4

	NAFLU208
	40
	172
	143.5
	103
	24
	17
	39
	58.9
	14
	21.4
	M12
	NA208
	FLU208
	1.6

	NAFLU209
	45
	180
	148.5
	108
	24
	18
	40
	58.9
	16
	21.4
	M14
	NA209
	FLU209
	2

	NAFLU210
	50
	190
	157
	114
	28
	20
	45
	66.1
	18
	24.6
	M16
	NA210
	FLU210
	2.27

	NAFLU211
	55
	217
	184
	128
	31
	21
	48
	74.6
	18
	27.7
	M16
	NA211
	FLU211
	3.1

	NAFLU212
	60
	237
	202
	138
	34
	21
	53
	80.8
	18
	30.9
	M16
	NA212
	FLU212
	4.1

	NAFLU213
	65
	256
	210
	152
	38
	22
	56
	89.6
	21
	34.1
	M18
	NA213
	FLU213
	5.6

	NAFLU214
	70
	264
	216
	157
	38
	23
	58
	89.6
	21
	34.1
	M18
	NA214
	FLU214
	6

	NAFLU215
	75
	275
	225
	164
	41
	24
	62
	95.8
	21
	37.3
	M18
	NA215
	FLU215
	7.3


























	
	d
	H
	J
	L
	A2
	A
	A1
	N
	S
	S1
	E
	E1
	d1
	(mm)
	(in)
	No.
	No.
	SBLF
	SALF

	201
	12
	81
	63.5
	56
	9.5
	18
	9.5
	8
	6
	6.5
	25.5
	32
	28.6
	M6
	1/4
	201
	LF203
	0.27
	0.28

	202
	15
	81
	63.5
	56
	9.5
	18
	9.5
	8
	6
	6.5
	25.5
	32
	28.6
	M6
	1/4
	202
	LF203
	0.25
	0.28

	203
	17
	81
	63.5
	56
	9.5
	18
	9.5
	8
	6
	6.5
	25.5
	32
	28.6
	M6
	1/4
	SA	203
	LF203
	0.25
	0.28

	204
	20
	90
	71.5
	61
	11
	20
	11
	10
	7
	7
	29
	33.5
	33.3
	M8
	5/16
	204
	LF204
	0.33
	0.33

	205
	25
	95
	76
	64
	11
	20
	11
	10
	7.5
	7.5
	30.5
	34
	38.1
	M8
	5/16
	SB	205
	LF205
	0.38
	0.42

	206
	30
	113
	90.5
	76
	12
	22.5
	12
	12
	8
	8
	34
	37.9
	44.5
	M10
	3/8
	206
	LF206
	0.56
	0.60

	207
	35
	122
	100
	89
	13
	24
	13
	12
	8.5
	8.5
	36.5
	41
	55.6
	M10
	3/8
	207
	
	0.8
	0.85



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LF207
	
	



 (
Unit
No.
Dimensions(mm)
bolt Used
SAPFTD
SBPFTD
204
205
d
H
J
L
A
2
A
A
1 
20
91 
 
71.5  
 
63
10.2
20
10.2
25
96 
 
76.2   69
8.7
19
10.5
N 8.6
8.6
S
7
S
1
E
E
1
7
28.2 
 
32.7
7.5  7.5  28.2 
 
31.7
d
1 
33.3
38.1
(mm)
M8 M8
(in) 
5/16
5/16
Bearing
Housing
Mass
 
(kg)
No.
No.
SAPFTD
 
SBPFTD
SA
SB
PFTD204
PFTD205
0.29
0.40
0.27
0.38
206
30
113
 
90.5  
 
79
11.5
22
11.5
 
10.5
8
8
32.5
 
37.4
44.5
M10
3/8
206 
 
PFTD206
0.60
0.54
)[image: ]



















































	201
	12
	81
	63.5
	7
	59
	7.5
	2
	6
	6.5
	22
	28.6
	28.6
	1/4
	
	201
	PFL203
	0.2
	0.22

	202
	15
	81
	63.5
	7
	59
	7.5
	2
	6
	6.5
	22
	28.6
	28.6
	1/4
	
	202
	PFL203
	0.2
	0.22

	203
	17
	81
	63.5
	7
	59
	7.5
	2
	6
	6.5
	22
	28.6
	28.6
	1/4
	SB
	203
	PFL203
	0.2
	0.21

	204
	20
	90
	71.5
	8.5
	67
	9
	2
	7
	7
	25
	29.5
	33.3
	5/16
	
	204
	PFL204
	0.24
	0.25

	205
	25
	95
	76
	10
	71
	9
	2
	7.5
	7.5
	27
	30.5
	38.1
	5/16
	SA
	205
	PFL205
	0.38
	0.32

	206
	30
	113
	90.5
	11
	84
	10.5
	2.5
	8
	8
	29
	33.9
	44.5
	3/8
	
	206
	PFL206
	0.38
	0.41

	207
	35
	122
	100
	12
	94
	10.5
	2.5
	8.5
	8.5
	32
	37.5
	55.6
	3/8
	
	207
	PFL207
	0.64
	0.69


 (
Unit
No.
Dimensions(mm)
d
H
J
A
2
L
N
t
S
S
1
B
B
1
d
1
bolt
 
Used
Bearing
Housing
Mass
 
(kg)
(mm)
No.
No.
SBLF
 
SALF
SBPFL
SAPFL
) (
Dimensions(mm)
Unit
No.
d
L
P
A
2
A
1
A
A
3
K
N
J
f
S
E
2
S
1
E
1
bolt Used
(mm)
Bearing
No.
Housing
No.
Mass
 
(kg)
UCFC NAFC
204
20
100
78
10 
 
20.5
 
25.5
5
6
11.5 
 
55.1
62
12.7
 
28.3
17
36.5
M10
204
FC204
0.76
0.8
)FLANGED CARTRIDGE CAST HOUSING UNITS
























	UCFC
	202
	15
	90
	70
	10
	19
	23
	4
	5
	10
	49.5
	55
	11.5
	25.9
	13.9
	33.4
	M8
	UC
	202
	FC203
	0.56
	0.6

	
	203
	17
	90
	70
	10
	19
	23
	4
	5
	10
	49.5
	55
	11.5
	25.9
	13.9
	33.4
	M8
	
	203
	FC203
	0.54
	0.58
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