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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	蒲城腾旺年产20万吨机制砂生产线建设项目

	项目代码
	蒲城县腾旺新型建材有限公司

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省渭南市蒲城县兴镇兴北村

	地理坐标
	（109度27分22.080秒，34度56分27.240秒）

	国民经济
行业类别
	C3039其他建筑材料制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30 砖瓦、石材等建筑材料制造303中粘土砖及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	蒲城县行政审批服务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2012-610526-04-01-969283

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	32

	环保投资占比（%）
	6.4
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	20000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无
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	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
根据《产业结构调整目录》（2019年本），本项目属于鼓励类：“十二、建材，11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”项目。项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。根据国家2000年修订的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》第二十七条第四款：“废弃物综合利用”的要求，本项目完全符合国家产业政策要求，属于列为国家重点鼓励发展的产业和产品。
本项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列，且项目已取得蒲城县行政审批服务局关于本项目的备案确认书，项目代码：2012-610526-04-01-969283。见附件2。
因此，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。
2、选址可行性分析
本项目位于渭南市蒲城县兴镇兴北村，已签订土地租赁承包合同（附件3），同时已取得蒲城县自然资源局关于本项目用地的预审意见（附件4），蒲自然资预审[2021]38号，以及蒲城县城乡规划服务中心关于项目的规划选址的初审意见（附件5），（蒲规函[2021]124号），项目占地类型为建设用地。项目所在地的电力、给水、道路、通讯等基础设施完善，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在项目运营期间，运营期产生的废水
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	不外排，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，废气满足相应标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。
综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。
3、 与“三线一单”符合性分析
（1） 生态保护红线：根据《渭南市生态环境准入清单》、《渭南市区域空间生态环境评价“三线一单”生态空间及环境管控单元》：渭南市生态保护红线面积 1380.85 平方千米，占全市国土面积的 12.06%，主要分布于秦岭山区、黄河沿线、桥山和黄龙山一带，涉及水源涵养、水土保持、生物多样性维护区。
本项目位于渭南市蒲城县兴镇兴北村，已取得蒲城县自然资源局关于本项目用地的预审意见（附件4），蒲自然资预审[2021]38号，以及蒲城县城乡规划服务中心关于项目的规划选址的初审意见（蒲规函[2021]124号），本项目生活污水经化粪池处理清掏肥田不外排，生产废水循环利用，不外排，满足渭南市生态环境分区管控准入要求中的水环境城镇生活污染重点管控区、农用地优先保护区的管控要求。
（2） 环境质量底线：推动有色金属产业结构调整，淘汰落后产能，发展绿色矿山。大力推进节能减排，淘汰落后产能，建立严格的环境准入制度、重污染企业退出机制和工业增加值污染物产生量、排放量评价制度。区域环境要素功能规划为《环境空气质量标准》（GB
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	 3095-2012）二类功能区、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准、《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）III类水质标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地的筛选值、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值确定环境质量底线指标。
根据本文“区域环境环境质量现状”，本项目所处区域各环
境要素均满足相关功能区划要求，本项目生产过程采取相关污染防治、风险防范等措施后，对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能。
（1） 资源利用上线：针对不同地区、不同类型重点管控区的特点，还要针对性的对各用水行业采取相应的措施，实现水资源承载能力支撑经济社会持续发展的目标。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例。
本项目主要利用矿山开采废石进行生产，可有限提高资源的利用效率，生产、生活不用煤、产生的各类废水均循环利用，区域水资源、土地资源可满足项目实施要求。
（2） 产业准入负面清单：《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《蒲城县生态环境准入清单》
本项目位于渭南市蒲城县兴镇兴北村，属于陕西省渭南市蒲城
县重点管控单元（ZH61052620005）的水环境城镇生活污染重点管控区、农用地优先保护区。
水环境城镇生活污染重点管控区重点管控单元中空间布局约束： 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。
水环境城镇生活污染重点管控区重点管控单元污染排放管控：①城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用；②加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）的最新要求。 ③加强排污口长效监管。 
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	农用地优先保护区重点管控单元中空间布局约束： ①在农用地优先保护区内优先开展高标准农田建设，优先纳入粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设。 ②严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 
农用地优先保护区重点管控单元中环境风险防控：禁止在农用地优先保护区内排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止向农用地优先保护区农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。
本项目位于渭南市蒲城县兴镇兴北村，已取得蒲城县自然资源局关于本项目用地的预审意见，以及蒲城县城乡规划服务中心关于项目的规划选址的初审意见，本项目属于建设用地。生活污水经化粪池处理清掏肥田不外排，生产废水循环利用，不外排，满足渭南市生态环境分区管控准入要求中的重点管控单元管控要求。同时项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》之列。
3、 与相关规划和环保政策符合性分析
本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1。
表1   规划及政策符合性分析
	规划名称
	规划内容
	本项目与规划的关系
	结论

	关于印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知发改价格[2020]473号
	鼓励利用固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施吗，增加再生砂石供给。
	本项目机制砂生产项目，利用矿渣、废石生产机制砂，增加砂石供给。
	符合

	《陕西省“十四五”
	1、 大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造；
	本项目采用封闭厂房，原料、成品库设置喷淋装置；破碎筛分工段设置布袋除尘器；
	符合
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		生态环境保护规划》陕政办发〔2021〕25号
	2、 加强建筑垃圾分类处理和回收利用。促进主要农业废弃
物全量利用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。推进“无废城市”建设。到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%，存量大宗固体废物有序减少。
	生产废水沉淀后回用于生产，不外排；初期雨水收集后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后清掏施肥。
	

	《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》（陕政办函[2021]100号）
	加强物料堆场扬尘管控。加强煤炭、商品混凝土、粉煤灰、矿石等工业企业物料堆场的围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库建设。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸时采用吸尘、喷淋防尘措施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。
	本项目本项目采用封闭厂房，原料、成品库设置喷淋装置；场区道路硬化，定期洒水抑尘，减少无组织排放
	符合

	《渭南市蓝天保卫战2021年工作实施方案》渭政办函[2021]124 号
	加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场防尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。〔市生态环境局牵头，各县市区政府（管委会）落实〕
	本项目本项目采用封闭厂房，原料、成品库设置喷淋装置；场区道路硬化，定期洒水抑尘，减少无组织排放
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目基本情况
项目名称：蒲城腾旺年产20万吨机制砂生产线建设项目
建设性质：新建
建设规模：年产20万吨机制砂
建设单位：蒲城县腾旺新型建材有限公司
建设地点：蒲城县兴镇兴北村
项目位置与四邻关系：本项目位于蒲城县兴镇兴北村（项目地中心坐标N：34°56′27.240″、E：109°27′22.080″），项目东、西侧紧邻生产路，南侧、北侧紧邻耕地，东距219县道约200米。具体地理位置见附图1，四邻关系见附图2。
2、主要建设内容
本项目总占地面积为14216.24m2，建设生产车间、原料库房、成品库房、沉淀池、综合办公用房、地磅及配电室等相关配套设施。详见下表。
表2  建设项目组成一览表 
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	建筑面积为2600m2，H=10m，1层轻钢结构，建设1条年产20万吨机制砂生产线，主要生产设备为给料机、立式冲击破碎机、圆锥式破碎机、皮带输送机、筛选机、洗砂机等，生产过程全部位于封闭生产车间内。
	新建

	辅助工程
	办公室
	建筑面积为240m2，主要用于员工日常办公。
	依托

	
	配电室
	建筑面积为48m2，位于厂区南侧
	新建

	
	洗车台
	项目洗车台位于东侧大门口，进出车口设置洗车台，设置1座沉淀池容积50m3，汽车轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环使用
	新建

	
	地磅
	项目设置一台地磅，位于厂区东侧入口处，
	新建

	储运工程
	原料库
	建筑面积为2750m2，H=10m，1层轻钢结构，位于厂区北侧，原料库用于堆放原料，原料库全封闭，留出入口便于装卸车辆出入，原料卸料过程全部位于位于封闭车间内。
	新建

	
	成品库
	建筑面积为2750m2，H=10m，1层轻钢结构，位于厂区北侧，成品库设置砂仓5个用于堆放成品，仓库全封闭，留出入口便于装卸车辆出入，成品装料过程全部位于位于封闭车间内。
	新建








以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/347005102145006054
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