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)图 4 .4  轴 承的受力分析图
QLM27100-5< 的 Y 向进给系统在空载运转估况下， 可根据式 ( 4.1 ) ~ ( 4 .6 ) 得到轴承在不同转速（可等效千不同进给速度）时的摩擦力矩和发热丑， 如表 4.7 所示．
表 4.7 不同转速下轴承摩掠力矩及发热丑
	
	转速 r/min
	M
	( N. m )
	M .
	( 沁 m ）
	Q (W )
	

	
	500
	
	313. 1
	
	20. 3
	17.4492
	

	
	1000
	
	313.1
	
	32.2
	36.1467
	

	
	1500
	
	313.1
	
	42.2
	55.7906
	

	
	2000
	
	313.1
	
	51.15
	76.2566
	



4.2.2 丝杠螺母发热呈计苠

.L程中， 竹杠探母辟）的载的等效于推力 角接舶球轴承的载的．因此， 竹杠探母副因摩探产生的热品也可以用式 ( 4. I )  计符．E压 杠探母副摩掠热品为Q,  = 2汀11M  / 60  .  式中，总摩掠力矩M 由饮杠的驱动力矩M。和预紧力的阻力矩 A儿 两部分沮成， M 。f lJ A几 分别为
F..P

 (
”
)M	＝ －汇
2 冗II

( 4 .7 )




M I.'

==-!:..t!一:.（.
2mI


l－矿）


( 4 .8 )


式中	P 为妗杠的导程(llllll ),   T/ 为竹杠探母的转动效率	F/ ＞为妗杠探母所受轴向力(N)	FP   为饮杠探母轴向预紧力 ( N ) ,
图 4.5 为加速度为平和无切削负载悄况下， 滚珠饺杠嫘母副轴向的受力分析简图， 饮杠樑母所受轴向力F”  由滑动导轨上的摩掠力F，引起，由 图可知 F”  为
|肛|＝| E | ＝4 (µ | 尺| + i (匠 |）	（4 .9 )

式中， 滑块在水平壁上的力片和在导轨竖且壁上的力 F"	的计符见式 ( 3.2 ).
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