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格萨尔王广场展览馆工程
施工组织设计

第一章    编制说明

一、编制依据
1、依据格萨尔王广场展览馆工程施工图纸
2、依据岩土工程勘察报告
3、工程涉及的规范、标准、规程图集及相关法律法规。
4、公司的技术经济条件、技术装备、人员素养管理水平和实力。
5、国家及青海省建设工程现行有关指令性文件规定。
6、建设部推行的强制性标准。
7、与建设单位签订的施工合同。

二、编制目的
为格萨尔王广场展览馆工程供应指导纲领性文件，用以指导编制工程施工方案与工程施工管理，提高工程质量，确保该工程为国优质工程，以高效、平安、文明地完成该工程建设任务。



其次章    工程概况及特点

1、 建设项目概况                              表一
	工程名称
	格萨尔王广场展览馆工程
	工程地址
	格萨尔王广场

	建筑面积
	3551m2
	结构层次
	        一层局部二层

	工程主要用途
	公共建筑
	合同工期
	天


二、设计概况
总建筑面积约3551平方米，±0.00相当于肯定标高黄海高程的3681.4米，一层局部二层，主楼总高度7.8米, 工程场地平整，交通道路畅通。
基础形式为独立承台及基础梁连接；砼标号：垫层为C15，承台、基础梁砼标号为C35。
±0.000以下采纳Mu10实心标准砖，M10.0水泥砂浆砌筑
三、工程特点：
1、本工程为一层局部二层框架结构，主体结构平安等级二级；抗震设防烈度七度；混凝土标号种类多、量大，砼强度等级有C15、C35。拟确定采纳商品砼。本工程建筑平面轴线以矩形为主，梁柱截面尺寸规格多，给模板支设、损耗带来肯定难度。
2、 施工期间处于雨季和冬季施工。

           


第三章    指导思想与实施目标
一、指导思想
为实现施工全过程质量限制，鉴于本工程施工规模及其重要性，我项目部选配优秀项目负责人和工程技术人员组建格萨尔王广场项目部，发挥自身的优势，加强科学管理，主动推广应用先进的施工新技术、新材料，开展QC成果活动，攻克质量通病，确保工程保质、保量按期完成。
二、实施目标
1、工程质量目标：严格按国家现行施工验收规范组织施工，确保工程省优，力争鲁班奖。
2、工期目标：本着快主体、压装饰、速收尾，紧前不紧后的原则。充分利用现代化的网络支配技术及长期积累的一些胜利的施工阅历进行进度限制，在    个日历天内竣工；基础工程在进场施工18天内验收结束，其它工期满意安装、装修要求。
3、平安生产目标：平安生产无事故。
4、文明施工目标：严格执行建设部颁布的施工现场管理规定，科学合理布置和管理整个施工现场，创建出一流的文明工地，确保施工现场必需“达标”，建成“省级文明工地”。
第四章    施工总体部署
依据本工程的结构特点和现场条件，依据“技术先进，经济合理，科学管理，因地制宜，切实可行”的原则，在对工程进行综合分析比较后确保：


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348133137036006042

