[bookmark: _Toc207101768]
外墙面砖脱落修理工程

案例1（0—7分）
      
施
工
方
案



编制：                
审核：                
批准：                





目     录

第一章 编制依据
其次章 工程概况与管理体系设置
     一、工程概况
     二、管理体系设置
第三章 施工方法的确定
第四章 吊栏材料要求
第五章 吊栏脚手架搭设
第六章 吊栏脚手架结构计算
第七章 吊栏脚手架验收
第八章 外脚手架搭设的劳力支配
第九章 外脚手架搭设的平安技术措施
第十章  脚手架拆除的平安技术措施
第十一章  外墙砖脱落修理
1、 缘由分析
2、 施工打算
3、 外墙砖修理方法
4、 质量标准
5、 成品爱护
    第十二章   平安文明施工措施
第十三章   应急救援预案
第一节  应急救援预案建立原则
其次节  应急组织领导体系
第三节  主要危急源
第四节  应急报告程序
第五节  寻救第三方支援救援
第六节   现场爱护
第七节   现场应急救援、救援详细措施















第一章 编制依据
一、编制依据：
业主批 
现场测量
《建筑施工手册》
《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规范》（JGJ130-2001）
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

[bookmark: bk100]其次章 工程概况与管理体系设置
[bookmark: bk101]为进一步贯彻《建筑施工平安检查标准》（JGJ59-2011），实现平安管理规范化、科学化，确保规范施工平安生产，依据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 
一、工程概况 
1、本工程场地位于重庆市高校城科技学院。
2.案例一：某一职工住宅楼共18层，屋面为上人屋面，发觉在15层外墙山墙处出现一处外墙砖（纸面砖）脱落，约5平方米，请投标人针对该项目制定专项修理方案。
二、管理体系设置
施工质量限制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过支配、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。
以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标支配，这个分项目标支配应使在项目参与管理的全体人员均熟识了解，做到心中有数。
在目标支配制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。
在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发觉问题并与时解决，以使全部质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。
在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，发觉问题，追查缘由，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行探讨，并产生改进看法，再依据这些改进看法而使施工工序进入下次循环。

[bookmark: bk102]第三章 施工方法的确定
 一、工程概况分析：依据现场状况，该职工住房共18层楼，修理处位于第15层，屋面为上人屋面，外墙砖（纸面砖）脱落约5平方米， 此修理处高度在外墙的3/4高度，就是从地面到修理处的长度大于从屋到修理处的长度。假如从地面搭设落地式脚手架，其特点一是处理地面受力面，二是要在室内做连接，由于修理处是在外墙的山墙上，做室内连接会对墙体实行打凿，会增加工费，可另择方法；
二、确定采纳在屋顶搭设电动吊栏，工费要节约许多。

第四章 吊栏材料要求
[bookmark: bk103]材料与规格选择：
悬挑梁采纳I16Q235热扎一般工字钢，挑梁单根长8米，2根。横向连系2根，单根长3.5米。将配重架焊接或U行卡连接成为一整体。吊栏自行焊接也可租用，提升采纳葫芦链子，保险绳采纳白棕绳，保险带选购	专用保险带。钢丝绳用手拉葫芦(倒链)拉紧,做到全部钢丝绳拉紧程度基本相同,避开钢丝绳受力不匀称.
1、吊栏制作 
吊架材料采纳└56*8等支角钢，围栏用└45*5等支角钢。材质符合《一般碳素结构钢技术条件》（GB700-88）中的A3钢的技术条件。焊接成型。 围栏杆高度1.2米，横箍2道。立柱每边4根。底板角钢4根，平铺竹编脚手板并用16号铁丝绑扎坚固。
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