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[bookmark: 一、建设项目基本情况]一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	电子仪表加工

	项目代码
	2020-320923-40-03-617867

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	******

	建设地点
	盐城市阜宁县三灶镇工业园区 888 号

	地理坐标
	东经 119 度 46 分 42.740 秒，北纬 33 度 50 分 45.628 秒

	



国民经济行业类别
	


C4012 电工仪器仪表制造C2929 塑料零件及其他塑料制品制造
C2319 包装装潢及其他印刷
	



建设项目行业类别
	三十七、仪器仪表制造业 40 专用仪器仪表制造
二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑
料制品业 292 其他（年使用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）
二十、印刷和记录媒介复制业 23
印刷 231 其他（激光印刷除外： 年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下
的印刷除外）

	
建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目核准（审核/备案）部门（选填）
	阜宁县行政审批局
	项目备案（审核/核准文号（选填）
	） 阜行审投资备〔2020〕71 号

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	17

	环保投资占比（%
	）	0.85％
	施工工期
	/

	
	□否
☑是：该项目目前已建成
	
，
用地（用海） 面积（m2）
	

9997.5

	是否开工建设
	根据 2022 年 10 月 8 日江
	
	

	
	苏省生态环境厅检查笔
	
	

	
	录，目前企业处于停工状
	
	

	
	态，补办手续
	
	

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	项目所在地暂无通过审批的规划及规划环评。根据阜宁县三灶镇人民政府出具的  承诺函，本项目符合阜宁县三灶镇工业园区产业规划要求。

	
规划环境影响评价情况
	
无。
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规划及规划环境影响评价符合性分析
)  (
项目所在地暂无通过审批的规划及规划环评。根据阜宁县三灶镇人民政府出具的 承
诺函，本项目符合阜宁县三灶镇工业园区产业规划要求。
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1、“三线一单”相符性分析
（1） 生态红线
根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）以及《阜宁县生态空间管控区域调整方案》。
本项目涉及生态红线保护目标详见表 1-6。生态红线区具体情况见附图 5。
本项目距最近的生态空间管控区为通榆河（阜宁县）清水通道维护区 E，3.1km，不在上述生态红线管控区内，不违背生态红线区域保护规划要求。同时，建设项目严格采取环境保护及管理措施，本项目生活污水经化粪池处理后前期作为农肥处 理，后期接管至阜宁县水处理发展有限公司。项目各类废气经有效收集、处理后能达标排放。噪声经减振隔声措施后可达标排放。固废均可得到有效处理、处置，固废实现零排放。
因此，建设项目的建设不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能
下降。
其他
 (
红线区域名称
主导生态功能
范围
面积（平方公里）
国家级生态保护红线范围
生态空间管控区域范围
国家级生
态保护红
线面积
生态空间管控区域
面积
总面积
通榆河（
阜
宁
县）
清水通
道
维护区
水源水质保护
阜宁县境内通榆河水域及两岸
纵深各 
1000 
米的陆域范围，扣
减与通榆河饮用水水源保护区重叠区域
62.49
5.31
)符合	表 1-1	建设项目附近生态空间管控区域情况性分
析






（2） 环境质量底线
根据盐城市阜宁生态环境局《2022 年阜宁县环境质量状况公报》，二氧化硫
（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度均达到或优于环境空气质量二级标准，符合功能区划要求；一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均优于环境空气质量二级标准，属于达标区。
本项目建成后会产生一定的污染物，如营运期产生的废气、固废、设施运行产生的噪声等。在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，故本项目建设不会改变区域环境质量，满足环境质量底线要求。
本项目建设不会明显降低周边环境质量。
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	（3）资源利用上线

	
	
	本项目为新建项目，项目能源使用当地供电公司供电，水源使用当地供水公司

	
	
	供水管网系统提供，项目建成运行后年耗电量 40 万 kWh/a，用水量为 1109.06t/a。

	
	
	资源消耗量较小；项目不使用高能耗设备，不需要消耗煤、石油等常规能源。因此，

	
	
	项目资源利用不会突破地区环境资源利用上线。

	
	
	（4）环境准入负面清单

	
	
	由于项目所在地无环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行

	
	
	说明，详见下表。

	
	
	表 1-3	本项目与国家、地方产业政策及相关负面清单相符性分析

	
	
	





由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策要求且不在相关负面清单中。

	
	
	综上所述，项目符合“三线一单”文件要求。

	
	
	4、与“两减六治三提升”文件相符性分析

	
	
	项目与“两减六治三提升”文件相符性分析见下表。

	
	
	表 1-4	项目与“两减六治三提升”相符性分析

	
	
	序
号
	文件
	要求
	项目情况
	相符性

	
	
	



1
	

关于印发
《“两减六治三提升” 专项行动方案》的通知
	1、减少煤炭消费总量
2、减少落后化工产能
3、治理太湖水环境
4、治理生活垃圾
5、治理黑臭水体
6、治理畜禽养殖污染
7、治理挥发性有机物污染
8、治理环境隐患
9、提升生态保护水平
10、提升环境经济政策调控水平
	本项目为电工仪器仪表项目，项目能源为电能，不使用煤炭，项目使用低 VOCs 水性油墨。本项目产生的废气主要为注塑废气、印刷废气以及焊接废气，注塑
	
与江苏省、盐城市、阜宁县“二六
三”文件相符


 (
序
号
文件
项目情况
相符性
分析
1
《产业结构调整指导目录》（
2021
年修订版）
本项目不属于禁止类与限制类，为允许
类。
符合
3
《限制用地项目目录
（
2012
 
年本
）
《禁止用地项目目录
（
2012
 
年本
）
》
本项目不属于限制和禁止用地
》
符合
4
《江苏省限制用地项目目录（
2013
年本）》《江苏省禁止用地项目目录（
2013 
年本）》
本项目不属于限制和禁止用地
符合
5
《市场准入负面清单（
2022
）》
经查《市场准入负面清单（
2022
）》， 本项目不在其禁止准入类或许可准入类
中。
符合
6
与《长江经济带发展负面清单指南
—
江苏省实施细则（试行）》
本项目不属于禁止或限制建设类
符合
)
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盐城市“两减六治三提
2	升”专项行
动实施方案

11、提升环境执法监管水平

1、减少煤炭消费总量
2、减少落后化工产能
3、治理通榆河水环境
4、治理生活垃圾
5、治理黑臭水体
6、治理畜禽养殖污染
7、治理挥发性有机物污染
8、治理环境隐患
9、提升生态保护水平
10、提升环境经济政策调控水平
11、提升环境执法监管水平

废气、印刷废气经二级活性炭收集处理后经 15m 高
（ 1# ） 排气筒排放，焊接废气经二级活性炭处理后经 15m 高（2#）排气筒排放。
本项目生活污水经化粪池处理后回用于农田灌溉， 后期待管网建成后接管至污水处理厂深度处理。

 (
- 
10
 -
)
 (
- 
5
 -
)
综上，项目建设符合江苏省、盐城市、阜宁县“两减六治三提升”要求。
5、与“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析
对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49 号）、《关于印发〈盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案〉的通知》（盐环发〔2020〕200 号）的内容，本项目所在地属于重点管控单元，属于淮河流域、沿海地区，本项目与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析详见表 1-5。盐城市环境管控单元示意图详见附图。
表 1-5 项目与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析

《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49 号）
	管控类别
	重点管控要求
	相符性分析

	




空间布局约束
	1、禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。2、落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。
3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。
	



本项目为电工仪器仪表制造项目， 不涉及制革、化工、印染、电镀、酿造等生产，本项目不在通榆河保护区范围内。

	污染物排放管控
	按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。
	废气通过排污许可交易获得； 本项目仅产生员工生活污水；固废排放量为零。

	
环境风险防控
	禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运
输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。
	
本项目不涉及剧毒化学品

	资源利用效率
要求
	限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业
结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
	项目区不属于缺水地区。
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沿海地区

空间局约束	1．禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、


本项目为电工仪器仪表制造项 目，不属于化学制浆造纸、化工、
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印染、制革、电镀、酿造、炼油、
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	炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境
的工业生产项目。2．沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。
	岸边冲滩拆船以及其他严重污
染海洋环境的工业生产项目

	
	
	污染物排放管控
	按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。
	废气通过排污许可交易获得；
本项目仅产生员工生活污水；固废排放量为零。

	
	
	

环境风险防控
	1．禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。2．加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。3．沿海地区应加强危险货物运输风
险、船舶污染事故风险应急管控。
	本项目废水为生活污水， 经厂区内化粪池处理后近期回用于周边农田灌溉， 远期接管至污水处理厂深度处理；本项目不涉及海上运输。

	
	
	资源利用效率
要求
	至 2020 年，大陆自然岸线保有率不低于 37%，全省
海岛自然岸线保有率不低于 25%。
	本项目不涉及

	
	
	《关于印发〈盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案〉的通知》（盐环发〔2020〕200 号）






























综上所述，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控相关要求。
6、项目与盐城市主体功能区划、阜宁县城市总体规划相符性分析表 1-6	本项目与主体功能区规划相符性分析

	
	
	文件
	要求
	相符性分析

	
	
	《盐城市主体功能区实施规划》
（盐政发〔2017〕
	重点开发区域主要分布在大都市区、县城、沿海重点开发园区及部分城镇等。阜宁县重点开发区域主要为阜宁县城
（包括阜城街道、吴滩街道、花园街道、金沙湖街道）、
	本项目位于三灶镇， 不属于重点规划区。


 (
管控类别
“ 
三线一单
”
生态环境准入清单
相符性分析
空间布局约束
（
 
1
）
执行规划和规划环评及其审查意见相关要
求。
（
 
2
）
 禁止引进化学制浆、造纸、制革、酿造、
电镀、固废处置等项目。
（
 
3
）
印染产业可在通榆河一、二级保护区之外
适当发展，印染企业废水总排放量不得超过 
1
 
万
t/d
。
（
 
3
）
现有化工、医药项目不得扩建，并适时搬
迁。
本项目为电工仪器仪表制造项 
目，不属于化学制浆、造纸、制
革、酿造、电镀、固废处置等项目，
符合相关规划要求。
污染物排放管控
（ 
1
）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。
（
 
2
）
园区污染物排放总量不得突破环评报告及
批复的总量。
废气通过排污许可交易获得； 水污染物排放总量需向盐城市阜宁生态环境主管部门申请；固废排放量为零。
环境风险防控
加强环境监管，建立跟踪监测制度，落实事故风险防范和应急措施。
建设工业区与居住文教功能区之间生态防护带、开发区与通榆河、射阳河之间生态防护林带及沿
河沿路绿色廊道等。
企业建成后将建立日常监测制度；厂区内合理布置绿化。
资源开发效率要求
（ 
1
）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。
（ 
2
）
 按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。
（ 
3
）
强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。
（ 
4 
） 禁止销售使用燃料为
“
Ⅲ类
”
（ 严格）， 具体包括：
1
、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 
2
、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；
3
、非专用锅炉或未配置高效除尘设施
的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；
4
、国家规定的其他高污染燃料。
（
 
1
）
 本项目生产工艺、设备、
能耗、污染物排放、资源利用
均可达到同行业先进水平；
（
 
2
 
）
本 项目将按照国家和省
能耗及水耗限额标准执行；
（
 
3
 
）
本 项目使用清洁能源天
然气， 符合要求；
（
 
4
 
）
本 项目不涉及高污染燃
料的使用或销售。
)
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	74 号）
	郭墅镇、益林镇（原益林镇部分）、东沟镇、新沟镇、沟
	

	
	
	
	墩镇。该区域功能定位是：集聚高端要素、发展现代服务
	

	
	
	
	业、提升综合服务功能的核心区域；战略性新兴产业和先
	

	
	
	
	进制造业的集聚区；新型城镇化和城乡发展一体化的重要
	

	
	
	
	支撑区；支撑创新驱动、转型发展，承载高强度、多功能
	

	
	
	
	国土开发的战略空间和增长极
	

	
	
	





阜宁县城市总体规划（2015-2030）
	阜宁县产业定位为推动三次产业联动发展，坚持工业主导
	


本项目从事电工仪器仪表设备制造项目， 位于三灶镇工业用地范围内，属于专用设备制造业，为阜宁县鼓励发展的第二产 业，在阜宁县工业规划布局范围。

	
	
	
	发展，传统制造业与战略性新兴产业协同发展，传统农业
	

	
	
	
	向规模设施农业、生态观光农业转型发展，生产性服务业
	

	
	
	
	与生活性服务业集聚发展，着力建设沿海地区先进制造业
	

	
	
	
	基地，高标准构建全国生态农业、观光农业示范区，积极
	

	
	
	
	打造长三角地区旅游目的地，培育形成盐城物流副中心。
	

	
	
	
	第一产业：大力发展名、优、新、特农产品，积极发展特
	

	
	
	
	色农业、生态农业、休闲农业、品牌农业等。
	

	
	
	
	第二产业：培育引导发展战略性新兴产业，积极发展新能
	

	
	
	
	源产业、新材料产业和节能环保产业等；提档升级传统产
	

	
	
	
	业，提升发展轻工产业、机械产业等。
	

	
	
	
	第三产业：加强服务业集聚发展，大力发展商贸物流、商
	

	
	
	
	务金融、信息服务、科技研发、教育培训等现代服务业，
	

	
	
	
	全面提升传统服务业，培育发展生态休闲观光体验旅游
	

	
	
	
	业。
	

	
	
	7、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相符性分析

	
	
	表 1-7	项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相符性分析

	
	
	序号
	相关要求
	相符性分析

	
	
	
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口
	本项目属于电工仪器仪表制造项

	
	
	1
	总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江
	目，不属于码头项目和过长江通道

	
	
	
	通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目。

	
	
	

2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目位于三灶镇，所在地为工业用地，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在
风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

	
	
	
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目， 以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建
设项目。
	
本项目不在饮用水水源一级保护

	
	
	3
	
	区的岸线和河段范围内，亦不在饮
用水水源二级保护区的岸线和河

	
	
	
	
	段范围内。

	
	
	
4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以
及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

	
	
	
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长 江岸
	

	
	
	
	线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保
	本项目不在《长江岸线保护和开发

	
	
	
	留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪
	利用总体规划》划定的岸线保护区

	
	
	5
	护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、
	内，亦不在岸线保留区内，亦不在

	
	
	
	国家重要基础设施以外的项目。禁止在 《全国重要江
	《全国重要江河湖泊水功能区划》

	
	
	
	河湖泊水功能区划》划定的河段及湖 泊保护区、保留
	划定的河段保护区、保留区内。

	
	
	
	区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	

	
	
	
6
	
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目位于三灶镇，废水为生活污 水，经化粪池处理后回用于农田灌溉， 后期待管网建设到位后接管，
无直接排放口。

	
	
	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和 322 个水生生物保护区
	本项目不涉及捕捞。

	
	
	
	开展生物性捕捞。
	

	
	
	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、
	本项目不在长江干支流一公里范
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	扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公
	围内；不属于尾矿库、冶炼渣库和

	
	
	
	里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、
	磷石膏库等高污染项目。

	
	
	
	扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生
	

	
	
	
	态环境保护水平为目的的改建除外。
	

	
	
	
9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、
焦化、建材、有色、制浆造纸等项目。

	
	
	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布
	本项目不属于不符合国家石化、现

	
	
	
	局规划的项目。
	代煤化工等产业布局规划的项目

	
	
	
11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求
的高耗能高排放项目。
	本项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放的项目。

	
	
	12
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规
	本项目严格按照规定执行。

	
	
	
	定。
	

	
	
	8、本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》江苏省实施细则条款相符性分析。
表 1-8 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》江苏省实
施 细则条款相符性分析

	
	
	序号
	相关要求
	相符性分析

	
	
	
	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布
	

	
	
	1
	局规划（2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035
年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳
	本项目不属于码头项目
和过长江干线通道项目。

	
	
	
	入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。
	

	
	
	
	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保
	本项目不在自然保护区

	
	
	
	护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产
	核心区、缓冲区的岸线和

	
	
	2
	经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜
	河段范围内，亦不在风景

	
	
	
	区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸
	名胜区核心景区的岸线

	
	
	
	线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	和河段范围内。

	
	
	
	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表
	

	
	
	
	大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮
	本项目不在饮用水水源

	
	
	
	用水水源一级保护区的岸线和河段范围
	一 级保护区的岸线和河

	
	
	3
	内新建、改建、技改与供水设施和保护水源无关的项目，
	段范 围内，亦不在饮用

	
	
	
	以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设
	水水源二级保护区的岸

	
	
	
	项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围
	线和河段范围内。

	
	
	
	内新建、改建、技改排放污染物的投资建设项目。
	

	
	
	
	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围 内。

	
	
	
	级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污
	

	
	
	4
	口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执
行《江苏省湿地保护条例》， 禁止在国家湿地公园的岸线和
	

	
	
	
	河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投
	

	
	
	
	资建设项目。
	

	
	
	
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江 岸线保
	
本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，亦不在岸线保留区内，亦不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

	
	
	
	护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障
	

	
	
	
	防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要
	

	
	
	
	枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防
	

	
	
	5
	洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以
外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和
	

	
	
	
	开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规
	

	
	
	
	定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河
	

	
	
	
	湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利
	

	
	
	
	于水资源及自然生态保护的项目。
	

	
	
	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及新设、改设

	
	
	
	
	或扩大排污口。
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7
	禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水
生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。
	本项目不涉及禁渔水域捕捞。

	
	
	
8
	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即
水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
	本项目不在长江干支流岸线一公里范围内。

	
	
	
9
	禁止在长江干流岸线 3 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的
的改建除外。
	本项目不在长江干流岸线 3 公里范围内。

	
	
	10
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污
染防治条例》禁止的投资建设活动。
	本项目不在太湖流域一、
二、三级保护区内。

	
	
	11
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发
电项目。
	本项目不属于燃煤发电
项目。

	
	
	
12
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。合规园区名录按 照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉江苏省实施细
则合规园区名录》执行。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

	
	
	13
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	本项目不属于化工项目。

	
	
	14
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动 密集
型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	本项目不在化工企业周
边。

	
	
	
15
	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。
	本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、
纯碱等新增产能项目。

	
	
	
16
	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大 的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项。
	本项目不属于高毒、高残留对环境影响大的农药原药项目及农药、医药和染
料中间体化工项目。

	
	
	
17
	
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目， 禁止新建独立焦化项目。
	本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局
规划的项目及独立焦化项目。

	
	
	

18
	
禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类
项目。

	
	
	
19
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	本项目不属于严重产能过剩项目，不属于高耗能
高排放项目。

	
	
	20
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	本项目严格按照规定执
行。

	
	
	9、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知相符性分析。
表 1-9 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知相符性分析

	
	
	序号
	相关要求
	相符性分析

	
	
	

1
	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨， 水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、
油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。
	
本项目使用低VOCs 环保型水性油墨，符合要求。

	
	
	

2
	全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减
VOCs 无组织排放。
	
本项目不使用高VOC 原料，符合要求。



 (
- 
12
 -
)
 (
- 
9
 -
)
	
	
	

3
	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造， 应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力， 以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。
	本项目采用二级活性炭+排气筒的组合工艺来治
理 VOCs，符合要求。

	
	
	
4
	加强企业运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。
	企业设置专职的环境管理人员，负责产生污染防治
设施运行管理。

	
	
	由表 1-9 可知，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气
〔2019〕53 号）相关要求
10、项目与《省发展改革委省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲 目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837 号） 的相符性
参照《省发展改革委省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837 号），本项目属于电工仪器仪表制造项目，不属于“两高”行业。
11、与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）等标准相符性分析
本项目所使用油墨为水性油墨，根据其 VOC 检测报告可知，VOC 含量为0.71%，所使用水性胶、脱模剂，根据 MSDS 可知，水性胶的聚乙烯醇含量为 10% 且常温下不挥发，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）等标准。
11、项目与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办
〔2020〕101 号） 相符性分析
表 1-11 与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办 〔2020〕
101 号） 相符性分析表








12、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2
号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《2020 年挥发


 (
文件要求
本项目情况
相符性
企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化
学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任 
人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮
存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责； 
要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门 
备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险
性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要
求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性
报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。
企业将按照要求做好 
危险废物产生、收集、
贮存、运输、利用、处
置等环节各项环保和 
安全职责；同时制定 
危险废物管理计划并 
报属地生态环境部门 
备案。
相符
)

 (
- 
10
 -
)
 (
- 
13
 -
)
性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33 号）等挥发性有机物文件相符性分析
表 1-12  与各环保政策相符性分析一览表
文件名称	具体内容	相符性
VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、 本项目所使用

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
11
 -
)

VOCs 物 料 储

料仓中

的原辅材料暂存在密闭桶内。

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
存无组织排放 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于 物料均放于室

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
控制要求

设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物 内，非取用时都
料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密 加盖，与文件要
闭	求相符。

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
《挥发性有机物 VOCs 物 料 转 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输 本项目不使用
无组织排放控制 移和输送无组 送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装 粉 状 、 粒 状

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
标准》

织排放控制

袋、容器或罐车进行物料转移

VOCs物料， 与
文件要求相符。本项目位于重

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
收集的废气中 NMHC  初始排放速率≥3kg/h  时，应配置 点地区，收集的
VOCs 排 放 控 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，NMHC 初 始 排

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
制要求

收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 放速率＜2kg/h，
VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅料 废气处理效率

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)





一、大力

符合国家有关低 VOCs  含量产品规定的产品除外。

严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。2020年 7 月 1 日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地

不低于80%，与文件要求相符

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
推 进 源 头 替 区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂代，有效减少 挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提
前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
VOCs产生

工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。
2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
二、全面落实 白纸等多种方式， 督促指导企业对照标准要求开展含 本项目不使用
《2020年挥发性 标准要求，强 VOCs  物料（包括含 VOCs  原辅材料、含 VOCs  产品、 溶剂型涂料、使
 (
有机物治理攻坚 化无组织排放 含 
VOCs
)用的油墨、胶粘
废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
方案》

控制







三、聚焦

设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组 剂 VOCs 含 量织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企 低，有能够满足业制定 VOCs 无组织排放控制规程，细化到具体工序和生 该文件的要求。
产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；
健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。
组织企业对现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
治污设施“ 三 设施，7 月 15 日前完成。对达不到要求的 VOCs收集、率”，提升综 治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶
臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
合
治理效率

等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的， 应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
《省大气办关于 （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为 本项目所使用

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
印发〈江苏省挥 重点，分阶段推进3130 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用 的油墨、胶黏剂发性有机物清洁 符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定 均 符 合 相 关原料替代工作方 的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机 VOCs检测要求案〉的通知》（苏 化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量
大气办〔2021〕2 固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）
号）	规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶黏剂挥发性有机化合物含量》
（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶黏剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求
（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶
黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行 本项目不使用业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 高VOC 含量的含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产 涂料、油墨、胶品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 黏剂
38597-2020）。
（三）强化排查整治。各地在推动3130 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行
再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用 本项目满足要情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；
求
对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs 无
组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs 排放控制标准要求。
13、与《盐城市人民政府关于印发盐城市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（盐政发〔2014〕137 号）等文件的相符性分析
表 1-13《盐城市人民政府关于印发盐城市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（盐政发〔2014〕137 号）等文件的相符性分析表

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
27
 -
)
序号	文件

《盐城市人民政府关于印发盐城市大气污染防
1 	治行动计划实施方案的通知》（盐政发〔2014〕137
号）





《江苏省重点行业挥发性有机物污
2 染控制指南》
（苏环办
〔2014〕128
号）

要求
1、治理工业污染，削减大气污染物排放总量
2、控制交通污染，降低机动车尾气污染物排放
3、控制城市污染，改善城市大气环境质量
4、加强宏观调控，综合防治大气污染
5、严把项目审批关口，源头控制大气污染
6、加强联合执法监管，打击违法行为
7、强化预警应急，保障公众环境权益
8、强化保障机制，建立健全政策科研制度
9、强化责任追究，加强区域联防联控
10、强化宣传发动，合力推进蓝天工程
所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制 VOCs 的产生，减少废气污染物排放
鼓励对排放的 VOCs 进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保 VOCs 总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于 90%， 其他行业原则上不低于 75%。对于 1000ppm 以下的低浓度 VOCs 废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩一高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。
对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO 焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。

相符性


本项目主要废气为注塑、烘干、印刷、焊接等废气，均通过二级活性炭处理后排放，符合相关要求

本项目所用原辅材料均为环保型材料，符合相关规定


本项目废气分类收集，并通过二级活性炭进行处理，符合相关要求



本项目不涉及

 (
- 
12
 -
)
 (
- 
13
 -
)
	
	
	
	
	企业应提出针对 VOCs 的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。采用非焚烧方式处理的重点监控企业，可安装 TVOCs 浓度
在线连续检测装置（包括光离子检测器（PID）、火焰离子检测器（FID）等，并设置废气采样设施）
	
已制定监测方案

	
	
	
	
	表面涂装行业根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低 VOCs 含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产业制造企业
环保型涂料使用比例达到 50%以上。
	
本项目不涉及

	
	
	
	
	推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工
艺
	本项目不涉及

	
	
	
	
	喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备
有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。
	本项目不涉及

	
	
	
	
	烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干
废气处理系统一并处理。
	本项目不涉及

	
	
	
	
	喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附-催化燃烧、填料塔吸收、活
性炭吸附等多种方式净化后达标排放。
	
本项目不涉及

	
	
	
	
	使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施。
	本项目不涉及

	
	
	


3
	《盐城市重 点行业挥发 性有机物综 合治理工作 方案》（盐大气办〔2020〕
5 号）
	
持续推进源头替代；加强无组织排放控制；建设适宜高效的治污设施；实施细化管控措施；化工行业VOCs 综合治理；工业涂装VOCs 综合治理；包装印刷行业 VOCs 综合治理；油品储运 VOCs 综合治理；工业园区和产业集群 VOCs 综合治理。
	本项目原辅材料均为低 VOC 材料，产生废气经收集后通过二级活性炭处理后排放
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[bookmark: 二、建设项目工程分析][bookmark: _bookmark1]二、建设项目工程分析

一、基本情况
1、项目由来
阜宁亿兴成电器有限公司成立于 2011 年 11 月 4 日，位于阜宁县三灶镇工业
园区 888 号，主要从事电子仪器、仪表及配件生产、销售。
企业投资 2000 万元租赁苏州亿兴成电器有限公司现有厂房及后期新建厂房建设电子仪表加工项目，外购注塑机、水墨印刷机、移印机、绕线机、超声波熔接机、充磁机、退磁机等，项目建成后年产万用表、电平表、板表等各式测量产品 500 万件。由于市场原因，项目建成后一直处于半停产状态，2022 年 10 月 8 日，江苏省生态环境厅对该项目进行现场检查并出具笔录材料（见附件），本次环评为补办手续。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等
相关法律规定，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目涉及的行业类别有 C4012 电工仪器仪表制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造、C2319
建 包装装潢及其他印刷。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》设
内 （2021 年 1 月 1 日起施行），本项目属于三十七、仪器仪表制造业 40 专用仪器
容 仪表制造；二十六、橡胶和塑料制品业 29  塑料制品业 292  其他（年使用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）；二十、印刷和记录媒介复制业 23  印刷 231  其他（激光印刷除外：年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下的印刷除外）， 应编制相应的环境影响报告表。
阜宁亿兴成电器有限公司委托南京守珹环境科技有限公司编制《电子仪表加工项目环境影响报告表》。接受委托后，环评技术人员对该项目的建设规模、建设内容进行了详细调查，环评技术人员深入现场，对工程特点和环境特征进行了分析，核实了相关材料，结合有关环境保护法规、评价标准，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，编制完成了《阜宁亿兴成电器有限公司电子仪表加工项目环境影响报告表》。
本项目已通过阜宁县行政审批局备案，备案文号为：阜行审投资备〔2020〕
71 号，项目代码为：2020-320923-40-03-617867，详见附件。
2、项目概况
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项目名称：电子仪表加工项目；
建设单位：阜宁亿兴成电器有限公司；
建设地点：盐城市阜宁县三灶镇工业园区 888 号； 建设性质：新建；
占地面积：9997.5m2；
投资总额：总投资 2000 万元，其中环保投资 17 万元，占总投资的 0.85%； 劳动定员：70 人；
工作制度：实行三班工作制，每班 8h，年工作天数 300 天，年运行时数为
7200 小时。
二、主体工程及产品方案
1、主体工程及规模
建设项目占地面积 9997.5m2，总建筑面积为 4700m2，公用工程及辅助工程情况见表 2-1，厂区平面布置图见附图 4。
表 2-1	主体及公用辅助工程

	类别
	建设名称
	建设内容
	备注

	
主体工程
	
注塑、印刷车间
	
2000m2（长 50m，宽 40m，高 8m）
	
已建成

	
	电子仪器加工车间
	700m2（长 35m，宽 20m，高 8m）
	

	
公用辅助工程
	办公室
	150m2
	已建成

	
	给水
	1107.6t/a
	市政管网

	
	排水
	雨污分流
	厂区现有

	
	供电
	40 万kWh/a
	园区电网

	储运工程
	原料仓库
	150m2
	已建成

	
	成品仓库
	100m2
	已建成

	




环保工程
	
废水
	本项目无生产废水产生
生活污水：通过化粪池处理后回用于周边农田灌溉，待市政管网建成后接管；
	
已建成

	
	
废气
	注塑、印刷
废气
	集气罩+二级活性炭吸附（10000m3/h）+15m 高排气筒（d=0.3m，1#
	）
已建成

	
	
	焊接废气
	集气罩+二级活性炭（2000m3/h）+15m 高排气筒（d=0.3m，2#）
	

	
	噪声
	合理布局、安装隔声门窗等降噪措施
	已建成

	
	

固废
	生活垃圾
	垃圾桶若干，环卫清运，零排放
	已建成

	
	
	危险废物
	危废仓库（5m2）
	已建成

	
	
	一般工业固
废
	一般固废仓库（30m2）
	已建成


2、本项目生产规模和产品方案见下表。
表 2-2	建设项目主体工程和产品方案表
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	生产线
	产品名称
	产品规格
	设计能力
	年运行时数

	
	
	电子仪表加工生产线
（3 条）
	万用表、电平表、板表
	/
	500 万件
	7200h

	
	
	三、公用及辅助工程
（1） 给水
本项目供水水源来自市政给水管网，年新鲜水总用量为 1107.6t/a。
①职工生活用水
本项目定员 70 人，三班制，每班 8h，年工作 300 天。参照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019 年修订）》可知，员工生活用水定额为30～50L/人·d，本项目取 50L/人·d，则职工生活用水量为 1050t/a。
②冷却水
本项目注塑工序需进行冷却，本项目在用间接冷却的方式，设置循环水箱约为 2m3，本项目冷却水流量约为 0.1m3/h，损耗量约为循环水量的 8%，则年损耗量约为 57.6m3，冷却水循环使用，不外排，则冷却水年用水量为 57.6m3。
（2） 排水
本项目厂区排水实行雨污分流，厂区雨水经收集后排入园区雨水管网，最终就近排入附近河流。
本项目生活污水经化粪池处理达标后回用于周边农田灌溉，待管网建成后接入市政管网。
（3） 供电
供电电源依托市政电网供应，全厂用电量约为 40 万千瓦时/年。
（4） 储运工程
建设项目原料和产品运输采用汽车运输。四、主要生产设备
本项目设备全部外购，具体设备情况见下表：

表 2-6	本项目主要设备一览表

	
	
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	生产工序
	备注

	
	
	1
	拌料机
	/
	3
	台
	



注塑
	已安装

	
	
	2
	注塑机
	/
	12
	台
	
	已安装

	
	
	3
	烘干机
	/
	12
	台
	
	已安装

	
	
	4
	移印机
	/
	3
	台
	
	已安装

	
	
	5
	烘箱
	/
	2
	台
	
	已安装

	
	
	6
	冲孔机床
	STA0004
	2
	台
	
	已安装
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	7
	液压车
	STA0011
	5
	台
	
	已安装

	
	
	8
	高速开槽印刷机
	/
	1
	台
	



印刷
	已安装

	
	
	9
	开槽印刷机
	/
	3
	台
	
	已安装

	
	
	10
	高速黏钉一体机
	/
	1
	台
	
	已安装

	
	
	11
	半自动粘胶机
	/
	1
	台
	
	已安装

	
	
	12
	手动打钉机
	/
	1
	台
	
	已安装

	
	
	13
	裁切平台
	/
	1
	台
	
	已安装

	
	
	14
	打包机
	/
	2
	台
	
	已安装

	
	
	15
	刮锡机
	STA0015
	2
	台
	




电子组装
	已安装

	
	
	16
	贴片机
	STA0016
	2
	台
	
	已安装

	
	
	17
	回流焊机
	STA0017
	2
	台
	
	已安装

	
	
	18
	电烙铁
	STA0013
	30
	台
	
	已安装

	
	
	19
	超音波热封机
	STA0002
	4
	台
	
	已安装

	
	
	20
	烘箱
	/
	2
	台
	
	已安装

	
	
	21
	充磁机
	/
	5
	台
	
	已安装

	
	
	22
	钳口自动绕线机
	/
	5
	台
	
	已安装

	
	
	主要设备与产能匹配性分析：据企业提供资料可知，每台注塑机每小时可生产基础零部件 70 件，刮锡机及贴片机每小时工作量约为 400 件，本项目工作时间为
7200h，则 12 台注塑机年产能为 604.8 万件，刮锡机及贴片机年产能为 576 万件，
本项目设计产能为 500 万件，考虑到机器检修及工作负荷，本项目设备可以满足产能需求。
五、主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料消耗详见下表。

表 2-7	本项目主要原辅材料及能源损耗表

	
	
	序号
	名称
	主要成分
	年耗量 t
	最大存储量 t
	贮存位置
	包装方式
	来源及运输

	
	
	1
	塑料粒子
	ABS 粒子
	
8
	
1
	





原料仓库
	袋装
	





国内外购，汽车运输

	
	
	2
	色母
	塑料粒子
	
	
	
	袋装
	

	
	
	3
	纸板
	-
	100
	10
	
	袋装
	

	
	
	4
	PCB 板
	
	1
	0.1
	
	袋装
	

	
	
	
5
	
移印油墨
	水溶性树脂 70%、
水 10%、颜料18%、助剂 2%
	
2kg
	
2kg
	
	
桶装
	

	
	
	
6
	
锡膏
	合金成分：
Sn99Ag0.3Cu0.79
，助焊剂 10%
	
30kg
	
15kg
	
	
桶装
	

	
	
	7
	锡丝
	99%锡
	40kg
	20kg
	
	袋装
	

	
	
	8
	水性墨
	松香树脂液 50%、
颜料粉 19%、消
	50kg
	50kg
	
	桶装
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9 水性胶


10 脱模剂


11 水

12 电

泡剂 1%、水 30%
110 型聚乙烯醇透明浓胶
丙丁烷抛射剂 40%、溶剂 35%、硅油 20%、植物 油 5%
/

/



110kg
30kg 1107.6
t/a
40 万
kWh/a



110kg


10kg


/	/

/	/



桶装


瓶装

市政管
/	网
市政电
/	网
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表 2-8  理化性质表
序号	名称	理化特性	燃爆性	毒性毒理
ABS 树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分
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1 ABS 粒子




2 聚乙烯醇





3 丙烷

丙丁烷抛射剂

醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯 代烃中。ABS 树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在 217~237℃，热分解温度在 250℃以上  聚乙烯醇的物理性质受化学结构、醇解度、聚合度 的影响。在聚乙烯醇分子中存在着两种化学结构， 即 1,3 和 1,2 乙二醇结构，但主要的结构是 1,3 乙二 醇结构，即“头尾”结构。聚乙烯醇的聚合度分为超高 聚合度（分子量 25 万~30 万）、高聚合度（分子量17-22 万）、中聚合度（分子量 12 万~15 万）和低 聚合度〔2.5 万~3.5 万〕
沸点-42.1℃，熔点-189.7℃，蒸气压
7162mmHg/25℃，相对密度 0.5853/-45℃/4℃，辛醇
/水分配系数log Kow= 2.36，水中溶解度62.4ppm/25℃，稍溶于丙酮，能溶于苯、醚、氯仿等有机溶剂中。蒸气相对密度 1.56/0℃，嗅阈值5000~20000ppm，识别浓度 36000mg/m3，或 22000 mg/m3,嗅指数 425/20℃。
沸点-0.50℃，熔点-138.2℃，蒸气压
1820mmHg/25℃，相对密度 0.6012/0C/4℃，辛醇/

-




--






易燃易爆




爆炸极限

















LC50

-




无毒






低毒



大鼠吸入
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4 丁烷

水分配系数 log Kow= 2.89，溶于乙醚、乙醇、氯仿，1.9%~8.5%，闪

658gm/m/4hr，
小鼠吸入
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蒸气相对密度 2.07/0℃，水中溶解度 61.2mg/L/25℃，点-60℃，自燃 680gm/m/2hr。
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5 水溶性树脂



6 锡






7 松香




8 硅油

嗅阈值水中 6.2ppm，空气中 28500（低值）~146300
（高值）mg/m3。
外观为浅黄色透明液体，固体份含量为 45%±2%， 黏度≤400s，主要成分为水溶性特种丙烯酸酯聚合物 锡是一种金属元素，英文名称 Tin（Stannum），元素 符号：Sn，属IVA 族的主族金属，原子序数 50，相 对原子质量 118.71，属 IVA 族金属，熔点：231.89℃， 沸点：2260℃，密度：7.28g/cm³。锡是一种有银白 色金属光泽的低熔点金属，纯锡质柔软，常温下展 性好，化学性质稳定，不易被氧化，常保持银闪闪 的光泽。
松香外观为淡黄色至淡棕色，有玻璃状光泽，带松 节油气味，密度 1.060~1.085g/cm3。熔点 110~135℃， 软化点（环球法）72~76℃，沸点约 300℃（0.67kPa）。玻璃化温度 Tg 一 30~38℃。折射率 1.5453。闪点（开 杯）216℃。燃点约 480~500℃。在空气中易氧化， 色泽变深。能溶于乙醇、乙醚、丙酮、甲苯、二硫 化碳、二氯乙烷、松节油、石油醚、汽油、油类和 碱溶液。在汽油中溶解度降低。不溶于冷水，微溶 于热水。
密度 0.963g/cm3，熔点-50°C，折射率 1.403-1.406，

点 287℃

/



/







/




/

对人类无致癌

/



微毒







/




/
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	闪点 300°C，硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、
耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力。
	
	

	
	
	六、厂区平面布置
本项目厂区平面布置按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，提高场地利用率，厂区及厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环
保要求，厂区平面布置详见附图 5。

	













工艺流程和产排污环节
	一、施工期主要污染因素及污染源强分析
本项目为新建项目，租赁现有厂房，施工期仅为简单的设备安装，不会对环境造成影响。
二、营运期主要污染因素及污染源强分析
本项目运营期产品为万用表、电平表、板表等各式测量产品。本项目运营期生产工艺流程见下图：
①注塑工序




[image: ]

[bookmark: 生产工艺流程简述：]图 2-1	注塑工艺流程及产排污环节图生产工艺流程简述：
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（1） 投料、烘干：本项目将外购塑料粒子（与色粉搅拌后成品）、色母按照一定比例通过人工给料的方式投入供料篓，并对原料进行烘干，烘干方式为电烘干，烘干温度约为 30℃，旨在去除原料中的水蒸气。
（2） 热熔：原料经过供料篓烘干后进入热熔区域，本项目采用电加热，熔融温度为 200℃左右，此处产生注塑废气 G2：非甲烷总烃。
（3） 开模：注塑产品冷却后，通过机械臂将产品取出开模，放于指定位置， 此处与注塑一起产生废气 G1：非甲烷总烃。
（4） 修剪：修剪开模后注塑件边角，使得注塑件表面平整，根据产品需要， 塑料件需打孔的地方利用冲孔机床打孔，冲孔机床动力来源为液压车，此处产生固废 S：废边角料。
（5） 移印：修剪后注塑件有部分需加印图案等信息，此工序采用移印机通过移印的方式进行，此处产生移印废气 G2：非甲烷总烃。
（6） 烘干：移印后产品通过烘道烘干表面油墨，本项目采用电加热的方式， 烘干温度约为 40℃，此处产生烘干废气 G3：非甲烷总烃。
②印刷工序


[image: ]


图 2-2 印刷工序工艺流程及产排污环节图生产工艺流程简述：
企业通过设计资料购买指定尺寸纸板，将外购的纸板按照相应尺寸放置于开
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槽印刷一体机中完成开槽印刷压线，随后使用水性胶通过半自动胶黏机进行胶合，并人工打钉。此工序中主要产生印刷废气 G4：非甲烷总烃。
③电子元器件组装工序


[image: ]

图 2-3 电子组装工艺流程及产排污流程图生产工艺流程简述：
（1） 定点上锡：本项目外购 PCB 板，将锡膏均匀刷至丝网，然后将 PCB 板按照相关要求放置于规定位置实现定点上锡。
（2） 贴片：PCB 板进行定点上锡后经过贴片机进行贴片。
（3） 回流焊：贴片后 PCB 板进入回流焊机进行回流焊接，因为锡膏中含有助焊剂，故此过程产生焊接废气 G6：非甲烷总烃、G5：锡及其化合物。
（4） 手工补焊：回流焊接后，针对 PCB 板中焊接不到位的地方进行人工补焊，此处补焊采用电烙铁与锡丝进行补焊，此处产生焊接废气 G7：锡及其化合物。
（5） 组装：人工将塑料件与电子元器件组装，进入下一流程。
（6） 检验：检验产品是否完好。
（7） 压合成型：将产品通过超声波压合成型。
（8） 检验：检验产品是否压合完全。
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	（9）包装封口：本项目采用超音波热封机进行封口包装。

	
	原有项目情况：本项目土建及设备安装工程已建设完成，无环评手续，目前本项

	
	目已完成建设，属于新建（补办手续）性质。

	
	原有项目问题：2022 年 10 月 8 日江苏省生态环境厅检查笔录：

	
与项目有关的原有环境污染问题
	1、该单位主要生产测电笔。该单位北侧厂房内有 7 台注塑机，未配套废气收集处理设施，检查时窗户打开，2 台注塑机正在生产。该厂房内有一台移印间，移印间内有一台移印机，检查时正在生产，使用溶剂型油墨，负责人说使用时会使用一些酒精调和，移印间软帘敞开。用 PID 检测移印机附近、配套的烘干机出口
处、移印间门口的废气，分别有 53.28 毫克/立方米、36.08 毫克/立方米、28.47  毫

	
	克/立方米的数据。

	
	2、该单位主要生产工序包括注塑、移印和组装，主要生产测电笔，属于仪器仪

	
	表制造业 40，根据固定污染源排污许可分类管理名录，应采取登记管理，查询
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 (
全国排污许可证管理信息平台，该单位无排污许可登记信息。
整改情况
：目前企业现场已整改完成，正在补办环评手续。
)
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)三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	
	一、区域环境质量现状

	
	1、大气环境质量现状

	
	（1）基本污染物环境质量现状评价

	
	①评价基准年

	
	本次评价选取2022 年作为评价基准年，根据阜宁县生态环境局发布的《2022

	
	年阜宁县环境质量状况公报》，

	
	2022 年阜宁县县城空气优良天数比例 86.6%，较上年上升 1.1 个百分点。

	
	空气质量达优 94 天，良 222 天，轻度污染 38 天，中度污染 10 天，重度污染 1

	
	天。首要污染物为 PM2.5、臭氧和 PM10。

	
	环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）

	
	和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为 8 微克/立方米、20 微克/立方米、55 微克

	
	/立方米和 31 微克/立方米，一氧化碳（日均 95%位数）浓度 0.8 毫克/立方米、

	
	臭氧（日最大 8 小时滑动平均 90%位数）浓度 158 微克/立方米，浓度均优于《环

	区域环境质量现状
	境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
与上年相比，二氧化硫、二氧化氮、PM2.5 和 PM10 年均浓度分别下降 11.1%、9.1%、3.1%、16.7%，臭氧（日最大 8 小时滑动平均 90%位数）上升 10.0%，一

	
	氧化碳（日均 95%位数）浓度持平。

	
	项目所在区域各评价因子数据见下表。

	
	表 3-1	空气环境质量现状（mg/m3）

	
	



②项目所在区域达标判断

	
	2022 年阜宁县环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、PM10 年均值、

	
	PM2.5 年均值、O3 日最大 8 小时值第 90 百分位数、一氧化碳 24 小时平均值均达

	
	到环境空气质量二级标准，因此判定为达标区。
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1
)（2）补充监测污染物环境质量现状评价监测布点
本项目根据项目的位置和周围环境特点，在项目南侧 15m 处布设 1 个环境空气现状补充监测点位 G1，测点位置见下表和监测报告（HR22112306）。
 (
2
)监测采样
本项目周围环境空气现状监测时间 2022 年 12 月 4 日～2022 年 12 月 6 日， 共三天。
 (
3
)监测结果分析
表 3-2  环境空气质量监测结果
	点位
	
监测项目
	
采样日期
	采样时段及检测结果（mg/m3）
	标准限值

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	

	



G1
	

非甲烷总烃
	2022-12-04
	0.47
	0.43
	0.51
	0.51
	
2

	
	
	2022-12-05
	0.43
	0.46
	0.48
	0.47
	

	
	
	2022-12-06
	0.51
	0.52
	0.52
	0.53
	

	
	
总悬浮颗粒物
	2022-12-04
	0.198
	
0.3

	
	
	2022-12-05
	0.180
	

	
	
	2022-12-06
	0.150
	


根据上表可知，本项目所在地环境空气质量非甲烷总烃以及总悬浮颗粒物浓度满足相关标准。
2、地表水环境质量现状
2022 年阜宁县县级在用饮用水水源水质稳定达标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，通榆河北陈备用水源地于汛期个别月份水质出现超标。境内地表水水质总体良好，水质总体达到或优于Ⅲ类断面比例达100%。
1、省级以上考核断面
“十四五”期间我县涉国、省考断面 6 个，2022 年达到或好于Ⅲ类水质断面比例 100%。
2、市考断面
我县“十四五”涉市考断面 9 个，优Ⅲ类比例 100%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。3、县级饮用水源地
2022 年我县县级在用水源地苏北灌溉总渠板湖水源地和陈集水源地取水量合计 4637 万吨，达标率 100%。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/357133136026006054
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