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编制日期：2015年10月
国家环境保护部制

建设项目环境影响登记表（表一）
项目编号：
	项目名称
	杭州经济技术开发区若邻餐饮店 新建项目
	总投资
	20 万元

	建设单位
	杭州经济技术开发区若邻餐饮店
	建设地点
	杭州经济技术开发区下沙街 道高沙社区 42 号一楼南侧

	行业代码
	H6710  正餐服务
	建设性质
	新建

	建设依据
	个体名称预先核准【2015】 第 330198513782 号
	主管部门
	杭州市市场监督管理局 经开分局

	工程规模
	预计日客流量 72 人·次
	建筑面积
	60m2

	排水去向
	纳入市政污水管网
	环保投资
	1 万元

	法人代表
	
	联系人、电话
	********

	身份证号
	41****************
	邮编
	310018
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项目
基本
情况
	1 、项目由来、内容及规模
业主看好餐饮行业良好的发展前景，欲出资 20  万元，成立杭州经济技 术开发区若邻餐饮店，主要从事中式餐供应。建设项目位于杭州经济技术开 发区下沙街道高沙社区 42  号一楼南侧，租用杭州经济技术开发区下沙街道 高沙社区 42  号居民沈月军自建的房屋进行经营，租赁面积 60m2 。共设 36
个就餐位， 日接待顾客约 72 人·次。
2 、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，无原有环境影响。建设项目在从事餐饮服务过程中 产生的主要污染因子有废水、废气、噪声及固体废弃物，经采用污染防治措
施后，均能达标排放，对环境不造成影响。
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建设项目环境影响登记表（表二）
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图 1    建设项目周边环境示意图     ★为噪声监测点
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	项目平面布置示意图：
见附图
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建设项目环境影响登记表（表三）
	周 围 环 境 概 况
	本项目位于杭州经济技术开发区下沙街道高沙社区 42 号一楼南侧，项目东侧为小 区道路；南侧隔小区道路为高沙小区；西侧紧邻为小区院子；北侧紧邻房东用房，详见
图一周围环境概况图。

	工 艺 流 程 、 设 备 及 公 用 工 程
	1 、平面布局（详见平面布置图）：本项目主要设置厨房、用餐区。
2 、项目主要设备清单
表 3-1    项目主要设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	餐桌
	7
	张
	36 个就餐位

	2
	消毒柜
	1
	台
	—

	3
	展示冰柜
	1
	台
	—

	4
	冰箱
	1
	台
	—

	5
	冷冻冰柜
	1
	台
	—

	6
	保洁柜
	1
	台
	—

	7
	单眼猛火灶
	1
	台
	—

	8
	单眼煤气罩
	2
	台
	—

	9
	油烟净化装置
	1
	套
	位于厨房夹层

	10
	油水分离器
	1
	台
	—

	11
	立式空调 2P
	2
	台
	外机安装于南侧


3 、生产班制及定员
本项目全年营业 350 天，营业时间为 9:00~22:00（夜间不营业），职工人数为 3 人，
工作制度为单班制。
4 、公用工程
给排水：项目给水由自来水公司提供。生活污水中的冲厕废水经化粪池、厨房含油  
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	废水经油水分离器预处理后 ， 汇同其它废水一起达到《 污水综合排放标准 》 （GB8978- 1996）三级标准后纳入高沙小区污水管道后最终汇入学林街市政污水管网， 最终进入七格污水处理厂处理后达到 《 城镇污水处理厂污染物排放标准 》
（GB18918-2002）中一级 B 标准后排放。
供电：项目供电电源由就近城市电网接入。
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	厨房燃料：厨房使用天然气。
空调：本项目空调冷热源采用挂式空调（2P），外机放置在南侧外墙。
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建设项目环境影响登记表（表四）

	1 、环评等级确认
根据本项目基本情况及周边环境情况，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 本项目属于 V 社会事业与服务业，175 餐饮场所，其他类，本项目环评等级为环境影响登记
表。
2 、评价适用标准
（1）厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型
标准。
表 4-1  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

	规  模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


表 4-2    饮食业单位的规模划分

	规   模
	小型
	中型
	大型

	基准灶数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应灶头总功率(108J/h)
	≥1.67，＜5.00
	≥5.00，＜10
	≥10

	对应排气罩灶面总投影面(m2)
	≥1.1 ，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6


（2）项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中的三级标准。
表 4-3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除 pH  外 mg/L

	项  目
	pH
	COD
	SS
	动植物油
	NH3-N

	三级标准
	6-9
	≤500
	≤400
	≤100
	≤45*


*注：NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的相应标准。
（3）项目噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 2 类标准。
表 4-4 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）单位：dB(A)

	区域类别
	昼间
	夜间








以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/365110031032011041
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