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竞赛任务书









场次：


工位号：

参赛选手须知：
1.理论竞赛任务书包含文字及附图、附表。如出现任务书缺页、
字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行任务书的更换。
2.参赛团队应在 3  小时内完成任务书规定内容；选手在竞赛过程 中各系统生成的运行记录或程序文件必须存储到发放的 U 盘中，并
命名。
3.选手提交的试卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的
信息，否则成绩无效。
4.工作任务不分先后顺序，由选手自由分配按时完成。

A1 基础理论考核

A1-1 单选题（共 50 题）
1.地形起伏较大、灌水频繁、劳动力缺乏，灌溉对象为蔬菜、茶
园、果树等经济作物及园林、花卉和绿地的地区，选用（    ）。

	A、移动式喷灌系统
	B、半固定喷灌系统

	C、固定式喷灌系统
	D、机组式喷灌系统





2.丘陵地区零星、分散耕地的灌溉；水源较为分散、无电源或供
电保证率较低的地区，选用（   ）。
A、固定式喷灌系统        B、移动式喷灌系统
C、大中型机组式喷灌系统  D、轻小型机组式喷灌系统



3.在管道式喷灌系统中，除在田角路边或房屋附近使用（  ）外，

	其余均采用（   ）。
	

	A、扇形喷洒，全圆喷洒
	B、全圆喷洒，扇形喷洒

	C、带状喷洒，全圆喷洒
	D、带状喷洒，扇形喷洒





1
4.当支管沿主坡方向布置时，需按地面坡度控制支管长度，上坡 支管根据首尾地形高差加水头损失小于（  ）倍的喷头设计工作压力、
首尾喷头工作流量差小于等于（   ）倍的喷头额定流量来确定管长。
A、0.1，0.1      B、0.1，0.2
C、0.2，0.1      D、0.2，0.2

1
5.水利职业道德是水利工作者在自己特定的职业活动中应当自
觉遵守的（   ）的总和，是社会主义道德在水利职业活动中的体现。

	A、劳动记录
	B、法律法规

	C、行为规范
	D、规章制度





6.喷灌系统，由于管道局部水头损失中，各管件的局部阻力系数
不同，计算较为繁琐，故以沿程水头损失的（  ）进行估算。
A、1%~5%     B、5%~10%     C、10%~ 15%     D、15%~20%



7. 已知灌水定额公式 m=10γh( β1- β2 ）中，各参数值为： γ
=1.36g/cm3 ，h=40cm， β1=23%， β2=18%，则 m 为（  ）mm。
A、27.2      B、34      C、272      D、340



8. 已知 ZY-2 型喷头，喷嘴直径为 7.5×3.1mm，工作压力 0.25MPa，
流量 3.92m3/h，射程 18.6m。该类型喷头的雾化指标为（  ）。
A、3333     B、8065     C、33333     D、80645



9.下列不属于微灌的缺点（  ）。
2
A、灌水器容易堵塞     B、限制根系发展
C、能耗较大           D、会引起盐分累积



10.灌水器在整个微灌系统中用量较大，其费用往往占整个系统
总投资的（  ）。

2
A、10%~15%    B、15%~20%    C、20%~25%    D、25%~ 30%



11.硬聚氯乙烯管道与（    ）管段配件连接时，必须采用转换
接头。
A、塑料       B、金属            C、铝管       D、铜管



12.塑料法兰与金属法兰之间的连接用螺栓螺母迫紧结合，大面
积回填应在地面和地上（槽底）温度接近时进行，只因温差突变产生
(     ) 而破坏管道和接口，一般宜在早晚温度较低时刻进行回填。
A、压力         B、张力          C、 内力       D、应力



13.管道接口所用的橡胶圈宜保存在低于（    ）温度的室内，
不可长期受日光照射，距一般热源的距离不应小于 1 米。
A、20℃        B、30℃         C、40℃         D、50℃



14.在进行管线水准测量时，应设（    ）,沿线临时水准点，并
用水准导线同固定水准点连接。
A、站点       B、标高          C、标志         D、控制点
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15.管槽开挖验收合格后，应尽快铺设（    ）管，以免长期敞
口造成坍方和风化积土，影响施工品质。
A、PVC        B、UPVC          C、TPR       D、PPR

3
16.管及管件安装完毕后，即进行管道的（    ）试验，在试压
合格后方可进行回填。
A、气压       B、水压        C、微管管口       D、主管



17.管道注满水后，金属管道和塑料管经过（    ）小时、水泥
制品管道经 48 小时浸泡后，方可以进行耐水压试验。
A、10         B、 20        C、 24        D、40



18.管道水压不应（    ）系统设计压力的 1.25 倍。
A、大于       B、 小于      C、 等于      D、小于等于



19.试验时管道升压应缓慢，达到试验水压后，保压（    ）分
钟，无泄漏、无变形即为合格。
A、10         B、20         C、30        D、40



20.在原有喷灌主干管中，截取一段，以便安装文丘里管。安装
时要注意文丘里管的水流方向，在文丘里管进口一侧的主干管上，距
法兰（    ）处开一小孔，焊接一根直径 25mm 的短管，将进水管与
施肥罐相接，并接上水阀门
4
A、50mm       B、100mm      C、150mm     D、200mm



21.微灌过滤器应定期清洗，当过滤器上游、下游压力表的差值
超过一定限度（   ）m 时，需要清洗过滤。

4
A 、 2         B 、 3        C 、 4        D 、 5



22. 自动冲洗微灌过滤器时应打开冲洗排污阀门，冲洗(      )
s 后关闭；手工清洗时，必须刷除滤芯筛网上的污物。
A、10～ 15    B、10～ 20      C、20～ 30        D、30～ 40



23.下列不属于摇臂式喷头摇臂张角太小的原因（    ）。
A、摇臂式弹簧压得太紧，应适当调松
B、摇臂安装太高，导水器不能完全切入水舌，应调低
C、摇臂和摇臂轴配合太紧，应加大间隙
D、摇臂弹簧太松，应调紧弹簧



24.造成摇臂式喷头摇臂张角够大，但敲击无力的主要原因是
(       )。
A、导流器切入水深太深，使摇臂的力量尚未完全作用在喷体上
即被冲开，应将敲击块加厚。
B、摇臂弹簧太松，应调紧弹簧
C、空心轴与套轴之间被进入的泥沙阻塞
D、摇臂轴松动
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25.涡轮蜗杆式喷头转动不正常，下列哪项不属于叶轮空转但喷
头不转的原因（    ）。
A、定位螺旋拧得太紧，致使大涡轮产生偏心，应适当松开
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B、叶轮轴与小涡轮之间连接螺栓松脱
C、大涡轮与套轴之间的定位螺栓松动，应拧紧
D、换向齿滑出



26.灌溉季节结束后，将地埋的干管、分干管等管道冲洗干净，
冲洗流速至少（    ）m/s，压力增加到设计需要压力，逐级打开阀
门冲洗主、干、支管，直到管道水流清澈。
A、0.5         B、1         C、1.5         D、2



27.滴施完一轮灌组后，将两侧球阀关闭，应（    ），将罐底球
阀打开，把水放尽，再进行下一轮灌组施滴。
A、先关进水阀后关出水阀     B、先关出水阀后关进水阀
C、同时关闭                 D、都可以



28.过滤器在每次工作前要进行清洗，若过滤器进出口压力差超
过（   ），要对过滤器进行反冲洗或清洗。
A、20～ 25%             B、25～ 30%
C、10～ 15%             D、15～ 20%



6
29.对于因有机物和藻类产生的堵塞，应按一定比例在水中加入
氯或酸，浸泡过滤器（    ）h，然后反冲洗直到放出清水，排空备
用。
A、6         B、12        C、18      D、24
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30.砂石过滤器必须严格按过滤器的设计流量操作，最大流量为
(    ) m3/h，因为过多地超过使用范围，砂床的空隙将会被压力击
穿，丧失其过滤效果。
A、150        B、200        C、210      D、300



31.通常，我们把地埋式有盖的雨水存贮工程叫做（  ）。
A、水窑       B、水池      C、水窖         D、坎儿井



32.在崖面上修建的地下埋藏式蓄水建筑物叫做（  ）。
A .水池         B、水窖       C 、水罐       D、水窑



33.为了降低造价，雨水集蓄利用系统的集流面应优先采用（  ）。 A、天然坡面               B、现有人工建筑物的弱透水表面
C、修建专用集流面         D、截流沟



34.在雨水集蓄利用系统中，随着降雨量和降雨强度的增加，集
流面的集流效率会（  ）。
7
A、减小        B、没变化       C、增大        D、不相关
35.雨水集蓄利用系统中，以下材料作为集流面时集流效率最大
的是（  ）。
A、混凝土                   B、塑膜覆砂
C、原状土夯土               D、裸露塑料薄膜
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36.当雨强小于下渗强度时，雨水全部渗入土中，参与土壤水储 存和运动；当雨强大于下渗强度时，超过下渗率的降雨（超渗雨）就
形成(  )。
A 、壤中流                B 、地面径流
C 、地下径流              D 、超径流



37.雨水集蓄利用工程中，选用以下瓦类材料做集流面时，应优
先选用（  ）。
A 、水泥瓦      B 、机瓦      C 、青瓦      D 、都一样



38.下列工程（  ）不属于雨水集蓄利用系统的蓄水设施。
A 、现浇混凝土集雨面    B 、水窖   C、水罐   D 、河渠网



39.集雨灌溉采用了非充分灌溉的原理和方法，一般所用的水量
仅为常规灌溉定额的（  ）。
A、1/10～ 1/8             B、1/4～ 1/3
C、1/3～ 1/2              D、1/5～ 1/4
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40.合理计划修建水窖容积是水窖工程设计中的关键，主要依据
(   ) 确定水窖容积。

	A、天然来水量
	B、水窖位置

	C、水窖防渗材料
	D、地下水埋深
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41.基于物联网的自动化灌水系统的特点是（  ）。
A、在土壤缺水时可实现自动灌水
B、土壤不缺水时也可以实现自动灌水
C、在土壤缺水时必须人工操作灌水
D、在任何情况下都需要人工操作灌水



42. 自动化闸门上吸收太阳能的设备是（  ）。
A、蓄电池           B、避雷针
C、太阳能电池板     D、 以上都不是



43. 自动化技术在灌溉中应用的作用是（  ）。

	A、可以提高管理效率
	B、可以节省人工

	C、可以提高测量精度
	D、 以上都对





44.作物水分诊断技术主要诊断的对象是（  ）。

	A、土壤水分
	B、作物水分

	C、作物水肥
	D、A 和 B 均可
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45.土壤墒情监测站中，用来直接感测土壤含水量的仪器是（  ）。
A、数据采集仪      B、墒情传感器
C、导线            D、其他

9
46.农田灌溉用水动态管理的核心是（  ）。

	A、灌溉预报
	B、人员考勤

	C、资金投入
	D、 加大引水





47. 已知量程为 0~200℃的温度变送器输出信号经模拟量输入模 块转化为 5530~27648 的数字量。现测量到数字量为 15483，则现在
温度约为（  ）。
A、90℃      B、100℃        C、110℃       D、120℃



48.PLC 程序中,手动程序和自动程序需要(    )
A、 自锁         B、互锁         C、保持         D、联动



49. 目前，测量植物茎秆直径变化一般采用（  ）传感器。
A、温度        B、压力        C、线性位移        D、光照



50.从两个事物的关系来看，物联网是互联网的(   )
A、延伸        B、缩小        C、重合        D、无关
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A1-2 多选题（共 20 题，多选、少选、错选均不得分）
1.微灌系统的组成（  ）。
A、水源工程    B、首部枢纽    C、输配水管网   D、灌水器



2.喷灌系统的类别可按（  ）分。
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A、按水流获得压力的方式不同   B、按系统的喷洒特征不同
C、按可移动的程度不同         D、按喷灌设备的形式不同



3.高压喷头具有（   ）特征。

	A、雾化效果好
	B、射程远

	C、水滴打击强度大
	D、喷洒质量不高





4.喷头的基本性能参数包括（   ）几个方面。
A、几何参数     B、系统参数
C、工作参数     D、水力性能参数



5.喷头选定后，要符合下列要求：(     )
A、组合后的喷灌强度不超过土壤的允许喷灌强度
B 、 组 合 后 的 喷 灌 均 匀 系 数 不 低 于 《 喷 灌 工 程 技 术 规 范 》
（GB/T50085-2007）规定的数值
C、雾化指标应符合作物要求的数值
D、有利于减少喷灌工程的年费用



11
6.如果计算出的组合喷灌强度大于土壤允许喷灌强度，可以通过
(    ) 方式加以调整，直至校核满足要求。
A、改变运行方式，变多行多喷头喷洒为单行多喷头喷洒
B、变扇形喷洒为全圆喷洒
C、加大喷头间距或支管间距
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D、重选喷头，重新布置



7.续灌是对系统内的全部管道同时供水，即整个喷灌系统同时灌
水。请分析下面属于续灌特点的有：(    )
A、灌水及时，运行时间短，便于管理
B、干管流量大，工程投资高
C、设备利用率低
D、控制面积大



8.轮灌组划分的原则：(     )
A、轮灌组的数目需满足需水要求，控制的灌溉面积与水源可供
水量相协调
B、轮灌组的总流量尽可能一致或相近，以便稳定水泵运行，提
高动力机和水泵的效率，降低能耗
C、轮灌组内喷头型号要一致或性能相似，种植品种要一致或灌
水要求相近
D、轮灌组所控制的范围最好连片集中便于运行操作和管理



9.喷微灌系统的设计水头应包括（   ）部分。
12
A、典型工作点灌水器的工作压力值
B、典型工作点和水源水面的高程差
C、沿程水头损失和局部水头损失
D、水泵扬程
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10.微灌灌水器出流量的大小取决于（   ）。
A、工作水头          B、出水均匀度
C、过水流道断面      D、出流受阻情况



11.雨水集蓄利用工程是指采取工程措施，对雨水进行（  ）的
微型水利工程。
A、收集                  B、存贮
C、综合利用              D、排泄



12.下列属于雨水集蓄利用系统蓄水工程的有（  ）。
A、水窖                 B、水池
C、水窑                 D、小塘坝



13.下列可作为雨水集蓄利用工程的集流面的有（  ）。
A、屋顶                 B、庭院
C、天然坡面             D、 乡村道路
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14.在我国，建设雨水集蓄利用工程的重点地区是（  ）。

	A、西北半干旱缺水地区
	B、西南石灰岩溶地区

	C、华北半干旱缺水地区
	D、沿海地区





15.用于农业灌溉的雨水集蓄利用系统一般由（  ）组成。
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