考点七 电阻 变阻器

一、单选题
1．（2021·江苏九年级月考）下列有关电阻的说法，正确的是（　　）
A．导体的电阻越大，对电流的阻碍作用就越大
B．通过导体的电流越大，导体的电阻越小
C．导体的电阻越大，导电性能越强
D．导体未接入电路中时没有电阻
【答案】A
【详解】
A．导体的电阻越大，对电流的阻碍作用就越大，故A正确；
BD．电阻是导体的一种属性，与通过的电流或两端电压无关，故BD错误；
C．导体的电阻越大，导电性能越弱，故C错误。
故选A。
2．（2019·北京顺义区·九年级期末）下列物品中，通常情况下属于绝缘体的是（　　）
A．不锈钢勺	B．铝制盆
C．陶瓷碗	D．铁锅
【答案】C
【详解】
不锈钢勺、铝制盆、铁锅等容易导电，是导体；陶瓷碗不容易导电，是绝缘体。
故选C。
3．（2020·河南洛宁县·九年级月考）2020年6月23日，我国“北斗三号”的第三颗地球同步轨道卫星发射成功。制作卫星集成电路中的二极管和三极管的材料是（　　）
A．导体	B．半导体	C．绝缘体	D．超导体
【答案】B
【详解】
二极管和三极管是用半导体材料制成的。故B符合题意，ACD不符合题意。
故选B。
4．（2020·安徽）白炽灯的灯丝被烧断了，若能搭上，可以继续使用，此时灯丝的电阻（　　）
A．变小	B．不变	C．变大	D．无法确定
【答案】A
【详解】
白炽灯的灯丝烧断后，再把它们搭接上，使灯丝的长度减小，根据影响电阻大小的因素可知：长度变小，导体的电阻也随之变小。
故选A。
5．（2019·北京密云区·九年级期末）通常情况下，（不计温度对电阻的影响）关于一段粗细均匀的镍铬合金丝的电阻，下列说法中正确的是（　　）
A．合金丝的长度越长，合金丝的电阻越大
B．合金丝的横截面积越大，电阻越大
C．合金丝的电阻与长度和横截面积有关
D．合金丝的电阻由它两端的电压和通过它的电流共同决定
【答案】C
【详解】
ABC．粗细均匀的镍铬合金丝（材料一定），其电阻只与长度、横截面积有关；在横截面积相同时，合金丝的长度越长，电阻越大；在长度相同时，合金丝的横截面积越大，电阻越小，故C正确，AB错误；
D．不计温度对电阻的影响，导体的电阻大小与导体的长度、材料、横截面积有关，与导体两端的电压和通过的电流无关，故D错误。
故选C。
6．（2019·上海长宁区·九年级一模）下列物理量中，能影响导体电阻大小的是（　　）
A．电流	B．电压	C．电功	D．长度
【答案】D
【详解】
导体电阻大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与导体中的电流、导体两端的电压、导体电功率的大小无关。
故选D。
7．（2020·广西玉林市·九年级二模）下列关于电阻的说法正确的是（　　）
A．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比
B．当导体中电流为零时，导体的电阻也为零
C．一切导体的电阻都随着温度的升高而增大
D．不考虑温度的影响，同种材料制成的长短相同的两条导线，细导线的电阻较大
【答案】D
【详解】
导体的电阻是导体本身的一种性质，其大小与导体两端的电压及通过导体的电流无关，在不考虑温度影响时，同种材料制成的长短相同的两条导线，细导线的电阻较大，但有些导体的电阻不随温度的变化而变化，故ABC错误，D正确。
故选D。
8．（2020·广东广州市·铁一中学九年级月考）一种变阻器结构如图所示，当电路连接A、C两端时，顺时针旋转滑片P，电阻值将（　　）
[image: figure]
A．变大	B．变小	C．不变	D．无法判断
【答案】C
【详解】
当电路连接A、C两端时，整个电阻丝都接入电路，滑片移动，电阻不变。故ABD不符合题意，C符合题意。
故选C。
9．（2020·兰州市外国语学校九年级月考）在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是（　　）
[image: figure]
A．M接A，N接B	B．M接A，N接D
C．M接C，N接B	D．M接C，N接D
【答案】C
【详解】
滑动变阻器的滑片右移，灯泡变暗，电源电压不变，电流变小，电阻变大，滑动变阻器接入电路的电阻丝变长。下面的接线柱一定接入C，上面的接线柱接A或B。
故选C。
10．（2020·山东高密市·九年级期中）如图所示，是滑动变阻器连入电路的四种情况，其中当滑动变阻器向右移动时连入电路的电阻变大的是（　　）
A．[image: figure]	B．[image: figure]	C．[image: figure]	D．[image: figure]
【答案】A
【详解】
要使P向右移动时，电路中的电阻变大，即接入电路的下面的电阻丝的长度变长。



A．接线柱、接入电路，当滑片P向右移动时，接入电路的电阻丝的长度变长，所以电路中的电阻变大，符合题意；


B．接线柱、接入电路，没有电阻丝接入电路，当滑片P向右移动时，电路中的电阻不变，不符合题意；



C．接线柱、接入电路，当滑片P向右移动时，接入电路的电阻丝的长度变短，所以电路中的电阻变小，不符合题意；


D．接线柱、接入电路，整个电阻丝全部接入电路，无论滑片P如何移动，滑动变阻器接入电路的电阻值都为滑动变阻器的最大阻值，不发生变化，不符合题意。
故选A。
11．（2020·四川九年级期末）当滑动变阻器的滑片向b端滑动时，下列四种接法中，变阻器阻值变小的是（　　）
A．[image: figure]	B．[image: figure]
	C．[image: figure]	D．[image: figure]
【答案】B
【详解】
A．由图可知，滑动变阻器同时接上面两个接线柱，滑动变阻器接入电路的电阻为零，移动滑片，滑动变阻器接入电路的阻值不变，故A不符合题意；
B．由图可知，向右（b端）移动滑片时，滑动变阻器接入电路的电阻丝长度变短，滑动变阻器连入电路的阻值变小，故B符合题意；
C．由图可知，向右（b端）移动滑片时，滑动变阻器接入电路的电阻丝长度变长，滑动变阻器接入电路的阻值变大，故C不符合题意；
D．由图可知，滑动变阻器同时接下面两个接线柱，滑动变阻器接入电路的电阻最大，移动滑片，滑动变阻器接入电路的阻值不变，故D不符合题意。
故选B。
12．（2020·凯里学院附属中学九年级月考）如图所示的是一种自动测定油箱内油面高度的装置示意图，R是一种特制的滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表（即电流表）指针所指的刻度便可知道油箱内油面的高度，则它的工作原理是（　　）
[image: figure]
A．油面升高时，R变大，油量表指针示数变小
B．油面降低时，R变大，油量表指针示数变大
C．油面升高时，R变小，油量表指针示数变大
D．油面降低时，R变小，油量表指针示数变大
【答案】C
【详解】
AC．油面升高，浮标上升，浮标推动指针下移，滑动变阻器R连入电路的电阻变小，电路中的电流变大，即油量表指针示数越大，故A不符合题意，C符合题意；
BD．油面降低，浮标位置下降，浮标推动指针上移，滑动变阻器R连入电路的电阻变大，电路中的电流变小，油量表指针示数变小，故BD不符合题意。
故选C。
13．（2020·四川九年级期末）高速公路收费站于去年开始对过往的超载货车实施计重收费，有同学结合所学物知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法中正确的是（　　）
[image: figure]
A．称重表相于一个电压表	B．电路中的R1是没有作用的
C．当车辆越重时，称重表的示数越小	D．当车辆越重时，称重表的示数越大
【答案】D
【详解】
A．称重表与电阻串联，应为电流表，故A错误；
B．当物体很重，滑片滑到最下端，如果没有电阻R1，会造成电源短路，烧坏电源和电流表，因此电路中的R1具有保护称重表的作用，故B错误；
CD．当车辆越重时，滑片向下滑，R的阻值变小，电路的电流变大，所以称重表的示数越大，故C错误，D正确。
故选D。
14．（2020·渝中区·重庆巴蜀中学九年级月考）如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片向左移动，在此过程中，下列说法正确的是（    ）
[image: figure]
A．灯泡L的亮度变暗
B．电压表的示数变小
C．电压表和电流表示数的比值变小
D．电压表和电流表示数的乘积变小
【答案】D
【详解】
A．由电路图知道，灯泡L与滑动变阻器R并联，滑动变阻器的滑片向左移动时，并不影响灯泡所在支路的电流，所以，灯泡的亮度不变，故A错误；
B．由图知道，电压表测量电源电压，所以，滑动变阻器的滑片向左移动时，电压表示数不变，故B错误；
C．将滑动变阻器的滑片向左移动时，接入电路的电阻增大，由并联电路电阻的特点知道，并联总电阻增大，电压表和电流表示数的比值是电路的总电阻，即比值变大，故C错误；
D．电流表测量干路电流，由于并联总电阻增大，由欧姆定律知道，干路电流减小，而电压表示数不变，所以，电压表和电流表示数的乘积变小，故D正确。
故选D。
15．（2020·宁夏大学附属中学九年级期中）小华想用滑动变阻器控制小灯泡的亮度，设计了如图所示的4种电路，要求滑片向右移动时小灯泡要变亮，正确的是（　　）
A．[image: figure]	B．[image: figure]
C．[image: figure]	D．[image: figure]
【答案】C
【详解】
A．图中滑动变阻器连成了定值电阻，当滑片移动时，小灯泡亮度不变，故A不符合题意；
B．滑片向右移动时，滑动变阻器电阻变大，电路中电流变小，小灯泡变暗，故B不符合题意；
C．滑片向右移动时，滑动变阻器电阻变小，电路中电流变大，小灯泡变亮，故C符合题意；
D．图中滑动变阻器接入阻值为零，当滑片移动时，小灯泡亮度不变，故D不符合题意。
故选C。
16．（2020·江苏丹徒区·九年级期末）如图所示，用铅笔芯做成一个滑动变阻器，当铜环从铅笔芯的a端向b端滑动时，电压表示数和小灯泡亮度的变化情况是（　　）
[image: figure]
A．电压表示数变大，灯变亮
B．电压表示数变小，灯变亮
C．电压表示数变小，灯变暗
D．电压表示数变大，灯变暗
【答案】A
【详解】

当铜环从铅笔芯的a端向b端滑动时，连入电路的电阻减小，总电阻减小，而电源电压不变，根据I=可知，电路中的电流增大，即电流表的示数变大。由U=IR可知，灯泡两端电压增大，即电压表的示数增大。由P=UI求得灯泡的实际功率增大，灯泡变亮。
故选A。
17．（2020·南昌市铁路第一中学九年级期末）小林同学学习完滑动变阻器的知识后，自己设计了如图的电路。如将图中滑动变阻器的滑片向右慢慢移动，观察各电表的示数变化，下列判断正确的是（　　）
[image: figure]
A．电流表示数都变小，电压表示数变大
B．电流表、电压表示数都不变
C．电流表A1示数变大，电压表示数不变
D．电流表A1和电压表示数都不变
【答案】D
【详解】



由题图可知，与并联在电路中，电压表测量的是电源电压，电流表A2测量的是干路中的电流，电流表A1测量的是通过电阻的电流；
A．电压表测量的是电源电压，所以移动滑动变阻器的滑片后电压表示数保持不变，故A错误；
BCD


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/368001117135006027
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