2024年贵州建筑安全员A证考试题库
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。
A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

2.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场, ( D )不得擅自移动和取走物件。
A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

3.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A）个工作日内办理完毕。
A.5 B.7 C.15 D.20

4.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 ( D )。
A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

5.目前我过建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。
A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电
B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故
C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故


6.高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A）。
A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m
B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
C.剪刀撑不要从底到顶连续设置
D.剪刀撑的设置没有规定


7.满堂脚手架搭设高度在8m以下时，应在（D ）设置连续水平剪刀撑。
A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

8.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织( A )进行论证、审查。
A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

9.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。
A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

10.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，（ A）应动作，使起升运动立即停止。
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