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#4 吸收塔脚手架搭设及拆除
1. 施工概况
热电生产中心取消旁路烟道改造项目，新建#4 吸收塔，吸收塔上部直径φ3.8m、下部直径φ8.6m，吸收塔顶标高 40m。现阶段吸收塔需要搭设的脚手架有：吸收塔原烟道入口组合安装用脚手架搭设、吸收塔内部施工脚手架搭设。
2. 依据的图纸、文件及标准
2.1 工程建设标准强制性条文《电力工程部分》2011 版
2.2 电力建设安全工作规程 DL5009.1---2002
2.3 电力建设安全健康与环境管理工作规定 2002-01-21
2.4 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011
2.5 建筑施工特种人员管理规定 2008
2.6 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》（DLT 5417-2009）
2.7 《建设工程安全生产管理条例》2000 年 1 月 30 日发布并实施
2.8 火力发电建设工程启动试运及验收规范 DL/T5437-2009
2.9 总平面图、吸收塔安装图纸
3. 脚手架构造
3.1 吸收塔内部施工脚手架搭设	①在吸收塔内部中心搭设井字架，高度至塔内顶部以下 1m 处；井字架横向纵向均设置 6 排立杆，立杆间距均为 1.4m，井字架立面设置剪刀撑。②沿吸收塔内壁整圈搭设环形双排脚手架，高度至塔顶以下1m 处；双排脚手架宽度 1.2m，靠近筒壁立杆间距 0.5m，，脚手架每层高度不超过 1.8m，环形脚手架与塔中心的井字脚手架相连，使之更牢固稳定，注意小横杆要与塔壁留有至少 150mm-200mm 的间隙，每层脚手架上铺设双跳板并绑扎。
③每层人孔门处设置为进出吸收塔内的通道，施工人员进入吸收塔从塔外楼梯攀登至作业层高度进出吸收塔作业。（人孔门处设置警示牌）④在吸收塔内标高4.4m、18.3-22.3m、26m 高的空间层搭设满堂架，满铺跳板为安装氧化空气管、喷淋层、除雾器服务。
3.2 [image: ]主要工程量及材料：烟气入口脚手架、吸收塔内部施工脚手架合计用料约35 吨，主要用料见下表：	注：本表材料仅供参考

序号 名称 规格型号 单位 数量 备注
随工程进度到场 3.5×6000	根×4 脚手架管φ81 200 φ × 脚手架管 3.5×484000 根 随工程进度到场 2
[image: ]80

随工程进度到场根φ脚手架管 48×3.5×35003 100
2500 随工程进度到场根φ4 脚手架管 8×3.5×4 100 扣件 随工程进度到场十字 个 5 600
扣件接头 随工程进度到场个 6 600

随工程进度到场 扣件	转向 个 7 100
随工程进度到场	跳板块 ×50250×2000 8 400
随工程进度到场 铁丝 9
200
12#~8#
m

阻燃型密随工程进度到 80010
塔内敷层随作业层高度调
水平安全 11600 塔外作业层下敷消防器根据现场需 12
4. 施工准备
4.1. 施工人员持证上岗，经体检、培训合格；需架子工 10 名，辅助工 5 名。
4.2 施工方案经项目总工审批合格，报相关单位审批确认后，由技术负责人对作业人员技术、质量、安全交底并签字。
4.3 施工现场道路畅通，吸收塔内部照明良好，现场材料堆放整齐。
4.4 所有搭设材料随工程进度提前到场满足用量需求。
5. 主要搭设程序
5.1. 搭设流程为：架杆、跳板、扣件等领料、检查	搭设位置检查、定位铺设垫木	竖底层里外立杆	搭设扫地杆水平横杆		铺脚手板
绑扎护栏、爬梯	加装连杆件	张挂密目网	接第二层里外立杆
重复上述过程直至搭设完毕
5.2. 根据安装要求，计算脚手架搭设材料用量，在脚手架搭设前领料，领料时检查架管外观是否有裂纹、扭曲、损伤及腐蚀严重等不良现象，并抽查其规格是否符合要求；扣件检查无裂纹、无少螺栓、脱扣等缺陷，转动灵活；脚手板使用时无破裂、虫蛀等缺陷，厚度应符合要求；未用完的脚手架、板、网、扣件等按规格分类码放，并加设垫木，环境应干燥，防止雨淋、水泡，造成严重腐蚀。
5.3. 立杆搭设时，在每根立杆的底部应垫好木板，应选用质地密实的木板（如模
板）。在搭设第一层以 6m 与 4m 管交错搭设，先里后外，以免相邻立柱的对接扣件在同一高度开始搭设立柱时，以立柱最底部,）500mm（相邻立柱的对接扣件错开距离不小于内，
紧贴地面搭设扫地杆。
5.4. 大小横杆的搭设：在同一步中，大横杆应四周交圆，相邻两横杆相互交错， 横杆的步距 1.8m，大横杆一般置于立杆里侧，横杆搭设时离壳体不大于 300mm，小横杆应贴近立杆布置，任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆，小横杆布置在双立杆之间与大横杆相连接，小横杆可根据脚手板的长度、宽度做相应调整， 斜撑的搭设应随立杆、横杆等同步搭设，由于吸收塔内部脚手架（靠近筒壁部位） 为多边形封闭式双排脚手架，除中间井字架设置剪刀撑外，其他部位无法设置剪刀撑，故应设置水平斜撑。
5.5. 扣件安装时应注意使用前检查是否少螺母及脱丝、裂纹等现象，要拧紧时扭
力不宜过大，控制在 4~5kN.m 为宜，最大不超过 6kN.m，现场应做扣件拧紧抽样检查，见表 8.2.5。扣件安装时注意开口朝向合理，对接的扣件开口朝内侧， 避免向上雨水进入，杆件的端头伸出扣件的长度应不小于 100mm，个别地方需打双扣件限位。

 (
(JGJ130
-
2011 
规范
)
表 
8.2.5
扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准
项
次 
形，损
坏或脱落等显
现，应
立即修理
完善。
3 4
5
梯 脚底 部应 坚
实，不
得 垫高
 
使用。梯子 的 上端 应 
有固 
定措施
。立 梯不 得有 
缺档。
6 
作 业人 员应 从规 定的 通道 
上下，不得 任
意 利用
 
吊车 臂
架 等施
 
工设施
进行
检查项目
对
临边高处作
业，必须设置防护措施，并符合下列规横向水平杆的构造应符合下列规定：主节点
处必须设两
步，如高差大于两步，应增
设连墙件加
固。圾存放， 办公区设封闭
垃圾桶，专人
负责清理。
安装扣件数
抽检
数量
允许不合
格数
)
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连墙件的构建应符合下列规定：连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。18
以 下 的 剪 刀 墙 的 设 置 应 符 合 下 列 规定： 高 度 在 2 24m 单，双排 脚 手架， 均 必 须在
外侧
立面的两端各设置
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有害气体排噪声污染控光污染控制施工固体废弃物控制职业健康作业时，，操作人员应带耳塞进行听力保护。高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品， 合理安排作息时间。4.























































定：各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，
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 (
置一根横向水
平杆，用直角扣件接且严禁拆除。卸料时应符合下列规定：施工现场存放的油料和化学溶剂等物品设有专门的
危险品库房，
1.
 
漏。废弃的
油料和化学溶剂集中处理， 
不得随意倾
倒。
放控
制
连接立杆
平
台口还应设置
安全门或活动防护栏杆。脚手架必须设置纵，横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于各构配件严
禁抛掷至地
面。 
2. 
施工
现场设置的临
时厕所化粪池
做抗渗处理。
处的
立杆
200mm
)

[image: ]向水（横）与纵平杆或剪刀撑的扣件；接长立 1 5
50
1201~3200
纵向水平杆杆、或剪刀撑的扣 件连接横向水平杆与纵向 10
50
2
1201~3200
水平杆的扣件 （非主节点处） 搭设临边防护栏杆时，必须符合下列要求： 一、防护栏杆应由上，下两道横杆及栏杆柱组成，二、上杆 ，下杆离地高度为离地高度为 1.0～1.2m0.5。～0.6m 三、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的 外力。100N 四、防护栏杆必须自上而下用安全网封闭，或在栏
的挡脚板杆下边设置严密固定的高度不低于 180mm 的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼，或400mm。板与笆下边距离底面的空隙不大于不应大于 25mm。接料平台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安 10mm 上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固。靠边坡上方的立杆轴线到定，高低差不应大于1m 500mm。边坡的距离不应小于 立杆接长除顶层步外，其余各层各步接头必须采用对 接扣件连接。 连墙件的布置应符合下列规定：一字型，开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大 4m 于建筑物的层高，并不应大于（两步） 必须采用刚性连墙件以上的双排脚手架，对高度 24m	扣件的验收应符合下列规定：旧扣件使用前应进行质量检查，有缝隙、变形的严禁 使用，出现滑丝的螺栓必须更换。 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作考核合格的业人员安全技术考核管理规则》GB5036 专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证 上岗。 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板、支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送 管道等固定在脚手架上；严禁悬挂起重设备。	在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件： 主节点处的纵、横向水平杆， 纵、横向扫地杆；1. 《建筑施工场界噪声测量方法》和施工现场应根据国家标准GB/T12524《建筑施工场地噪声限值》的要求制定降噪措施，并对施工现场场界噪声进行检测 和记录，噪声排放不得超过国家标准。制	2.施工现场的噪声设备设置在远离居民区的一端。	3.运输材料的车辆进入施工现场，严谨鸣笛。装卸材料应做到轻拿轻放。必要时的夜间施工，合理调整灯光照射方向，在保证现场施工作业面有足够光照的 1.	条件下，减少对周围居民生活的干扰。 在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免弧光外泄。2.
施工中减少施工固体废弃物的产生。工程结束后，对施工中产生的固体废弃物全部
1.	清除。	2.施工现场设施封闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，并按规定及时清运。施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示  标识或警示说 1.
明。指导操作人员正确使用职定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和
体检，2.
业病防护设备和个人劳动保护用品。
实际不合 24 钢脚手板的铺设，当搭到吸收塔内部支撑梁安装作业层时，将该层满铺脚手板，两 5.6.
搭接位置必须在小横杆上，最里面的一块离 。板采用搭接，搭接长度
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