施工员之市政施工基础知识题库

第一部分  单选题(200题)
1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：B 
2、钢束布置时，下列说法正确的（　　　）。
A.正弯矩钢筋置于梁体下部
B.负弯矩钢筋则置于梁体下部
C.正负弯矩区则上下部不需配置钢筋
D.正负弯矩区只需要上部配置钢筋

【答案】：A 
3、（　　　）作为确定工程造价的主要依据，是计算标底和确定报价的主要依据。
A.劳动定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】：C 

4、垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为（　　　）。
A.基础层、防渗系统、渗沥液收集导排系统
B.防渗系统、基础层、渗沥液收集导排系统
C.渗沥液收集导排系统、基础层、防渗系统
D.渗沥液收集导排系统、防渗系统、基础层

【答案】：D 
5、项目资金管理以实现（　　　）和提高经济效益为目标。
A.保证收人、节约成本、防范风险
B.保证收人、节约支出、防范风险
C.保证成本、节约支出、防范风险
D.保证收人、节约支出、加强合同

【答案】：B 
6、项目目标动态控制的核心是在项目实施的过程中定期地进行（　　　）的比较。
A.项目目标计划值和偏差值
B.项目目标实际值和偏差值
C.项目目标计划值和实际值
D.项目目标当期值和上一期值

【答案】：C 
7、地面上一点到两目标的方向线垂直投影在水平面上所成的夹角称为（　　　）。
A.竖直角
B.水平角
C.方位角
D.象限角

【答案】：B 
8、投影面的垂直面垂直于（　　　）个投影面。
A.四
B.三
C.二
D.一

【答案】：D 
9、管棚超前支护技术施工工艺流程为（　　　）。
A.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
B.钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
C.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖
D.钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖

【答案】：C 
10、梁式桥的两个相邻桥墩中线间水平距离，或桥墩中线与桥台台背前缘间的水平距离，称为（　　　）。
A.净跨径
B.总跨径
C.标准跨径
D.计算跨径

【答案】：B 

11、劳动消耗定额又称（　　　）。
A.人工消耗定额
B.材料消耗定额
C.机械台班消耗定额
D.施工定额

【答案】：A 
12、施工项目管理的主体是（　　　）。
A.以项目经理为首的项目经理部
B.以总监理工程师为首的监理单位
C.以项目法为为首的建设单位
D.建设行政主管部门

【答案】：A 
13、路基边坡的坡度m值对路基稳定其中重要的作用，下列说法正确的是（　　　）。
A.m值越大，边坡越陡，稳定性越差
B.m值越大，边坡越缓，稳定性越好
C.m值越小，边坡越缓，稳定性越差
D.边坡坡度越缓越好

【答案】：B 
14、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，下列哪项纵坡坡度符合要求（　　　）。
A.1.5%
B.2.0%
C.2.5%
D.3.0%

【答案】：C 

15、某连续梁桥全长179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑0号块并实施墩梁临时固结系统。②在0号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】：B 
16、当管道内径大于700mm时，可按管道井段数量抽样选取（　　　）进行闭水试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5

【答案】：B 
17、水下混凝土灌注施工应符合下列要求，其中说法错误的是（　　　）。
A.混凝土应连续灌注，中途停顿时间不宜大于30min
B.在灌注过程中，导管的埋置深度宜控制在1~3m
C.灌注混凝土时应采取防止钢筋骨架上浮的措施
D.灌注的桩顶标高应比设计高出0.5~1m

【答案】：B 

18、高压和中压A燃气管道，应采用（　　　）。
A.钢管
B.钢管或机械接口铸铁管
C.机械接口铸铁管
D.聚乙烯管材

【答案】：A 
19、将桥梁自重以及桥梁上作用的各种荷载传递和扩散给地基的结构是（　　　）。
A.支座
B.桥台
C.基础
D.桥墩

【答案】：C 
20、拱桥的制作可以产生（　　　）。
A.只产生竖向反力
B.既产生竖向反力，也产生较大的水平推力
C.只承受水平推力
D.承受弯矩、轴力和水平推力

【答案】：B 
21、当路面结构破损严重，或纵、横坡需作较大调整时，宜采用（　　　）。
A.稀浆封层
B.薄层加铺
C.加铺结构层
D.新建路面

【答案】：D 
22、建筑物外墙（有窗）距乔木中心的平面距离不小于（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】：D 
23、偏角法测设圆曲线，其适用于（　　　）的地区。
A.地势起伏、视野开阔、曲线弧长较长，与其弦长相差不大
B.地势平坦、曲线弧长较短，与其弦长相差较大
C.调地势起伏，曲线弧长与相应弦长相差较大
D.地势起伏、视野不开阔

【答案】：A 
24、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径Lk和跨径总长L分为四类，属于中桥的是（　　　）。
A.L（跨径总长）=25
B.L=100
C.Lk（单孔跨径）=25
D.Lk=100

【答案】：C 
25、转动物镜对光螺旋的目的是（　　　）。
A.使视准轴水平
B.看清十字丝
C.使物像位于十字丝分划板面上
D.使望远镜对准目标

【答案】：C 
26、管线平面布置的次序一般是：从道路红线向中心线方向依次为（　　　）。
A.电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
B.电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
C.电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
D.电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】：A 
27、建植的草坪质量要求：草坪的覆盖度应达到（　　　）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

【答案】：D 
28、下列不属于柔性管道失效由变形造成的有（　　　）。
A.钢管
B.钢筋混凝土管
C.化学建材管
D.柔型接口的球墨铸铁铁管道

【答案】：B 

29、某市政项目的独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，甲乙合同中约定；土方工程单价为6元/m3，当实际工程量超过估计工程量20％时，调整单价，单价调为4元/m3。工程结束时核算实际完成土方工程量为130万m3。
A.480
B.600
C.700
D.720

【答案】：D 
30、下列选项中，不属于矩阵式项目组织的优点是（　　　）。
A.职责明确，职能专一，关系简单
B.兼有部门控制式和工作队式两种组织的优点
C.以尽可能少的人力，实现多个项目的管理
D.有利于人才的全面培养

【答案】：A 
31、工作队式项目组织适用于（　　　）施工项目。
A.适用于小型的，专业性较强的
B.大型项目、工期要求紧迫的项目
C.大型经营性企业的工程承包
D.大规模综合性的

【答案】：B 
32、行道树与机动车交叉口的最小距离为（　　　）。
A.10m
B.14m
C.30m
D.50m

【答案】：C 

33、正确选定沟槽的（　　　），可以为后续施工过程创造良好条件，保证工程质量和施工安全，以及减少开挖土方量。
A.施工人员
B.施工机械
C.开挖进度
D.开挖断面

【答案】：D 
34、路面通常由一层或几层组成，以下不属于路面组成的是（　　　）。
A.面层
B.垫层
C.沥青层
D.基层

【答案】：C 
35、我国城市燃气管道按压力进行分类，低压燃气管道输气压力P
A.0.001
B.0.01
C.0.1
D.1

【答案】：B 
36、花境布置形式以（　　　）为主。
A.组从状
B.带状自然式
C.带状组团式
D.点状自然式

【答案】：B 

37、配置水下砼时，细骨料宜采用（　　　）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.粉砂

【答案】：B 
38、对于单跨隧道，当开挖宽小于12m时，应采用（　　　）。
A.台阶开挖法
B.CD法
C.CRD法
D.双侧壁导坑法

【答案】：A 
39、在桥墩上连续，在桥孔中中断，线路在桥孔内过渡到另一根梁上的梁式桥，称为（　　　）。
A.简支梁
B.连续梁
C.悬索梁
D.悬臂梁

【答案】：D 
40、线路测量中，（　　　）工作在定测阶段完成。
A.地形测量
B.导线测量
C.水准测量
D.中线测量

【答案】：D 

41、双侧壁导坑法施工顺序是（　　　）。
A.开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护
B.开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护
C.开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌
D.开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

【答案】：D 
42、由于城市道路一般比较平坦，因此多采用大量的地形点来表示地形高程，其中（　　　）表示测点。
A.▼
B.◆
C.●
D.■

【答案】：A 
43、桥墩是多跨桥的中间支撑结构，主要起（　　　）作用。
A.支撑
B.承重
C.挡土
D.连接

【答案】：B 
44、施工测量的精度应根据（　　　）进行施工测量。
A.工程设计和施工的精度要求
B.控制点的精度
C.地形
D.环境

【答案】：A 
45、车场库内线应采用（　　　）。
A.短枕式整体道床
B.长枕式整体道床
C.高架桥上整体道床
D.混凝土枕碎石道床

【答案】：A 
46、排水沟断面尺寸一般为（　　　）。
A.10cm×10cm
B.30cm×30cm
C.50m×50cm
D.100cm×100cm

【答案】：B 
47、F形管接口又称为（　　　）。
A.平口管
B.企口管
C.钢承口管
D.金属管

【答案】：C 
48、下列不属于桥梁附属结构的是（　　　）。
A.桥台
B.桥头锥形护坡
C.护岸
D.导流结构物

【答案】：A 
49、下列说法错误的是（　　　）。
A.要突出显示道路线形的路段，面层宜采用彩色
B.考虑雨水收集利用的道路，路面结构设计应满足透水性要求
C.道路经过噪声敏感区域时，宜采用降噪路面
D.对环保要求较高的路面，不宜采用温拌沥青混凝土

【答案】：D 
50、城市桥梁按上部结构的行车道位置可分为（　　　）类。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】：D 
51、常用来减少或消除交叉口冲突点的方法不包括（　　　）。
A.交通管制
B.渠化交通
C.立体交叉
D.减少交叉口

【答案】：D 
52、与居住区、工业区等内部道路相连接，是城镇交通网中数量较多的道路的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：C 
53、施工测量的精度最终体现在（　　　）。
A.测量仪器的精度
B.施工点位的精度
C.测量规范的精度要求
D.观测者的技术

【答案】：B 
54、沉人桩桩架的选择，主要根据桩锤种类、（　　　）、施工条件等而定。
A.锤长
B.锤重
C.人数
D.桩长

【答案】：D 
55、根据两个或两个以上的已知角度的方向交会出的平面位置，称为（　　　）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度交会法
D.距离交会法

【答案】：C 

56、下列选项中，不属于排水管道施工的工序是（　　　）。
A.下管、排管
B.稳管、接口
C.试压
D.质量检查与验收

【答案】：B 
57、公路铺筑面外侧据乔木中心不小于（　　　）m，据灌木边缘不小于（　　　）m。
A.0.75，不宜种
B.0.8，2.00
C.1.00，0.50
D.2.00，0.50

【答案】：B 
58、不属于洞口土体加固主要方法的是（　　　）。
A.SMW法
B.注浆法
C.高压喷射搅拌法
D.冻结法

【答案】：A 
59、城市中一座五跨连续箱梁桥，其各孔净跨径的总和称为（　　　）。
A.桥梁跨度
B.桥梁孔径
C.桥梁全长
D.桥梁标准跨径

【答案】：B 

60、当受弯构件剪力设计值V＜0.7ftbh0时（　　　）。
A.可直接按最小配筋率ρsv，min配箍筋
B.可直接按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋
C.按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋，并验算最小配箍率
D.按受剪承载力公式计算配箍筋。

【答案】：C 
61、下列哪项不属于街面设施。（　　　）。
A.照明灯柱
B.架空电线杆
C.消防栓
D.道口花坛

【答案】：D 
62、上层土质较好、下层土质松软，当环境条件许可、沟槽深度不超过4.5m时，可采用（　　　）断面。
A.直槽
B.梯形槽
C.混合槽
D.联合槽

【答案】：C 
63、在梁高受限制的场合，连续板梁高为（　　　）。
A.（1/15～1/25）L
B.（1/12～1/16）L
C.（1/25～1/35）L
D.（1/30～1/40）L

【答案】：D 

64、预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用（　　　）。
A.一点吊装
B.两点吊装
C.三点吊装
D.多点吊装

【答案】：C 
65、装配式预应力混凝土简支T形梁桥的主梁间距一般采用（　　　）。
A.1.5~3m
B.2.5~5m
C.1.8~2.5m
D.2~5m

【答案】：C 
66、与素混凝土梁相比，适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（　　　）。
A.均提高很多
B.承载力提高很多，抗裂提高不多
C.承载力提高不多，抗裂提高很多
D.均提高不多

【答案】：B 
67、Y形桥墩结合了T形桥墩和双柱式墩的优点，（　　　）。
A.上部双柱式，下部单柱式
B.上部双柱式，下部双柱式
C.上部单柱式，下部单柱式
D.上部单柱式，下部双柱式

【答案】：A 

68、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径和跨径总长分为若干类，属于大桥的是（　　　）。
A.L（跨径总长）=30
B.L=200
C.Lk（单孔跨径）=30
D.Lk=200

【答案】：B 
69、起保障行人交通安全和保证人车分流的作用的是（　　　）。
A.立缘石
B.平缘石
C.人行道
D.交通标志

【答案】：C 
70、沥青混凝土路面的基层对（　　　）没有要求。
A.耐磨性
B.刚度
C.强度
D.稳定性

【答案】：A 
71、当电线电压为330KV时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3.5m
D.4m

【答案】：D 

72、低碳钢是指含碳量（　　　）的钢材。
A.小于0.25%
B.0.25%～0.6%
C.大于0.6%
D.0.6%～5%

【答案】：A 
73、重力流排水管道铺设的顺序是（　　　），排管时应将承口排向施工前进的方向。
A.从上游开始顺水方向铺设
B.从上游开始逆水方向铺设
C.从下游开始顺水方向铺设
D.从下游开始逆水方向铺设

【答案】：D 
74、按桥梁力学体系可分为五种基本体系，下列不符合此类的是（　　　）。
A.梁式桥
B.拱式桥
C.上承式桥
D.悬索桥

【答案】：C 
75、下列仪器既能自动测量高程又能自动测量水平距离的是（　　　）。
A.水准仪
B.水准尺
C.自动安平水准仪
D.电子水准仪

【答案】：D 
76、在普通混凝土中，轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的纵向受力钢筋不得采用（　　　）连接。
A.冷挤压
B.锥螺纹
C.直螺纹
D.绑扎搭接

【答案】：D 
77、项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程。其具有的共同特征中，下列选项不正确的是（　　　）。
A.项目具有一次性
B.项目具有明确的目标
C.项目具有可逆性
D.项目具有特定的生命期

【答案】：C 
78、不属于常用沟槽支撑形式的是（　　　）。
A.横撑
B.竖撑
C.纵撑
D.板桩撑

【答案】：C 

79、DN1000钢筋混凝土排水管道工程开挖，基础采用混凝土基础90°，管道基础宽1.4m，根据施工组织设计设置挡土板，则沟槽开挖底宽应为（　　　）。
A.1.4
B.2.0
C.2.4
D.2.9

【答案】：D 
80、下列选项中适宜在市区较窄的街道上建造高架线路的是（　　　）。
A.地下铁道
B.轻轨交通
C.独轨交通
D.有轨电车

【答案】：C 
81、下列关于保护层厚度的说法不正确的是（　　　）。
A.当混凝土强度等级不低于C20且施工质量可靠保证，其保护层厚度可按相应规范中减少5mm
B.预制构件中的预应力钢筋保护层厚度不应小于25mm
C.钢筋混凝土受弯构件，钢筋端头的保护层厚度一般为10mm
D.板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于15mm

【答案】：D 
82、下列属于偶然作用的是（　　　）。
A.预加应力
B.汽车荷载
C.地震作用
D.风荷载

【答案】：C 

83、为确保测距成果的精度，一般进行（　　　）。
A.单次丈量
B.往返丈量
C.两次丈量取平均值
D.进行两次往返丈量

【答案】：B 
84、路基的高度不同，会有不同的影响，下列错误的是（　　　）。
A.会影响路基稳定
B.影响路面的强度和稳定性
C.影响工程造价
D.不会影响路面厚度

【答案】：D 
85、给水管网中的阀门等附件一般安装在阀门井中，阀门井的形状有圆形和（　　　）。
A.椭圆形
B.方形
C.矩形
D.菱形

【答案】：C 
86、转动目镜对光螺旋的目的是（　　　）。
A.看清十字丝
B.看清物像
C.使视准轴水平
D.使十字丝横丝水平

【答案】：A 

87、下列（　　　）不是线性工程。
A.道路工程
B.管线工程
C.输电线工程
D.房屋工程

【答案】：D 
88、下列说法错误的是（　　　）。
A.沿同一直线，以同样大小的力拉车，对车产生的运动效果一样
B.在刚体的原力系上加上或去掉一个平衡力系，不会改变刚体的运动状态
C.力的可传性原理只适合研究物体的外效应
D.对于所有物体，力的三要素可改为：力的大小、方向和作用线

【答案】：D 
89、单幅路适用于（　　　）。
A.交通量不大的次干路、支路
B.机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路
C.机动车与非机动车交通量均较大的主干路和次干路
D.机动车交通量大，车速高，非机动车交通量较少的快速路、次干路

【答案】：A 
90、悬浇梁体一般应分为四大部分浇筑，以下选项中不属于四大部分的是（　　　）。
A.墩顶梁段主梁边跨合拢段
B.0号块两侧对称悬浇梁段
C.主梁边跨合拢段
D.主梁跨中合拢段

【答案】：C 

91、道路上的井室必须使用（　　　）装配稳固。
A.重型井盖
B.轻型井盖
C.普通井盖
D.钢筋混凝土井盖

【答案】：A 
92、下列不属于盖挖法的优点的是（　　　）。
A.围护结构变形小
B.基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全
C.不设内部支撑，施工空间大
D.施工难度小，费用低

【答案】：D 
93、转点在水准测量中起传递（　　　）的作用。
A.高程
B.水平角
C.距离
D.方向

【答案】：A 
94、进行地基处理施工，下列地层中适用强夯法的是（　　　）。
A.淤泥
B.黏性土
C.沼泽土
D.腐殖土

【答案】：B 

95、由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点的路线是（　　　）。
A.闭合水准路线
B.附合水准路线
C.支水准路线
D.折线水准路线

【答案】：A 
96、某新建水厂建设项目的生产车间应看作是一个（　　　）。
A.单位工程
B.单项工程
C.分项工程
D.分项工程

【答案】：B 
97、计算市政管网工程量时，管道外防腐面积的计算公式为：管道外防腐面积=（　　　）。
A.管内径×3.142×设计长度
B.管外径×3.142×设计长度
C.管道公称直径×3.142×设计长度
D.（管道公称直径+10mm）×3过42×设计长度

【答案】：B 
98、公路勘测阶段的测量工作不包括（　　　）。
A.中线测量
B.路线纵横断面测量
C.带状地形测量
D.直接测量和间接测量

【答案】：D 

99、预应力混凝土钢绞线是按严格的技术条件，绞捻起来的钢丝束。其中，用三根刻痕钢丝捻制的钢绞线（　　　）。
A.（代号为1X3）
B.（代号为1X3C）
C.（代号为1X3I）
D.（代号为1x3K）

【答案】：C 
100、点A（20、15、10）在点B（15、10、15）的（　　　）。
A.左前上方
B.右前上方
C.右前下方
D.左前下方

【答案】：C 
101、某站水准测量时，由A点向B点进行测量，测得A、B两点之间的高差为0.506m，且B水准尺的读数为2.376m，A点高程为16.520m，则A点水准尺的读数与B点高程分别为（　　　）。
A.1.870m，16.014m
B.2.882m，16.014m
C.1.870m，15.546m
D.2.882m，17.026m

【答案】：D 

102、下列说法正确的是（　　　）。
A.柔体约束的反力方向为通过接触点，沿柔体中心线且指向物体
B.光滑接触面约束反力的方向通过接触点，沿接触面且沿背离物体的方向
C.圆柱铰链的约束反力是垂直于轴线并通过销钉中心
D.链杆约束的反力是沿链杆的中心线，垂直于接触面

【答案】：C 
103、定额编制时使用平均先进水平的是（　　　）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标

【答案】：A 
104、线路中心距离一般建筑物小于（　　　），宜采用高级减震的轨道结构。
A.10m
B.15m
C.20m
D.25m

【答案】：C 
105、在竖向荷载作用下无水平反力的结构时（　　　）。
A.梁式桥
B.拱式桥
C.刚架桥
D.悬索桥

【答案】：A 

106、某城市道路，快车道路面铺设工程量计算时，应不扣除（　　　）所示面积。
A.绿化带
B.检查井
C.路缘石
D.安全岛

【答案】：B 
107、下列交通方式既可作为中小城市轨道交通网络的主干线，也可作为大城市轨道交通网络的补充的是（　　　）。
A.地下铁道
B.轻轨交通
C.独轨交通
D.有轨电车

【答案】：B 
108、桥梁所受的荷载作用中，预加应力属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.不可变作用

【答案】：B 
109、水平角测量的主要目的是（　　　）。
A.确定点的平面位置
B.确定点的高程
C.确定水平距离
D.确定高差

【答案】：A 

110、在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有（　　　）。
A.A点比B点低
B.A点比B点高
C.A点与B点可能同高
D.无法判断

【答案】：A 
111、当电线电压为154-219KV时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（　　　）。
A.1.5m
B.3m
C.3.5m
D.4.5m

【答案】：C 
112、进货质量应核验产品出厂三证，下列不属于三证的是（　　　）。
A.产品合格证
B.产品说明书
C.产品成分报告单
D.产品试验报告单

【答案】：C 
113、市政供热管网一般有蒸汽管网和热水管网两种形式，需要用热水管网的是（　　　）。
A.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于350℃
B.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于198℃
C.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于198℃
D.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于350℃

【答案】：B 
114、为了保证填、挖的边坡达到设计要求，把设计边坡在实地标定出来，以方便施工的过程是（　　　）。
A.线路总线放样
B.路面放样
C.路拱放样
D.路堤边坡的放样

【答案】：D 
115、水准测量原理要求水准仪必须提供一条（　　　）。
A.铅垂视线
B.水平视线
C.平行视线
D.切线

【答案】：B 
116、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（　　　）。
A.渠化
B.环形
C.汇集
D.自动化

【答案】：C 

117、桥梁的高程控制测量，一般在路线（　　　）时建立，施工阶段只需复测与加密。
A.中平测量
B.基平测量
C.水准测量
D.坐标测量

【答案】：B 
118、水准测量的目的是（　　　）。
A.测定点的平面位置
B.测定两点间的高差
C.读取水准尺读数
D.测出两点间的高差，推算点的高程

【答案】：D 
119、跨径10m的现浇混凝土简支梁底模拆除时所需的混凝土强度为设计强度的（　　　）Mpa。
A.70
B.75
C.85
D.100

【答案】：D 
120、桥梁所受的荷载作用中，汽车荷载属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.偶然荷载

【答案】：C 

121、磨耗层又称为（　　　）。
A.路面结构层
B.表面层
C.基层
D.垫层

【答案】：B 
122、城市轨道交通地面正线宜采用（　　　）。
A.短枕式整体道床
B.长枕式整体道床
C.高架桥上整体道床
D.混凝土枕碎石道床

【答案】：D 
123、适用于机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路的是（　　　）。
A.单幅路
B.三幅路
C.双幅路
D.四幅路

【答案】：D 
124、根据接口的弹性，不属于管道接口形式的是（　　　）。
A.柔性
B.刚性
C.半刚半柔性
D.弹性

【答案】：D 

125、某连续梁桥全长179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑0号块并实施墩梁临时固结系统。②在0号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】：B 
126、测设的三项基本工作是（　　　）。
A.测设已知的高差、测设已知的水平角、测设已知的距离
B.测设已知的角度、测设已知的距离、测设已知的高差
C.测设已知的边长、测设已知的高程、测设已知的角度
D.测设已知的高程、测设已知的水平角、测设已知的水平距离

【答案】：D 
127、山丘城市的道路选线通常采用哪种路网方式（　　　）。
A.方格网状
B.环形放射状
C.自由式
D.混合式

【答案】：C 
128、适用于胶结松散的砾、卵石层的下沉方法（　　　）。
A.抓斗挖土法
B.辅助下沉法
C.水枪冲土法
D.人工或风动工具挖土法

【答案】：A 
129、某市政工程土方开挖时，底宽6m、底长15m、挖深2.5m，则应套用的土方开挖形式为（　　　）。
A.一般土方开挖
B.沟槽土方开挖
C.基坑土方开挖
D.场地平整

【答案】：C 
130、钢筋连接的接头宜设置在（　　　）。
A.任意位置
B.受力较小
C.受力较大
D.抗震缝处

【答案】：B 
131、乔木、大灌木在栽植后均应支撑，非栽植季节栽植，最大程度的强修剪应至少保留树冠的（　　　）。
A.1/2m
B.1/4m
C.1/3
D.1/5m

【答案】：C 

132、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，最大纵坡一般不大于（　　　）。
A.2.5%
B.3%
C.0.2%
D.0.1%

【答案】：A 
133、道路中线的位置是通过测设（　　　）来确定。
A.中桩
B.边桩
C.标桩
D.水平桩

【答案】：A 
134、施工测量必须遵守的原则是（　　　）。
A.先控制后细部
B.先细部后控制
C.从基线到方格网
D.从高程到平面

【答案】：A 
135、轨道一般采用的标准轨距是（　　　）。
A.1430mm
B.1435mm
C.1450mm
D.1455mm

【答案】：B 
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