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建设项目环境影响登记表（表一）
	项目名称
	西亚特华亚冷暖工业有限公司 新建 1355m2 辅助用房建设项目
	总投资
	150 万元

	
建设单位
	
西亚特华亚冷暖工业（杭州） 有限公司
	
建设地点
	下沙经济技术开发区 16 号大 街 5 号路口西亚特华亚冷暖 工业（杭州）有限公司厂区内

	行业代码
	G59
	建设性质
	新建

	建设依据
	/
	主管部门
	/

	工程规模
	总建筑面积 1355m2
	用地面积
	1355m2

	排水去向
	市政管网
	环保投资
	1 万元

	联系人
	
	电话
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	1.项目内容和规模
本项目为新建辅助用房，预计历时两个月（2015 年 3 月 2  日开工，于 2015 年 4 月 30 日完工），占地面积 1355m2 ，工程地点位于杭州市下沙经济技术开发区 16 号大街 5  号路口西亚特华亚冷暖工业（杭州）有限公司厂区内,新建辅助用房主要用途为暂时存放
公司制造产品，空调末端设备，不涉及危险品存放。本项目地理位置图详见附图一。
2.功能布局
项目内容：新建室外辅助用房，采用钢架结构，柱顶高度 5.8m ，净高 5.3m ，建筑面
积 1355m2 ，本项目功能主要为仓储功能。
3.生产班制及定员
本项目全年生产 300 天，生产时间每天 8 小时，职工人数 10 人，员工食宿自理。工
作制度为单班制。
4.项目公用工程
1.给水：本项目用水由自来水公司统一供给。
2.供电：由用电由当地供电部门统一供应。
3.食堂和住宿：本项目不提供住宿，不设食堂。
4.供热：本项目无需供热。
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建设项目环境影响登记表(表二)
	项 目 地 理 位 置 图
	本项目位于下沙经济技术开发区16号大街5号路口西亚特华亚冷暖工业
(杭州)有限公司厂区内，项目地理位置图见2-1。
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	图2-1建设项目地理位置图
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	周 围 环 境 及 平 面 布 置 图
	本项目位于杭州市经济技术开发区，厂房位于16号大街5号，项目周边
现状及规划情况见表2-1。通过规划控制，进一步合理布局各类用地功能，协
调空间关系。
表2-1    项目周边现状及规划情况

	序号
	方位
	现   状
	规   划

	1
	东
	爱知车辆工程
	/

	2
	南
	16号大街
	


/

	3
	西
	5号大街
	/

	4
	北
	杭州友科电子科技有限公司
	


/
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建设项目环境影响登记表（表三）
	环 境 质 量 标 准
	1.地表水环境
根据杭州经济技术开发区环境监测站2012 年9 月份地表水质量报告显 示，项目地块水质为劣 V 类，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的 III 类标准。本项目的废水进入最终经七格污水处理厂处理达《城镇污 水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后最终汇入钱塘
江下沙段。
2.环境空气
本项目所在位置空气质量监测值均能达到《大气环境质量标准》
（GB3095-2012）中的二类标准，项目所在区域大气环境质量现状较好；
3.声环境
本项目地块声环境要求达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类
标准。

	工 艺 流 程 分 析
	工艺流程及产生的污染
西亚特华亚冷暖工业（杭州）有限公司主要制造制冷、采暖设备、空 调末端设备。新建辅助用房不涉及到项目生产，主要用于暂存本公司生产 设备。生产成品下线后，成品被转运至辅助用房暂时存放，短暂存放后， 成品将被从辅助用房转运出，运送到各个销售中心。新建项目辅助用房主 要用于存放本公司制造设备，不涉及原产品制造。主要存放设备有制冷、 采暖设备、空调末端设备、蓄冷球等，存放物品不涉及危险品，不对环境
产生不利影响。
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	工  艺  流  程  分  析
	二、流程说明
1.建设期污染说明
（1）废水：
施工过程中产生的生活污水和施工废水。施工过程中主要污染因子有 冲洗废水。施工废水主要因子为 SS，其产生量较小。 用水量按照 5t/d 计，
排放量以 85%计，则施工废水产生量为 4.25t/d。
生活污水来自施工人员，项目施工人数最高峰时每天约有 20 人。生活 用水量按照 50L/d，则用水量为 1t/d，排放量以 0.88 计，则生活污水排放
量约 0.88t/d。
（2）废气：
废气主要包括建筑施工过程中产生和建筑材料运输过程中将产生的大
量的扬尘，和建筑材料运输车辆产生的尾气。
施工过程中扬尘主要工序为建筑的基础开挖、地基处理、土地平整等。
（3）噪声：建筑施工期噪声源主要来自施工机械运转，设备动力噪声。 （4）固废：施工过程中主要包括工程弃土、施工过程中产生的建筑垃
圾、以及施工人员的生活垃圾。生活垃圾按照人均 0.5kg/人•d，总产量 10t/d。
2、营运期污染说明
（1）废水： 本项目营运期间主要废水为负责本项目工作 10 名员工的
生活污水。
本项目产生生活污水与西亚特华亚冷暖工业（杭州）有限公司产生污 水一起进入处理后达到三级标准后排入市政污水管道，最终进入杭州
七格污水处理厂统一处理。
（2）废气： 本项目营运过程中无废气产生。
（3）固废：本项目营运过程固体废物主要为员工的生活垃圾。
（4）噪声：本项目主要噪声主要部分车辆运行过程中产生的噪声。运
输车辆噪声为随机移动声，且为间歇性声源。
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项目环境影响记表（表四）
	4.1 建设项目工程分析
4.1.1 建设施工期工程分析
本项目为新建， 采用钢架结构。钢结构构件在工厂制作，减少现场工作量， 缩短施工 工期，符合产业化要求，不但节约了资源也减少了一些不必要的污染。施工期大概在 40
天，对周边环境影响较小。
1、建设期污染说明
施工期主要污染因子
（1）噪声：施工期噪声主要是建筑施工噪声及运输汽车交通噪声。汽车运输噪声主 要是土建工程原材料运输噪声。本项目可通过选用运行良好的低噪声设备，禁止在夜间施
工来减少噪声带来的不利影响。
（2）废水： 施工过程中废水主要来自于：基础施工中泥浆水、雨水冲刷开挖土方水、 设备冲洗水等，主要污染物为 SS、石油类污染物；施工人员的生活污水，主要污染物为
CODCr 、NH3－N 等。
本项目施工期生活污水与施工期产生的生活污水与西亚特华亚公司污水一起进入排
入市政污水管道，最终进入杭州七格污水处理厂统一处理。
（3）废气：施工期间对环境空气质量的影响主要来源于施工过程中产生的扬尘、行 驶车辆排放的尾气等。废气中的主要污染物是 TSP、HC、CO、NOx 等。各种粉尘和扬尘 在晴朗、干燥、有风的情况下将会对周围环境空气产生影响。污染源多为无组织排放， 污 染物随机波动较大， 为此要求项目施工时， 在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮 挡设施， 实行封闭式施工， 对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘。采取以上措施后
施工期环境空气的影响甚微。
（4）固废：施工期间所产生的固体废物主要有基础土方开挖、施工砖、砂石料等弃 渣以及施工人员的生活垃圾等。弃土弃碴用于地面平整及回填。生活垃圾经环卫部门及时
清运，对周围环境影响较小。
4.1.2 营运期工程分析
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	1 废水
本项目无生产废水产生， 主要为员工的生活污水。员工人数为 10 人，用水量为 50L/d.
人， 年工作日为 300 天， 用水量为 150t/a ，生活污水排放量按用水量的 90%计， 废水产生
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	量为 135t/a。按类比资料， 生活污水主要污染物平均浓度约为 COD 350mg/L、氨氮 35mg/L。生活污水各污染物产生量为 COD 0.047t/a、氨氮 0.005t/a，经过七格污水处 理厂处理后排环境量为 COD 0.008t/a、氨氮 0.001t/a。
2 噪声
本项目主要是移动车辆产生的噪声，主要噪声源强见表 4-1。
表 4-1        项目主要噪声源强

	序号
	噪声源
	噪声级（dB）

	1
	车辆
	60~70


3 固体废弃物
（1）生活垃圾
项目初定员工人数 10 人，垃圾产生量按 0.5kg/人 ·d 计，垃圾日产生量为 5kg，则生
活垃圾产生量约为 1.5t/a。
（2）生产固废
本项目无固体废物产生。
4.  环境影响分析
1 水环境影响分析
本项目建成后， 废水主要为本项目 10 位工作员工产生的生活污水。 生活污水经化粪 池处理后达到《污水综合排放标准》中的三级标准后全部纳管，该项目的废水进入最终经 七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标
准后最终汇入钱塘江下沙段。
2 环境空气影响分析
本项目不产生废气， 故本环评不做分析。
3 噪声影响分析
本项目噪声主要为车辆运行产生的噪声，设备噪声平均在 60~70dB(A)。
（1）本环评单位对场界四周声环境进行预测，结果如下所述：
本环评采用整体声源法 Stueber 公式对设备工作噪声进行预测计算。其基本思路是把 各噪声源看成一个整体声源，预先求得其声功率级 Lwi，然后计算噪声传播过程中由于各



6
	种因素而造成的总衰减量 ∑Ak，最后求得整体声源受声点 P 的声功率级 Lpi。
Lpi= Lwi-∑Ak
①各参数计算模式如下：
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