一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	派克兄弟木文化创意产业基地项目

	项目代码
	2109-610124-04-01-890541

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	西安高新区集贤园集创业东路以西

	地理坐标
	（经度：108度23分24.014秒，纬度：34度4分49.361秒）

	国民经济
行业类别
	C2110木质家具制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	36木质家具制造业211*

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	周至县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	8000
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	0.4
	施工工期
	2022年4月～2023年6月，15个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	9811.52

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《周至县集贤产业园区总体规划》（2009-2025年）

	规划环境影响评价情况
	规划环评：《周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书》
审查机关：西安市周至县生态环境局（原西安市周至县环境保护局）
审批文件名称及文号：《关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复〔2012〕62号）
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	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据园区产业规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新型材料等行业，禁止高污染、高耗能的产业进入，本项目不在禁止入园的产业范围内，项目与周至县集贤产业园区总体规划环评及审查意见符合性见下表。
表1   项目与周至县集贤产业园区总体规划环评及审查意见符合性一览表
	规划内容
	规划要求
	本项目情况
	相符性

	规划定位
	以工业为主，居住和公共设施为辅的城市综合区，形成“三大产业板块”，即高新技术产业、现代制造业、现代服务业。
	项目生产木制空间、木制品，属于园区规划中的第二产业 家具制造业，项目使用原料为原木和成品木工板，不进行人造板制造，符合园区产业定位。
	符合

	产业定位
	产业园区规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新型材料等，区内的工业应按照高效益、高技术、低污染、低耗能、占地少的原则发展，通过高新技术产业的发展带动工业行业的整体发展。
	
	

	
	园区鼓励发展与限制发展行业中：第二产业 21 家具制造业 不宜在二类和一类工业用地上发展带胶的人造板
	
	

	声环境控制措施
	入区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响。
	项目设备放置于厂房内，设基础减振，经预测，厂界噪声达标。
	符合

	大气污染控制措施
	实施清洁生产，节约能源，降低物耗，使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；采取治理措施，对现有污染源进行治理，确保达标排放。
	项目生产过程中产生的粉尘由集气罩收集后经中央布袋除尘器处理后通过25m排气筒排放；使用的木蜡油、UV漆、白乳胶均属于低VOC涂料，
	符合
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	喷涂废气、胶粘、冷压废气采用密闭涂装房、密闭晾干房（干式过滤器（7套））、密闭UV涂装房）、集气罩（冷压机上方）+1套两级活性炭吸附箱+25m高排气筒DA002达标排放。
	

	固废控制措施
	园区内产生的生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置；一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用；危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。
	项目生活垃圾由环卫部门清运处理，一般工业固废外售物资回收部门，危险废物委托危废资质单位处置。
	符合

	水环境保护措施
	园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，入园企业排放废水必须经处理后达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂。
	项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015），而后排入集贤产业园污水处理厂。
	符合




	其他符合性分析
	1、产业政策分析
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类建设项目，且本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）里面，且项目已取得周至县发展和改革委员会《陕西省企业投资项目备案确认书》（附件2），项目代码：2109-610124-04-01-890541，同时本项目不属于《市场准入负面清单（2020版）》中的禁止准入类项目。
因此，本项目符合国家及地方产业政策。
2、与“三线一单”的相符性
根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（市政发〔2021〕22 号）要求，本项目位于重点管控单元，通过合理利用水电资源，“三废”合理处理，可满足相关管控要求。


表2   本项目与“三线一单”的符合性
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		“三线一单”
	符合性分析
	符合性

	生态保护红线
	根据《西安市秦岭生态环境保护管理办法》，秦岭生态环境保护范围为周至县行政区域内北至107省道以北1000m，本项目位于107省道以北1.2km，故项目不在秦岭生态环境保护范围内，与《西安市秦岭生态环境保护管理办法》的要求相符合。
	符合

	环境质量底线
	本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，项目所在区域空气质量现状中PM2.5不满足二级标准要求，本项目采取密闭车间、布袋除尘器等措施能有效减小颗粒物对环境的影响。
	符合

	资源利用上线
	项目原辅材料及能源消耗合理分配，项目位于西安高新区集贤园创业东路以西，土地规划利用性质为工业用地，已取得土地证（见附件），不触及资源及土地利用上线。
	符合

	环境准入负面清单
	对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中“陕西省西安市周至县国家重点生态功能区产业准入负面清单”的内容要求，本项目不属于“清单”中限制类、禁止类、淘汰类项目，不涉及清单中落后生产工艺设备、落后产品。
	符合


3、与相关政策及规划相符性分析
表3   与相关环境保护政策相符性分析
	规划纲要内容
	本项目与规划的关系
	是否符合

	《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
	建立健全生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力， 发挥各地比较优势，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源 布局，建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系。加强“三线一单”在规划编制、 政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，将环 境质量底线作为硬约束。
	本项目位于西安高新区集贤园集创业东路以西，属于重点管控单元。项目不产生生产废水，项目木加工粉尘通过中央布袋除尘器处理，打磨粉尘通过脉冲式打磨除尘器处理后，一起通过25m排气筒排放；喷涂废气、胶粘、冷压废气采用密闭涂装房、密闭晾干房（干式过滤器（7套））、密闭UV涂装房+1套两级活性炭吸附箱+25m高排气筒DA002。对周边环境影响较小。
	符合

	《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）
	表4辐射固化涂料中木质基材（非水性）VOC的含量要求为≤100g/L
	本项目用UV漆属于紫外光固化涂料，挥发性有机物含量为99g/L。
	符合

	《木器涂料中有害物质限量》（GB/T18581-2020）
	表1中涂料VOC含量要求最低为≤250g/L
	本项目用木蜡油挥发性有机物含量为105g/L。
	符合

	《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB/T33372-2020）
	表2水机型胶黏剂VOC含量限值中木工与家具（聚乙酸乙烯酯类）VOC含量≤100g/L
	项目用白乳胶中总挥发性有机物含量为未检出（检出限为50g/L）
	符合
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		《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）
	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生
	根据检测报告，本项目用UV漆、白乳胶、木蜡油均满足相关低VOCs要求，可从源头减少VOCs产生。
	符合

	
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量
	本项目涂装工序均在密闭涂装房、密闭晾干房、密闭UV涂装房等工房内进行，使区域保持微负压，以提高VOCs收集效率，设计满足相关通风量要求。
	符合

	
	鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置
	本项目 VOCs 主要来自涂装工序，收集的有机废气拟采用“干式过滤器+两级活性炭吸附箱”净化处理，评价要求活性炭定期更换，更换的废活性炭交由有资质的单位处置。
	符合

	
《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822-201
9）
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs
	项目用VOCs物料主要为白乳胶、木蜡油以及UV漆，均满足相关低VOCs要求，
	符合
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	 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	均储存于密闭包装桶内，且设置专门的涂料仓库内，满足防雨、防晒以及防渗的基本要求，涂料仓库内的涂料、胶粘剂在非取用状态时，全部加盖、封口，保持密闭。
	

	
	VOCs排放的排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定
	项目排放VOCs的排气筒高度为25m。
	符合

	[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1]《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》

	[bookmark: bookmark28]（五）深入推进面源污染治理。
[bookmark: bookmark29]推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。
	项目施工期严格落实施工工地扬尘管控责任，严格落实工地“六个百分之百”、渣土车密闭。
	符合

	《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函（2020）61号）
	二、严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代
	企业承诺已知晓文件要求并严格执行，承诺书见附件5。
	符合


4、项目选址合理性分析
本项目位于西安高新区集贤园集创业东路以西，项目东侧为创业东路，南侧和西侧均紧邻西安通中电器有限公司，北侧紧邻陕西宇之龙货架制造有限公司；项目所在区域路网完善、交通便利。
距离项目最近的环境敏感目标为南侧150m金凤村散户；
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	项目实施环评提出各项措施后，废气、噪声均能达标排放，固体废物做到了合理处置；从环境影响角度分析对周围环境造成的影响小。项目选址无重点保护野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域。
因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，项目选址合理。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设规模与内容
（1）工程组成
本项目总占地约9811.52平方米，总建筑面积24536平方米。项目建成后年产木制空间500余户，提供木制品打样300余套。项目具体组成见表4。
表4   项目主要建设内容
	工程
类别
	工程名称
	建设内容及规模

	主体
工程
	生产车间
	5层，钢架结构，建筑高度约19.5m，建筑面积15424m2。建设一座集生产展示于一体的生产厂房。一层设置开料拼板区、木工加工区以及原材料库、展示库（位于整栋楼中部），二层设置木蜡油喷涂房（3间）、木蜡油涂抹房（2间）、晾干房（2间）、打磨房（1间）、UV涂装房（1间）进行木蜡油涂装、打磨、UV涂装等，中间为参观走廊；三层设置半成品区、库房、安装组装区；四层设置展厅；五层设置办公空间和展厅。

	储运工程
	厂内运输
	上下楼层间运输，采用货梯；楼层内产品运输采用板车

	
	车间内原料区、成品区
	项目生产车间三层设置半成品区、库房、安装组装区；四层设置展厅

	
	库房
	5层，钢架结构，建筑高度约24m，建筑面积5000m2位于生产车间南侧，用来进行原料和产品储存。

	
	物料运输
	厂外运输由汽车运输。

	辅助工程
	门房
	位于项目区大门口北侧，建筑面积20m2。

	公用
工程
	供电系统
	园区电网

	
	供水系统
	园区自来水管网

	
	排水系统
	采用雨污分流制，雨水通过管道排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后进入集贤产业园污水处理厂深度处理后最终排入排入耿峪河。

	环保
工程
	废气
	开料拼板及木工加工
	吸尘管道+中央布袋除尘器+25m高排气筒DA001

	
	
	打磨
	密闭打磨房+脉冲式打磨除尘柜（1套）+25m高排气筒DA001

	
	
	涂装
	密闭涂装房、密闭晾干房（干式过滤器（7套））、密闭UV涂装房+1套两级活性炭吸附箱+25m高排气筒DA002

	
	废水
	生活污水
	项目不产生生产废水，生活污水经1座10m3化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂深度处理

	
	噪声
	选择低噪声设备；采取基础减振、厂房隔声。

	
	固废
	生活垃圾由垃圾桶收集，由环卫部门运往垃圾填埋场处置；
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