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一 、建设项目基本情况
	项目名称
	年产 10 万件手术刀托盘建设项目

	建设单位
	绍兴拜维卫生用品有限公司

	法人代表
	
	联系人
	***

	通讯地址
	绍兴市越城区城南街道会稽路 575 号

	联系电话
	*****
	邮政编码
	312000

	建设地点
	绍兴市越城区城南街道会稽路 575 号（绍兴市南门防静电纺织有
限公司内）

	立项审批 部门
	绍兴市越城区经济和信息 化局
	批准文号
	/

	
建设性质
	
新建 ■ 改扩建□技改 □
	行业类别 及代码
	医疗、外科及兽医用器 械制造
（C3584）

	租用建筑面 积(平方米)
	
80
	绿化面积 (平方米)
	/

	总投资
(万元)
	
100
	其中:环保 投资(万元)
	
2.5
	环保投资占 总投资比例
	2.5%

	评价经费 (万元)
	
****
	预期投产日期
	2017 年 6 月




	1.1 项目由来
手术刀托盘是每个手术间的必用设备， 与手术操作息息相关 ， 为了方便和 适应各类手术的需求，手术刀托盘的需求量也越来越大 ， 为此， 绍兴拜维卫生 用品有限公司决定投资 100 万元，租赁位于绍兴市越城区城南街道会稽路 575 号 绍兴市南门防静电纺织有限公司的新建车间405 室空置厂房实施年产 10 万件手术
刀托盘建设项目。
为了科学客观地评价项目实施后对周围环境造成的影响 ，根据《建设项目  环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目  环境保护管理办法（2014 年修正）》 中有关规定，该项目应进行环境影响评价。 受绍兴拜维卫生用品有限公司委托，杭州天川环保科技有限公司承担了该项目  的环境影响评价工作。我公司在对项目现场踏勘、监测和资料收集等的基础上， 根据环评导则及其它有关文件的要求 ，在征求环保主管部门意见后， 编制了该  项目的环境影响报告表 ，报请环保主管部门审查 、审批 ， 为项目实施和管理提
供参考依据。
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	1.2 编制依据
1.2.1 国家有关法律、法规
⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）》2015.1.1；
⑵《中华人民共和国环境影响评价法（2016 年修订）》2016.9.1；
⑶《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；
⑷《中华人民共和国大气污染防治法（2015 年修订）》2016.1.1 实施；
⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 1997.3.1；
⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015 年修订）》2015.4.24；
⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；
⑻《建设项目环境保护管理条例》 1998.11.29；
⑼《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005.12；
⑽《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》2013.5.1
⑾《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015 年版）》2015.6.1。
1.2.2 地方有关法规
⑴《浙江省大气污染防治条例(2016 年修订)》2016.5.27；
⑵《浙江省水污染防治条例(2013 年修正)》2013.12.19；
⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013 年修正）》2013.12.19；
⑷《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014 年修正）》2014.3.13；
⑸《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正）》2014.3.13；
⑹《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》2010.11；
⑺《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》2012.12.28；
⑻《 浙江 省第 一 批不 纳入 建设 项 目环 境影 响评 价审 批的 目 录( 试 行) 》
2012.12.31；
⑼《浙江省第二批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录(试行)》2013.6.5；
⑽《 浙江 省第 三批 不 纳入 建设 项目 环境 影响 评 价审 批的 目录 (试 行) 》
2015.5.20；
⑾《绍兴市产业结构调整导向目录(2010-2011 年)》2010.3.15；
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	⑿《绍兴市强制淘汰落后产能目录(2011 年本)》2011.8.5；
⒀《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录(2013-2015)》2012.12.14；
⒁《绍兴市大气污染防治条例》2016.11.1；
⒂《绍兴市水资源保护条例》2016.11.1。
1.2.3 有关技术规范
⑴ 《环境影响评价技术导则》（HJ2.1~2016 ， HJ2.2~2008 ， HJ/T2.3~93，
HJ2.4-2009，HJ610-2016 及 HJ19-2011）；
⑵《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；
⑶《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版）2005.4；
⑷《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）；   ⑸《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）2013.12.1；
⑹《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）2013.12.1。
1.2.4 区域相关资料
⑴《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015 年版）》2015.6.29；
⑵《绍兴市环境空气质量功能区划分方案》2001.12；
⑶《绍兴市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》2003.8；
⑷《绍兴市环境功能区划》2016.7。
1.2.5 其它依据
⑴建设单位与我公司签订的环评合同及提供的有关基础资料。
1.3 工程内容及规模
1.3.1 项目名称、地点及建设性质
项目名称： 年产 10 万件手术刀托盘建设项目
建设单位： 绍兴拜维卫生用品有限公司
建设地点：位于绍兴市越城区城南街道会稽路 575  号绍兴市南门防静电纺
织有限公司的新建车间 405 室空置厂房内
建设性质： 新建




	总投资： 100 万元
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	[bookmark: bookmark2]1.3.2 项目规模及产品方案
本项目租赁位于绍兴市越城区城南街道会稽路 575 号绍兴市南门防静电纺 织有限公司的新建车间 405 室空置厂房实施生产 ，项目总投资 100.0 万元，所租 厂房的新建车间共 5 层，项目位于 4 层的 405 室，租赁建筑面积 80 平方米(见附 件 3) ，该项目平面布置详见附图三。项目投产后，年产手术刀托盘 10 万件 。具
体产品方案见表 1- 1。
表 1- 1      项目产品方案一览表
	序号
	设备
	单位
	数量

	1
	手术刀托盘
	万件/年
	10


1.3.3 项目原辅材料消耗情况（见表 1-2）
表 1-2      项目原辅材料消耗情况
	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1
	手术刀托盘
	万只/年
	10

	2
	止血带
	万条/年
	10

	3
	塑料袋
	万只/年
	10

	4
	纸板箱
	个/年
	5000

	5
	刀片
	个/年
	120

	6
	水
	吨/年
	75

	7
	电
	万度/年
	3




	1.3.4 项目主要生产设备（见表 1-3）
表 1-3
	
项目主要设备一览表




	
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	螺杆空压机
	台
	1


1.3.5 劳动定员及工作制度
项目需员工 5 人， 生产实行昼间单班制，每班工作 8 小时，年工作日 300
天，项目不设食堂，无住宿。
1.3.6 公用工程
①给水、供电： 项目的给水、供电分别接自租赁厂房的给水干管 、供电电
缆， 能满足生产需要。
②排水： 项目排水实行雨污分流、清污分流，厂区屋面和道路雨水经出租方 厂区现有雨水收集系统收集后排入市政雨水管网； 项目产生的粪便污水经化粪
池处理后与其他生活污水一起汇集经绍兴市南门防静电纺织有限公司排污管道
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	接入九里泵站，最终经绍兴污水处理厂集中处理后达标排放。
1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目租赁位于绍兴市越城区城南街道会稽路 575 号绍兴市南门防静电纺  织有限公司的新建车间 405 室空置厂房实施生产，项目所租房子目前为空置厂房，
因此无与本项目有关的污染情况及环境污染问题。
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二 、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	2.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文等）
2.1.1 地理位置
项目位于绍兴市越城区城南街道会稽路 575  号，租用绍兴市南门防静电纺  织有限公司的新建车间 405 室空置厂房实施生产，项目出租方厂区东面为会稽路， 隔路为锦绣农产品产业园区； 南面为大明路， 隔路为在建其他企业； 西面为绍  兴市亿盈达服饰有限公司； 北面为浙江省生产化创意产业园区 。项目所租厂房  四周均为出租方出租的厂房 。项目具体地理位置详见附图一、附图二和附图三。
2.1.2 地形、地貌、地质
绍兴市、柯桥区境内地形特点为南高北低， 由西南向东北倾斜，低山丘陵、 河谷、水网、平原等地貌类型也由南至北依次更替。平均黄海高程为 4.9-5.1 米，
常年地下水位在 1.5 米以下。
项目所在地地处萧绍平原 ， 属典型的平原水网地区 ，地势低平， 是滨海河 湖综合作用而成的冲积平原 ，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征 ，又有人 为长期围垦改造的痕迹 ，河网分布较杂乱 ， 宽处成湖， 窄处成河 ，厂区工程地
质属粘土，地质情况良好，地震基本烈度为 6 度。
2.1.3 气候特征
项目所在地区域属于北半球中纬度亚热带北缘， 是东亚季风盛行的地区 ， 气候温和湿润， 四季分明， 冬夏长 ，春秋短，春季温凉多雨，夏季炎热湿润 ， 秋季先温后干， 冬季寒冷干燥 。根据绍兴市气象局专业气象台近几年统计的资
料，绍兴市的主要气象参数如下：
年平均气温                                                    16.5℃
极端最高气温                                                 38.6℃
极端最低气温                                                  - 10.2℃
平均最热月（7 月）气温                                  28.8℃
平均最冷月（1 月）气温                                  4.2℃
年平均水气压                                                  17.2hPa
平均气压                                                         1016.04hPa
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	年平均降水量
	1475.7 毫米

	年最大降雨量
	1601.3 毫米

	年最小降雨量
	1269.3 毫米

	区域内全年主、次导风向
	NNW/ENE

	年平均风速
	1.88m/s

	年最大风速
	18m/s


2.1.4  水文概况
项目地处平原水网地带， 河网纵横 ，河湖相连， 河面宽度不一， 水位落差  变化较小，几乎无流速， 自净能力较低，其水文特征既受天然降水过程的影响， 又受沿海堰闸的调节控制，绍兴市正常控制水位为 3.8  米，历史最高水位 5.3 米  ( 1962 年) ，历史最低水位 1.73 米(1967 年) ， 内河在新三江闸、马山闸等排海闸  的控制下 ，基本为一封闭水域 ，水流自西南流向东北， 流量甚小 ， 自净能力较
低，只有在较大雨汛期间，三江闸放闸时才有一定流速。
项目附近水域功能主要以工业用水 、农业灌溉及附近居民生活用水为主，
根据地表水功能区划，项目附近地表水水域功能为Ⅲ类。
2.1.5 土壤、地质
项目所在区位于江山—— 绍兴深断裂带北侧，沉积 、火山岩交替分布，地 貌复杂多样 ，主要有下古生代碎屑岩和碳酸盐岩 ， 中生代的火山岩、侵入岩 、 江层岩以及第四系的松散岩类 。土壤类型为酸性黄壤和红壤 。但由于第四纪河 泥堆积，平原水网土壤类型复杂，土种繁多，主要以青紫泥、腐心青紫泥为代 表的富肥缺气型土壤及黄化青紫泥 、小粉泥、粉泥为代表的肥气协调型土壤为
主。
2.1.6 生态环境
⑴土地利用及物种资源
通过对本建设区域的实地踏勘和调查，其土地利用主要为农田。
区域内物种资源较为单一 ，植物类为人工和自然植被 ，动物类由于目前该 区域平原特征明显且为城区人口密集居住地，基本无动物栖息空间， 因此 ， 区




	域内未曾发现过国家级保护动物。
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	⑵渔业资源
建设区域内河水域水生生物主要以普通淡水鱼类和珍珠养殖为主 ， 随着水 环境的整治 ，废水进入城市截污管网 ， 内河水质有所改善 ，有利于水生生物的
栖息繁衍。
2.2 社会环境概况
2.2.1 绍兴概况
绍兴地处长江三角洲南翼、宁绍平原西部、浙江省中北部杭州湾以南之间， 下辖越城区、绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市和新昌县，面积 8256 平方公里， 人口 435.09 万 。2013 年 11  月， 国务院作出《关于同意浙江省调整绍兴市部分  行政区划的批复》， 浙江省政府发出《关于调整绍兴市部分行政区划的通知》，  决定对绍兴市部分行政区划实施调整 。具体调整为：撤销绍兴县 ，设立绍兴市  柯桥区； 撤销县级上虞市， 设立绍兴市上虞区 。规划调整后， 绍兴市区面积由
362 平方公里扩大到 2942 平方公里，人口由 65.3 万增加到 216.1 万。
2015 年，全市实现生产总值约 4470 亿元，年均增长 8.6% ，人均生产总值 1.6 万美元。一般公共预算收入 363 亿元，是 2010 年的 1.9 倍。完成固定资产投 资 2580 亿元、外贸出口 270 亿美元、社会消费品零售总额 1600 亿元，年均分 别增长 17.7% 、5.3%和 13.4% 。建筑业总产值达到 6550 亿元，成为全国唯一的
建筑产业、住宅产业现代化“双试点”地市。
绍兴中心城市确立了越城、柯桥、袍江、江滨四大组团和镜湖城市绿心的大城  市发展框架。城区先后获得了“ 中国优秀旅游城市”、“ 国家环境保护模范城市”、“ 国  家卫生城市”、“全国创建文明城市工作先进城市”、“全国双拥模范城”等荣誉称号。
2.2.2 城南街道概况
城南街道位于绍兴市南大门 ，和老城区仅一河之隔 ， 北由城南大桥 、中兴 大桥与市区紧密相连， 南依秦望山 ， 东靠禹陵香炉峰、浙江省会稽山旅游度假 区，西临书法圣地兰亭 。全街南北长约 3 公里， 东西宽约 4 公里， 总面积 12.5 平方公里，建成区面积 7.5 平方公里，辖 18 个行政村，11 个社区。实有人口 12 万人，其中常住人口 3.8 万人，外来人口 8.2 万人 。境内公路四通八达 。贯穿全
境大的公路 ， 东西走向的有城南大道 、杨绍线、凤凰路 、大明路等； 南北走向
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	的有绍甘线、解放南路延伸段、 山阴路及大学路和中兴南路。
境内地势平坦 ，河道纵横 ， 南镇香炉峰位于境内 ，其右麓建于明代的石屋 禅院有待开发。根据市委市政府的规划，城南被定位“南闲”及城市“后花园” 。目 前 ，辖区内毗邻会稽山景区的大环河及名人广场景区已成为人们休闲 、旅游的
主要去处，“南闲”效应日趋显现。
2.3 项目环境功能区划
本项目租赁位于绍兴市越城区城南街道会稽路575号绍兴市南门防静电纺织 有限公司的新建车间405室空置厂房实施生产，根据《绍兴市环境功能区划》（2016
年） ，项目地块属越城区城南生态工业优化准入区（0602-V-0-3）。
①基本概况
总面积： 1.19平方公里。
位置：位于城南街道，包括建成区工业区及周边土地。
②主导功能及目标
主导功能与保护目标：提供安全、环保、绿色的产业发展环境。
环境质量目标：地表水达到Ⅲ类标准要求；环境空气质量达到二级标准要
求； 声环境质量达到声环境功能区要求； 土壤环境质量达到功能区要求。
③管控措施
禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提
升改造 。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。
严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况 ，编制实施重
点污染物减排计划， 削减污染物排放总量。
对已建部分按照发展循环经济的要求进行改造。
禁止畜禽养殖。
优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设
置隔离带，确保人居环境安全.
加强土壤和地下水污染防治与修复
最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法
定许可占用水域； 除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改
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	[bookmark: bookmark3]造； 建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。
④负面清单
禁止新建、扩建三类工业项目，具体名录见附件1。
允许新建扩建二类工业项目，但凡属国家、省、市、县落后产能的限制类、
淘汰类项目，一律不得准入，现存企业应限期整改或关停。
项目为医疗 、外科及兽医用器械制造， 污染小，项目废水收集处理后达标 进入污水管网由绍兴污水处理厂处理 ，大气污染物和噪声经治理后达标排放 ， 固废经无害化处理 ，预计项目对周围环境影响较小 ，符合该区管控措施 。且项 目位于工业功能区内， 符合建设开发活动环境保护 、污染防治要求， 不属于越 城区城南生态工业优化准入区（0602-V-0-3）的负面清单，因此，项目建设符合
《绍兴市环境功能区划》要求。
2.5 绍兴污水处理厂概况
绍兴污水处理厂位于绍兴市柯桥区滨海工业区， 主要承担绍兴市越城区和 绍兴市柯桥区 90%以上工业废水和 80%以上生活污水的集中处理 。污水中以印
染污水为主，约占总进水量的 75%以上 。处理后排放去向为钱塘江。
绍兴污水处理厂一期工程处理能力为 30 万 m3/d ， 1998 年 12 月经国家计委  立项， 1998 年 9 月经国家计委批准建设，工程实际总投资为 5.1 亿元 。前期工  程于 2000 年 4 月开工建设，2001 年 6 月建成并投入试运行 。于 2003 年 7 月通  过国家环保总局组织的竣工验收（环验〔2003〕048 号）。 污水处理工艺采用预  处理、厌氧—好氧流程。绍兴污水处理厂二期工程处理能力为 30 万 m3/d，2002  年由省发展计划委员会批准立项，投资 6.5 亿元，2003 年底完工投入运行。2005  年 12 月通过国家环保总局（环验〔2005〕140 号）、浙江省环境保护局组织的竣  工验收 。工程采用意大利泰克皮奥生物技术有限公司印染处理工艺技术“新型氧  化沟”。绍兴污水处理厂三期工程 2003 年 11 月由省计经委立项，2006 年开始建  设，2008 年 7 月建成并投入试运行，日处理废水量为 20 万 m3/d，投资 4.5 亿元。 处理工艺流程采用混凝沉淀 、酸化水解、延时曝气处理工艺， 污水处理工艺流  程。通过环保治理设施技术改造，并经认定一、二期处理能力由 60 万 m3/d 扩大
到 70 万 m3/d 。 目前，绍兴污水处理厂污水日处理能力为 90 万 m3/d。
根据绍兴市环境保护局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用
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	标准的函》，2014 年我市被列为全国“ 印染废水分质提标集中预处理” 的唯一试点  地区，目前工程已基本完工，绍兴水处理发展有限公司 30 万吨/日生活污水处理  单元和 60 万吨/日工业废水处理单元处于调试阶段，现就废水排放适用标准明确  如下： 明确绍兴水处理发展有限公司工业废水处理单元排放口 2017 年 1 月 1 日  起执行《纺织染整工业水污染物排放标准（GB 4287-2012）》 的直接排放限值，  其中六价铬指标在印染企业车间排放口监测； 生活污水处理单元按要求完成提  标 改 造 ， 2017  年  1   月  1   日 起 排 放 口 执 行 《 城 镇 污 水 处 理 厂 排 放 标 准 》 （GB18918-2002）表 1《基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）》一级 A 标
准和表 2《部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）》。
2.6 周围主要污染源调查
目前 ，项目地附近企业废水经预处理后达标排入九里泵站 ，送绍兴污水处
理厂处理 。项目地周围主要污染源情况见表 2- 1。
表 2- 1    周围主要污染源情况
	序号
	名称
	方 位
	距离
	主要污染因子
	进管
情况

	1
	浙江省生产化创意产业园区
	N
	相邻
	废水、噪声
	进管

	2
	绍兴市亿盈达服饰有限公司
	W
	相邻
	废水、噪声
	进管

	3
	绍兴市通用发动机制造有限公司
	W
	100m
	废水、废气、噪声
	进管
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三 、环境质量状况
	3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下
水、声环境、生态环境等）：
3.1.1  环境空气质量现状评价
本环评引用绍兴市三合检测技术有限公司提供的于 2017 年 1 月 11  日～17  日
设在九里村大气监测点的监测数据，监测点位置见附图一，监测结果见表 3- 1。
表 3- 1      项目周围环境空气质量现状监测结果汇总
	站位
名称
	采样日期
	采样时间
	监测分析结果（mg/m3）

	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10

	
















九里村 1#
	

2017.1.11
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.012
0.015
0.015
0.013
	0.047
0.045
0.040
0.046
	

0.082

	
	

2017.1.12
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.015
0.013
0.013
0.012
	0.045
0.045
0.044
0.045
	

0.056

	
	

2017.1.13
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.018
0.019
0.017
0.018
	0.056
0.055
0.059
0.056
	

0.048

	
	

2017.1.14
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.013
0.012
0.011
0.012
	0.046
0.047
0.050
0.047
	

0.040

	
	

2017.1.15
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.012
0.010
0.010
0.012
	0.039
0.038
0.040
0.039
	

0.047

	
	

2017.1.16
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.012
0.013
0.014
0.013
	0.043
0.042
0.044
0.043
	

0.049







		
	

2017.1.17
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.013
0.015
0.014
0.013
	0.064
0.066
0.068
0.066
	

0.052


监测结果表明，项目地评价区域环境空气质量中 SO2 、NO2  的 1 小时平均浓
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	度和 PM10 的 24 小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的
二级标准，满足二类区功能要求。
[bookmark: bookmark4]3.1.2 地表水环境质量现状评价
本环评水环境质量现状引用绍兴市三合检测技术有限公司提供的于 2016  年 12 月 10 日~ 11 日对项目地附近南屏路澄波桥监测断面的监测结果。监测断面位置
见附图一，监测结果见表 3-2。
表 3-2      地表水常规监测断面监测结果统计值     单位：mg/L（除 pH 外）
	监测
断面
	采样日期
	pH 值
	总磷
	化学需 氧量
	溶解
氧
	BOD5
	氨氮
	高锰酸 盐指数

	

南屏
路澄
波桥
	2016.1
2.10
	上午
	7.18
	0.03
	21.6
	8.72
	0.8
	<0.025
	2.3

	
	
	下午
	7.21
	0.04
	22.0
	8.67
	0.9
	<0.025
	2.4

	
	2016.1
2.11
	上午
	7.20
	0.03
	21.5
	8.66
	0.8
	<0.025
	2.2

	
	
	下午
	7.22
	0.03
	21.9
	8.61
	0.9
	<0.025
	2.2

	
	Ⅲ类标准
	6-9
	≤0.2
	≤20
	≥5
	≤4.0
	≤1.0
	≤6

	
	单项水质类别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	综合水质类别
	Ⅳ类


从评价结果看，项目所在地附近南屏路澄波桥监测断面水环境质量为Ⅳ类水， 不能满足Ⅲ类水功能要求，主要超标因子为化学需氧量，分析原因为上游来水水  质较差、沿河部分居民生活废水排入、农业面源污染和河道底泥中污染物释放等
因素造成的。
3.1.3 声环境质量现状评价
为了解项目地四周声环境现状情况，在出租方厂区正常生产情况下，2017 年 2 月 8  日绍兴市三合检测技术有限公司对项目所在地厂界四周的昼夜间声环境进行
了监测 。监测结果见表 3-3 ，监测点位置见附图二。
表 3-3        声环境现状监测结果（单位：dB）

	
	测点编号
	测点位置
	昼间(dB)
	夜间(dB)
	标准

	
	
	
	
	
	昼间(dB)
	夜间(dB)

	
	1
	东（1#）
	59.4
	49.4
	≤65
	≤55

	
	2
	南（2#）
	58.1
	49.6
	≤70
	≤55




	
	3
	西（3#）
	57.8
	46.4
	≤65
	≤55

	
	4
	北（4#）
	57.0
	47.9
	
	

	监测结果表明 ，在出租方厂区正常生产情况下，项目地出租方厂区东 、西、
北三面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准，满足 3
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	类功能区要求；南面昼夜间噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准，
满足 4a 类功能区要求。
3.2 主要环境保护目标
项目主要环境保护目标详见表 3-4。
表 3-4    项目主要环境保护目标
	序号
	保护目标
	相对企业 方位
	距出租方厂界最 近距离
	规模
	敏感性
描述
	保护级别

	
1
	繁荣村
	
NW
	
350m
	940 人
	一般
	环境空气：二级 声环境：2 类

	

2
	

河流
	S
	119m
	/
	一般
	
地表水：Ⅲ类

	
	
	N
	94m
	/
	一般
	

	
	
	W
	860m
	/
	一般
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四 、评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	⑴地表水环境
根据浙江省水功能区、水环境功能区方案，评价区域内地表水水质执行
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，相关标准值见表 4- 1。
表 4- 1      地表水环境质量标准     单位：mg/L(pH 除外)
	项目
	pH 值
	总磷
	化学需 氧量
	溶解氧
	
BOD5
	氨氮
	高锰酸 盐指数

	Ⅲ类标准
	6-9
	≤0.2
	≤20
	≥5
	≤4.0
	≤1.0
	≤6


⑵环境空气
根据绍兴市空气环境功能区划，项目所在地属二类区，故评价范围内的环境 空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，相关标准
值见表 4-2。
表 4-2      环境空气质量标准限制
	污染物名称
	单位
	年平均
	24 小时平均
	1 小时平均
	引用标准

	SO2
	


μg/m3
	60
	150
	500
	


GB3095-2012

	NO2
	
	40
	80
	200
	

	PM10
	
	70
	150
	/
	

	PM2.5
	
	35
	75
	/
	

	TSP
	
	200
	300
	/
	


⑶声环境
根据绍兴市噪声环境功能区划分，项目所在地声环境执行《声环境质量标 准》（GB3096-2008） 中 3 类标准；其中项目地南面为大明路，属交通干线， 该侧靠近大明路 20m  范围内执行 4a  类标准； 东面距离交通干线会稽路为 30m， 因此该侧仍执行 3 类标准；保护目标处声环境执行 2 类标准 。夜间突
发噪声最高值不超过标准 15dB 。相关标准值见表 4-3。
表 4-3    声环境质量标准
	类别
	昼间
	夜间

	2 类
	≤60 dB
	≤50dB







	
		3 类
	≤65 dB
	≤55 dB

	4a 类
	≤70dB
	≤55 dB
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	污 染 物 排 放 标 准
	[bookmark: bookmark5]⑴废水
废水经适当处理后排入城市截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理，污 水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表 4-3 中的三级标准，废水 经过绍兴污水处理厂处理排放执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918－2002)中一级 A 标准，进绍兴污水处理厂的 NH3-N 执行《工业企 业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） ， 即 35mg/L 。相关
标准值见表 4-4。
表 4-4      废水排放最高允许浓度   单位：pH 除外均为 mg/L
	污染因子
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	三级标准
	6～9
	500
	300
	400
	35

	一级 A 标准
	6～9
	50
	10
	10
	5


⑵噪声
①厂界噪声
项目东、西、北三面场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中 3 类标准 ， 即昼间≤65dB ，夜间≤55 dB；南面场界噪声
执行 4 类标准， 即昼间≤70dB ，夜间≤55 dB。
②生产车间及作业场所噪声限制值执行《工作场所有害因素职业接触限值物 理因素》（GBZ2.2-2007） 中工人每天连续接触 8 小时的生产车间其噪声限制
值为 85dB。
⑶固废
固体废物处置依据 《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》 (GB5085.1～5085.7-2007)和《固体废物鉴别导则（试行）》来鉴别一般工业
废物和危险废物。
根据固废的类别，一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废 物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36
号） 的相关要求；




	
	生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建
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	城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、
省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总 量 控 制 指 标
	⑴总量控制原则
污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。 本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析， 根据环评有关规范、环保管理部门要求，本项目实施后，纳入总量控制指标
确定为废水量、CODcr 、NH3-N。
⑵总量控制建议值
项目总量控制情况如下：
⑴环评建议建设单位申请废水进管容量为 1t/d。
⑵环评建议以废水量 1t/d(64t/a) 、CODcr 量 0.019t/a 、氨氮量 0.002t/a 作
为项目水污染物进绍兴污水处理厂的总量控制建议值。
⑶环评建议以废水量 1t/d(64t/a) 、CODcr 量 0.003t/a 、氨氮量 0.001t/a 作
为项目水污染物经绍兴污水处理厂处理后排入环境的总量控制建议值。
⑶总量控制实施方案
根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》 中第八 条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂 区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主 要污染物排放量可不进行区域替代削减。”项目为新建 ，产生污水为生活污 水， 因此，项目水污染物无需进行区域替代削减 。大气污染物均为新增量， 具体排污容量由建设单位报请绍兴市环保局批准，获得批准后，项目污染物
排放符合总量控制要求。
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[bookmark: bookmark6]五 、建设项目工程分析
	5.1 施工期主要污染因素分析
项目租赁位于绍兴市越城区城南街道会稽路 575 号绍兴市南门防静电纺织有 限公司的新建车间 405 室空置厂房实施生产，因此不涉及土建施工。项目只需在已
租用厂房内安装设备即可生产， 因此，项目施工期对周围环境影响较小。
5.2 营运期主要污染因分析
5.2.1 工艺流程简述
⑴工艺流程图
噪声
[image: ]
外购托盘[image: ]去刺 [image: ] 吹尘 [image: ] 检验
[image: ]
 (
 
包装入库
)[image: ]固废
止血带
附图 5-1      项目生产工艺流程图
⑵工艺流程说明
外购手术刀托盘底部的毛刺先用刀片去除，然后用空压机对去除毛刺后的托
盘进行吹尘，经检验合格后再与止血带一起包装入库。
污染主要为去毛刺时产生的固废和吹尘时空压机产生的噪声。
5.2.2 主要污染因素分析
根据项目工艺分析，项目产生的污染物主要为生活废水、废气、噪声及固废，
具体如下：
⑴废水
项目生产过程中无工艺废水产生，产生的废水主要为员工的生活废水。
本项目需员工 5 人，单班制工作，年工作日 300 天，项目不设食堂、无住宿 楼，生活用水量按每人每天 50L 计，废水量按用水量的 85%计，则产生的生活废 水 0.21t/d(63.75t/a) ，项目废水最大产生量为 1.0t/d(64t/a) ，CODcr 浓度 300mg/L， 氨氮浓度 35mg/L，则 CODcr 产生量为 0.019t/a，氨氮产生量为 0.002t/a。
⑵废气
项目生产过程中无工艺废气产生； 项目不设食堂， 因此也无油烟废气和燃料




	废气产生。
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