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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark2]一、 项目概况
1.1 项目由来
中外合资浙江海讯印染有限公司创建于2004年4月，由海讯集团有限公司和香港 瑞宇有限公司投资，法人代表为楼德荣先生，法定地址在诸暨市大唐镇袜业特色园区， 企业占地面积约87亩，现有职工300多人。是一家专业进行高档织物面料的织染及后 整理加工的规模企业。目前具有年加工印染纯棉筒子纱4200吨，袜子1500 吨的生产能
力。
企业于2004年委托浙江省工业环保设计研究院编制《浙江海讯印染有限公司建设 项目环境影响报告书》,该项目于2004年3月11日通过诸暨市环境保护局审批，批准 文号为诸环建复[2004]9 号。该项目主要新征土地，新建车间、办公楼、仓库等，日产
全棉筒子纱16t/d,  全年4800t。
企业于2007年委托诸暨市环境监测站编制《浙江海讯印染有限公司年染色筒子纱 4200吨、袜子1500吨本项目环境影响登记表》,该环评报告于2007年4月20日通过 诸暨市环境保护局审批。该项目主要是在污染排放总量不变的情况下，对原有16t/d
(4800t/a)筒子纱染色加工变更为筒子纱染色14t/d(4200t/a)  和袜子染色5t/d(1500t/a)。
企业于2007年委托诸暨市环境监测站编制《浙江海讯印染有限公司10吨锅炉技改 工程环境影响登记表》,该环评报告于2007年10月15日通过诸暨市环境保护局路审批。 该项目主要是因生产急需，新增一台 SZ15-1.6-AⅡ型燃煤锅炉(备用),燃煤使用量与
技改前相同。
随着诸暨印染行业的快速发展，企业现有产能已不能满足实际生产要求。浙江海讯 印染有限公司决定投资2500 万元，经诸暨市环保局同意确认，企业于2013年7月10 日通过排污权交易，购买了位于诸暨市涅浦镇五美村诸暨市长江染整有限公司排污权指 标，具体交易数量： COD8.66t/a,   氨氮1.33t/a,   二氧化硫60t/a。新增建设年加工印染 纯棉筒子纱3800 吨，改造现有脱水机和槽筒。项目建成后，形成总年加工印染纯棉筒
子纱8000 吨、袜子1500吨的生产能力。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及《浙 江省建设项目环境保护管理办法》的规定，该项目须进行环境影响评价，从环保角度论 证项目的可行性。为此，浙江海讯印染有限公司委托绍兴市环球环境保护科学设计研究
院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。
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根据《建设项目环境影响分类管理目录》的类别划分，项目生产属于 O  纺织化纤 大类中的第2小类“纺织品制造”,目录上规定：有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫
丝废水、精炼废水的需编制报告书，因此本项目环评类别为报告书。
根据《环境保护部直接审批环境影响评价文件的建设项目目录》(2009年本)、《环 境保护部委托省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录》(2009年本) 以及《浙江省环保厅关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通 知》(浙环发〔2009〕44 号),该项目不属于国家、省及县级环保部门审批的项目，因
此该项目属于市级环保部门审批的项目。
综上，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料及向环保主管部门汇报的基础上，
根据环评技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告书，提请有关部门审查。

1.2 工程概况
1.2.1 建设地点
诸暨市大唐镇昌盛二路现有厂区内。
1.2.2项目规模及产品方案
表1-1    项目生产能力情况一览表

	序号
	产品种类
	数量(t/a)

	1
	纯棉筒子纱染色
	3800


1.2.3项目主要原辅材料及能源消耗
项主要原辅材料消耗一览表见表1-2。
表1-2 项目主要原辅材料消耗一览表

	序号
	物料名称
	单位
	数量
	备注
	贮存/运输方式

	
	棉纱
	t/a
	3845
	原料
	车运

	2
	活性染料
	t/a
	90
	染料
	桶装/车运

	3
	分散染料
	t/a
	18
	
	

	4
	保险粉
	t/a
	12
	



助剂
	袋装/车运

	5
	元明粉
	t/a
	108
	
	袋装/车运

	6
	柔软剂
	t/a
	18
	
	桶装/车运

	7
	纯碱
	t/a
	275
	
	袋装/车运

	8
	液碱
	t/a
	1800
	
	桶装/车运

	9
	双氧水
	t/a
	208
	
	桶装/车运

	10
	醋酸
	t/a
	23
	
	桶装/车运

	11
	天然气
	万Nm³/a
	550
	
其他
	

	12
	水
	万吨/年
	14.36
	
	

	13
	电
	万度/年
	200
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	注：企业目前所使用的染料不含在还原剂作用下产生22类对人体有害芳香胺的118种偶氮型染料，所使用的助剂不含全氟 辛酸(PFOA)、全氟辛基磺酸(PFOS)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)及壬基酚聚氧乙烯醚(NPE)等环境激素物质。


1.2.4项目主要生产设备
项目实施后设备清单见表1-3。
表1-3  项目生产设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量(台)
	备注

	
	
	
	实施前
	实施后
	

	1
	GF241NT-200型高温高压染色机
	1500kg
	2
	2
	不变

	2
	GF241NT-187型高温高压染色机
	1100kg
	
	
	不变

	3
	GF241NT-152型高温高压染色机
	600kg
	1
	1
	不变

	4
	GF241B-350型高温高压染色机
	500kg
	
	
	不变

	5
	GF241NT-120型高温高压染色机
	400kg
	
	1
	不变

	6
	GF241B-300型高温高压染色机
	300kg
	
	
	不变

	7
	GF241B-200型高温高压染色机
	200kg
	1
	1
	不变

	8
	GF241B-1200H型高温高压染色机
	100kg
	2
	2
	不变

	9
	GF241B-100型高温高压染色机
	100kg
	
	
	不变

	10
	GF241B-50型高温高压染色机
	50kg
	2
	2
	不变

	11
	GF241B-25型高温高压染色机
	25kg
	2
	2
	不变

	12
	NT120型高温高压染色机
	396kg
	1
	1
	不变

	13
	NT70型高温高压染色机
	72kg
	3
	3
	不变

	14
	NT42型高温高压染色机
	28kg
	3
	3
	不变

	15
	NT110型高温高压染色机
	22kg
	
	1
	不变

	16
	NT10型高温高压染色机
	3kg
	2
	2
	不变

	17
	WS-1200型染色机
	150kg
	2
	2
	不变

	18
	WS-1200型染色机
	150kg
	4
	4
	不变

	19
	WS1500型高温高压染色机
	200kg
	2
	2
	不变

	20
	XH-KG66成衣染色机
	50kg
	7
	7
	不变

	21
	XH-KG68A成衣染色机
	150kg
	5
	5
	不变

	22
	成衣染色机
	200kg
	2
	2
	不变

	23
	XH-KG55B成衣染色机
	100kg
	2
	2
	不变

	24
	GF241NT-18打样机
	3kg
	3
	3
	不变

	25
	打样机
	1kg
	4
	4
	不变

	26
	小型打样机
	lkg
	
	
	不变

	27
	XGP300型洗涤染色两用机
	300kg
	2
	2
	不变

	28
	洗衣机
	50kg
	
	1
	不变

	29
	2SH-1500型脱水机
	200kg
	3
	3
	不变

	30
	连续筒子全自动脱水机
	32kg
	5
	5
	不变

	31
	射频烘干机
	Sp01-85kw Sp02-170kw
	3
	3
	不变

	32
	烘干机
	150kg
	8
	8
	改造

	33
	GA012槽筒式松式络筒机
	120锭
	24
	24
	改造
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	34
	GA014槽筒式松式络筒机
	96锭
	10
	10
	改造

	35
	燃煤锅炉
	SZL-1.57-AⅡ
	
	1
	改造为燃天 然气

	36
	燃煤锅炉(备用)
	SZL-1.6-AⅡ
	
	1
	

	37
	GF241XL-256型高温高压染色机
	2300kg
	0
	2
	增加2台

	38
	GF241XL-152型高温高压染色机
	600kg
	0
	1
	增加1台

	39
	GF241XL-140型高温高压染色机
	500kg
	0
	2
	增加2台

	40
	GF241XL-130型高温高压染色机
	400kg
	0
	1
	增加1台

	41
	GF241XL-110型高温高压染色机
	350kg
	0
	1
	增加1台

	42
	GF241XL-110型高温高压染色机
	250kg
	0
	2
	增加2台

	43
	GF241XL-90型高温高压染色机
	200kg
	0
	1
	增加1台

	44
	GF241XL-75型高温高压染色机
	150kg
	0
	2
	增加2台

	45
	SP02-170射频烘干机
	170kw
	0
	1
	增加1台


1.2.5项目生产制度及劳动定员
项目共需新增员工100人。项目实施后，将实行三班制生产，年工作日300天
1.2.6 公用工程
企业现有的给排水、供电、供热等设施均能满足项目实施后企业正常生产需要。
1.2.7项目生产工艺
(1)筒子纱染色工艺流程
 (
染料、助剂
噪声
       
噪声
水洗2次
     
染色
废纱
废水
噪声
络简
废纱
噪声
水洗
5
次
噪声
络筒
噪声
脱水
噪声
脱脂
废气
烘干
简子纱
—
柔软剂
成品
 
·
噪)
声
助剂
检验
柔软
)

图1- 1 筒子纱染色工艺流程图
(2)袜子染色工艺
 (
染料、
助剂
噪声
      
噪声
水洗
      
染色
废袜
废水
柔软剂
  
噪声
柔软
噪声
水洗5次
噪声
脱水
废气
烘干
→成
品
检验
袜子
-
)

图1-2 袜子染色工艺流程图
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[bookmark: bookmark4]1.3 项目合理性分析
1.3.1    选址合理性分析
本项目位于诸暨市大唐镇昌盛二路现有厂区内，项目所在地东面为昌盛二路，隔路 为诸暨市缘华针纺袜业有限公司；南面为浙江曼莎袜业有限公司；西面为空地，隔空地 路为慎叶村；北面为雍平东路，隔路为诸暨市莹莉袜业有限公司。项目用地性质为工业 用地，已取得国土使用证。项目地属于诸暨城西工业与城镇发展生态环境功能小区，属 重点准入区。项目选址符合诸暨市生态环境功能区划、土地利用规划和城市总体规划。 同时项目所在地交通便利，水、电、汽、排水等基础设施基本完备。项目产生的废水收 集达标排入截污管网，噪声、废气经治理后达标排放，对外环境影响较小，固废适当处 理后对周边环境影响较小。项目选址满足50米的卫生防护距离要求。因此，项目选址
基本合理。
1.3.2   平面布置合理性分析
项目实施后企业生产车间总体布局基本不变，由于引进的生产设备均属国内外先进 设备，对周围环境的影响也基本保持不变，项目实施后仍能保持环境现状，具体厂区平 面布置见附图三。企业出入口位于所在地东侧，靠近昌盛二路，交通方便；生产车间位 于项目地中间区域；南面为污水处理设施及锅炉房；北面设有办公区域、仓库、食堂等。 平面布置如此分布，能保证物流顺畅，使生产和办公区域分开，减小了生产污染物对办
公和生活区的影响，减小了对保护目标的影响；因此，项目平面基本布置合理。
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark5]二、 项目周围环境现状
2.1 环境质量现状
(1)环境空气质量现状评价
从监测结果看，企业附近两处监测点的环境空气中 SO₂ 、NO₂ 和 PM1o日均 浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)  中的二级标准， PM10年均浓 度超标，不能满足二类区功能要求。PMlo 浓度超标主要是由附近建筑施工扬尘
和汽车尾气排放引起。
(2)水环境质量现状评价
从以上评价结果可以看出，浦阳江浣纱大桥断面水质为Ⅲ类，五泄水库断面 水质为Ⅱ类，均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)  中Ⅲ类水功能要
求。
(3)地下水环境质量现状评价
项目厂区地下水挥发酚超标， 不能满足《地下水环境质量标准》 (GB/T14848-93) 中Ⅲ类水功能要求。其余均满足《地下水环境质量标准》 (GB/T14848-93) 中Ⅲ类水功能要求。分析原因可能是周围企业污水和居民生
活污水未经处理超标排入地表水，地表水渗入地下水引起。
(4)声环境质量现状评价
企业在正常生产的情况下，项目所在四侧昼夜间噪声均达到3类标准，均满
足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。
2.2 项目环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则》和划分评价等级有关规则，确定本项目各环
境要素评价范围，具体见表2-1 。
表2-1本项目各环境要素评价范围一览表
	环境要素
	评  价  范  围

	环境空气
	以企业所在地为中心，半径2.5km的范围。

	声环境
	厂界外200m范围

	
水环境
	地表水
	项目污水接入污水处理厂处理后，对本建设区域范围内 河道水质的影响

	
	地下水
	本项目对地下水环境影响做简要分析，评价范围为拟建 地周边附近区域。
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	生态环境
	项目建设区域及周围生态环境。
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[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark8]三、 项目环境影响预测及污染防治措施

3.1 主要污染源强分析

项目实施前后企业污染物产生及排放情况见表3-1。
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表3-1  项目实施前后企业污染物产生及排放情况

	内容
	排放源
	污染物名称
	目前企业
	本项且
	以新带
	本项目实施后
	排放增减量

	
	
	
	产生量
	排放量
	产生量
	排放量
	
	产生量
	排放量
	

	

水污
染物
	


综合废水
	废水量
	t/d
	817.825
	1160.625
	735.88
	385.38
	
	2613.893
	1553.205
	+392.58

	
	
	
	t/a
	545347.5
	348187.5
	220764
	115614
	
	784167.9
	465961.5
	+117774

	
	
	CODcr
	mg/L
	697
	200
	692
	200
	
	697
	200
	

	
	
	
	t/a
	380.263
	69.64
	152.669
	23.12
	
	533.68
	93.19
	+23.55

	
	
	氨氮
	mg/L
	
	20
	
	20
	
	
	20
	

	
	
	
	t/a
	
	6.96
	
	2.31
	
	
	9.32
	+2.36

	





大气
污染物
	



燃料废气
	SO₂
	mg/m³
	562
	169
	0.3
	0.3
	
	0.3
	0.3
	

	
	
	
	t/a
	37.1
	11.2
	0.016
	0.016
	11.195
	0.016
	0.016
	-11.184

	
	
	烟尘
	mg/m³
	493
	65.8
	7.2
	7.2
	
	7.2
	7.2
	

	
	
	
	t/a
	65.8
	4.34
	0.416
	0.416
	4.181
	0.416
	0.416
	3.924

	
	
	NOx
	mg/m³
	350
	350
	39.3
	39.3
	
	39.3
	39.3
	

	
	
	
	t/a
	23.1
	23.1
	2.268
	2.268
	22.344
	2.268
	2.268
	-20.832

	
	
	烟气量
	万 N m ³
	6600
	6600
	5775
	5775
	3135
	5775
	5775
	-825

	
	印染
	醋酸废气
	t/a
	0.125
	0.125
	0.075
	0.075
	
	0.2
	0.2
	+0.075

	
	烘王
	烘干废气
	t/a
	少量
	少量
	少量
	少量
	
	少量
	少量
	0

	
	污水处理
	污水处理站臭气
	t/a
	少量
	少量
	少量
	少量
	
	少量
	少量
	0

	
	食堂
	油烟废气
	kg/a
	89.86
	89.86
	29.82
	7.455
	67.395
	119.28
	29.82
	-60.04

	


固废
	

生产
	煤灰渣
	t/a
	1250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	废包装材料
	t/a
	10
	0
	9
	0
	0
	19
	0
	0

	
	
	废纱、袜
	t/a
	75
	0
	45
	0
	0
	120
	0
	0

	
	
	染料及助剂内包装材料
	t/a
	0.5
	0
	0.5
	0
	0
	1.0
	0
	0

	
	
	王污泥
	t/a
	202
	0
	83
	0
	0
	285
	0
	0

	
	生活
	生活垃圾
	t/a
	45
	0
	15
	0
	0
	60
	0
	0






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/385110103112011041
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