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	[bookmark: bookmark3]项目名称
	绍兴市镜湖供销综合服务社建设工程

	建设单位
	绍兴市百越盛贸易有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	绍兴市梅山曲屯

	联系电话
	
	传真
	
	邮政编码
	312000

	建设地点
	绍兴市梅山曲屯

	
立项审批部门
	绍兴市越城区发展和
改革局
	
批准文号
	绍市发改中心备 [2014]10号

	建设性质
	新建
	行业类别
	F5219其他综合零售

	用地面积
(平方米)
	1222.72
	绿化面积
(平方米)
	24.5

	总投资
(万元)
	1378
	评价经费
(万元)
	0.3

	环保投资
(万元)
	42
	投资比例
	3.05%

	建设起止日期
	2014.11 -206.04
	预计年工作日
	365



	一 、 项目内容及规模

绍兴市百越盛贸易有限公司位于绍兴市梅山曲屯，根据市发委会市发改中心 备[2014]10号项目备案通知书，市规划局绍市规方[2014]第36号规划方案确认书 批准，位于绍兴市镜湖新区曲屯村原功效是曲屯商店地块，建设绍兴市镜湖供销 综合服务社项目，该项目东面为车站北路，南面为原浙江冠友集团厂区，现为电
动车维修部等店铺，西面为浙江冠友集团居住区，北面为规划道路。
项目为拆翻建工程，由于原有供销社商业网点大多是在80年代建造的，已
破烂不堪，不适合当前供销社改革发展需要。绍兴市镜湖供销综合服务社项目的 建设，是加快发展基层供销社，加强供销社为农服务的实力，是加快发展供销社 为“三农”服务网店建设的需要。今后如用于其它有环境影响的其它用途项目，
应另行环评报批。
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	[bookmark: bookmark4]根据中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国 务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意 见、《建设项目环境管理分类目录》,该项目属于 “V  社会事业与服务业—20 零 售市场”类，营业面积为5000 平方米以下，需要编制环境影响登记表。我单位 受建设单位委托，承担本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、收集有关资料 和向市环保管理部门汇报的基础上，根据环评技术规范，结合项目工程特点和污 染特征分析，编制了本环境影响登记表报请审查，以作为建设单位环境管理和管
理部门决策的依据。

	主要经济技术指标如下表。
表 1
	

项目经济技术指标

	
	序号
	名称
	单位
	数量

	
	建筑用地面积
	平方米
	1222.72

	2
	建筑占地
	平方米
	482

	3
	地上建筑面积
	平方米
	2100

	4
	建筑密度
	%
	39.4

	5
	容积率
	/
	1.72

	6
	绿化率
	%
	2

	7
	停车位
	个
	4


二、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格数量
项目为综合服务社，不设锅炉、发电机等。所用水、电由市政供水、供电系
统提供。
1、 资源能源消耗
项目主要的原辅材料见表2。
表 2   项目主要资源能源消耗

	序号
	原辅材料名称
	单位
	用 量

	1
	水
	吨/年
	2857.3t/a

	2
	电
	千瓦时/年
	5 0 万


2、 项目功能布局



	项目功能布局具体见表3。
表 3   项目功能布局

	楼层
	功能设置
	备注

	1-2层
	商业用房
	每层建筑面积481.4m²
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	3-5层
	商务用房
	三层建筑面积398.4m²,四、五层建筑面积分别为345.7m²

	地下室
	消防水池及泵房
	建筑面积为152m²




	3、 项目主要设施设备
表 4   项目主要设施设备

	序号
	名称
	数量
	设置位置

	1
	空调室外机
	若干
	外机设置在各楼层设备平台

	2
	消防水池及水泵
	/
	位于地下室


4、 公用工程
①供水：项目用水由当地自来水供水管网提供。
②排水：采取雨污分流。雨水经雨水管道收集后排入沉泥井后与室外雨水 系统汇合，就近排入河流；生活污水全部进入城市排污系统，最终送绍兴污水处
理厂集中处理达标后排放，不排入附近河道。
③供电：项目用电由当地供电部门统一供应。
5、 工作制度
项目共有工作人员10人，项目办公人员年工作日250日，项目一、二楼用
于经营超市， 365日全年运行。项目不涉及食堂建设。
三、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标(附图说明)
1、 地理位置及周边环境
项目位于绍兴市梅山曲屯。项目东面车站北路，隔路为 BTS 杭州金特维轮
汽车配件有限公司和坤和山水人家小区，项目南面为电动车维修部，西南面为绍
兴市中棉纺织制品有限公司，西面为浙江冠友集团居住区，北面为规划道路，隔 路为移动通信特约代理点，西北面绍兴市冠英针织有限公司；详见附图2和附图
3。
2、 主要环境敏感点
表 5   主要环境敏感点

	序号
	环境敏感点名称
	方位
	最近距离
	保护级别

	
	浙江冠友集团居住区
	西
	相邻
	环境空气二级标准 环境噪声2类区标准

	2
	金赛公寓
	西南
	最近83m
	

	3
	坤和山水人家小区
	东
	最近33m
	






		4
	河流
	西、北
	最近72m
	水环境质量Ⅲ类标准


3、 环境质量现状
(1)  环境空气质量现状
项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)  中二
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	级标准要求。
(2)  水环境现状
项目所在地周围河道为平原河网，市区环城河及附近水域水环境处于IV类 水质，不符合环境区划分功能要求的Ⅲ类水质要求，超标原因主要为附近居民
生活所致。
(3)  声环境现状
为了解项目所在地的声环境质量现状，于2014年12月12日对项目所在地 厂界四周进行了声环境现状布点监测，共设4个测点，项目所在地的主要噪声源
为人流和交通噪声，监测结果见表6。
表 6 噪声监测结果    单位：dB

	测点
编号
	监测
点位
	环境
功能
	主要
声源
	昼间
声级
	达标
状况
	夜间
声级
	达标
状况

	
	边界东
	2类
	生活
	54.5
	达标
	43.6
	达标

	2
	边界南
	2类
	生活
	53.6
	达标
	45.4
	达标

	3
	边界西
	2类
	生活
	52.5
	达标
	45.9
	达标

	4
	边界北
	2类
	生活
	53.7
	达标
	46.7
	达标


监测结果表明，项目所在地四侧边界声环境达到《声环境质量标准》
(GB3096-2008)  中2类区标准(即昼间噪声≤60dB, 夜间噪声≤50dB)要求。
四、评价适用标准
1、 环境质量标准
(1)环境空气质量执行GB3095-2012《 环境空气质量标准》中二级标准。
表 7   《环境空气质量标准》GB3095-2012

	取值时间
指标
	二级标准浓度限值

	
	年均值
	24小时均值
	1小时均值

	二氧化硫(SO₂)
	60ug/m
	150ug/m³
	500  ug/m²

	二氧化氮(NO₂)
	40  ug/m²
	80  ug/m²
	200  ug/m³

	颗粒物(粒径小于等于10um)
	70  ug/m²
	150ug/m³
	

	颗粒物(粒径小于等于2.5um)
	35  ug/m³
	75ug/m³
	


(2)地表水环境质量执行 GB3838-2002《 地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体



	标准。
表 8    《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)  单位：除 pH 值外均为 mg/L

	序号
	水质指标
	I类
	Ⅱ 类
	Ⅲ类
	IV类
	V类
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	[bookmark: bookmark5]1
	pH值(无量纲)
	6～9
	

	
	2
	溶解氧(DO)≥
	7.5
	6
	5
	3
	2
	

	
	3
	高锰酸盐指数≤
	2
	4
	6
	10
	15
	

	
	4
	化学需氧量(COD)≤
	15
	15
	20
	30
	40
	

	
	5
	五日生化需氧量(BODs)≤
	3
	3
	4
	6
	10
	

	
	6
	氨氮(NH₃-N)≤
	0.15
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	

	
	7
	总磷(以P计)≤
	0.02
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	

	
	8
	石油类≤
	0.05
	0.05
	0.05
	0.5
	1.0
	

	(3)声环境质量执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)  中2类标准。
表 9    《声环境质量标准》(GB3096-2008)    单位：dB

	
	类别
	等效声级(LAeg)
	项目周边适用区域
	

	
	
	昼间
	夜间
	
	

	
	2类限值
	60
	50
	项目所在区域
	

	*夜间突发噪声最高值不超过标准15dB。
2、 污染物排放标准
(1)项目运营期废水收集处理后纳入污水管网，最终排入污水处理厂处理 后达标排放，因此项目废水排放水质执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 中的三级排放标准；项目废水经绍兴污水处理厂处理后排放废水执行《污水综合
排放标准》 (GB  8978-1996) 中其他排污单位一级标准，详见表10。
表 1 0  污水综合排放标准限值      单位：除pH值外均为mg/L

	
	污染因子
	pH
	COD
	BOD₅
	石油类
	SS
	氨氮
	动植物油
	

	
	三级标准
	6～9
	500
	300
	20
	400
	35*
	100
	

	
	一级标准
	6～9
	100
	20
	5
	70
	5*
	10
	

	*工业企业废水氮污染物间接排放限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/
887—2013)。
▲注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标准。
(2)项目施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》 (GB12523-2011)   中的要求。项目建成后边界噪声排放相应执行《工业企业厂
界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中2类标准。详见表11和表12。
表11   《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)     单位：dB



	
	指标
	昼间限值
	夜间限值
	备注
	

	
	等效连续A声级(Leg)
	70
	55
	夜间噪声最大声级超过限值的幅度 不得高于15 dB
	

	




绍兴市环保科技服务中心                    5

	表 1 2   《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 单位： dB

	类别
	等效声级(LAcg)
	项目周边适用区域

	
	昼间
	夜间
	

	2类限值
	60
	50
	项目四周


(3)拟建项目汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
中二级排放标准，具体标准值见表13。
表13   《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

	污染物
	最高允许排 放浓度(mg/m
	最高允许排放速率(kg/h)
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒(m
	二级
	监控点
	浓度(mg/m³)

	SO₂
	550
	15
	2.6
	场界外
浓度最
高点
	0.4

	NO
	240
	15
	0.77
	
	0.12

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	
	0.12

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	
	4.0


(4)固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、 《浙江省 固体废物污染环境防治条例》要求处置，各类固废妥善处置，不得形成二次污 染， 一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》 (GB18599-2001)     及其修改单(环保部公告2013年第36号);生活 垃圾处理参照执行建城[2000]120 号《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》
和《生活垃圾处理技术指南》 (建城[2010]61号)。
(5)污染物排放总量分析
本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控制分 析，根据环评有关规范及环保管理部门要求，排污总量控制指标确定为 COD、
氨氮。
根据工程分析，项目实施总量控制的污染物排放情况见表14。
表14  污染物排放总量

	总量控制污染物
	水量
	COD(t/a)
	氨氮(t/a)

	
	t/d
	t/a
	
	

	项目实施后废水纳管量
	6.9
	2426
	0.73
	0.08

	削减量
	0
	0
	0.49
	0.07

	污水处理厂排放环境量
	6.9
	2426
	0.24
	0.01






	由于本项目为新建项目，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需
区域替代削减。

	环评建议项目水污染物排放指标如下：
项目排污水厂指标：废水量2426ta(7t/d),COD0.73t/a,
	

氨氮0.08t/a;
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	污水厂排环境指标：废水量2426t/a(7t/d),COD0.24t/a,           氨氮0.01t/a。
[bookmark: bookmark6]五、项目施工期主要污染分析及污染防治措施
项目为翻建项目，总建筑面积为2100平方米，土建施工时影响有限，施工 期环境污染因素主要有：施工废水、施工废气、施工噪声和施工人员生活污染
等。
1、 施工期废气
(1)  施工期扬尘
施工期间扬尘应根据《绍兴市区城市扬尘污染防治管理办法(试行)》的有 关规定执行，对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4~5次，合理选择堆场位 置，并实施洒水，提高料堆表面含水率，可使扬尘量减少70~80%,扬尘造成的 污染距离缩小到20~50米。同时，对易起尘的建筑材料应加盖蓬布，汽车运输沙 土等建筑时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。对建 材堆放及转运，要加强管理，对易产生扬尘的物资，如石灰、水泥等，不要堆
放在开阔地或露天堆场，在大风的天气状况下，尽量避免易起扬尘的作业。
本工程所在地的地区风速相对较小，施工现场及其下风向将有粉尘存在，
但施工期时间较短，施工产生的粉尘影响在施工结束后即可消除。
(2)  施工期汽车尾气
本项目工程所在地风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场 及其下风将有NOx 、CO和烃类物质存在，因施工期时间较短，施工期汽车产生
的 NOx、CO 和烃类物质对周围环境影响不大。
2、 施工期噪声
施工期主要为施工噪声和装修期间噪声，施工期平均声级在70-85dB  之 间，项目应设置单独进出口，选用先进的施工工艺、低噪声的建筑机械外，应 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求，着重加强建筑 施工噪声管理，避免高噪声建筑机械施工，并且要求夜间应停止施工机械的施
工，特别是夜间22:00～6:00 不得施工。
装修期间噪声主要为装修设备噪声，平均声级在75-80dB 之间。因此应尽
量使用低噪声装修设备，在装修期间关闭门窗，夜间停止装修。施工期间环评
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	要求建设单位与周围居民做好协调，减少施工噪声和扬尘对周围环境的影响。采
取以上措施后，预计装修噪声对周围居民影响较小。
3、 施工期废水
施工期生产废水应经简单沉淀后上清液循环回用，底层沉淀后泥浆经干燥  可作为建筑垃圾清运。建设单位应根据《绍兴市区建筑泥浆处置管理暂行办法》
(绍政办发[2012]98号)中相关要求，采取以下防治措施：
◇不得将建筑泥浆委托给个人和未经依法核准的运输单位清运；
◇运输时密闭化运输，不得超载；
◇运输车辆按规定的时间、路线行驶；
◇运输车辆驶离装卸现场应净车出场，不带泥上路；
◇运输随车(船)携带有关建筑泥浆处置核准文件；
◇建立建筑泥浆运载记录台帐。
粪便废水经临时化粪池处理后由环卫处清运处理，不得外排至附近河道， 生活污水的水量较小，且产生时间仅限于施工期间，时间较短，预计对水环境
不会造成明显影响。
4、 施工期固体废物
施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。该项目建设施工 期间需进行运输弃土和各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等),将产生大 量废土、砖石及各种建筑垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有
关规定进行处置：
(1)及时将固废运到指定点(如垃圾填埋场、铺路基等)妥善处置，严防制
造新的“垃圾堆场”。
(2)施工人员居住区的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱(桶)内，由当 地环卫部门统一及时清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产
生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。
(3)尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程的跑、冒、滴、漏，建筑
垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。
(4)将混凝土块连同弃土、弃渣等送至专用垃圾场所或用于回填低洼地 带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其他用封闭式废土运输车及时清运，并送到
指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。
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