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1、问答题 在交直流设备的维护过程中，有哪些注意事项？
正确答案：（1）测试人员必须两人以上，一人操作测试，一人监护
（2）测试人员精神应保持高度集中，如有设题不适的，不（江南博哥）能参加测试工作。
（3）测试人员在测试前，应除去身上的金属物件和手机。
（4）测试工具、仪表应做严格的绝缘处理。
（5）测试过程中，如发现被测试设备出现异常情况的，应立即停止测试，查明原因。
（6）未知被测信号大小时，仪表量程应放置在最大档位。
（7）测量用的电压表要有足够大的输入阻抗，避免电压表的接入影响被测电路的正常工作。
（8）测量中，仪表表笔和被测电路要可靠接触，尽量减少接触误差。
2、单选 （）是BSC的控制中心，负责整个系统的信令处理以及始终信号的产生。
A、BCTC框
B、GCM框
C、BUSN框
D、BPSN框
正确答案：A
3、单选 （）可实现Abis接口的中继功能、Abis接口数据传递和信令处理功能。
A、BDS
B、DSM
C、CCM
D、CHM
正确答案：B
4、判断题 塔上作业人员必须使用安全保险带，可以穿宽松的衣服上塔。
正确答案：错
参考解析：不许穿宽松衣服及易打滑的鞋上塔
5、单选 CDMA2000的扩频码速率为（），载波带宽为1.25MHz。
A、1.2288Mchip/s
B、1.28Mchip/s
C、144Mchip/s
D、其他
正确答案：A
6、填空题 蓄电池组的容量计算方法为（）。
正确答案：放电电流乘以放电时间
7、问答题 写出三种扩频码在前向链路和反向链路的功能？
正确答案：Walsh码，前向链路做前向信道识别，反向链路做正交调制。
PN短码，前向链路区分扇区，反向链路做四相扩频。
PN长码，前向链路做扰码，反向链路区分用户。
8、单选 （）是用来处理相关的底层协议，提供不同的接入接口以及资源的处理。
A、BCTC框
B、GCM框
C、BUSN框
D、BPSN框
正确答案：C
9、多选 下列每组中，人物形象都出自巴金作品的有（）
A.梅表姐、鸣凤
B.觉民、瑞珏
C.瑞珏、莎菲
D.曾树生、杜大心
E.琴、汪文宣
正确答案：A, B, D
10、判断题 在蜂窝移动通信系统中，移动台的发射机仅在发话时才工作，而移动台接收机总是工作的，这种系统为准双工系统。
正确答案：对
11、单选 CHUB模块对外提供（）个100M以太网接口。
A、46
B、50
C、21
D、36
正确答案：A
12、填空题 HD48100模块组成的系统具有的三摇功能是指（）、（）、（）。
正确答案：遥测，遥信，遥控
13、问答题 描述维护人员需要进行的例行维护流程。（用流程图方式，或用箭头表示）
正确答案：维护开始→机房环境维护（温度、湿度、卫生）→机柜设备检查（供电系统、接地系统、防护系统、防尘情况）→电缆连接检查（中继电缆、光钎连接、数据电缆和监控电缆）→备品备件情况检查（存储环境、备件数量）→填写机房出入登记簿→维护结束
14、填空题 蓄电池内阻与电池的（）成反比，与（）成正比。
正确答案：容量，电解液比重

15、单选 （）是BTS的控制中心、通信平台，实现Abis口通信以及CDMA基带信号的调制与解调。
A、BDS
B、DSM
C、CCM
D、CHM
正确答案：A
16、单选 CDMA系统中的长码发生器使用了长度为（）的移位寄存器。
A、15
B、42
C、4
D、8
正确答案：B
17、多选 现场（）时，应当考虑是否有放火嫌疑。
A、有多个相对独立的起火点
B、有液体流淌燃烧痕迹
C、物品有被翻动和移动的痕迹
D、有强行进入痕迹
E、发现外来物品
正确答案：A, B, C, D, E
18、判断题 对于进入塔体建筑巢穴的鸟类一般立即清除掉。
正确答案：错
参考解析：一般不予清除，如阻碍攀爬和维护工作的，则上报协商处理
19、判断题 多址技术是指多个独立用户同时使用传输介质而互不影响。
正确答案：对
20、填空题 省内传输网重大故障定义：任意一个（或以上）地市的出入长途传输电路全阻超过（）分钟；任意一个（或以上）县（按行政划分）的出入本地传输电路全阻超过（）分钟。
正确答案：30，90
21、判断题 第一代移动通信系统是模拟系统，采用时分多址。
正确答案：错
参考解析：采用频分多址
22、填空题 需要监测光缆对地绝缘应在光缆接头处选用（）标石。
正确答案：监测
23、问答题 什么叫内燃机活塞的工作循环？
正确答案：活塞在气缸内往复运动，连续完成进气、压缩、做功、排气四个过程，称为一个工作循环。
24、填空题 接地电阻有两种测试方法，基站测试条件差时，不能打地棒时，用（）进行测试。
正确答案：双钳表
25、单选 对于天线方位角的调整，通常要求误差不大于（）°。
A、5
B、11
C、10
D、2
正确答案：A
26、判断题 BDS是BTS中最能体现CDMA特征的部分，包含了CDMA许多关键技术。
正确答案：对
27、单选 在电子器件被装配到电路板上后（）。
A、对静电不再敏感
B、只有电路板跌落后才发生静电损伤
C、能够放置在任何袋子
D、还是对静电敏感
正确答案：D
28、单选 监控设备维护中，告警功能模拟试验，要求准确度必须度达到（）。
A、100%
B、95%以上
C、60%
D、50%
正确答案：A
29、单选 在3G中，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，其中在室外能够支持的速度为（）。
A、2M/s
B、384k/s
C、144k/s
D、其他
正确答案：B
30、单选 （）将来自TRX的前向发射信号进行功率放大，使信号以合适的功率经射频前端滤波处理后由天线向小区内辐射。
A、BDS
B、RFE
C、DPA
D、PIM
正确答案：C
31、填空题 RevA前向峰值数据速率为（），反向峰值数据速率（）。
正确答案：3.1 Mbps，1.8 Mbps
32、问答题 加3dB头的主要原因是什么，如果使用3米的跨架CABLE时是否还要接3dB？
正确答案：主要是接收分路信号的平衡，用3米跨架CABLE时要用2dB头。
33、问答题 力博特风冷机组压缩机产生高压保护后应检查哪些部位？
正确答案：1、检查冷凝器电源是否关掉；
2、检查冷凝器的风扇是否故障；
3、检查压缩机高压控制阀是否有问题；
4、检查压缩机交流接触器辅助接点是否接触良好；
5、检查系统维修手阀是否关闭；
6、检查冷凝器的盘管是否脏堵等。
34、单选 同一扇区的两天线互为分集接收天线，采用（）。
A、垂直分集
B、水平分集
C、空间分集
D、时间分集
正确答案：B
35、填空题 维护人员在维护工作中应贯彻预防为主，（）结合的方针。
正确答案：防抢
36、单选 MP单板有（）个独立的CPU。
A、1
B、2
C、3
D、4
正确答案：B
37、问答题 DXU上的operational灯的三种状态（OFF、ON、FLASH）各表明什么意义？若DXU有BSFAULT黄灯亮，TRU的FAULT红灯闪，表明什么意义？
正确答案：DXU上的OPERATION灯：
灭-表示该单元为非表示操作状态或处于模式转换中，
亮-表示该单元可以进行LOCAL操作或由BSC执行的REMOTE操作。
闪-表示软件正由BSC向DXU加载，或者正在激活配置数据，但还没有完成。或者正在由BSCRESTART。
38、单选 如果覆盖区域为1000km2：GSM需要200个基站，CDMA只需（）个基站。
A、100
B、80
C、50
D、30
正确答案：C
39、多选 按照应用场合的不同，可将SDH光接口分为以下哪几类：（）
A.超长距离局间通信光接口
B.长距离局间通信光接口
C.短距离局间通信光接口
D.局内通信光接口
正确答案：B, C, D
40、问答题 RMM作为射频系统的主控板，主要完成哪三个功能？
正确答案：功能一：对RFS的集中控制，包括RFS的所有单元模块。
功能二：完成基带—射频接口的前反向链路处理。
功能三：系统时钟、射频基准时钟的处理和分发。
41、单选 BTS的温湿度传感器应安装在（），尽量靠近机房上方。
A、机房天花板上
B、机房走线架上
C、机房墙面上
D、机房门口
正确答案：C
42、单选 根据移动机房建设规范，移动机房外部必须有三个标识，下面哪个不是必须有的标识（）。
A、警爬标识
B、安全标识
C、塔桅合格证标识
D、防电标识
正确答案：D
43、单选 如果你能感知静电，那么这些静电至少是（）。
A.50V
B.150V
C.1500V
D.3000V
正确答案：D
44、填空题 熔断器起（）保护作用，热继电器起（）保护作用。
正确答案：短路，过载
45、问答题 在制冷系统中，必不可少的四大件是什么？
正确答案：压缩机、冷凝器、蒸发器和节流机构。
46、单选 ZXC10BSCB中控制框中，CLKG/CLKD只可以插入下面（）槽位。
A、1，2
B、5，6
C、11，12
D、13，14
正确答案：D
47、填空题 目前中国电信在用的CDMA频段为上行（），下行（）。
正确答案：825-835MHz，870-880MHz
48、不定项选择 GPRS中Gr接口是SGSN与哪个网元之间的接口（）。
A、HLR
B、MSC
C、BSC
D、GGSN
正确答案：A
49、名词解释 MS
正确答案：用户直接使用的设备。一般由手机和SIM卡组成。
50、判断题 寻呼信道使用的导频序列偏置与同一前向CDMA信道的导频信道上使用的相同。
正确答案：对
51、问答题 CCCH信道包括哪几个信道？并说明各信道用途。
正确答案：RACH，AGCH，PCH和CBCH
RACH，随机接入信道，手机通过RACH发起接入请求。上行信道。
AGCH，接入许可信道，网络通过AGCH分配专用信道。下行信道。
PCH，寻呼信道，网络通过PCH向手机进行寻呼。下行信道。
CBCH，小区广播信道，用于广播短消息和公共消息。下行信道。
52、单选 反向接入信道是一种随机接入信道，每个寻呼信道能同时支持（）个接入信道。每个接入信道仅与一个寻呼信道相关。
A、64
B、7
C、32
D、1
正确答案：C
53、单选 CDMA系统中的短码发生器使用了长度为（）的移位寄存器。
A、15
B、42
C、4
D、8
正确答案：A
54、多选 增加天线下倾角的目的是（）。
A.避免频率干扰。
B.减小覆盖范围。
C.提高天线的增益。
D.降低无线信号的路径损耗。
正确答案：A, B
55、单选 CLKG单板可以将时钟信号最多分发给（）框。
A、12
B、15
C、17
D、20
正确答案：B
56、判断题 CDMA系统是数字移动通信系统，主要采用码分多址方式。
正确答案：对
57、填空题 软切换是先接续，在（）的联系。
正确答案：中断和原来基站
58、单选 完成SDH设备光纤与线路光缆对接的是（）。
A、DDF
B、传输综合架
C、ODF（光纤配线架）
D、SDH传输盒
正确答案：C
59、单选?（）完成E1/T1信号和8MHW信号之间的转换。
A、GCM
B、CHUB
C、CLKG
D、DTB
正确答案：D
60、单选 接地体外露检查时，要观察机房周围（）米半径范围内地网是否有裸露。
A、30
B、40
C、50
D、60
正确答案：C
61、单选 UIMC位于控制框的（）号槽位。
A、1，2
B、9，10
C、15，16
D、13，14
正确答案：B
62、判断题 馈线接地线可以直接接入到塔体上。
正确答案：错
参考解析：单管塔塔体内馈线接地需采用铜铁接地
63、填空题 3G的三个标准时中国移动的（），中文名称为（）。中国联通的WCDMA，中文名称为（），中国电信的CDMA2000。
正确答案：TD-SCDMA，时分同步码分多址，宽带码分多址
64、名词解释 EIR
正确答案：存储与移动台IMEI有关的信息。验证移动台的合法性，防止非法移动设备接入。
65、单选 CDMA系统中的长码在反向信道主要用来（）。
A、正交扩频
B、正交调制
C、区分用户
D、区分扇区
正确答案：C
66、单选 基站接地电阻的要求为山区小于5欧姆，平原小于（）欧姆。
A、1
B、2
C、3
D、4
正确答案：A
67、填空题 BSIC在每个小区的（）信道上发送。
正确答案：SCH
68、填空题 跳线绑扎时，应使用（）进行绑扎。
正确答案：防紫外线跳线
69、填空题 手机天线的增益一般为（）dBi。
正确答案：0
70、单选 电源设备主要是给传输设备、基站收发信台提供（）的直流电源。
A、440V
B、45V
C、220V
D、48V
正确答案：D
71、判断题 天馈系统的安装通常占用基站安装工程的80%的时间。
正确答案：对
72、单选 CDMA系统中的短码在前向信道主要用来（）。
A、正交扩频
B、正交调制
C、区分用户
D、区分扇区
正确答案：D
73、名词解释 MSC
正确答案：MSC是网络的核心，它完成最基本的交换功能，即实现移动用户与其它网络用户的通信连接。
74、判断题 1块TRX可以支持6载扇的配置
正确答案：错
参考解析：是4载扇
75、判断题 CDMA2000的基站间同步是必需的，因此需要全球定位系统。TD-SCDMA基站间不需要同步。
正确答案：错
参考解析：TD也需要同步
76、多选 在无线网络评估中，DT（drivetest）测试可以评估网络的指标：（）。
A.接通率
B.掉话率
C.覆盖率
D.话音质量
正确答案：A, B, C, D
77、填空题 声码器的功能是将（）的语音信号压缩成8k或13k速率的信号，反之同理。
正确答案：64Kbps
78、单选 SDH体制可以“一步到位”地从高速信号中直接下低速信号，省去了逐级复用/解复用过程，这种功能的实现是通过（）来完成的。
A.指针机理
B.冗余的开销字节
C.SDH光接口的统一码型
D.统一的标准光接口
正确答案：A
79、单选 油罐定期检尺可以掌握油罐活动时的（）。
A、收付费
B、收油量
C、付油量
D、温度
正确答案：A
80、问答题 请简述天线下倾的作用？
正确答案：1、减少对远处同频基站的干扰；

2、高基站的覆盖区，不致使基站覆盖得太远，造成各个基站的话务负荷不合理；
3、提高覆盖区内的信号强度。
81、判断题 设备清洁时，轻轻碰触设备面板的开关与按钮，防止水等滴入设备内部。
正确答案：错
参考解析：杜绝碰触
82、判断题 在侧投影面上投影所得的图形称为侧视图。（）
正确答案：错
83、单选 当前不在有效导频集里，由移动台接收到的有足够的强度显示与该导频相对应的基站的前向业务信道可以被成功解调的导频的集合是（）。
A、候选集
B、相邻集
C、剩余集
D、都不是
正确答案：A
84、多选 下面关于SDH四纤双向复用段保护环的倒换说法正确的是（）
A.四纤环可以实现跨段倒换
B.四纤环可以实现跨环倒换
C.四纤环的跨环倒换优先级比跨段倒换高
D.四纤环的倒换比二纤复用段环的最大优点是不会发生错联现象
正确答案：A, B
85、填空题 大型通信枢纽楼要求接地电阻（）。
正确答案：小于等于1欧姆
86、判断题 相同频点内所发生的切换一定是软切换。
正确答案：对
87、判断题 天馈室外施工应尽可能安排在晴朗无风的白天进行，严禁在阴雨、刮大风、打雷闪电的情况下进行安装测试工作。
正确答案：对
88、填空题 电能计量方式分（）计量和（）计量两种。
正确答案：高压，低压
89、多选 光网络设备调测时，一旦发生光功率过高就容易导致烧毁光模块事故，以下操作符合规范要求的是：（）
A、调测前，必须先掌握单板要求的接收光功率参数，严格按照调测指导书说明的受光功率要求进行调测；
B、输入光信号在接入单板接收光口前，必须先测试光功率是否满足调测要求，禁止光功率超过接收过载点时进行不加光衰自环的操作，保证输入光功率不超过器件允许的最大值。
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