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[bookmark: _Toc145555829][bookmark: _Toc389061734]本工程建设占地面积为1102.74㎡，总建筑面积7389.44㎡，建筑物为2栋，其中车间三地上1F为生产厂房，建筑物总高度为16.4m。车间四为地上1F 为生产厂房，建筑物总高度为16.4m。 工程地址：合川工业园区城北拓展园五合大道西侧。
本工程建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为6度，本工程属于框架结构建筑，工程结构设计使用年限为50年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   工程地址：重庆市合川区钓鱼城街道花滩片区，地块北面、西面均为规划道路。
二、施工条件
[bookmark: _Toc514681573]施工现场难度较大，施工现场狭窄，需加强组织施工。

[bookmark: _Toc389061735]第二章 安全生产管理目标
[bookmark: _Toc11406892][bookmark: _Toc11407154][bookmark: _Toc11407279][bookmark: _Toc11760002][bookmark: _Toc11760627][bookmark: _Toc11760848][bookmark: _Toc11761212][bookmark: _Toc11761360][bookmark: _Toc11763018][bookmark: _Toc11829323][bookmark: _Toc11829792][bookmark: _Toc34382096][bookmark: _Toc389061736]一、 安全生产管理目标、原则
目标：达到文明施工优良标准；实现无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾等事故，月轻伤负伤频率控制在3‰以内。
原则：“安全第一、预防为主”严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2001）实施。
[bookmark: _Toc389061737]第三章  安全生产管理机构组成
[bookmark: _Toc145555859][bookmark: _Toc389061738]一、安全管理组织机构及人员配备
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在公司的领导下，项目工程部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，项目副经理、项目工程师和总施工长任副组长、施工员、机电工、班组长为组员。其职能如下：
组长：对工地的安全生产负直接责任，对项目部进行全面安全管理工作。
副组长：协助组长进行安全生产管理工作。
项目安全管理组织机构
 (
公司质安部
)


 (
项 目 经 理
刘向红
)    
    
    
 (
项目技术负责人：罗德义
) 
 
 
 (
专职安全员
马刚
) (
施工员
刘世良
)


 (
各班组负责人
)


项目安全管理组织机构成员
	组长
	副组长
	成      员

	刘向红
	罗德义
	马刚  刘世良



[bookmark: _Toc11406900][bookmark: _Toc11407162][bookmark: _Toc11407287][bookmark: _Toc11760010][bookmark: _Toc11406005][bookmark: _Toc11829799][bookmark: _Toc34382103][bookmark: _Toc11760634][bookmark: _Toc11760855][bookmark: _Toc11761219][bookmark: _Toc11761367][bookmark: _Toc11763025][bookmark: _Toc389061739][bookmark: _Toc11829330]第四章  安全生产责任目标分解
[bookmark: _Toc11760856][bookmark: _Toc11761220][bookmark: _Toc11761368][bookmark: _Toc11763026][bookmark: _Toc11829331][bookmark: _Toc11829800][bookmark: _Toc34382104][bookmark: _Toc11406006][bookmark: _Toc11406901][bookmark: _Toc11407163][bookmark: _Toc11407288][bookmark: _Toc11760011][bookmark: _Toc389061740][bookmark: _Toc11760635]一、 安全生产
1、安全管理：责任制落实检查要求达到80分以上。
2、安全生产：安全操作、安全交底检查要求达到80分以上。
3、脚手架施工：操作规程、操作技术安全交底检查要求达到80分以上。
4、模板工程：操作规程、操作技术安全交底检查要求达到80分以上。
5、“三宝”“四口”“临边”防护：防护要求完整性检查要求达到80分以上。

6、施工用电：操作规程、操作技术安全交底检查要求达到80分以上。
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7、施工机具：操作规程、操作技术安全交底检查要求达到80分以上。
8、资料整理：及时收集按时完成。

[bookmark: _Toc11761198][bookmark: _Toc11761346][bookmark: _Toc11763004][bookmark: _Toc11829309][bookmark: _Toc11829778][bookmark: _Toc34382082][bookmark: _Toc11406878][bookmark: _Toc11407140][bookmark: _Toc11407265][bookmark: _Toc11759988][bookmark: _Toc11760613][bookmark: _Toc389061741][bookmark: _Toc11760834]第五章 安全生产管理措施
[bookmark: _Toc11405991][bookmark: _Toc11406879][bookmark: _Toc11407141][bookmark: _Toc11407266][bookmark: _Toc11759989][bookmark: _Toc11760614][bookmark: _Toc11760835][bookmark: _Toc11761199][bookmark: _Toc11763005][bookmark: _Toc11829310][bookmark: _Toc11829779][bookmark: _Toc34382083][bookmark: _Toc389061742][bookmark: _Toc11761347][bookmark: _Toc11405992][bookmark: _Toc11406880][bookmark: _Toc11407142][bookmark: _Toc11407267][bookmark: _Toc11759990][bookmark: _Toc11760615][bookmark: _Toc11760836][bookmark: _Toc11761200][bookmark: _Toc11761348][bookmark: _Toc11763006][bookmark: _Toc11829311][bookmark: _Toc11829780][bookmark: _Toc34382084]一、 安全组织措施                
1、安全管理体系：工程实施三级安全管理体系（公司、项目工程部、班组），明确项目经理为工程安全生产直接责任人，项目工程师为安全生产技术责任人，做到抓生产的同时首先抓好安全。在项目经理指导下，建立完善的安全生产保证体系。
2、实行安全一票否决权：项目部设置1名专职安全员，赋予他安全一票否决权，严格制止违章指挥和违章作业，有权对违反安全法规、制度人员批评教育或处以罚款。
3、安全教育：建立三级安全教育制度和特殊工种培训教育。对新进场工人必须进行三级安全教育：第一级为公司教育，主要是安全生产知识法规、政策性的教育；第二级教育为项目工程部级教育，主要教育工人的工地安全防护知识等的常识教育；第三级教育为班组级教育，主要教育工人各专业的安全教育。另外对参加施工的人员进行经常性的安全知识教育，做到人人知法、人人守法、时时须安全、事事要安全。增强工人自我保护意识。
4、安全技术交底：分部分项工程在开工前必须对班组及工人进行安全技术交底，没有进行交底的工人、班组禁止作业。
5、班前安全活动：班前安全活动，是安全管理体制的一个重要环节，是提高职工安全意识，做到遵章守纪，实现安全生产的途径。班组必须做好此项活动。
① 每个班组每天上班前15分钟，由班组长认真组织全班人员进行班前安全活动，总结前一天安全施工情况并结合当天任务，进行分部分项的安全交底，并做好交底记录。
② 对新工艺、新技术、新设备或特殊部位的施工，应组织对安全技术操作规程及有关资料的学习。
③ 对班前使用的机械设备、施工机具、安全防护用品、设施等要认真进行检查，确认完好，才能使用。
④ 班组长每月5日前要将上月安全活动记录交到安全员，安全员检查登记并提出改进意见之后交资料员保管。
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6、安全检查：总公司每月底组织一次全面安全施工大检查，项目工程部每半月组织一次全面安全检查，工地专职安全员、施工员要经常深入工地检查安全工作，及时掌握工地安全生产动态，经常组织班组自检，工地电工、机修工作巡回安全检查。
7、安全整改落实制度：对检查出的安全隐患，应立即制定整改方案，定人、定期限、定复查责任人、定整改费用，具体落实。
8、安全责任制：坚持“管生产、必须管安全”、“谁组织施工，谁负责安全”的岗位责任制，开展各种形式的安全活动，时时刻刻敲响安全生产的警钟。
9、安全设施验收制度：施工前和施工过程中，要经常对施工现场所有设备进行安全性能检查，未经有关部门验收的设备或设施不准使用，不符合安全规定的地方要立即整改完善。
[bookmark: _Toc389061743]二、 安全技术保证措施
1、安全管理
建立从公司到施工项目部文明施工、安全生产管理领导小组，建立安全管理保证体系。项目部设专职安全员；班组设兼职安全员。
建立安全生产责任制，职责明确。并做到镜框上墙。公司与项目部、项目部与班组有职责明确的安全生产协议书，并责任到人。
施工项目部制订安全教育制度。做到所有新工人进行三级教育，教育内容不少于50小时，教育达100%。考试合格后上岗。变换工种做到变换工种教育，经考试合格后上岗。
对各工种、各部位进行详细的安全技术交底，交底有记录，被交底人签字。
对所有特殊工种做到持证上岗，持证率100%。
施工项目部制订安全检查制度。对现场进行阻挠全检查，施工项目部每10天一次，公司每月一次，公司每季度一次大检查。同时针对施工的不同部位、不同气候、节前、节后进行不定期、季节性和专项的安全检查。对检查中存在的问题做到定人、定时间、定措施整改，并按规定时间复查，同时做好记录。
建立班组安全活动制度，并有书面记录。班组每日进行安全检查，工种交接安全检查。班组在使用工具时要对工具进行安全检查，发现隐患及时消除。
施工项目部制订“施工现场安全管理制度”、“施工现场安全奖罚制度”、“安全纪律”。遵守安全生产“六大纪律、十不准”。对违章者按规定进行严肃处理。
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施工项目部建立安全生产会议制度。每半月召开一次安全生产会议。全体职工参加，并做好会议记录。在会议中学习有关安全生产法规和要求、有关规章制度及各工种操作规程，使大家真正认识安全生产的重要性和搞好安全生产的必要性。
2、“三宝”、“四口”安全措施
安全帽
进入施工现场作业区者必须戴好安全帽，施工现场安全帽宜分色佩戴。
应正确使用安全帽，扣好帽带，不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。
安全帽应符合GB2811要求。
安全网
施工现场必须积极使用密目式安全网，架子外侧面、楼层临边、井架等处用密目式安全网封闭或栏护。安全网宜放在杆件的里侧。
密目式安全网必须满足2000目/10cm×10cm，做耐贯穿试验不穿透，6×1.8m的单张网重量应在3.0Kg以上，并应尽量满足环境效果要求。
安全网必须有产品生产许可证和质量合格以及建筑安全监督管理部门发放的准用证等。严禁使用无证不合格的产品。
安全岗应绷紧、扎牢、拼接严密，不得使用破损的安全网。
安全带
施工现场搭架、支模等高处作业均应系安全带。安全带应符合GB6095-85标准并有合格证书，生产厂家经劳动部门批准，并做好定期检验。积极推广使用可卷式安全带。
安全带高挂低用，挂在牢固可靠处，不准将绳打结使用。安全带使用后有专人负责，存放在干燥、通风的仓库内。
楼梯口防护
楼梯口边设置1.2m高防护栏杆和30cm高踢脚杆，杆件里侧挂密目式安全网。
楼梯口边的防护设施应形成定型化、工具化、牢固可靠，防护栏杆漆刷红白相间色。
预留洞口防护
1.2m2以内的预留洞口用固定盖板防护：1.5m2以上的洞口，四周设18cm高踢脚杆和0.6m、1.2m两道水平杆，栏杆里侧用密目式安全网围护，洞口处张挂水平安全网。
洞口防护设施应定型化、工具化、不得采用竹片式防护。
通道口防护
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进出建筑物主体通道口处等均应搭设防护棚。棚宽大于道口，两端各长出1m，垂直长度2m，棚顶搭设二层（采取脚手片的，铺设方向应互相垂直），间距大于30cm。
场地内、外道路中心线与建筑物（或外架）边缘距离分别小于5m和7.5m的，应搭设通道防护棚，棚顶搭设二层（采取脚手片的，铺设方向应互相垂直），间距大于30cm，并且底层下方张挂安全网。
木工场、拌和机和钢筋加工场地等应搭设操作简易防护棚。
各类防护棚应有单独的支撑体系，固定可靠安全、严禁用毛竹搭设，且不得悬挑在外架上。
底层非进入建筑物通道口的地方应采取禁止出入（通行）措施和设置禁止标志。
屋面等临边防护
屋面等临边应设置1.2m和0.6m两道水平杆，并在立杆里侧用密目式安全网封闭，防护栏杆漆红白相间色。
防护栏杆等设施与建筑物固定拉结，确保防护设施安全可靠。
3、现场施工用电管理
根据本工程规模和使用要求，正确计算本工程施工生活的总用电量。
建立健全的用电组织管理措施，熟悉、掌握工地上所有线路、设备用电情况全过程。建立安全用电规章制度，坚持执行用电安全操作规程、岗位责任制和维护检修制度，用电设备经验收合格后方可操作使用。工地用电由专业电工每天巡视检查各部位用电安全情况，加强用电管理，掌握用电知识。搞好用电的安全教育和宣传工作，工地上应做好安全教育工作，着重做好施工用电的教育，这对进场职工，尤其是新工人更为重要。配备必要的电测仪器和安全操作的必须防护用品。
对专业电工安全用电要求，掌握安全用电基本知识和所有设备的性能、操作和检查电气装置和各种保护设施完好率，严禁设备带“病”运转。并建立值班制度和节假日制度，及对移动用电设备迁移后的电源进行处理。
1）、电缆线路安全要求
电缆干线应用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤或介质腐蚀。
本工程施工临时用电电缆采用架空敷设，局部采用埋地敷设，则埋深不小于0.6m，面铺砂加砖等覆盖保护层，穿越车道及引出地面2m高处用钢管套管保护。

橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子头固定，严禁使用金属裸线绑扎。
1

7

2)、机电安全措施
(1）、现场设工程项目部设备组，负责各种电机设备的使用、维修和保养。并检查监督工地用电安全。
(2）、施工机械要合理、有效布置，因此在机械布置上必须严格按施工组织设计执行。
(3）、施工的机械服务于高空和地面，因此机械操作地点与服务作业面的界线要清楚，指挥良好，信号统一及时，并要定机、定人、定指挥。机电作业地点要有安全环境，夜间有足够照明。
(4）、施工上楼面的电气，必须利用外墙专门设计路线，利用护套电缆线，要按规定分层配电，各级配电装置的容量应与实际负载匹配。其布置、固定、结构形式、平面布置、系统接线等都要按规范进行，不得乱拖电线。
(5）、拖线箱是一个楼层从配电箱分出的移动式配电装置，电缆线要有可靠接地保护，拖线箱本身要有可靠的接地和防雨等防护措施。
(6）、工地配电采用TN-S系统（即“三相五线制”和“一机一闸一漏一箱”制）。工作上大量使用的电动工具必须符合国家标准，三级箱必须有额定漏电不大于30MA、动作时间不大于0.1S的漏电开关的保护，一切电气设备外壳都要有接地装置。

[bookmark: _Toc11406008][bookmark: _Toc11406907][bookmark: _Toc11407169][bookmark: _Toc11407294][bookmark: _Toc11760017][bookmark: _Toc11760641][bookmark: _Toc11760862][bookmark: _Toc11761226][bookmark: _Toc11761374][bookmark: _Toc11763032][bookmark: _Toc11829337][bookmark: _Toc11829806][bookmark: _Toc34382110][bookmark: _Toc389061744][bookmark: _Toc145555867]第六章 文明施工及措施
[bookmark: _Toc389061745]一、 文明施工的目标
本工程文明施工的目标为：达到重庆市建设局规定的文明施工优良工地标准。
[bookmark: _Toc389061746]二、 文明施工组织机构
文明施工领导小组由项目经理任组长，项目副经理、项目质安负责人任副组长，现场各专业工长及后勤、保卫责任人为成员。


项目经理部文明施工领导小组成员
	组长
	刘向红

	副组长
	罗德义

	成员
	马刚  刘世良


[bookmark: _Toc389061747]三、 文明施工的实施
1）、施工区域文明施工措施

■
1
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施工现场平面布置设有详细的《施工总平面布置图》，项目指挥部拟采用高2.5M的压型彩钢板活动围墙进行围护，入口处显眼位置布置“七牌一图”。
■工地临时用水及排水设施全面规划，使设施不妨碍交通和工地周围环境。
■工地的人行道、车行道坚实平坦，保持畅通。频繁交叉处设有明显的交通标志或临时的交通指挥。
■一切建筑施工器材（包括建筑材料、预构件、施工设施构件、机电设备等）都按施工平面图规定的地点分类堆放，整齐稳固，并按不同的品种、规格、瑾、数量、出厂日期、进货验收日期及用途分类标示，各类材料的堆放不得超过规定高度。
■作业中使用剩余器材及现场拆下来的模板、脚手架杆件和余料、废料等都随时清量收回，并且将钉子拔掉再分类集中堆放。
■施工现场设置足够数量的安全宣传标语牌，基坑、沟漕等危险处设置危险标志牌，夜间挂红灯警示。安全设施按规范标准设置，保证不随意乱动。
■言谈、举止文明，待人礼貌，充分尊重业主和监理代表。
■严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律，妥善处理施工现场周围关系，保持与周边居民关系融洽，友好相处，争取有关单位和群众的谅解及支持，控制施工噪音，尽量做到施工不扰民。
2）、施工噪声、振动的控制
■设备选型优先考虑低噪声产品，设备底座设置防振基础。采取措施或改进施工方法。使施工噪声，振动达到施工场界环境标准。
■施工组织采用三班制作业，使工人每个工作日实际接触噪声的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪声时间标准的规定。
■选择低噪声设备即对移动性设备噪声超标的一律不用；对固定式高噪声设备，在选型时严格比较噪声大小。
■改革施工工艺和设备，机械尽可能采用液压设备或以磨擦压力代替机械振动。
■合理布置各种施工工作区和生活工作区，利用距离、隔墙使噪声大幅度自然衰减。
■出入现场的机械、车辆做到不鸣笛，不急刹车；加强设备维修，定时保养润滑；并对与施工无关的人员和车辆加以控制，以避免或减少噪声。
[bookmark: _Toc389061748]四、 文明施工考核办法

1)、文明施工的考核与评审
1
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	序号
	项目
	现场设施评项
	管理状况评项
	问题表现评项

	1
	现场围挡
	1）工地四周连续设置围挡；
2）主要路段围挡高于2.5m；
3）一般路段围挡高于1.8m；
4）行人通道安全防护设施。
	①围挡设施材和设置的定型化和标准化；
②围挡管理制度。
	a) 围挡材料不坚固；
围挡设置不稳定、不整洁、不美观；
围挡已有所损坏

	2
	封闭管理
	1）设置大门；
2）门头设置企业标志；
3）设置门卫；
4）有上挡门的门洞高度标示牌
	①门卫管理制度；
②佩带工作证制度；
③公示制度。
	1）门卫不严、非施工人员任意进出

	3
	施工场地
	1）地面硬化和绿化管理；
2）道路畅通；
3）排水畅通；
4）泥浆、污水、废水收集、不外排设施
	①现场管理制度
	1）工地有积水；
2）场地凹凸不平；
3）污水外排；
4）随处吸烟

	4
	材料堆放
	1）材料、构件、机具库房和存簇场及其设施；
2）废弃材料、下脚料和建筑垃圾收集和集中设施
	①材料、设备的进场、分类存放和保管制度
②材料存放的平面布置设计；
③建筑垃圾收集和清运制度
	1）不按总平面布局堆放；
2）堆放不整齐；
3）未挂标牌；
4）工完未清理场地；
5）建筑垃圾乱堆放、未设标牌

	5
	现场防火
	1）灭火器材料和消防设施；
2）消防水源；
3）消防车通道；
4）现场人员疏散通道；
5）安全防火人员
	①消防制度；
②动火审批和监护制度；
③火源和易燃物品管理制度；
④火警应急工作制度。
	1）消防设施不足和设置不合理；
2）随意动火和吸烟；
3）消防器材失效；
4）消防通道被占用；
5）消防水量不足




1

9

	6
	治安综合治理
	1）工人学习和娱乐场所设置；
2）治安防范措施
	①治安保卫制度；
②治安责任制度。
	1）常发生失盗事件；
2）现场人员善不清

	7
	施工现场标牌
	1）安全标语；
2）危险警示和指导牌
	1、施工安全的宣传工作制度；
2、危险作业明示制度。
	1）作业场地无针对性警示、宣传品

	8
	保健急救
	1）保健医药箱；
2）急救器材；
3）急救人员；
4）卫生、防病宣传品；
	①急救知识培训制度
	1）病号多；
2）工人生病无人管

	9
	社区服务
	1）防粉尘和噪声的措施；
2）施工不扰民措施
	①施工环保制度；
②不扰民制度；
③区域协理制度
	1）夜间施工未经许可；
2）现场焚烧材料、物品；
3）扰民纠纷


[bookmark: _Toc389061749]五、 文明施工管理办法
a） 工地出入口设置保卫室，加强对人员的出入管理。进入施工现场的人员必须配戴公司统一制作的胸卡。胸卡上有个人照片、姓名职务及工种等；现场用2.5米高的压型彩钢板封闭，上面书写工程名称、建设单位、施工单位及有关文明施工等标语。
b） 材料、机械设备按施工现场布置图设置、堆放，并随不同阶段进行整理和调整。砂石分类、集成堆、放成方、底脚边用边清；灰砂砖成垛堆放整齐，碎砖料随用随清，做到无底脚散料；周转材料分类堆放、规则成方、不散不乱；每道工序完成后，及时清理场地。
c） 保证道路畅通，场地不积水；设置场地排水系统、临时设施硬底化；楼梯踏步、休息平台等悬挑结构上不得堆放垃圾和杂物。

d） 
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加强现场平面管理，落实场容保洁责任制，保持场地清洁整齐，施工现场设临时垃圾站，及时集中清运。
a） 加强对工人的教育，增强文明施工意识，自觉遵守纪律，凡有违纪一律严肃处理，严重开除出工地。

[bookmark: _Toc145555858][bookmark: _Toc389061750]第七章  安全文明施工及环境保护

[bookmark: _Toc389061751]一、安全管理组织机构及人员配备
项目安全管理组织机构
 (
公司质安部
)

 (
项 目 经 理 
刘向红
)
    
    
    
 (
项目技术负责人：罗德义
) 
 
 
 (
施工员
刘世良
) (
专职安全员
马刚
)


 (
各班组负责人
)


项目安全管理组织机构成员
	组长
	副组长
	成      员

	刘向红
	罗德义
	马刚  刘世良



[bookmark: _Toc145555863][bookmark: _Toc389061752]二、安全危险源辨识、环境因素识别与控制
具体的识别安全危险源和环境因素才可避免和控制安全事故的发生，为企业挽回不必要的损失和人员伤害。本工程中主要的危险源的识别有以下：
	序号
	主要危险源及环境因素
	可能遭受的风险
	安全措施及环境保护

	1
	“四口”防护
	人体坠落伤害
	所有洞口必须有防护盖板，盖板要牢固。
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	2
	脚手架搭设
	高处坠落伤害
	脚手架必须按照搭设方案搭设，必须设置安全网。

	3
	施工用电
	触电伤害
	非电工人员不得乱拉接电源，持证上岗操作。

	4
	模板拆除
	物体打击伤害
	模板拆除应由拆除方案，严禁大面积撬落，必须设专人监护。

	5
	土方开挖
	坍塌伤害
	基础开挖深度超过1.2米要放坡，基础边严禁推土，堆放重荷载物。

	6
	钢筋加工
	机械伤害
	机械必须有安全操作规程并挂在显眼处，严格遵守操作规程，做好日常维护和记录。

	7
	水源污染
	污水、粪水排放污染环境
	施工污水、生活污水应设沉沙井、排粪污水要有三级化粪池。

	8
	烈日作业
	中暑
	合理安排休息时间，每天供应凉茶及淡盐水。


[bookmark: _Toc145555865][bookmark: _Toc389061753]三、安全技术交底与培训
严格制定安全技术交底制度。这项工作是《标准》“规范”的法定
工作，必须认真执行。是保证安全生产和防止误操作的前提之一。
1、交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。
2、交底工作一般在施工现场项目部实施。
3、交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐务查。
4、被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。
交底培训
安全交底教育是提高全员安全意识、安全素质的保证，必须认真抓好。
1、定期进行安全交底的培训，不断提高安全意识、技术素质，提高政策业务水平。
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2、安全交底主要从企业的基本生产概况、施工工艺方法、危险区、危险部位及各类不安全因素和有关安全生产防护的基本知识入手，结合各种专业特点，实施安全操作、规范操作，使其熟悉掌握本工种安全操作技术；事故教育、法制教育，事故教育可以使其从事故教训中吸取有益的东西，可预防类似事故的发生，法制教育可以激发人们自觉地遵纪守法，杜绝各类违章指挥、违章作业行为，这类教育可以定期或不定期地进行实施。
在开展培训活动中，必须结合先进的典型事例进行正面教育，以利取长补短，保障安全生产。
安全交底培训要求体现“六性”，即全员性、全面性、针对性以及成效性、发展性、经常性。 
3、培训形式。
安全培训可以根据各自的特点，采取多种形式进行。如设培训班、上安全课、安全知识讲座、报告会、智力竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、墙报、简报、通报、广播等等使教育培训形象生动。

[bookmark: _Toc145555866][bookmark: _Toc389061754]四、事故应急预案
工伤事故应急预案
为预防工伤事故发生后对伤员造成更大的伤害，避免事故的进一步恶化，将发生事故造成的损失降至最低，现成立以职能部门全体人员为主的救护小组，以备事故发生后尽快组织人员投入抢救。
1、救护小组成员：
组长：廖小彪
副组长：罗德义
成员：陈超  刘世良
工伤救护办公室设在经理部办公室。
工伤救护需准备适量的止血、包扎绑带等应急材料。
2、工伤应急措施
（1）一旦发现有人受伤后，立即电话通知救护办公室或拨打120，由办公室安排车辆进行救护，救护小组马上分派人员迅速呼叫医务人员前来现场。
（2）如果为大面积受灾，立即组织救护小组成员奔赴现场对受伤人员进行现场简单救护，对伤员进行必要的处理。
（3）迅速排除致命和致伤因素：如搬开压在身上的重物，如果是触电意外，应立即切断电源；清除伤病员口鼻内的泥砂、呕吐物、血块或其他异物，保持呼吸道通畅等。
（4）检查伤员的生命体征：检查伤病员呼吸、心跳、脉搏情况。如有呼吸心跳停止，应就地立刻进行心脏按摩和人工呼吸 。
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（5）止血：有创伤出血者，应迅速包扎止血，材料就地取材，可用加压包扎、上止血带或指压止血等。同时尽快送往医院。
（6）观察受伤人员摔伤及骨折部位，看其是否昏迷。
（7）注意摔伤及骨折部位的保护，避免不正确的抬运，使骨折错位而造成二次伤害。
（8）车辆一到立即就近送往医院。
（9）安监部进行事故调查，责任分析并形成调查报告上报领导小组。
（10）总结经验教训，教育职工。

触电事故应急预案
（1）如果发生触电事故时首先断开电源。如果电源开关在较远处，则可用绝缘材料（如木条等）把触电者与电源分离。
（2）高压线路触电：马上通知供电部门停电，如一时无法通知供电部门停电则可抛掷导电体（如裸导线），让线路短路跳闸，再把触电者拖离电源。
（3）触电者脱离电源后马上进行抢救，同时通知120送往最近的医院。
（4）安监部进行事故调查，责任分析并形成调查报告上报领导小组。
（5）总结经验教训，教育职工。

食物中毒应急预案
（1）设兼职医务人员，配备医务药箱。
（2）职工一旦发生或发现食物中毒，应立即通报办公室，办公室立即安排小车将中毒者送到天峨县人民医院进行救治，并办理有关治疗或住院手续，同时向指挥领导小组汇报。
（3） 指挥领导小组接到报告后，应当及时向当地卫生行政部门报告，同时要详尽说明发生食物中毒事故的单位、地址、时间、中毒人数、可疑食物等有关内容。如果可疑食品还没有吃完，请立即包装起来，标上“危险”字样，并冷藏保存，特别是要保存好污染食物的包装材料和标签，如罐头盒等。同时立即封闭厨房各加工间，待卫生部门调查取证后方可进行消毒处理。
（4）安监部进行事故调查，责任分析并形成调查报告上报领导小组。
（5）总结经验教训，教育职工。
[bookmark: _Toc145555869][bookmark: _Toc389061755]五、环境保护内容与方法

环境保护管理体系
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1、环境管理目标
我单位已试运行ISO14001国际环境管理体系标准程序，具体措施可结合程序要求。实施全过程的环境保护管理。保证在施工过程中无环境污染事故发生。遵守国家关于环境保护的各项法律、法规及相关文件，达到中山市《建筑施工安全文明管理规定》中关于环境保护方面的要求。
2、环境管理计划
项目经理部依据公司环境管理方案制定本项目的环境管理计划，确定环境管理目标。 环境保护管理计划包括分供方环境管理、 分包商环境管理、外埠劳务队伍环境管理，施工机械设备运行管理、能源、资源的使用，易燃、易爆物品和化学品保管及使用，废污水、废弃物处理，噪声控制、扬尘和遗洒控制以及应急准备和响应程序环境监测和不符合项的纠正和预防等方面的内容。对施工中涉及到环境方面的因素统统包括其中，对其进行有效的控制。
3、环境管理体系
成立环境保护小组，由项目经理亲自挂帅，负责总协调，工地的安全部门具体负责实施。然后报公司安全部门审批、备案。经理部派专人每月组织监控本单位的环境目标、指标及环境管理方案的落实和实施情况。
4、确定本工程的环境保护管理工作的重点及难点
根据本工程的特点，土的清理工作，中间阶段结构工程的混凝土施工，后期精装修施工阶段的抹灰及楼地面工程为本工程环境保护工作的重中之重。具体的环境因素有：基础施工中的泥浆和污水，土方开挖工程中土方运输及现场扬尘，结构施工过程中混凝土现场浇筑养护后的废水，装修施工中的抹灰和楼地面砖等工程中的水泥砂浆的废水等。
除了对以上施工环境因素进行长期和持续的管理，还要针对重点工程，制定相关的计划，确定具体的管理指标和措施，报上级主管部门审批后实施。完善检查制度，明确相关责任。
5、环境保护
在本工程施工的过程中，可能会引起的环境保护方面的问题剖析：扬尘、抛洒、排污、弃物、噪声、振动、夜晨施工等破坏环境和干扰周围居民正常生活，必须采取行之有效的措施控制、降低乃至清除施工中产生的上述现象对环境带来的影响。
6、加强施工管理、严格保护环境
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为了发挥企业整体优势，树立良好的社会形象，维护城市市容整洁和城市安全，加大企业标准化管理力度，确保文明施工、安全生产，根据多年来创建文明工地的实践，按照建设部、广东省及中山市建设行政主管部门对施工企业的有关规定，结合公司的实际情况，在本工程施工过程中以安全为突破口，以质量为基础，狠抓“窗口”达标，推动两新活动和全面、全方位、全过程、全员开展创建文明工地活动，制定《文明工地标准管理规定》及相应的管理办法，这套管理规定和办法的内容全面务实，起点较高，具有规范和指导作用，曾受到中山市建设局安全主管部门的充分肯定和重视。
环境保护方面，我公司以控制噪音，加强运输车辆的出入工地的管理为主。制定与周边居民的作息时间不相冲突的作息制度，严禁在夜间进行锤击管桩施工或进行其他噪音较大的工作项目的施工。严禁在拟建场地内焚烧建筑垃圾及其他废弃物，汽车运送建筑垃圾、余泥及砂石等散料时，车顶必须加盖帆布密封，杜绝溢洒现象发生。

[bookmark: _Toc389061756]第八章 安全生产责任制及管理制度
[bookmark: _Toc145555860][bookmark: _Toc389061757]一、安全生产责任制
1、安全生产责任制度
安全生产责任制度是公司对各个部门、各类人员至每个职工所规定的在他们各自职责范围内，对安全生产工作应负责任的制度。
公司已根据各个部门、各类人员的不同职责范围，制定了安全生产责任制，现已成为完整的制度体系。为使责任制的落实，做到时时处处的安全生产工作都有人切实负责，实现安全生产。特制定本办法：
1）、本办法依据“管生产，必须管安全，安全生产人人有责”的原则及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准制定。
2）、本办法适用于公司各个部门、各类管理人员安全生产责任的考核。
3）、本办法自发文之日起执行。
4）、各部门、各类人员安全生产责任制，必须落实到位，并实行一级对一级负责，实行逐级签订安全生产责任状。各部门、各类人员自签订之日起，安全生产责任开始生效。
5）、安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。即：公司经理负责对公司各部门、各类人员、工程项目经理考核；工程项目经理负责对项目部各个部门、各类人员、作业班组长考核；作业班组长负责对本班组工人进行考核。
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6）、安全生产责任考核采用日常考核与安全检查同时进行，公司每季、分公司每月、工程项目每周、班组每天进行。考核结果实行逐级审查，逐级上报。
7）、每次考核结果作为公司评优、晋升、奖金评定、降级、处分等重要参考依据。考核共分三个等级、即：称职、基本称职、不称职。对于部门考核，部门内每次考核全部人员称职，该部门为称职；部门内每次考核有30%人基本称职，70%人称职该部门为基本称职；部门内每次考核有50%不称职，该部门为不称职。每次考核均应填写考核统计表。
8）、奖罚
A、年度内每次考核都称职的部门、个人都可以入围先进单位、先进个人评比，职务晋升，奖金等级的评定。
B、第一次考核基本称职的部门和个人，公司除对此进行批评教育外，并要求限期达到称职。到期考核仍然不称职的部门和个人进行罚款（部门领导罚款500元，部门内不称职的每人罚款300元），并提出警告处分。
第三次考核仍然不称职的部门领导，个人视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或加倍罚款。
9）、由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究其个人责任和经济处罚外，直到追分刑事责任。
10）、本办法由公司安全管理部门负责解释。
以下为项目安全生产职责
1、项目负责人安全生产职责
项目负责人领导和组织本项目部安全生产工作，对本项目安全生产负总的责任，其职责如下：
（1）在组织管理本项目生产过程中，具体贯彻执行安全生产方针、政策、法令和本单位的安全生产责任制度、安全生产规章制定和操作规程及事故应急救预案制度。
（2）确保安全生产费用的有效使用，并负责制定资金使用计划，监督使用情况，防止资金被挪作他用。
（3）根据工程特点组织制定安全施工技术措施，消除事故隐患，保护作业人员生产与健康及财产的损失。
（4）定期组织专项施工现场安全生产、文明施工大检查，发现隐患按三定（定人、定时间、定措施）进行整改，发现危及人身安全的紧急情况，立即下令停止作业，撤出人员。

（5）经常向职工进行劳动纪律、规章制定和安全知识、操作技术教育，对特种作业人员要经考核合格，领取操作证后方准独立操作，对新工人、新调换工种人员在其上岗前进行安全教育。
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（6）发生事故后应立即报告，组织抢救，保护现场，参加事故调查，组织编制和落实整改措施，并对职工进行安全教育。
（7）定期组织安全生产事故应急预案的现场演练，熟悉应急救援的组织、程序、措施及协调工作。
（8）召开安全生产例会，对所提出问题应及时解决，或按规定权限向有关领导和部门提出报告，组织班组安全活动，支持安全员工作。
（9）教育职工正确使用个人劳动保护用品。
（10）做好对女工特殊保护的具体工作。
2、工长安全生产职责
（1）认真执行上级有关安全技术、工业卫生工作的各项规定，对本工段工人的安全、健康负责。
（2）组织工人学习安全技术操作规程，检查执行情况。对严格遵守安全规章制度、避免事故者，提出奖励意见，对违章蛮干造成事故者，提出惩罚意见。
（3）领导本工段班组开展安全活动，事故应急救援预案的演练，经常对工人进行安全生产知识的教育，推广安全生产经验。
（4）发生重伤、死亡事故后，保护现场，立即上报，积极抢救，参加事故调查，提出防范措施。
（5）监督检查工人正确使用个体防护用品。
3、专职安全员安全生产职责
（1）负责对安全生产进行现场监督检查，发现事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，同时还应当采取有效措施，防止事故隐患继续扩大。
（2）参与组织施工现场应急预案的演练，熟悉应急救援的组织、程序、措施及协调工作。
（3）参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度，施工现场应急救援预案制定工作。
（4）指导生产班组安全员开展安全工作。
（5）会同有关部门作好安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验。
（6）参加伤亡事故的调查处理，做好工伤事故的统计、分析和报告，协助有关部门人员提出防止事故的措施，并督促实施。
（7）督促有关部门人员按规定分发和合理使用个人防护用品，保健食品和清凉饮料。
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