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1、多选 下面关于二纤单向通道环和二纤双向复用段的说法正确的是（）
A.二者都需要倒换协议处理
B.复用段倒换可能会发生错联
C.通道环倒换要求倒换时间小于50ms
（江南博哥）D.二者都要使用K1，K2字节
正确答案：B, C
2、填空题 蓄电池放电过程是（）转变为（）的过程。
正确答案：化学能，电能
3、单选 在前向业务信道中，原来9600bit/s的信号不用重复，4800bit/s的信号重复1次，1200bit/s的信号重复（）次。
A、2
B、3
C、4
D、7
正确答案：B
4、问答题 基站设备主要包括哪几个部分？
正确答案：基站设备的组成包括：基站主设备BTS、基站配套设备（传输设备、电源设备）、附属设备（空调、动力）
5、填空题 声码器的功能是将（）的语音信号压缩成8k或13k速率的信号，反之同理。
正确答案：64Kbps
6、判断题 主馈线在从馈线窗入是室以及室内走线架的布放应该整齐美观，可以有交叉。
正确答案：错
参考解析：不可以有交叉
7、单选 CDMA系统中的长码发生器使用了长度为（）的移位寄存器。
A、15
B、42
C、4
D、8
正确答案：B
8、问答题 描述CDMA移动台的初始化过程。
正确答案：（1）首先搜索CDMA频点，捕获导频信息，做相干解调。
（2）然后捕获同步信道，获取长码状态、系统时间、寻呼信道速率等消息。
（3）然后到达寻呼信道，接收系统参数消息，接入参数消息，邻区列表消息，信道列表消息，扩展系统参数消息等。
（4）然后守候在寻呼信道，做登记、主叫或响应寻呼。
9、单选 （）是BSC系统的时钟发生板。
A、GCM
B、CHUB
C、CLKG
D、DTB
正确答案：C
10、问答题 描述如何进行天线方位角的调整？工具是什么？
正确答案：（1）根据工程设计图纸，确定定向天线安装方向，用指南针调整天线方位角。
（2）轻轻左右扭动调节天线正面朝向，同时用指南针测量天线的朝向，直至误差在工程设计要求范围内（通常要求误差不大于5°）。
（3）调整好天线方位角后，紧固天线抱箍紧固件。
11、单选 UIMU位于资源框的（）号槽位。
A、1，2
B、9，10
C、15，16
D、13，14
正确答案：C
12、单选 （）位于BTS的射频子系统中，是射频子系统的核心单板。
A、BDS
B、TRX
C、DPA
D、CHM
正确答案：B
13、单选 蓄电池维护时应注意三防一及时，下列哪个不是三防里面的一项（）。
A、防高温
B、防受潮
C、防过放电
D、防过充电
正确答案：B
14、单选 （）是提供155Mbps光接口的数字中继板。
A、SDTB
B、CHUB
C、CLKG
D、DTB
正确答案：A
15、单选 油罐定期检尺可以掌握油罐活动时的（）。
A、收付费
B、收油量
C、付油量
D、温度
正确答案：A
16、名词解释 MSC
正确答案：MSC是网络的核心，它完成最基本的交换功能，即实现移动用户与其它网络用户的通信连接。
17、填空题 维护方法：设备表面用（）清洁，设备内部用（）相结合进行清洁，其余事项采用（）确定其安全状况。
正确答案：抹布，毛刷和吸尘器，目测
18、填空题 CDMA采用独特的（），降低了掉话率。
正确答案：软切换技术
19、问答题 什么是光纤色散？
正确答案：色散（Dispersion）是在光纤中传输的光信号，由于不同成分的光的时间延迟不同而产生的一种物理效应。
20、单选 CDMA系统中的短码在前向信道主要用来（）。
A、正交扩频
B、正交调制
C、区分用户
D、区分扇区
正确答案：D
21、问答题 简述天线的安装环境要求。
正确答案：（1）重点检查室外避雷保护接地线是否符合要求，天线的避雷针、避雷接地点、天线的抱杆之间的距离、抱杆的牢固度和抗风性是否符合设计要求。双方应协商明确主馈线布放的具体路由。
（2）避雷针、避雷接地网、避雷保护接地线、天线抱杆等天馈安装环境已由网络运营商安装完成。
（3）不能在离电力线过近的地方安装天线。
确认安装天馈时基站设备没有上电启动。
22、判断题 在3G的三种技术中，WCDMA和CDMA2000采用频分双工方式。需要成对的频率规划。
正确答案：对
23、单选 前向业务信道中还包含了功率控制比特，速率为800bit/s，其中1指示终端（）功率。
A、增加
B、降低
C、不变
D、其他
正确答案：B
24、名词解释 EIR
正确答案：存储与移动台IMEI有关的信息。验证移动台的合法性，防止非法移动设备接入。
25、问答题 描述扩频通信的基本原理。
正确答案：在发端采用扩频码调制，使信号所占的频带宽度远大于所传信息必须的带宽，在收端采用相同的扩频码进行相关解调来解扩以恢复所传信息数据。
26、单选 当PN序列最小间隔设定是64个码片时，可用的PN序列数量是（）个。
A、128
B、256
C、512
D、1024
正确答案：C
27、单选 一个DTB单板可以提供（）E1，为CLKG单板提供8K时钟参考。
A、46
B、50
C、21
D、32
正确答案：D
28、填空题 系统消息共分为（）种类型。
正确答案：12
29、填空题 接地电阻有两种测试方法，基站测试条件差时，不能打地棒时，用（）进行测试。
正确答案：双钳表
30、单选 FC/PC尾纤接头的含义为（）。
A、圆形光纤接头/面呈8度角并作微凸球面研磨抛光
B、圆形光纤接头/微凸球面研磨抛光
C、卡接式圆型光纤接头/面呈8度角并作微凸球面研磨抛光
D、卡接式圆形光纤接头/微凸球面研磨抛光
正确答案：B
31、单选 VTCD提供（）路编解码单元，支持QCELP8K、QCELP13K和EVRC的功能。
A、460
B、488
C、480
D、都不是
正确答案：C
32、多选 下列每组中，人物形象都出自巴金作品的有（）
A.梅表姐、鸣凤
B.觉民、瑞珏
C.瑞珏、莎菲
D.曾树生、杜大心
E.琴、汪文宣
正确答案：A, B, D
33、单选 CAMA中使用的Walsh码共有64个，即W0-W63，期中导频信道使用的扩频码是（）。
A、W32
B、W0
C、W1-W7
D、W16
正确答案：B
34、填空题 基站检测来自手机的信噪比，产生功率调整比特，0表示（）功率，1表示（）功率，每秒发射800次。
正确答案：提升，降低
35、单选?（）完成E1/T1信号和8MHW信号之间的转换。
A、GCM
B、CHUB
C、CLKG
D、DTB
正确答案：D
36、单选 在实际测量中，一般以3小时率，放电到（）v终止电压所计算的安时数作为蓄电池的全容量。
A、1.7
B、1.75
C、1.8
D、2
正确答案：C
37、问答题 根据天馈长度的不同，中兴CDMA天馈系统中主馈线和跳线有哪两种组合方法？
正确答案：（1）当天馈总长度大于20米但小于80米时，采用1/2〞跳线和7/8〞馈线的组合。
（2）当天馈总长度大于80米时，采用1/2〞跳线和5/4〞馈线的组合。
38、问答题 直流工作方式有哪几种？
正确答案：充电工作方式、半浮充工作方式、全浮充方式。
39、单选 天线安装时，天线抱杆必须超出天线顶端至少（）CM。
A、5
B、15
C、10
D、1
正确答案：C
40、单选 一个相邻集或者剩余集的导频的强度达到了（），MS将该导频移入候选集。
A、T-ADD
B、T-COMP
C、T-DROP
D、T-TDROP
正确答案：A
41、填空题 维护人员在维护工作中应贯彻预防为主，（）结合的方针。
正确答案：防抢
42、问答题 简要说明基站A小区至B小区的PCM电缆应如何连接，如果接错，开站时可能出现什么现象？
正确答案：RBS2000基站A小区至B小区的MULTDORP电缆应从A小区的M架的顶C7接口连接至B小区M机架顶的C3接口，如果连接出现错误。可能出现下列现象：
（1）如果是一条PCM开三个小区的情况，将引起B和C小区的CF不能LOAD软件。
（2）如果是二条PCM开三个小区的情况，B小区的CF、IS和TF开通正常，而载波部分不能LOAD软件，。A小区和C小区的开通正常。
43、多选 下面关于SDH四纤双向复用段保护环的倒换说法正确的是（）
A.四纤环可以实现跨段倒换
B.四纤环可以实现跨环倒换
C.四纤环的跨环倒换优先级比跨段倒换高
D.四纤环的倒换比二纤复用段环的最大优点是不会发生错联现象
正确答案：A, B
44、判断题 同步信道超帧开始的时间与基站导频PN序列开始的时间对齐。
正确答案：对
45、单选 CDMA系统中的长码发生器使用了长度为（）的移位寄存器。
A、15
B、42
C、4
D、8
正确答案：B
46、填空题 一对CLKG单板只能对外提供（）组系统时钟。当BSC 网元的子系统数目超过此限制后，需要配置时钟分发单板（）。
正确答案：15，CLKD
47、问答题 直流工作接地的作用是什么？
正确答案：用大地做通信的回路，用大地做供电的回路，减少杂音，保护设备。
48、问答题 说出3GPPLTE项目的主要性能目标有哪些？
正确答案：在20MHz频谱带宽能够提供下行326Mbit/s、上行86Mbit/s的峰值速率；
改善小区边缘用户的性能；
提高小区容量；
降低系统延迟，
支持100Km半径的小区覆盖；
能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务；
支持成对或非成对频谱，并可灵活配置1.25MHz到20MHz多种带宽。
49、填空题 省内传输网重大故障定义：任意一个（或以上）地市的出入长途传输电路全阻超过（）分钟；任意一个（或以上）县（按行政划分）的出入本地传输电路全阻超过（）分钟。
正确答案：30，90
50、单选 GSM有几种TDMA的复帧结构，由于GPRS的引入导致增加了一种复帧结构是（）。
A、26复帧
B、52复帧
C、51复帧
D、102复帧
正确答案：B
51、名词解释 BSS
正确答案：基站子系统，包括BTS和BSC，为移动台和交换机实现通信连接。
52、单选 如果一个相邻集或者剩余集的导频的强度达到了T_ADD，MS将该导频移入（）。
A、相邻集
B、候选集
C、剩余集
D、都不是
正确答案：B
53、问答题 说说CDMA系统有哪些特点和优势？
正确答案：无线网络规划简单，频率复用系数高，工程设计简单，扩容方便。
覆盖范围大，是标准GSM的2倍左右，相同覆盖范围所用的基站少，节省投资；
频谱利用率高，相同频谱情况下容量是模拟系统的8-10倍；是GSM的4-6倍；
采用独特的软切换技术，降低了掉话率。
话音质量高
采用完善的功率控制、话音激活技术，降低了手机发射功率，增加了系统容量，延长了电池使用时间，对人体健康的影响最小，绿色手机。
全高速分组结构：方便向3G的平滑过渡。
54、单选 当前不在有效导频集里，由移动台接收到的有足够的强度显示与该导频相对应的基站的前向业务信道可以被成功解调的导频的集合是（）。
A、候选集
B、相邻集
C、剩余集
D、都不是
正确答案：A
55、单选 接地体外露检查时，要观察机房周围（）米半径范围内地网是否有裸露。
A、30
B、40
C、50
D、60
正确答案：C
56、多选 在波分工程中，现场工程施工人员必须使用专用的光纤清洁工具：擦纤盒、压缩气体除尘剂、光纤显微镜，具体清洁工具使用原则包括：（）。
A、生产连接好的光纤已经在公司保证了光纤接头的清洁，现场不需要再做检查和清洁处理；新建工程单板母光口是比较清洁的，一般情况下不需要进行清洁；
B、新建工程中未使用的尾纤、未插拔的尾纤一般情况下也不需进行清洁；
C、调测、测试使用的尾纤接头必须清洁干净方能使用；
D、频繁插拔的光纤接头特别是现场布放尾纤的光纤接头在插入单板前必须清洁干净；
E、ODF架必须先清洁干净ODF架上的母头、法兰盘和尾纤后才能与设备连接使用；
F、新建工程的主光路插拔光接头后必须要清洁，其他情况不要求每次插拔尾纤都使用放大镜观测和清洁。扩容工程和设备维护中，每次插拔光接头必须要用放大镜观察并清洁干净，单板母头使用前必须要用放大镜观察并清洁干净；
正确答案：A, B, C, D, E, F
57、单选 CHUB模块对外提供（）个100M以太网接口。
A、46
B、50
C、21
D、36
正确答案：A
58、单选 （）是CDMA系统中产生同步定时基准信号和频率基准信号的模块。
A、GCM
B、CHUB
C、CLKG
D、DTB
正确答案：A
59、问答题 天线位置确定要注意哪些事项？
正确答案：（1）天线附近没有物体阻挡。
（2）天线抱杆超出天线顶端至少10CM。
（3）天线安装位置需注意防雷。天线及室外设备均要安装在避雷针45度保护角范围内。
（4）要确认避雷针已直接连入地网。
60、填空题 蓄电池维护时，单体端电压压差不大于（）mv，极柱温升不大于（）°。
正确答案：90，35
61、名词解释 BTS
正确答案：BTS负责无线传输，包括收发信机和天线，以及相关的信号处理电路。移动用户通过空中接口和BTS连接。
62、填空题 在GSM系统中，无线接口（）上的物理层和数据链路层分别是（）帧和（）协议。
正确答案：UM，TDMA，LAPDm
63、填空题 移动台是通过（）建立通信的。
正确答案：RACH信道和网络
64、问答题 重复接地的作用是什么？
正确答案：当三相四线供电干线零线发生短线时电源系统中发生碰壳或接地短路时可以降低零线的对地电压，增加了安全保护可靠的程度。可以降低零线断线时引发三相电压失衡的零点漂移。
65、填空题 RevA前向峰值数据速率为（），反向峰值数据速率（）。
正确答案：3.1 Mbps，1.8 Mbps
66、填空题 交流电电压220V指的是交流（）。
正确答案：有效值
67、问答题 在信道的工作流程中，什么情况下手机需要重新回到初始化状态？
正确答案：（1）手机上电之后。 
（2）手机长时间无法监听到寻呼信道消息。 
（3）手机发生了空闲切换。 
（4）手机结束业务信道的使用后。
68、单选 下面关于误码的描述，错误的是（）。
A、误码是指经接收、判决、再生后，数字码流中的某些比特发生了差错；
B、SDH系统中，可以通过B1、B2、B3分别对再生段、复用段和高阶通道的误码情况进行检测；
C、B1、B2、B3只能检测一块中奇数个数的误码，偶数个误码无法检测出来；
D、SDH系统可以根据B1、B2、B3的监测结果对信号误码进行纠错。
正确答案：D
69、填空题 SDH光传输设备的传输距离主要由衰减、（）等因素决定。
正确答案：色散
70、单选 亚洲最早的报纸是1615年外国殖民者办的《新闻记要》。它的出版地是（）
A．巴达维亚
B．加尔各答
C．新加坡
D．曼谷
正确答案：A
71、填空题 OTDR最常用于测量光纤的（）和长度。
正确答案：衰减
72、单选 CDMA系统中的短码发生器使用了长度为（）的移位寄存器。
A、15
B、42
C、4
D、8
正确答案：A
73、判断题 全容量放电测试中可以将放电电流设置大于3小时率。
正确答案：错
参考解析：不能大于3小时
74、填空题 天线跳线的最小弯曲半径应不小于（）半径的20倍。
正确答案：天线跳线
75、填空题 光缆分类方法很多，按敷设方式不同可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆、（）光缆。
正确答案：水底
76、问答题 如果在一个机架里增加或减少一个TRU，你应该如何调整IDB？2分
正确答案：增加一个TRU：不需要调整IDB。DXU从新的TRU中读取RU数据库。
减少一个TRU：需要用OMT软件重新设置IDB。
具体使用在CABINETVIEW时选用MODIFYIDB进行操作。
77、判断题 移动台每次通话结束后会进入到空闲状态。
正确答案：错
参考解析：都会和系统重新同步
78、单选 在3G中，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，其中在室外能够支持的速度为（）。
A、2M/s
B、384k/s
C、144k/s
D、其他
正确答案：B
79、填空题 3G的三个标准时中国移动的（），中文名称为（）。中国联通的WCDMA，中文名称为（），中国电信的CDMA2000。
正确答案：TD-SCDMA，时分同步码分多址，宽带码分多址
80、判断题 设备清洁时，轻轻碰触设备面板的开关与按钮，防止水等滴入设备内部。
正确答案：错
参考解析：杜绝碰触
81、判断题 软切换时，移动台最多可保持和三个基站之间的通信。
正确答案：对
82、单选 同一扇区的两天线互为分集接收天线，采用（）。
A、垂直分集
B、水平分集
C、空间分集
D、时间分集
正确答案：B
83、填空题 CDMA中用64阶Walsh函数进行（），区分扇区内前向码分信道，反向做（）。
正确答案：前向扩频，正交调制
84、填空题 通信用电属于（）用电负荷，供电系统为（）供电和（）供电系统。
正确答案：一类，两路市电，一路备用
85、单选 CDMA2000的扩频码速率为（），载波带宽为1.25MHz。
A、1.2288Mchip/s
B、1.28Mchip/s
C、144Mchip/s
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