温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 将绝缘导线穿在管内敷设的布线方式叫(  )。
A. 线管布线
B. 塑料管布线
C. 瓷瓶配线
D. 上述说法都不对
答案:A
2. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是(  )
A. 招待所插座回路
B. 生产用电的电气设备
C. 消防用电梯
答案:C
3. 标准式直线感应同步器在实际中用得最广泛，其每块长度为(  )。
A. 100mm　
B. 1cm　
C. 1m　
D. 250mm
答案:D
4. 直流电的频率是(  )。
A. 1Hz
B. 0Hz
C. 50Hz
D. 无穷大
答案:B
5. 一字螺丝刀50*3的工作部分宽度为( )。
A. 50mm
B. 大于3mm
C. 3mm
答案:C
6. 当空气幵关动作后,用手触摸其外壳,发现幵关外壳较热，则动作的可能是(  )
A. 短路
B. 过载
C. 欠压
答案:B
7. 一般当电缆根数少且敷设距离较长时，宜采用(  )方式。
A. 直接埋设
B. 电缆隧道
C. 电缆排管
D. 电缆沟槽
答案:A
8. 《安全生产法》所指的危险物品包括(  )。
A. 易燃易爆物品.危险化学品.放射性物品
B. 枪支弹药
C. 高压气瓶
D. 手持电动工具
答案:A
9. 利用(  )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
A. 自耦变压器
B. 频敏变压器
C. 电阻器
答案:A
10. 下列( )是保证电气作业安全的组织措施。
A. 停电
B. 工作许可制度
C. 悬挂接地线
答案:B
11. 我国规定的低压照明用户处的容许电压变化范围为(  )。
A. ±5%
B. +5%～-10%
C. +10%～-5%
D. ±10%
答案:B
12. 对电机轴承润滑的检査，(  )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
A. 通电转动
B. 用手转动
C. 用其他设备带动
答案:B
13. M7120型平面磨床的冷却泵电动机，要求当砂轮电动机启动后才能启动，这种方式属于(  )。
A. 顺序控制
B. 多地控制
C. 连锁控制
D. 自锁控制
答案:A
14. 在下列物质中属于半导体的是(  )。
A. 铁
B. 橡胶
C. 硅
答案:C
15. 直流电动机反接制动时，当电动机转速接近于零时，就应立即切断电源，防止(  )。
A. 电流增大
B. 电机过载
C. 发生短路
D. 电动机反向转动
答案:D
16. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(  )启动。
A. 转子串频敏
B. 转子串电阻
C. 降低启动电压
答案:C
17. 变压器的高压绕组的电流一定(  )低压绕组的电流.
A. 大于
B. 等于
C. 小于.
答案:C
18. 棒式绝缘子一般用于(  )。
A. 应力比较小的承力杆
B. 跨越公路
C. 跨越铁路
D. 跨越航道或市中心区域
答案:A
19. 母线接头处的接触电阻不应大于相同长度母线电阻值的(  )。
A. 0.5倍
B. 1倍
C. 1.2倍
D. 1.5倍
答案:C
20. 接地系统的`单相电击比不接地系统的单相电击危险性(  )
A. 大
B. 小
C. 相等
答案:A
21. 在忽略变压器内部损耗的情况下，变压器的一.二次电流之比与(  )之比互为倒数。
A. 一.二次侧感应电势瞬时值
B. 一.二次侧感应电势最大值
C. 一.二次侧电压瞬时值
D. 一.二次绕组匝数
答案:D
22. 高性能的高压变频器调速装置的主电路开关器件采用(  )。
A. 快速恢复二极管
B. 绝缘栅双极晶体管
C. 电力晶体管
D. 功率场效应晶体管
答案:B
23. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时，启动次数(  )。
A. 不宜太少
B. 不允许超过3次/小时
C. 不宜过于频繁
答案:C
24. 分支终端杆的单横担应装在(  )。
A. 受电侧
B. 拉线侧
C. 供电侧
D. 导线受力反方向侧
答案:B
25. 万用表使用完毕后应将转换开关旋至(  )。
A. 空挡或交流电压最高挡
B. 电流挡
C. 电阻挡
D. 直流电压挡
答案:A
26. 三相四线制的零线的截面积一般(  )相线截面积。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:B
27. 立井井筒检查钻孔可以布置在井筒范围内的情况是( )。
A. 地质构造复杂，井底距离特大含水层较近
B. 地质构造简单，无煤层瓦斯及其他有害气体突出危险
C. 采用钻井法施工的井筒
D. 采用冻结法施工的井筒
答案:B
28. 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是(  )
A. 短路
B. 相线断线
C. 零线断线
答案:B
29. 按国际和我国标准,( )线只能用做保护接地或保护接零线。
A. 黑色
B. 蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
30. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )被控电路中。
A. 并联
B. 串联
C. 串联或并联
答案:B
31. 供电质量指的是电能质量与(  )。
A. 供电的可靠性
B. 供电经济性
C. 供电的周期性
D. 供电服务质量
答案:A
32. 检查高压断路器的分合位置，可以从(  ).操作机构位置指示器显示等方面确认。
A. 带电显示器显示
B. 机构动作声音
C. 经验判断
答案:A
33. 壁扇安装时，下侧边缘距地面高度不小于(  )m。
A. 1.8
B. 2
C. 2.5
答案:A
34. 照明系统每一单相回路上，灯具和其电源插座数量不宜超过( )个。
A. 20
B. 25
C. 30
D. 50
答案:B
35. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。
A. 双向计度无功；
B. 三相三线无功；
C. 三相四线无功；
D. 一只带止逆器的无功。
答案:A
36. 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，规定严禁一切企业招收未满周岁的童工。(  )
A. 13
B. 15
C. 16
D. 18
答案:C
37. 安全措施票的有效期限(  )。
A. 为2日
B. 为1日
C. 由工作时间而定
D. 无特殊要求
答案:B
38. 常温下测得再生介损不符合标准时，对试油升温至90℃时的tgδ值应不大于( )。
A. 0.001
B. 0.003
C. 0.005
D. 0.008
答案:C
39. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是( )。
A. 迅速离开现场去报告领导
B. 迅速设法切断电源
C. 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火
答案:B
40. ( )所发信号不应随电量的消失而消失，要有机械或电气自保持。
A. 时间继电器
B. 中间继电器
C. 信号继电器
答案:C
41. 低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应装于断路器(  )。
A. 左边
B. 右边
C. 之后
D. 之前
答案:D
42. 单相半波可控硅整流电路，决定控制角的元件是(  )。
A. U2
B. U2/2
C. R
D. 0.45U2
答案:A
43. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
D. 悬挂
答案:C
44. 确定正弦量的三要素为(  )。
A. 相位.初相位.相位差
B. 最大值.频率.初相角
C. 周期.频率.角频率
答案:B
45. Z3040摇臂钻床中摇臂不能升降的原因是液压泵转向不对时，应(  )。
A. 调整行程开关SQ2位置
B. 重接电源相序
C. 更换液压泵
D. 调整行程开关SQ3位置
答案:B
46. 35KV双回路与多回线路不同回路导线的距离不应小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:C
47. 电工常用的电气图有(  )。
A. 系统图
B. 电路图
C. 接线图
D. 上述三种说法都对
答案:D
48. 电路中，导体对(  )呈现的阻碍作用称为电阻，用参数R表示。
A. 电压
B. 电量
C. 电流
D. 电流密度
答案:C
49. 供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万KW以下者绝对值不大于(  )HZ。
A. 0.3
B. 0.4
C. 0.5
答案:C
50. 绝缘材料根限工作温度为105℃时，耐热等级为(  )。
A. A级
B. E级
C. B级
答案:A
51. N型半导体自由电子数远多于空穴数,这些自由电子是多数载流子,而空穴是少数载流子,导电能力主要靠自由电子,称为电子型半导体,简称( )。
A. W型半导体
B. U型半导体
C. P型半导体
D. N型半导体
答案:D
52. 软启动器的主要构成是功率单元和控制单元，功率单元是由(  )组成的三相调压主电路:控制单元主要由微处理器.保护电路.参数设定幵关等构成。
A. 二极管
B. 三极管
C. 自藕变压器
D. 晶闸管
答案:D
53. 磁场(  )。
A. 无方向
B. 有方向
C. 是间断的
D. 方向是变化的
答案:B
54. 室内线管明线敷设时在线管进入开关.插座和接线盒前(  )处和线管弯头两边，都要用管卡加以固定。
A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm
答案:C
55. 晶体管时间继电器与气囊式时间继电器相比，寿命长短.调节方便.耐冲击等三项性能(  )。
A. 较差
B. 较良
C. 较优
D. 因使用场合不同而异
答案:C
56. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为(  )。
A. 一样大
B. 一样小
C. 前者比后者小
D. 前者比后者大
答案:C
57. 使用1211不导电灭火器灭火时，人体及灭火器喷嘴至带电体最小距离对于10千伏为(  )米。
A. 0.4
B. 0.7
C. 1
D. 0.6
答案:A
58. 电能的常用单位是(  )。
A. W
B. kw
C. MW
D. kWh
答案:D
59. 电业安全工作规程上规定，对地电压为(  )V及以下的设备为低压设备。
A. 380
B. 400
C. 250
答案:C
60. 在电阻串联电路中，电压分配与电阻(  )。
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:D
61. 热继电器在电动机运转时起(  )保护作用
A. 短路
B. 过载
C. 欠压.失压
答案:B
62. 变配电设备过负荷保护装置的动作时限为(  )S。
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9-l0
答案:D
63. 按国际及我国标准，(  )线只能用作保护接地或保护接零线。
A. 黑色
B. 蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
64. 6—10kV架空线路接户线对地距离不得小于(  )而。
A. 2.0
B. 3.O
C. 3.5
D. 4.0
答案:D
65. 绝缘电阻试验包括(  )。
A. 绝缘电阻测量
B. 吸收比测量
C. 绝缘电阻测量和吸收比测量
D. 绝缘电阻测量和泄漏电流测量
答案:C
66. 晶闸管触发信号多采用(  )信号。
A. 交流
B. 直流
C. 脉冲
D. 随意
答案:C
67. 已知通过一段电路的电流为2A，该段电路的电阻为5W，则该段电路的电功率为(  )W。
A. 2
B. 5
C. 20
D. 10
答案:C
68. 测量设备的绝缘电阻应该用( )。
A. 欧姆表
B. 万用表
C. 兆欧表
D. 电桥
答案:C


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398002035130006047

