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	建设项目名称
	
南厂区水洗砂改建项目

	项目代码
	2401-370683-04-03-406995

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	
建设地点
	山东
	省（自治区）  烟台	市 莱州	县（区） 金城镇	乡（街道） 马塘村南 250 米 （具
体地址）

	
	
	

	地理坐标
	（ 120	度  07 分  11.625	秒， 37	度 23	分 21.376	秒）

	
国民经济行业类别
	
C3099 其他非金属矿物制品制造
	
建设项目行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30 中
“60 耐火材料制品制造 308；石墨
及其他非金属矿物制品制造 309”
中的“其他”

	

建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批
（准/备案） 部门（选填
	
莱州市行政审批服务局
）
	项目审批（核准/ 备案）文号（选填）
	
2401-370683-04-03-406995

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	2

	环保投资占比（%）
	1%
	施工工期
	2 个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海） 面积（m2）
	
3000

	
专项评价设置情况
	
/

	
规划情况
	
/

	规划环境影响评价情况
	
/

	规划及规划环境影响评价符
合性分析
	
/
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其他符合性分析

1、与“三线一单”符合性分析与生态保护红线的符合性分析
根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020 年)》，莱州市共有五处生态保护红线区，分别为烟台莱州湾金仓湿地水源涵养生态保护红线区(SD-06-B1-01)、烟台莱州坎上/泡猱/赵家水库水源涵养生态保护红线区(SD-06-B1-12)、烟台莱州、招远北部沿海防风固沙生态保护红线区(SD-06-B3-01)、烟台莱州西部沿海防风固沙生态保护红线区(SD-06-B3-02)、烟台莱州大基山生物多样性维护水源涵养生态保护红线区(SD-06-B4-06)。本项目位于山东省莱州市金城镇马塘村南 250 米
（北纬 37 度 23 分 21.376 秒，东经 120 度 07 分 11.615 秒），不在生态保护红线内，土地性质为工业用地，详见附图 1，符合莱州市总体规划。
（2） 环境质量底线符合性分析
根据烟台市莱州环境监控中心发布的《2022 年莱州市环境质量报告书》可知， 本项目附近环境空气达不到二级标准要求，地表水、声环境等基本能够满足相应功能区标准要求，本项目运行期间，各工序产生的废气采取相应的环保处理设施处理后，均可满足排放标准要求，项目建设对周边环境质量现状影响较小，符合环境质量底线要求。
（3） 资源利用上线符合性分析
本项目为新建项目，所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源。项目用水主要是车辆清洗用水、降尘用水和职工生活用水，年用水量为 50000m3/a，依托金城镇自来水管网，能够满足本项目用水要求；本项目年用电 80 万 kW∙h/a，由金城镇供电所提供，能够满足本项目用电要求。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
（4） 生态环境准入清单
根据《烟台市人民政府关于印发烟台市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（烟政发〔2021〕7 号）要求。本项目位于莱州市金城镇重点管控单元， 其管控要求见下表。
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表 1-1 项目与烟台市“三线一单”生态环境分区管控方案符合情况表

	管控纬度
	准入要求
	项目情况
	符合性

	

空间布局约束
	
1.生态保护红线按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求管理。
	
项目不在生态保护红线内，且严格按照要求管理。
	

符合

	
	


1.以城镇生活源为主的水环境超标控制单元以及城镇建成区或人口集聚区域，加快推进现有
	
	

	
	污水处理设施配套管网建设，对现有合流制排
	本项目运行过程无
	

	污染物
	水系统实施全面截污和雨污分流改造；城镇新
	废水外排，项目生产
	

	排放管
控
	区建设均实行雨污分流，超标单元还应推进初期雨水收集、处理和资源化利用；加快城镇污
	用水循环使用，生活
污水经旱厕预处理
	符合

	
	水处理设施建设和提标改造推进农村生活污水
	后，清掏堆肥。
	

	
	处理设施建设并确保达标排放。
	
	

	

环境风险防控
	
1.执行烟台市市级生态环境准入清单环境风险防控要求。
	
本项目建立完善的风险防范措施，满足环境风险防控标准，
	

符合

	
	
	无较大的环境风险。
	

	
	1.强化工业资源综合利用，加大资源和产业整
合力度，促进企业、园区、行业间链接共生、
	
	

	
	原料互供、资源共享，构建企业小循环、产业
	
	

	
	中循环、区域大循环发展模式，打造循环经济
	
	

	资 源 开发 效 率要求
	产业示范园区。
2. 制定切实可行的再生水供水目标，实现再生水资源的可持续利用；提高雨水利用行业科技 水平。
3. 地下水超采区根据《山东省地下水超采区综
合整治实施方案》《烟台市地下水超采区综合
	
本项目用水由金城镇自来水管网提供， 生产用水循环使用。
	
符合

	
	整治实施方案》开展综合整治。
	
	



2、产业政策符合性分析
按照《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发
〔2005〕40 号文）、国家发展和改革委员会颁发的《产业结构调整指导目录（2024
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年本）》规定，南厂区水洗砂改建项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“十二、建材”中“第 11 条利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖
（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”项目， 该项目属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。
本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2010]第 122 号）。本项目不属于工业和信息化部《产业转移指导目录（2012 年本）》中优先承接发展产业。
按照《烟台市工业行业发展导向目录》规定，本项目不属于限制发展产业、不属于淘汰落后生产工艺装备和产品产业，属于允许建设项目，符合烟台市工业行业发展规划。
3、与《山东省环境保护条例》符合性分析
表 1-2 本项目与《山东省环境保护条例》符合性分析

	《山东省环境保护条例》要求
	项目情况
	符合性

	第二章监督管理

	
第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型
	
本项目属于南厂区水 洗砂改建项目，不属于所列行业及其他严重 污染环境的生产项目。
	

	造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、
	
	

	炼油、电镀、农药、石棉、水泥、 玻璃、钢铁、火
	
	符合

	电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，
	
	

	由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
	
	

	
第十六条 实行重点污染物排放总量控制制度。省人
	


本项目为改建项目，且不产生废气，不需要申请总量
	

	民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和
	
	

	控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排
	
	

	放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、
区）人民政府。县级以上人民政府生态环境主管部门
	
	符合

	根据本行政区域重点污染物排放总量控制指标、排污
	
	

	单位现有排放量和改善环境质量的需要，核定排污单
	
	

	位的重点污染物排放总量控制指标。
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第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。 未取得排污许可证的，不得排放污染物。因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。
	
对照《固定污染源排污许可分类管理名录
（2019 年版）》，本项目需实行排污许可登记管理。
	



符合
	

	
	
	
第二十二条 有下列情形之一的，生态环境主管部门和其他有关部门可以依法对有关设施、设备、物品采取查封、扣押的行政强制措施：（一）违法排放、倾倒、处置有毒有害物质的；（二）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区违法排放、倾倒、处置污染物的； （三）违法排放或者倾倒化工、制药、石化、 印染、电镀、造纸、制革等工业污泥的；（四） 通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物的；（五）发生较大、重大、特别重大突发环境事件或者在重污染天气应急期间，未按照要求实施停产、停排、限产等措施，继续排放污染物的；
（六）有关证据可能灭失或者被隐匿的；（七）其他 造成或者可能造成严重污染的违法行为。
	







企业不涉及上述行为。
	








符合
	

	
	
	第四章 防治污染和其他公害
	

	
	
	
第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理 设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废 物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基 础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级 以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优 化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染 物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求 的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。
	

本项目建设地点位于山东省莱州市金城镇马塘村南 250 米，用地性质为工业用地，符合莱州市总体规划。
	




符合
	

	
	
	
第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定 的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境 保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时 投产使用。
	
本项目建设过程中应按照环评审批文件要求建设环境保护设施、落实环境保护措施，严格执行“环保三同时” 制度。
	


符合
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分类
要求
符合性
一、要认真贯彻执行产业政策
新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备， 不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。
本项目符合国家产业政策要求，生产设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备。
二、要强化规划刚性约束
新上项目必须符合国土空间
规划、产业发展规划等要求， 
积极引导产业园区外 
“
散乱
污
” 
整治搬迁改造企业进入
产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。
本项目不属于“散乱污”项目，规划建设标准厂房，符合国土空间规划、产业发展规划要求。
三、要科学把好项目选址关
新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。
本项目位于工业集聚区，符合要求。
)
	
	
	第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆 除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态 环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区 的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实 行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的 规定进行人工监测，并保存原始监测记录。自动监测 数据以及生态环境主管部门委托的具有相应资质的 环境监测机构的监测数据，可以作为环境执法和管理 的依据。
	企业不属于重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）， 在报告表中设置了污 染源环境监测工作计 划，委托第三方检测机构进行厂区污染源监
测。
	





符合
	

	
	综上，本项目建设符合《山东省环境保护条例》的相关要求。
6 、项目与山东省《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的通知》
(鲁环字[2021] 58 号)符合性分析
表 1-5	与鲁环字[2021] 58 号的符合性分析
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防治工作方案要求
项目情况
符合性
二、深入调整产业结构
（三）淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、
本项目不属以
上重点行业，也
不属于落后产
能。
能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、
轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、
压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。严
格落实《产业结构调整指导目录》要求，对“淘汰类”
符合
落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各区市
聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，
分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。
（四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量
本项目不属于重点行业。
符合
替代是例外”的总量控制刚性要求。
)
	
	
	



四、要严把项目环评审批关
	

新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线 一单”生态环境分区管控要求。
	


本项目不在“五个不批”范围内，且符合“三线一单要求”。
	

	
	
	



五、要强化日常监管执法
	
持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。
	


本项目不存在违法违规建设行为，不属于“未批先建” 项目，符合要求。
	

	
	
7、与《烟台市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》符合性分析

表 1-6 项目与《烟台市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》符合性分析
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（五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。优化整合钢铁、煤电、水泥、轮胎、化工等行业产能布局。实施重点行业清洁化改造。以钢铁、铸造、建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳 化改造，促进传统产业绿色转型升级。制定清洁生产审核实施方案，着重在能源、冶金、化工等 13 个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，推选清洁生产先进单位。
	


本项目采取相 应环保措施后， 可实现生产清 洁化。
	





符合
	

	
	
8、与“《莱州市国土空间总体规划》（2021-2035 年）”符合性分析
根据《莱州市国土空间总体规划》（2021-2035 年）主要内容，确定了国土空间总体格局以及农业空间、生态空间、城镇空间和海洋空间等布局和空间的划分。
（1）国土空间总体格局
三条控制线：规划确定莱州市 2035 年耕地保有量 739.64 平方千米（110.95 万亩），永久基本农田不低于 682.77 平方千米（102.42 万亩），生态保护红线不低于 385.43 平方千米（不含省管海域生态红线面积 84.99 平方千米），城镇开发边界不高于 148.5 平方千米(22.28 万亩)。
主体功能定位：规划确定莱州市文昌路街道、永安路街道、城港路街、文峰路街道、三山岛街道、金仓街道、沙河镇、朱桥镇、金城镇、程郭镇、虎头崖镇、柞村镇、夏邱镇、土山镇为城市化发展区，将平里店镇、驿道镇、郭家店镇纳入农产品主产区进行管理。落实《山东省国土空间总体规划（2021-2035 年）》， 莱州市海域功能定位为以城市化发展区为主。
区域协同发展：规划确定了四大区域协同发展战略：一、深化与东北亚、全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国的对接合作；二、积极融入胶东经济协同发展； 三、深度参与青岛都市圈一体化发展；四、构建与周边县市一体化高质量发展体系。
总体空间格局：规划市域构建“五河连山海、强心育两极、一海和三田”的国土空间总体格局，统筹农业、生态、城镇三大空间。
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全域空间布局：在烟台市级规划确定的生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区、海洋发展区和矿产能源发展区 7 类一级规划分区基础上，将莱州市城镇发展区、乡村发展区、海洋发展区细化至二级规划分区， 各分区依据分区管控要求进行严格管控。
（2） 农业空间
耕地保护：推进耕地数量、质量、生态“三位一体”建设，严守耕地保护红线，严格耕地用途管制，推进高标准农田建设，全面提升耕地质量。
农业格局：打造“一海三田多园”多元农业空间格局，保障粮食生产空间， 优化养殖业布局，建设优势农业空间，打造中国种业硅谷，加快一二三产业融合发展。
村庄布局：构建“两级五类”的村庄体系，打造乡村社区生活圈。集约利用村庄建设用地，建设莱州特色乡村风貌。
（3） 生态空间
生态格局：保护全域“一屏、一带、两心、五廊”山海相望的生态空间格局。自然保护地体系：建立自然保护地体系，确定 4 处自然保护地。
（4） 城镇空间
城镇体系：规划构建“中心城区—重点镇—一般镇”三级城镇体系，以中心城区、重点镇带动周边一般镇网络化、圈层式发展。
产业发展：构建“6+4+N”现代产业体系，改造提升黄金、机械制造、汽车零部件、石材、文化旅游、海洋经济六大传统产业，壮大新能源、新材料、新港口、新城市等“四大新兴引擎”，大力发展七大生产性服务业、五大生活性服务业。规划银海化工产业园、临港临电产业园、绿色建材产业园、通用装备产业园、现代渔业产业园、滨海旅游度假区、东海文创康养新城、粉子山文教新城、东莱文化名山旅游片区等九大重点产业园（片区），推动产城融合，带动全域经济高效发展。
（5） 海洋空间
海洋生态环境：保护海洋生态空间，加强海岸线保护，分类管控海岸线，划定海岸建筑退缩线，统筹陆海协同治理，严格管控无居民海岛。
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海洋产业体系：规划建设现代海洋产业体系，推进国家级海洋牧场建设，构筑“海上粮仓”全要素保障发展高地，做强海洋工程装备产业，推进海水淡化工程培育海洋相关产业。
海洋功能分区：在烟台市级规划确定的海洋发展区基础上，将莱州市海洋发展区细化为至渔业用海区、交通运输用海区、工矿通信用海区、游憩用海区，分区按照分区管控要求进行严格管控。
根据本项目所在地可知，项目所在地不涉及生态红线、永久基本农田和城镇开发边界，项目所在地用地性质为工业用地。满足总体空间格局和全域空间布局； 本项目用地不涉及农业空间、生态空间和海洋空间，项目满足莱州市国土空间总体规划。
项目与《莱州市国土空间总体规划》（2021-2035 年）的位置关系见附图 7。9、项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见（鲁环发〔2020〕30 号）》符合性分析
表 1-3 项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见（鲁环发〔2020〕
30 号）》符合性分析
	相关政策
	本项目建设情况
	符合性

	（一）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、
	




本项目运输车辆进出厂使用洗车平台清洗；厂区内道路硬化，减少粉尘的无组织排放。
	

	石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状
	
	

	带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭
	
	

	方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块
	
	

	状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭
	
	

	方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或
	
	

	厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，
	
	

	确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平
	
	符合

	整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地
	
	

	及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒
	
	

	状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有
	
	

	效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防
	
	

	尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车
	
	

	采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产
	
	

	品的车辆具备油气回收接口。
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（二）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、
	
	
	

	
	
	石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、
	
	
	

	
	
	储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配
	
	
	

	
	
	置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、
	
	
	

	
	
	真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、
	
	
	

	
	
	铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭
	
	
	

	
	
	料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储
	
	
	

	
	
	存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围
	
	
	

	
	
	覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇
	
	
	

	
	
	水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封
	项目原料堆场全
	
	

	
	
	闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、
	封闭储存
	符合
	

	
	
	推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防
	
	
	

	
	
	风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行
	
	
	

	
	
	严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭
	
	
	

	
	
	料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆
	
	
	

	
	
	等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等
	
	
	

	
	
	过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥 发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋， 高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、 料仓设置 VOCs 有效收集治理设施。含 VOCs 物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
	
	
	

	
	
10、规划符合性及选址合理性分析

	
	本项目位于山东省莱州市金城镇马塘村南 250 米（地理位置见附图 3），项

	
	目用地性质为工业用地，本项目用地符合莱州市城市总体规划。项目区周围无重

	
	点自然保护区、风景名胜区、重点文物保护、历史古迹等敏感保护目标。

	
	本项目南均其他工厂企业，北侧为农田，距离马塘村 250 米。西侧为其他工

	
	厂企业。东侧距鲍李村为 220 米，西南侧距离大冢坡社区 497 米。项目四周交通

	
	便利，水电配套设施完善，生态环境良好，本项目用地不违背莱州市城市总体规

	
	划布局。因此，本项目符合莱州市城市发展规划要求，项目选址可行。
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[bookmark: 二、建设项目工程分析]二、建设项目工程分析

一、项目简介
1、项目建设由来
本项目位于南厂区，北厂区“鑫晖年产 75 万吨砂石扩建项目”、“莱州市鑫晖建材有
限公司年产 20 万吨水洗砂加工项目”、“莱州市鑫晖建材有限公司年产 30 万吨水洗砂加工项目”项目不产生改变故不做分析，南厂区“石子加工项目”的产品升级改造，生产工艺不变，产品由 20 万 t/a 石子调整为约 15 万 t/a 石子和约 5 万 t/a 机制砂，本项目只针对由南厂区“石子加工项目”的产品机制砂经过水洗成为水洗砂的工艺提出论证分析。
 (
项目名称
环评审批
验收时间
备注
审批机关
审批时间
石子加工项目
原莱州市环境保护局
2017 年 12 月
27 日
2018 年 11 月 3
日
项目位于南厂区
鑫晖年产 
75
 万吨砂
石扩建项目
烟台市生态环境局莱州分局
2020 年 12 月
25 日
2021 年 8 月 13
日
项目位于北厂区
莱州市鑫晖建材有
限公司年产 
20
 万吨
水洗砂加工项目
烟台市生态环境局莱州分局
2022
 年 
2
 月 
11
日
2022 年 3 月 30
日
已被“莱州市鑫晖建材有限公司年产 30 万吨
水洗砂加工项目”替代
莱州市鑫晖建材有
限公司年产 
30
 万吨
水洗砂加工项目
烟台市生态环境局莱州分局
2023 年 3 月 2
日
2023
 年 
4
 月 
8
 日
项目位于北厂区
)表 2-1 莱州市鑫晖建材有限公司现有项目环评及验收情况表







建设内容




备注：莱州市金城镇鑫晖石子厂石子加工项目于 2019 年 7 月 31 日进行环评手续企业名称变更，企业名称更名为莱州市鑫晖建材有限公司。

为了迎合建材市场的需求，企业拟投资 200 万元对现有项目进行改建，将现有项目“石
子加工项目”中老式圆盘破碎机 1 台更换为新型圆盘破碎机 1 台，并增加洗砂机 16 台，保持现有项目其他设备不变，总的毛石废料加工能力不变，产品由 1-3cm 石子 20 万 t/a 变为3-5mm 机制砂约 5 万 t/a 和 1-3cm 石子约 15 万 t/a。利用莱州市鑫晖建材有限公司南厂区项目产品改造升级产生的机制砂，通过洗砂设备利用水力、振动等物理作用，清洗去除沙中的泥土，得到最终产品水洗砂。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定和当地环保要
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	求项目应执行环境影响评价制度，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中“60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中的“其他”，应该编制环境影响报告表。莱州市鑫晖建材有限公司随即委托我单位对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细地现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《南厂区水洗砂改建项目报告表》。


二、项目概况

项目名称：南厂区水洗砂改建项目
建设地点：山东省莱州市金城镇马塘村南 250 米，具体地理位置见附图 2
建设单位：莱州市鑫晖建材有限公司建设性质：改建
项目投资：200 万元
产品方案及生产能力：年产石子约 15 万吨、水洗砂约 5 万吨。
劳动制度：此项目不新增员工。利用原有员工 15 人，全年工作 300 天，1 班制，每天工
作 8 小时。
三、项目建设内容
1、项目组成
项目不新增土地，利用现有厂房进行设备安装。本项目主要是由主体工程、公用工程、环保工程和依托工程组成，具体情况见下表。
表 2-1  项目组成一览表

	
	
	
序号
	
项目
	
建设内容
	建设规模
	
拟建项目建成后整体情况
	

	
	
	
	
	
	现有项目
	拟建项目
	
	

	
	
	



1
	



主体工程
	

车间
	2 座，石子破碎车间 1000
平方米，洗砂车间 800 平方米
	

依托现有
	石子破碎车间 1000 平方米内置破碎机、振动筛、平面晃动筛等设备，洗砂车间 800 平方
米，内置洗砂机 16 台。
	

	
	
	
	
	

仓库
	3 座，成品库 2 座，面积
分别为 700 平方米和 300
平方米，原料库 1 座面积
为 200 平方米。
	

依托现有
	3 座，成品库 2 座，面积分别
为 700 平方米和 300 平方米，
原料库 1 座面积为 200 平方
米。
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	2
	辅助工程
	
办公室
	1 座，建筑面积 200 平方米，用于员工办公
	依托现有
	1 座，建筑面积 200 平方米， 用于员工办公
	

	
	
	
3
	公用工程
	供水系统
	依托金城镇自来水管网
	依托现有
	依托金城镇自来水管网
	

	
	
	
	
	供电系统
	依托金城镇供电所
	依托现有
	依托金城镇供电所
	

	
	
	




















4
	



















环保工程
	




废水
	
职工生活污水经化粪池沉淀后用于农田灌溉； 车辆清洗废水经洗车池沉淀后循环用于洗车，不外排；
喷淋降尘用水全部蒸发使用不外排。
	

洗砂废水和压滤废水经过沉淀池沉淀后回用 于 洗 砂 工序，循环使用， 不排外。
	职工生活污水经化粪池沉淀后用于农田灌溉；
车辆清洗废水经洗车池沉淀后循环用于洗车，不外排； 喷淋降尘用水全部蒸发使用不外排。
洗砂废水和压滤废水经过沉
淀池沉淀后回用于洗砂工序， 循环使用，不排外。
	

	
	
	
	
	




废气
	项目石子加工时投料、破碎产生的粉尘通过喷淋抑尘系统+脉冲布袋除尘器处理后由 15 米高排气筒排放；原料装卸、成品堆存、筛分工序、车辆运输产生的粉尘采用定期洒水降尘，减少无组织排放。
	



项目无废气产生。
	
项目石子加工时投料、破碎产生的粉尘通过喷淋抑尘系统+ 脉冲布袋除尘器处理后由 15 米高排气筒排放；原料装卸、成品堆存、筛分工序、车辆运输产生的粉尘采用定期洒水降尘，减少无组织排放。
	

	
	
	
	
	






固体废物
	
固体废物主要是洗砂池处理产生的污泥，属于一般工业固体废物，由压滤机压滤后暂存一般固废间，委托有资质单位进行处置； 除尘器收集的粉尘，属于一般工业固体废物，收集后外售作建筑材料；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。
	
固体废物主要是洗砂池处理产生的污泥， 属于一般工业固体废物，由压滤机压滤后暂存一般固废间，委托有资质单位进行处置。
	

本项目员工生活垃圾由环卫部门定期清运处理，固体废物主要是洗砂池处理产生的污泥，属于一般工业固体废物， 由压滤机压滤后暂存一般固废间，委托有资质单位进行处置；除尘器收集的粉尘，属于一般工业固体废物，收集后外售做建筑材料。
	

	
	
	
	
	
噪声
	全部设施置于封闭车间内，安装基础减震，厂房隔音等降噪措施。
	
依托现有
	合理布局生产设备，设备采取基础减振，车间采取实体隔音措施。
	

	
	
2、项目主要生产设备
项目购置设备详见下表 2-2。
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表 2-2	项目设备一览表

	序
号
	设备名称
	型号
	改建前数量
	改建后数量
	单位
	备注

	1
	颚式破碎机
	
	1
	1
	台
	/

	2
	圆盘破碎机
	
	1
	0
	台
	淘汰

	3
	振动筛
	
	1
	1
	台
	/

	4
	平面晃动晒
	
	1
	1
	台
	/

	5
	压滤机
	
	2
	2
	台
	/

	6
	洗砂机
	
	0
	16
	台
	新增

	7
	圆盘破碎机
	
	0
	1
	台
	新增



3、原辅材料情况
主要原辅材料及能源消耗情况具体见表 2-3
表 2-3  主要原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	名称
	消耗量
	单位
	形态
	备注

	1
	4-6cm 毛石废料
	20 万
	t/a
	固态
	含水量 5%

	2
	水
	50000
	m3
	液态
	依托金城镇自来水管网

	3
	电
	80 万
	kW·h/a
	/
	/



原料简介：
毛石废料：利用矿山尾矿等原材料进行再次加工生产再利用。
4、产品方案
项目主要产品为石子和水洗砂，产品方案见下表：
表 2-4  项目产品方案一览表

	序号
	产品
	产量
	备注

	1
	石子
	约 15 万吨
	（含水量 5%）

	2
	水洗砂
	约 5 万吨
	（含水量 5%）



5、劳动组织及定员
本项目不新增员工，利用项目原有劳动定员 15 人，全年工作 300 天，实行 1 班制，每班 8 小时，年生产 2400h。
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6、总平面布置
本项目利用现有厂房进行生产，按照生产需要，生产车间划分成不同区域，厂区建有消防车道，能够满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要，符合国家的有关规定及要求。项目平面布置图见附图 3。

7、环保投资
项目环保投资为 200 万元，占项目总投资的 1%，项目环保投资概况见表 2-5。
表 2-5	环保设施与投资概算一览表

	项目
	内容
	投资（万元）

	废气治理
	集气罩、脉冲布袋处理器、15m 高排气筒、车间喷
淋系统、厂区降尘高压喷雾车、车辆清洗平台
	依托原有

	废水治理
	旱厕及其防渗、雨水沉淀池、车辆清洗池、沉淀池
	2（新增沉淀池）

	固废处理
	固废暂存间、垃圾箱、
	依托原有

	噪声治理
	基础减振降噪、低噪声设备
	依托原有

	合计
	2




8、公用配套工程
（1） 给水工程
因项目生产工艺不变，用水环节主要是洗砂用水，其余用水，包括生活用水、车辆清洗用水、降尘用水等不产生改变。本项目用水来源于金城镇自来水管网。
①水洗砂生产用水
项目在水洗砂生产环节中，需在洗砂过程中使用水进行配比生产，整个生产用水环节视为一个整体，作业系统中保持物料与水比例约为 1:1，故水洗砂生产用水量为 50000m3/a。
项目原材料含水率为 5%,水洗后水洗砂含水率为 5%，所以进入产品中的水量和原材料的含水量持平。
本项目机制砂清洗过程中会产生少量污泥，根据企业提供资料及类比同类型生产工艺， 机制砂污泥含量约为 0.05%，项目共清洗机制砂约 50000t/a，则污泥产生量约 25t/a。沉淀池沉淀的污泥含水量为 23%，经压滤机压滤后的污泥含水率为 10%，则污泥带走水量为2.5m3/a，压滤产生的污水为 2.5m3/a。
洗砂废水进入沉淀池处理，经沉淀后循环回用，压滤废水进入沉淀池沉淀处理后回用于
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洗砂工序，皆不外排。故 49997.5m3/a 的水回用于洗砂工序。综上，本项目新鲜水总用水量为 50000m3/a。
（1） 排水工程
厂区内雨污分流，初期雨水进入雨水收集池，经沉淀后用于车辆清洗用水。
项目洗砂用水经沉淀池沉淀后回用于洗砂工序，循环使用，不外排；喷淋降尘用水全部蒸发损耗；车辆清洗废水经洗车池沉淀后回用于车辆清洗，循环使用，不外排；压滤废水进入沉淀池沉淀处理后回用于洗砂工序，循环使用，不外排；故项目无生产废水排放。


[image: ]





图 2-1	项目水平衡图（单位：m3/a）

（2） 供电工程
项目年用电约为 80 万千瓦时，由金城镇供电所供电，电力供应充足，可以满足项目建设生产所需。
（3） 消防
项目建筑防火设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版），厂房防火设计按丁类厂房设计，耐火等级设计为二级。配备干粉灭火器。满足本项目防火要求。
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