本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 户外灯具一般应选用(  )型灯具。
A. 普通
B. 开启
C. 防水
D. 防爆
答案:C
2. 工作票签发人只能是(  )。
A. 检修班长
B. 值班长
C. 电气负责人或生产领导人
D. 操作电工
答案:C
3. 钢管布线适于(  )。
A. 家庭
B. 教室
C. 用电量较大线路较长场所
D. 易发生火灾和由爆炸危险场所
答案:D
4. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。
A. ±10%
B. ±5%
C. ±15%
答案:B
5. 在进行桥架配线作业时，桥架宽度的选择应留有一定的空位，考虑将来的发展。一般占空率小于(  )。
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 40%
答案:D
6. 额定电压10KV互感器交流耐压试验的目的(  )
A. 提高互感器的准确度
B. 提高互感器容量
C. 提高互感器绝缘强度
D. 准确考验互感器绝缘强度
答案:D
7. 利用电流的热效应，可以制成各种热电器，在生产和生活中得到广泛应用。但下列电器中(  )不属于此类电器。
A. 电炉
B. 电焊机
C. 电熨斗
D. 电动机
答案:D
8. 电能的单位是(  )。
A. A
B. V.A
C. w
D. kw.h
答案:D
9. 当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时，在接地点会(  )。
A. 产生一个高电压；
B. 通过很大的短路电流；
C. 通过正常负荷电流；
D. 通过电容电流。
答案:D
10. 变配电控制二次线在混凝土或砖结构上敷设时，导线与混凝土表面间距离一般为(  )。
A. IOmm
B. 20mm
C. 50mm
D. 100mm
答案:A
11. 触电事端中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。
A. 人体承受电流遭到电击
B. 烧伤
C. 电休克
答案:A
12. 当三相交流电的负载作星连接时，线电压等于(  )电压。
A. 1
B. √3
C. 2/√2
D. 2/√3
答案:B
13. 少油断路器跳闸后严重喷油时，正确的处理方法是( )。
A. 不强送电，应立即安排停电检修
B. 观察油标，只要还有油即可试送电
C. 静待三分钟后再试送电
D. 试送两次，如仍然掉闸喷油，则停电检修
答案:A
14. 变压器正常运行，变压器的温度达到稳定时的温升称为(  )。
A. 最大温升
B. 实际温升
C. 稳定温升
答案:C
15. 由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(  )过电压。
A. 操作
B. 换相
C. 设备
答案:A
16. 集电极最大允许功率损耗，其大小决定于集电结的最高(  )。
A. 电压
B. 电流
C. 温度
D. 功率
答案:C
17. 当线圈中的电流(  )时，线圈两端产生自感电动势。
A. 变化时
B. 不变时
C. 很大时
D. 很小时
答案:A
18. 对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(  )。
A. 在母线上装设阀型避雷器
B. 将母线分别接地
C. 将母线通过高阻接地
答案:A
19. 过电流继电器的返回系数(  )。
A. 小于1
B. 大于1
C. 等于1
答案:A
20. 运转中的电动机出现严重的三相电流不平衡，大多数是因为( )形成的。
A. 电压过高
B. 电压过低
C. 缺相
D. 定子三相电阻不持平
答案:C
21. 根据GB.3738—83的规定，安全电压的等级为( )V
A. 42.36.24.12.6
B. 48.36.24.12.6
C. 50.36.24.12.6
D. 都不对
答案:A
22. 《供电营业规则》第三十三条规定:用户连续( )个月不用电,也不申请办理暂停用电手续,供电企业须以销户终止其供电。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
答案:B
23. 电气设备冷备用状态指设备的( ),要合上刀闸和开关后才能投入运行
A. 开关在打开位置
B. 开关和刀闸均在打开位置
C. 刀闸在打开位置
答案:B
24. 交流接触器的额定工作电压，是指在规定条件下，能保证电器正常工作的(  )电压。
A. 最高
B. 最低
C. 平均
答案:A
25. 配电线路导线截面一般都在(  )以下，多采用钳压法。
A. 50㎜2；
B. 150㎜2；
C. 200㎜2；
D. 240㎜2；
答案:D
26. 电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程,在此过程中,它从(  )吸取能量。
A. 电容
B. 高次谐波
C. 电源
D. 电感
答案:C
27. 保护接地系统属于(  )系统。
A. TN
B. TN-C
C. TT
D. IT
答案:D
28. 为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体.气体时,设备都要(  )。
A. 分别隔离
B. 妥善接地
C. 各设备外壳电气连接
答案:A
29. 进入GIS设备室前应先通风(  )min，且无报警信号，确认空气中含氧量不小于18%，空气中SF6浓度不大于1000uL/L后方可进入。
A. 15
B. 18
C. 25
D. 30
答案:A
30. 在两个及以上的电阻相连接的电路中,电路的总电阻称为(  )。
A. 电阻
B. 电路电阻
C. 等效电阻
答案:C
31. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(  )
A. 下端
B. 上端
C. 前端
答案:A
32. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”“E”.两个接线柱应( )。
A. “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳
B. “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳
C. 随便接，没有规定
答案:B
33. 三相负载的联接方式有(  )种。
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
答案:C
34. 电流经过的路径称为(  )。
A. 电桥
B. 支路
C. 电路
D. 电弧
答案:C
35. 工程建设(  )在法律效力上与法律.法规同等。
A. 国家标准
B. 行业标准
C. 强制性标准
答案:C
36. 热继电器的热元件整定电流IFRN＝(  )IMN。
A. 0.95～1.05
B. 1～2
答案:A
37. 变压器(  )保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。
A. 温度
B. 失压
C. 重瓦斯
答案:C
38. 关于互感器的说法错误的是(  )。
A. 电压互感器在使用时其一次侧和二次侧需装设熔断器保护
B. 电压互感器在运行时，一次绕组并联接在线路中，二次绕组并联接仪表或继电器等
C. 电流互感器在使用时其二次侧不允许装设熔断器
D. 互感器的绕组与铁芯之间没有绝缘
答案:D
39. 输入阻抗高.输出阻抗低的放大器有(  )。
A. 共射极放大器
B. 射极跟随器
C. 共基极放大器
答案:B
40. SF6介质，具有优越的(  )性能。
A. 绝缘
B. 灭弧
C. 绝缘和灭弧
答案:C
41. 单相异步电动机根据其启动方法或运行方法的不同，可分为(  )种。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:B
42. 主令电器很多,其中有(  )。
A. 接触器
B. 行程开关
C. 热继电器
答案:B
43. 变压器的上层油温在正常时一般在(  )以下，对强迫油循环水冷却的变压器为750C。
A. 650C
B. 750C
C. 850C
答案:C
44. 重瓦斯动作后，跳开变压器(  )断路器。
A. 高压侧
B. 各侧
C. 低压侧
答案:B
45. 静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。
A. 50伏
B. 数万伏
C. 220伏
答案:A
46. 低压架空线路相序排列的顺序，面向负荷从左侧起为(  )。
A. N一L1-L2-L3
B. L1-L2-N-L3
C. L1-N一L2-L3
D. L1-L2-L3—N
答案:C
47. 对于有分路电阻的阀型避雷器，当分路电阻断裂时，其电导电流怎样变化(  )。
A. 明显下降
B. 下降至零
C. 急剧增加
D. 不变
答案:B
48. 电能与电功率之间存在的关系是(  )。
A. P=Wt
B. P=UI
C. W=Pt
D. W=P/t
答案:C
49. 当工作接地电阻不超过4Ω时，每处重复接地电阻不得超过( )Ω
A. 4
B. 10
C. 30
答案:B
50. 检定电流互感器的升流导线其截面和长度在满足( )的情况下，应尽量缩短升流导线的长度。
A. 互感器一次电流；
B. 互感器容量；
C. 互感器二次压降；
D. 导线电阻要求。
答案:A
51. PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。
A. 挺直
B. 间接
C. 重复
答案:C
52. 1D5-cosφ型功率因数表，标尺的中间刻度为(  )。
A. cosφ=0.5
B. cosφ=0
C. cosφ<1
D. cosφ=1
答案:D
53. 强制检定的周期为( )。
A. 由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定；
B. 使用单位根据实际情况确定；
C. 原则上是每年检定一次；
D. 原则上是每二年检定一次。
答案:A
54. 高压钠灯是一种发光效率高.(  )的新型电光源。
A. 点亮时间短
B. 电压范围宽
C. 透雾能力强
D. 透雾能力强
答案:C
55. 建筑电气施工中使用的配电箱应符合( )的规定。
A. GB/T7251
B. GB/T7252
C. GB/T7253
D. GB/T7254
答案:A
56. 当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是( )。
A. 二氧化碳灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 水基式灭火器
答案:A
57. 在生产过程中，静电对人体，对设备，对产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )。
A. 使静电荷向四周散发泄漏
B. 使静电荷通过空气泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
D. 使静电荷定向散发泄漏
答案:C
58. 根据目前变压器油的状态，在安装完毕通电之前，应先分.合闸(  )，对去掉油杂质形成的氧化膜效果显著。
A. 5次
B. 10次
C. 15次
D. 20次
答案:C
59. 根据滑台向前控制梯形图下列指令正确的是( )。
A. ANI11
B. AND11
C. LD11
D. LDI11
答案:B
60. 高压熔断器熔体中间焊有小锡{铅}球，利用(  )降低熔丝熔点。
A. 热聚集
B. 热扩散
C. 冶金效应
D. 热吸收
答案:C
61. 正弦交流电的幅值就是(  )。
A. 正弦交流电最大值的2倍
B. 正弦交流电最大值
C. 正弦交流电波形正负之和
D. 正弦交流电最大值的倍
答案:B
62. 中小容量异步电动机的过载保护一般采用(  )。
A. 熔断器
B. 磁力启动器
C. 热继电器
D. 电压继电器
答案:C
63. 三相异步电动机铭牌上面的工作方式S3表示为( )工作制。
A. 短时
B. 长期
C. 连续
D. 断续周期
答案:D
64. 正弦交流电的有效值等核最大值的(  )。
A. 1/3
B. 1/2
C. 2
D. 0.7
答案:D
65. 建筑施工特种作业人员的资格证书，考核发证机关将撤销资格证书的情形不包括(  )
A. 持证人弄虚作假骗取资格证书
B. 持证人死亡或者不具有完全民事行为能力
C. 考核发证机关工作人员违法核发资格证书
D. 持证人弄虚作假办理延期复核手续
答案:B
66. 用万用表测电阻时，每个电阻档都要调零，如调零不能调到欧姆零位，说明(  )。
A. 电源电压不足，应换电池
B. 电池极性接反
C. 万用表欧姆档已坏
D. 万用表调零功能已坏
答案:A
67. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。
A. 绝缘体
B. 导体
C. 半导体
答案:B
68. 电感两端的电压超前电流(  )。
A. 90°
B. 180°
C. 360°
D. 30°
答案:A
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