2024年质量员之市政质量基础知识题库

第一部分  单选题(150题)
1、立体交叉按交叉道路相对位置与结构类型，分为（　　　）的立体交叉。
A.上跨式和下穿式
B.互通式和下穿式
C.互通式和分离式
D.上跨式和分离式

【答案】：A 
2、由于（　　　）很薄，一般不起提高强度作用，其主要作用是抵抗行车的磨耗、增强防水性、提高平整度以及改善路面的行车条件。
A.乳化沥青层
B.沥青碎石层
C.沥青表面处治层
D.环氧沥青层

【答案】：C 
3、地面上某点到两目标的方向线垂直投影在（　　　）上所成的角称为水平角。
A.水平面
B.垂直面
C.任意平面
D.任意曲面

【答案】：A 
4、三维直角坐标法一般用于（　　　）。
A.距离测定
B.位置测定
C.定位放样
D.角度测定

【答案】：B 
5、后张预应力构件孔道压浆强度应符合设计要求或不低于设计强度的（　　　）。
A.50%
B.65%
C.75%
D.90%

【答案】：C 
6、建筑业企业资质等级，是由（　　　）按资质条件把企业划分成的不同等级。
A.国务院行政主管部门
B.国务院资质管理部门
C.国务院工商注册管理部门
D.国务院

【答案】：A 

7、下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（　　　）。
A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系
B.劳动者与用人单位之间在实现劳动过程中建立的社会经济关系
C.家庭雇佣劳动关系
D.社会保险机构与劳动者之间的关系

【答案】：B 
8、拱桥在竖向荷载作用下，构件受力以（　　　）为主。
A.受拉
B.受压
C.受剪
D.受弯

【答案】：B 
9、道路中心线在水平面的投影是平面线形，它一般由（　　　）三个线形组成。
A.直线、圆曲线、缓和曲线
B.异曲线、圆曲线、缓和曲线
C.直线、异曲线、缓和曲
D.直线、圆曲线、异曲线

【答案】：A 
10、（　　　）是建筑生产中最基本的安全管理制度。
A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产教育培训制度
D.安全生产责任制度

【答案】：D 

11、梁的两端分别为铰支（固定）端与活动端的单跨梁式桥是（　　　）。
A.连续梁桥
B.简支梁桥
C.悬臂梁桥
D.刚架桥

【答案】：B 
12、为保证沥青混合料沥青与沥青骨料的粘附性，在选用集料时，应优先选用（　　　）集料。
A.酸性
B.碱性
C.中性
D.亲水性

【答案】：B 
13、沥青混合料所用粗集料是指粒径大于（　　　）mm的碎石、破碎砾石和矿渣等。
A.4.75
B.2.36
C.0.075
D.9.5

【答案】：B 
14、下列不属于D3000系列测距仪观测步骤的为（　　　）。
A.安置仪器
B.观测水平角和气象元素
C.观测竖直角和气象元素
D.测距

【答案】：B 

15、DJ2型经纬仪一测回中2C较差为（　　　）。
A.7
B.9
C.11
D.13

【答案】：D 
16、桥梁梁板吊运时，构件混凝土强度不得低于设计强度的（　　　）。\t。
A.50%
B.65%
C.75%
D.90%

【答案】：C 
17、由外力引起的杆件内各部分间的相互作用力叫（　　　）。
A.内力
B.应力
C.轴力
D.剪力

【答案】：A 
18、杆件产生剪切变形时，其受力特点是（　　　）。
A.杆件沿轴线方向拉伸或压缩
B.杆轴由直线变成曲线
C.杆件的各横截面将绕轴线产生相对转动
D.杆件介于两力之间的截面沿外力作用方向产生相对错动变形

【答案】：D 

19、具有截流冲人雨水的污秽垃圾和粗重物体作用的雨水口形式为（　　　）。
A.落地雨水口
B.不落地雨水口
C.平箅式雨水口
D.立式雨水口

【答案】：A 
20、建设工程实行施工总承包的，施工现场的安全生产由（　　　）。
A.分包单位各自负责
B.总承包单位负总责
C.建设单位负总责
D.监理单位负责

【答案】：B 
21、由于沉井自重大，刃脚面尺寸较小，故铺砂垫层后，应在刃脚处对称地满铺（　　　）。
A.石块
B.砖块
C.枕木
D.混凝土块

【答案】：C 
22、道路基层应具有（　　　）。
A.较高的强度、稳定性和耐久性，且要求抗裂性和抗冲刷性好
B.较高的整体稳定性、稳定性和耐久性，且要求抗冰冻稳定性好
C.较高的刚度、水稳定性和耐久性，且要求要求抗裂性好
D.较高的整体稳定性、稳定性和耐久性，且要求抗冲刷性好

【答案】：A 
23、桥梁梁板吊运时，构件混凝土强度不得低于设计强度的（　　　）。
A.50%
B.65%
C.75%
D.90%

【答案】：C 
24、钻孔灌注桩成桩方式中，不属于干作业成孔桩的是（　　　）。
A.长螺旋钻
B.冲抓钻
C.人工挖孔
D.全套管钻机

【答案】：B 
25、闪光对焊接头同一台班内，由同一焊工完成的（　　　）同牌号、同直径钢筋焊接接头为一批。
A.200个
B.250个
C.300个
D.350个

【答案】：C 

26、高程控制测量中，水准测量每站观测程序为，往测时，在奇数站和在偶数测站分别为（　　　）。
A.后-前-前-后、前-后-后-前
B.后-前-前-后、后-前-前-后
C.后-前-后-前、后前-后-前
D.前-后-前-后、后-前-后-前

【答案】：A 
27、（　　　）适用于测设点离两个控制点较近（一般不超过一整尺长），且地面平坦，便于量距的场合。
A.直角坐标法
B.角度交会法
C.距离交会法
D.极坐标法

【答案】：C 
28、下列不属于桥梁下部结构的是（　　　）。
A.桥台
B.桥墩
C.支座
D.桥梁基础

【答案】：C 
29、柔性路面是指刚度较小、在车轮荷载作用下产生的（　　　）。
A.弯沉较小
B.弯沉较大
C.抗弯拉强度较高
D.刚度较大

【答案】：B 

30、普通光学水准仪的使用共有9步：①支三脚架、②安放水准仪、③粗平、④精平、⑤概略瞄准、⑥物镜对光、⑦目镜对光、⑧清除视差、⑨读数，以下操作顺序正确的是（　　　）。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
B.①②③⑦⑥④⑧⑤⑨
C.①②③⑦⑤⑥④⑧⑨
D.①②③⑦⑤⑥⑧④⑨

【答案】：D 
31、（　　　）对建设工程的施工质量负责。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.分包单位

【答案】：C 
32、桥梁的分类可以按结构体系及其受力特点划分，承重结构主要是以抗弯能力来承受荷载的桥梁是（　　　）。
A.梁桥
B.拱桥
C.悬索桥
D.斜拉桥

【答案】：A 
33、为抵消车辆在平曲线路段上行驶时所产生的离（向）心力，在该平曲线路段横断面上设置（　　　）。
A.外侧高于内侧的单向横坡
B.内侧高于外侧的单向横坡
C.外侧高于内侧的双向横坡
D.内侧高于外侧的双向横坡

【答案】：A 

34、按沥青混合料所用集料的最大粒径分类，集料公称最大粒径为9.5mm或13.2mm的沥青混合料为（　　　）。\t。
A.粗粒式沥青混合料
B.中粒式沥青混合料
C.细粒式沥青混合料
D.砂粒式沥青混合料

【答案】：C 
35、丈量测距步骤主要包括（　　　）。
A.定线、丈量和成果计算
B.安置经纬仪、丈量和成果计算
C.安置经纬仪、定线和丈量
D.安置经纬仪、定线和成果计算

【答案】：A 
36、混凝土拌和物的主要技术性质为（　　　）。
A.强度
B.和易性
C.变形
D.耐久性

【答案】：B 
37、下列不属于桥梁附属结构的是（　　　）。
A.护坡
B.导流堤
C.桥台
D.挡土墙

【答案】：C 

38、平面汇交力系中的力对平面任一点的力矩，等于（　　　）。
A.力与力到矩心的距离的乘积
B.力与矩心到力作用线的垂直距离的乘积
C.该力与其他力的合力对此点产生的力矩
D.该力的各个分力对此点的力矩大小之和

【答案】：B 
39、 某公司中标修建城市新建道路工程，全长5km，双向六车道，其结构从下至上为20cm厚12%石灰土底基层，38cm厚水泥稳定碎石基层，8cm厚粗粒式沥青混合料底面层，6cm厚中粒式沥青混合料中面层，4cm厚细粒式沥青混合料表面层。
A.刚性路面
B.半刚性路面
C.柔性路面
D.透水性路面

【答案】：C 
40、雨水口的间距宜为（　　　），位置与雨水检查井的位置协调。
A.5~30m
B.25~50m
C.35~70m
D.50~80m

【答案】：B 
41、改善混凝土拌和物和易性的外加剂的是（　　　）。
A.缓凝剂
B.早强剂
C.引气剂
D.速凝剂

【答案】：C 
42、导线控制网常见布置形式为（　　　）。
A.闭合导线、混合导线
B.混合导线、支导线
C.闭合导线、附合导线
D.附合导线、支导线

【答案】：C 
43、下列不属于桥梁附属设施的是（　　　）。
A.挡土墙
B.支座
C.护岸
D.河道护砌

【答案】：B 
44、根据几何组成规律，可以将多跨静定梁的各部分区分为基本部分和附属部分。基本部分是（　　　）荷载的几何不变体系；附属部分是不能独立承受荷载的几何可变体系，它需要与基本部分相联结方能承受荷载。
A.能承受
B.不能承受
C.可以承受
D.严禁承受

【答案】：A 

45、下列不属于顶管测量的内容有（　　　）。
A.设置顶管中线控制桩
B.设置临时水准点
C.边线测量
D.高程测量

【答案】：C 
46、路基必须满足的基本要求包括（　　　），季节性冰冻地区还需要具有足够的冰冻稳定性。
A.足够的刚度、足够的强度、足够的整体稳定性
B.足够的强度、足够的水稳定性、足够的整体稳定性
C.足够的强度、足够的水稳定性、足够的平整度
D.足够的刚度、足够的强度、足够的平整度

【答案】：B 
47、桥梁基础按传力方式可分为端承桩和（　　　）。
A.沉人桩
B.摩擦桩
C.钻孔桩
D.挖孔桩

【答案】：B 
48、（　　　）负责现场警示标志的保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.项目经理

【答案】：B 

49、施工单位的项目负责人的安全责任不含（　　　）\t。
A.确保安全生产费用的有效使用
B.保障本单位安全生产条件所需资金的投人
C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
D.及时、如实报告安全生产事故

【答案】：B 
50、板式橡胶支座一般工艺流程主要包括（　　　）。
A.支座垫石凿毛清理、测量放线、找平修补、环氧砂浆拌制、支座安装等
B.测量放线、支座垫石凿毛清理、环氧砂浆拌制、找平修补、支座安装等
C.支座垫石凿毛清理、测量放线、环氧砂浆拌制、找平修补、支座安装等
D.测量放线、支座垫石凿毛清理、找平修补、环氧砂浆拌制、支座安装等

【答案】：A 
51、常用来减少或消除交叉口冲突点的方法没有（　　　）。
A.交通管制
B.渠化交通
C.立体交叉
D.减少交叉口

【答案】：D 
52、柔性路面在荷载作用下的力学特性是（　　　）。
A.弯沉变形较大，结构抗弯拉强度较低
B.弯沉变形较大，结构抗弯拉强度较高
C.弯沉变形较小，结构抗弯拉强度较高
D.弯沉变形较小，结构抗弯拉强度较低

【答案】：A 

53、建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的（　　　）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
A.项目经理
B.技术人员
C.质量员
D.安全员

【答案】：B 
54、在清孔排渣时，必须注意保持（　　　），防止坍孔。
A.孔口位置
B.孔内水头
C.孔壁高度
D.孔壁厚度

【答案】：B 
55、下列关于型钢的相关说法中，有误的是（　　　）。
A.与工字型钢相比，H型钢优化了截面的分布，具有翼缘宽，侧向刚度大，抗弯能力强，翼缘两表面相互平行、连接构造方便，重量轻、节省钢材等优点
B.钢结构所用钢材主要是型钢和钢板
C.不等边角钢的规格以“长边宽度×短边宽度×厚度”（mm）或“长边宽度/短边宽度”（cm）表示
D.在房屋建筑中，冷弯型钢可用做钢架、桁架、梁、柱等主要承重构件，但不可用作屋面檩条、墙架梁柱、龙骨、门窗、屋面板、墙面板、楼板等次要构件和围护结构

【答案】：D 

56、根据已知点与待定点的纵横坐标之差，测设地面点的平面位置的方法是（　　　）。
A.直角坐标法
B.角度交会法
C.距离交会法
D.极坐标法

【答案】：A 
57、目前，常用的钢筋焊接接头均应进行拉伸试验，其中（　　　）还应进行弯曲试验。
A.闪光对焊接头和电弧焊接头
B.双面搭接焊接头和电渣压力焊接头
C.双面搭接焊接头和单面搭接焊接头
D.闪光对焊接头和气压焊接头

【答案】：D 
58、城市道路直线度不宜设置过长，长直线上的纵坡一般应小于（　　　）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%

【答案】：C 

59、下列关于建筑工程常用的特性水泥的特性及应用的表述中，不正确的是（　　　）。
A.白水泥和彩色水泥主要用于建筑物内外的装饰
B.膨胀水泥主要用于收缩补偿混凝土部位施工，防渗混凝土，防渗砂浆，结构的加固，构件接缝、后浇带，固定设备的机座及地脚螺栓等
C.快硬水泥易受潮变质，故储运时须特别注意防潮，并应及时使用，不宜久存，出厂超过3个月，应重新检验，合格后方可使用
D.快硬硅酸盐水泥可用于紧急抢修工程、低温施工工程等，可配制成早强、高等级混凝土

【答案】：C 
60、路面又称路面结构层，是承载于路基（土基）之上的多层结构，包括（　　　）等。
A.面层、基层和垫层
B.面层、基层
C.面层和垫层
D.面层和路基

【答案】：A 
61、乔木、大灌木在栽植后均应支撑，非栽植季节栽植，最大程度的强修剪应至少保留树冠的（　　　）。
A.1/2
B.1/4
C.1/3
D.1/5

【答案】：C 
62、经纬仪测角中，测站点至观测目标的（　　　）的夹角称为竖直角，又称高度角、垂直角。
A.视线与水平线
B.视线与垂直线
C.视线与竖轴
D.水平线与竖轴

【答案】：A 

63、下列关于钢结构用钢材的相关说法中，正确的是（　　　）。
A.工字型钢主要用于承受轴向力的杆件、承受横向弯曲的梁以及联系杆件
B.Q235A代表屈服强度为235N/m㎡，A级，沸腾钢
C.低合金高强度结构钢均为镇静钢或特殊镇静钢
D.槽钢广泛应用于各种建筑结构和桥梁，主要用于承受横向弯曲的杆件，但不宜单独用作轴心受压构件或双向弯曲的构件

【答案】：C 
64、力偶无合力，不能与一个力平衡和等效，力偶只能用（　　　）来平衡。
A.力偶
B.力偶矩
C.力矩
D.重量

【答案】：A 
65、磨耗层又称为：（　　　）。
A.路面结构层
B.面层
C.基层
D.垫层

【答案】：B 
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