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[bookmark: _Toc239445378]第一章 概述
艾维通信将携手园区以打造绿色园区为主题的信息化工业园。信息化园区在实现平安园区时整个园区所有摄像头采取太阳能进行供电，在太阳能缺乏的情况下使用备份电源，实现节能环保，网络采用宽带无线多媒体集群技术，使无线通信保密性好、辐射小、移动性强。创立园区统一通信平台和统一应用效劳平台为企业提供统一通信效劳，节省企业在IT方面的重复建设和投入，实现资源共享，减少因为信息孤岛给企业带来管理的困惑。通过电子商务应用实现园区企业产品的网络贸易，减少企业的营销本钱，最大幅度地提高销售额。实现网络平安：采用网络流量控制设备对网络进行平安控制和管理，能够从入口进行过滤，充分保护园区企业的信息平安和数据平安，形成绿色网络。在园区实现“三网合一〞：一张光纤网将广电网、互联网、宽带无线多媒体集群网集于一体，努力实现国家对三网融合的要求，建设平安的、绿色的、节能的信息化工业园区。
[bookmark: _Toc239445379]第二章 工业园区信息化建设的现状和目标
[bookmark: _Toc37661164][bookmark: _Toc239445380]2.1国内外工业园信息化的现状与趋势
工业园是推进现代化建设的产物。工业园为科学配置土地资源、合理调整经济布局、有效改善投资环境、积极引导产业集聚、全面提升产业能级发挥了重要作用,日益成为支撑经济开展的重要增长点。随着国家信息化进程的不断推进，工业园及园区内企业的信息化程度也不断在加强，越来越多的信息以数字化的形态呈现。
目前国内建设成功的工业园都以现代信息技术和网络技术为手段，借鉴国外先进经验和模式，聚集多方面的力量和资源，搭建面向工业园和入园企业的高水平信息化效劳平台。园区信息化平台的建立，将进一步增强政府、园区、企业的联系，改善园区的管理，提升园区、园区企业的信息化水平和综合竞争力。
[bookmark: _Toc239445381]2.2信息化工业园建设的现状分析〔地理位置，经济开展，承载功能〕
[bookmark: _Toc239445382]2.3工业园信息化的内涵和建设目标
工业园区信息化的建设目标是运用现代信息技术改造传统制造工业，实现生产过程自动化、管理方式系统化、营销手段电子化等，为园区企业提供专业、绿色、长期稳健的信息化效劳。
工业企业信息化从开展程度看，分为三个开展阶段。第一是利用计算机实现对产品生产制造过程的自动控制，实力相对较弱的企业在领料、分料。库存、销售、本钱核算等单项工作要实现计算机管理。第二是利用计算机系统实现企业内部管理的系统化，实现各单项工作的联网通信，建成较为完善的内部局域网，对外发布有关企业信息。第三是利用互联网开展电子商务。
该工业园信息化建设方案将大力推进张湾工业园内部网络的建设，实现内部资金流、物流和信息流的一体化管理；同时进一步向外延伸，与大的电子商务平台联接，重组企业管理流程，从而最终实现企业间信息流、资金流、物流的畅通。
科技创新是科学开展的能源，是推动“两型社会〞建设的强大动力，
在信息化推开工业化和城市化的进程中，方便快捷的信息效劳本身就意味着效率、节约和环保，而移动信息化技术的广泛应用还将极大地提升“两型社会〞建设的附加价值。结合既有的科技资源优势，在传统工业的历史根底上通过工业园区信息化的创新，可以使科技资源优势迅速转化为经济开展优势，重点在工业层面上展开，实现制造业的全面信息化。工业园区信息化的建设可以带动高新技术产业规模的快速扩张，以园拓业、以业兴城，使其成为高新技术的新引擎、产业升级的新高地和城镇开展的新园区。
[bookmark: _Toc239445383]第三章 工业园区信息化系统架构
[bookmark: _Toc239445384]3.1系统模型
工业园区信息化规划方案是通过多个专业系统集成而成，总体架构比拟复杂，采取层次化和模块化的设计思想。在总体架构上划分为五个层次：智能支撑网、网络通信平台、业务数据库、公共效劳、综合应用。如下列图所示： 
在网络通信平台上，智能支撑网主要包括智能网、授权认证计费、后台管理、平安等；根底网络设施采用包括覆盖全区的光纤光缆网、IP承载网、宽带无线多媒体集群网等；业务数据库采用政府相关的行业数据库，包括地理信息、政策法规、统计分析等；公共效劳主要提供视频会议、平安园区、智能交通、播送电视、园区物业管理等效劳；综合应用主要包括电子商务、物流管理、园区企业网络办公等应用。
[bookmark: _Toc239445387]第四章 工业园区信息化根底结构建设规划
[bookmark: _Toc239445388]4.1通信根底网络的规划
工业园通信网络根底网络设施应该包括覆盖全区的光纤光缆网、IP 承载网、宽带无线网、有线数字电视网、数据中心机房等组成，这些根底设施是工业园信息化开展的必要根底与条件，也是公用信息应用平台的共同承载网络。工业园工程通信网络根底网络主要包括以下局部：
〔1〕管道及光纤网
〔2〕IP 承载网
〔3〕宽带无线多媒体集群网
〔4〕有线数字电视网
〔5〕数据中心、机房工程
[bookmark: _Toc239445389]4.1.1管道及光纤网
光纤网是工业园信息化建设的根底网络设施，没有完善的地面光纤网支持，无法建立各种信息化应用系统。因此一个可以伴随工业园区建设延伸的光纤网不但是“无线园区〞也是园区信息化建设的网络根底。由于工业园地域面积较大，而且尚处于开发建设期，建议分期逐步完成。针对工业园信息化的业务需求，光纤通信网络一般采用两层架构：接入层和骨干层，接入层主要负责业务的接入；骨干层把从接入层会聚上来的业务进行合理的疏导和调度。原那么上核心层采用48芯光缆，接入采用12芯光缆接入；视频监控点每个摄像头考虑4芯接入本工程选用G.652光纤，是2003年ITU-T新规定的一种光纤，与G.652B属性类似，但可用于更宽范围的波长区域。路由的选择原那么：光纤网核心会聚层光缆路由选用主干道路，稳定性高，光缆线路应选择平安、稳定、可靠的路由。在工业园区内的光电缆分布，可通过园区内规划的通信管道进行敷设。充分利用现有的链路资源和机房设备能为工业园光纤网提供便利的接入资源，能有效的防止重复建设，节省社会资源。
[bookmark: _Toc239445390]4.1.2IP承载网
依托光纤网建设IP 承载网,支撑无线宽带网与统一通信平台，各种信息化应用采用千兆以太网技术组网，配置高端路由和交换设备，满足整个网络未来五年以上的业务需求, 实现张湾工业园区办公网络“统一出口、统一平安策略、统一管理〞的目标，这样的设计思路能够对网络的流量进行控制和过虑，节省人力等资源投入，提高工作效率。IP 承载网采用高性能计算网络，构建一体化应急平台的IP 承载层，连接相关园区政府机构与企业，对上通过省级电信运营平台连接，确保数据、语音、图像的信息流的畅通，网络建设将以全千兆数据网络进行设计，并在关键连接处采用万兆链路。可以为园区企业提供高质量的IP网，实现信息快速交互，节省人力等资源投入，提高通信效率。
〔1〕总体网络设计
计算机网络系统是整个应急平台支撑系统的重要组成局部，它将作为整个系统统一的网络承载平台，很多其他的业务的运行都将建立在计算机网络上，如监控图像传送、IP    、视频会议、系统间的数据传递等等。因此，它的建设直接影响到整个应急联动平台体系是否能够正常、稳定和高效运转。
(2) 方案特点
双核心实现全网可靠运行，全千兆网络满足监控、存储、数据和语音的线性传输。效劳器区按内外网进行区分，根据不同的业务需求来划分不同的VLAN。外网出口的防火墙支持SSL 功能，可让出差人员通过外网连接，实时查询内网数据和观看监控画片。
[bookmark: _Toc239445391]4.1.3 宽带无线多媒体集群网
依托新建设的IP 承载网，采用艾维通信推出的宽带无线多媒体集群网建设覆盖全工业园区的无线宽带城域网。初步方案建设无线基站全域覆盖工业园区〔包括工业园管理机构和重点企业〕，整个网络将全面支撑起“无线园区〞各种数字化、移动化应用。
艾维通信推出的宽带无线多媒体集群网是由艾维通信推出的具有完全自主知识产权的宽带无线接入系统，具有广覆盖、大容量、高并发、高速移动、易于扩容、灵活的GoS/QoS 管理策略，具有电信级的平安策略，是宽带无线接入系统的理想选择。宽带无线多媒体技术采用SCDMA 和OFDMA
、智能天线、空间零陷等先进的无线通信领域的技术，系统工作于1.8GHz 国家法定频率，基站系统在5MHz频率内提供高达15Mbps 的数据传输速率，并支持终端高速移动、QoS 等功能。无线终端CPE 最大提供各数Mbps 的上下行数据传输速率，可以保证宽带无线上网的稳定性，另外系统还可以提供无线语音以及移动   等功能。系统提供PCMCIA 无线上网卡，最大可以提供数Mbps 的上、下行数据传输速率。
网络架构如下列图所示：
图中无线终端〔CPE 或PCMCIA 卡〕、无线基站〔BS〕及网管支撑系统〔OSS〕组成宽带无线多媒体网络的无线接入局部，用以完成语音数据及多媒体业务的综合接入。软交换网络〔TG/SG 及SS 等〕及SAG，完成语音业务的交换并和其他   网〔PSTN、PLMN〕的互联互通功能。BRAS/AAA 完成数据业务到互联网〔Internet〕接入控制功能。宽带无线多媒体网络可以根据具体的业务应用，采用灵活的组网方式。
〔1〕基站覆盖效果(工业园一期、二期和三期覆盖效果图)堪测报告
〔2〕技术优势
覆盖广，终端布放灵活，移动性好
宽带无线多媒体基站最大覆盖半径可达数公里以上。在覆盖区内，可随意布放和移动自己的监控或采集点，无需担忧线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的监控或采集点时，无需进行拉线、埋线等工作。较光纤或专线系统投资较少，设备安装方便。
容量大，满足各种业务需求
终端可提供高达3Mbps 的吞吐量〔注： GPRS 的峰值速率为115.2kbit/s,CDMA1X 系统的峰值速率为153.6kbit/s, 从近年来的试验来看,GPRS 的平均业务速率可以到达20kbit/s-40kbit/s,CDMA1X 的平均业务速率为70kbit/s-80kbit/s〕，可满足针对行业应用中的数据采集、视频监控、信息。
终端种类丰富，易于和各类采集或应用的前端设备集成
宽带无线多媒体集群终端种类丰富，目前已有适用于不同应用场景的多种系列的终端方案，如下列图所示：
其中的行业信息化模块MEM模块系列产品易于集成，可与视频编码器、摄像头、车载多媒体终端、车载和手持IPTV 
终端、数据采集设备集成、工业监控设备、视频监控设备集成；提供多种接口UART、Mini USB 等；可以通过扩展电路板的方式将UART 转换为标准RS232/RS485、将USB 接口转换为以太网口。
通信质量可靠，可根据具体业务，分配带宽
宽带无线多媒体系统，具有QOS 和GOS 保障机制，可以给根据业务描述，配置最小带宽和最大带宽。支持频繁的、少量突发型数据业务。通信质量稳定可靠。
辐射低，绿色环保
宽带无线多媒体系统通过采用智能天线等专利技术，最大限度地降低了多径干扰，从而有效降低了系统的发射功率。基站最大发射功率仅2W，大大低于其他系统。同时，由于发射功率的上下会影响到功放设备的本钱，发射功率越低，功放设备本钱越小，因此系统中功放设备本钱较低。
全IP 网络架构，易于和各类数据网络连接
宽带无线多媒体网络扁平化的全IP 网络架构，较以前的无线数据网络〔集群，双向传呼，GSM 短信息〕而言，网络接入更加直接方便，网络接入速度快，提供了与现有数据网的无缝连接。
〔3〕业务应用
数据综合接入、集群调度指挥应用
对于工业园内很多的分散的政府机构及企业，利用宽带无线多媒体集群网可以解决综合业务接入问题，既能解决无线集群调度应用问题，又能解决数据通信问题，并且具有：①建设速度快，无需铺设地下线路；②业务有Qos 保障；③建设本钱低；④支持移动式接入等的优势。如下列图所示。
本应用形式可以提供的业务有：宽带互联网接入、IP    、   数据、定位信息回传。
应急、临时通信应用
紧急通信具备突发性、环境简陋等特点，通常在现场不具备有线网络连接的条件，同时又存在高速数据连接的需要，比方视频会议、高速上网，如果采用有线方式那么存在施工复杂、设备庞大、费用高昂、建设周期长等问题。因此需要能够迅速提供高速无线连接的通信方案。
采用宽带无线多媒体集群网，在紧急通信情况下，只要一张简单的CPE 或者
PCMCIA 卡，无需进行现场安装、调试，能够迅速提供高速无线连接，同时由于其可移动性，便携性，能够满足紧急通信的更多需要。
无线视频监控
无线视频监控应用方案，由于其无线传输的特性，摆脱了线缆的束缚，具有建设速度快、环境适应性好，同时具有可移动性〔可以装到巡视车上〕、容量高、建设维护本钱低等优点，必将在开发园区平安生产中发挥巨大的作用。视频监控的网络图如下：
无线信息采集
各种数据的采集与传输是工业信息化的根底，是正确分析和判断平安生产形式形势、科学地制定应急调度方案的依据。然而由于数据采集点数量较多，范围较广，自然条件恶劣等原因，长久以来信息的高效传输一直是工业信息化开展的一个瓶颈。
宽带无线多媒体集群网，由其高容量、大覆盖、平安可靠性好等优点，为解决这一瓶颈提供了新的手段，可以从根本上解决了传统传输方式的弊端。同时，无线信息采集应用方案，具有建设快、本钱低、扩展性好等特点，具有很好的实用价值。
信息采集网络结构如下：
个人数据业务应用
宽带无线多媒体集群网良好的覆盖、穿透效果，能够保证用户对“网络无处不在〞的要求，同时，无线的终端〔PCMCIA 卡、PDA、CPE〕可以提供很高的上下行速率，用户可以通过无线网络随时保持接入Internet，能够保证商务用户对包括大量文档传送、邮件收发；使用MSN、Yahoo Messenger 等用于与合作伙伴以及同事保持实时通信，进行各种实时的日常交流、移动炒股、网络电视、即时短信等个人互联网数据业务。
移动政务应用
使用宽带无线多媒体集群网，可以根据工业园特点，为政务及商务信息系统提供无线传输的链路，从而使得各个系统的用户摆脱线缆的束缚，可以在室外、移动环境下进行各系统的使用，方便随时的信息的查询和现场办公。
[bookmark: _Toc239445392]4.1.4园区网格化管理根底平台
园
区网格化管理系统采用精细化的单元网格化管理方法和城市部件与事件管理方法，开发信息采集和核查终端系统,并通过多种数字城市技术的应用与整合，建立监督中心平台、指挥中心平台和职能部门处理系统，同时建立大屏幕监控系统和立体评价体系，为园区长效管理提供一个软件支撑平台。
[bookmark: _Toc239445393]4.1.5数据中心机房
数据中心机房是工业园通信网络的核心，也是信息资源整合中心、电子信息资源交换与共享中心、园区电子商务应用系统的运行管理中心，由于IDC业务的网络结构相当庞大而且复杂，要保证其网络不间断对外效劳，就需要稳定高速的Internet接入。数据中心的建设可以实现工业园信息系统和资源的整合与综合利用，防止信息化建设的重复投资。今后凡工业园区信息化应用系统，信息资源管理系统、政府办公系统、公众效劳系统，以及一些部门的应用系统都将在园区数据中心机房中心运行，这样的规划可以提高信息网络维护和管理的工作效率，节约能源和原材料消耗，保证信息化效劳质量。建议数据中心机房建议设在园区管委会办公大楼，需要面积约300-500 平米。
根据业务开展需求，为工业园区管理各部门提供统一的机房环境，实现“效劳器群集、计算能力、存储能力、高速的Internet接入、数据中心硬件环境等硬件根底平台的共享〞。
数据中心工程施工建设内容主要包括：
〔1〕机房装饰装修工程
〔2〕供配电系统
〔3〕防雷接地系统
〔4〕综合布线系统
〔5〕新风换气系统
〔6〕安防监控及报警系统
〔7〕门禁系统
〔8〕消防报警系统
〔9〕气体灭火系统
(10) 机房动力环境监控系统
工业园区数据中心机房工程建设按照A 类IDC
机房标准进行，设计和施工必须符合国家有关标准、标准、规定，同时也应严格遵守施工地所在城市施工要求，并且参照国际先进标准，建设一个现代化、标准化的计算机机房。机房工程的设计与建设应遵循技术先进、布局合理、经济适用、平安可靠、可扩展性等原那么。方案依据客户提供的必要图纸再开展详细工程设计。
[bookmark: _Toc239445394]4.2系统核心功能应用建设规划
[bookmark: _Toc239445395]4.2.1统一通信平台
随着人们对通信要求的不断提高，技术手段的日益成熟，越来越多的通信手段出现在人们的面前；其中不乏大量新型的技术和手段，如：即时通信，桌面及   视频通信，IP无线语音等等；当然，大量的传统通信手段仍然占有一定的市场，如：模拟   ，基于传统TDM交换的程控   交换机〔PBX〕等等。
人们对通信要求的提升，尤其是企业用户对更高效率的企业通信及更低的通信本钱的追求，将明显的导致原有的多种通信手段的融合和统一，即通过统一的手段，将多种现有和将来的通信手段和技术集中到统一的界面加以集中使用。这就是通信的未来，统一通信解决方案。统一通信是一个标准和目标，是各个通信厂商追求的目标和广阔用户对更方便通信的希望。
艾维通信主推的统一通信解决方案巧妙地将固定   ，移动   、电子邮件、语音留言、即时信息、视频会议、呼叫中心等各种类型的通信手段融合集成，通过这种将多种通信工具、网络效劳和移动设备整合为统一的用户体验，它以崭新的方式将员工、客户、合作伙伴等智能地联结在一起，不管在办公室，在家，还是在路上。从而改良业务流程，创新业务模式，提高生产效率，为工业园区建立起独有的信息化优势。
[bookmark: _Toc239445396].1系统总体架构和部署
为满足工业园区的政府部门及企业客户对单点语音系统或多点系统的要求，同时兼顾实施和部署的可行性及未来的扩展能力，建议采用以下的系统体系作为IP统一通信系统的总体架构，如下列图所示。
针对客户的实际需求，以上设计从几个方面考虑到企业的实际通信需要：
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