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[bookmark: _Toc443925348]编制说明与依据
[bookmark: _Toc443925349]1.1编制说明：
本工程开挖深度为5.75m、5.1m、超过5m，简洁发生基坑坍塌、周边建筑物、道路、管线等受损，渗水等危急属于超过肯定危急性较大的分项工程需编制专项平安方案并且组织专家论证，通过后方可组织基坑施工。本工程深基坑工程施工平安等级为二级。
深基坑工程施工过程中的重大危急源：
1、基坑坍塌；2、周边建筑物裂缝、地面道路管线下沉；3、施工过程中的5大损害；
深基坑工程施工限制的难点：
1、土方开挖与降水对周边环境的影响；
2、支护设计的合理性；
3、理解设计意图，确保支护结构施工质量；
4、支护完成后的合理运用与维护；
深基坑施工工程过程中限制的重点：
1、勘察前对现场周边环境进行细致调查与探讨分析。
2、做好地勘勘察与支护降水设计并组织专家进行合理性论证。
3、施工前编制深基坑施工方案，并组织专家进行可行性论证同时做好交底工作。
4、施工过程中施工中严格按操作规程与施工方案施工，确保支护施工质量。特殊是留意：大面积降水前必需进行预降水，检查降水效果；
 5、建设方托付第三方对支护结构变形、周边建筑物裂缝、地下水位观测进行监测，做好记录，并且与时发觉问题与时处理。
6、坑支护完成后组织地勘单位、支护设计单位、建设单位、观测单位、监理单位、总包单位、支护单位对其进行验收，并进行平安性评估。
7、运用维护阶段对支护结构、地下水位、周边环境的巡查工作。
8、整个施工过程中做资料的收集整理，包括纸质与影像资料。
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[bookmark: _Toc443925351]依据国家行业有关规范、规程。
	序号
	内           容
	规程、规范号

	1
	建筑地基基础设计规范
	GB50007-2011

	2
	建筑地基与基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	3
	钢筋焊接与验收规范
	JGJ18-2012

	4
	建筑基坑支护技术规程
	JGJ120-2012

	5
	建筑桩基技术规范
	JGJ94-2008

	6
	建筑基坑工程监测技术规范
	GB50497-2009

	7
	锚杆喷射混凝土支护技术规范
	GB50086-2001

	8
	建筑地基处理技术规范
	JGJ79-2012

	9
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204-2010

	10
	建筑边坡工程技术规范
	GB50330-2013

	11
	建筑深基坑工程施工平安技术规范
	JGJ311-2013
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