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[bookmark: _Toc183849303][bookmark: _Toc320874307]第一章  建设项目基本情况
[bookmark: _Toc183849304][bookmark: _Toc75358012][bookmark: _Toc316047524][bookmark: _Toc320874308]1.1项目由来
经济要发展，交通需先行。经济社会的可持续发展对道路运输的要求，不仅要有容量大、等级高、速度快的路网，而且还要有功能齐全、设施先进、规模适当、布局合理、效率高、服务优的道路运输站场体系。
改革开放以来，尤其在“十五”、“十一五”期间，绍兴市交通事业有了长足的发展。随着104国道南联北建续建工程、绍大线、绍甘线、绍三线、诸永高速、杭甬客运专线、嘉绍跨江公路通道、杭金衢高速拓宽工程、绍兴市的道路交通状况得到了较大改善，与此同时，与之相配套的道路运输站场建设也有了一定的发展，新的汽车西站及一批城郊公交换乘站建成和投入使用，旅客乘车条件得到了明显改善。但随着绍兴市经济社会的快速发展，城市化进程的日益加快和城市人口的不断增多，绍兴市城区公路客运站场的规划建设已明显滞后，与绍兴市的经济社会发展日益不相适应。现位于市区五云门的汽车东站和城南江家溇村的原汽车南站由于车站规模偏小、设施陈旧，出租车、公交车的停车场地不配套，已不能适应人民群众乘车出行需求。而且车站的整体形象、交通现状与周边环境极不相称，给城市交通带来了较大的压力。针对这些状况，绍兴市汽车运输集团有限公司会同有关部门与领导经过多次调研，反复考察，拟投资13800万元，在绍兴市鉴湖镇中兴路以东、印山路以南，实施绍兴汽车南站建设项目。
为了科学客观地评价项目实施后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受绍兴市汽车运输集团有限公司委托，绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在对项目现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评导则及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。
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[bookmark: _Toc320874309]第二章   项目周边环境及保护目标
[bookmark: _Toc320874310][bookmark: _Toc316047526]2.1项目地理位置
项目位于绍兴市鉴湖镇中兴路以东、印山路以南地块。项目所在地东面为新河江，隔河为农田；南面为栖凫路(现状为农田)；西面为中兴南路，隔路为农田；北面为印山路(现状为农田)。
[bookmark: _Toc320874311]2.2环境质量现状
2.2.1环境空气质量现状
监测结果表明，项目地附近的环境空气监测点中SO2和NO2的1小时平均值及PM10的日平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，满足二类功能区要求。
2.2.2水环境质量现状
从监测结果可知，项目所在地附近水域半江庙断面水环境质量为Ⅴ类水，不能满足Ⅲ类水功能要求，主要超标因子为溶解氧、氨氮、BOD5、石油类，分析原因主要和上游来水水质较差、沿河部分居民生活污水排入及河底污泥污染物释放等有关。
2.2.3声环境质量现状
根据噪声现状监测结果及对照评价标准，项目所在地东面昼间噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，满足1类功能要求；西面昼夜间噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，满足4a类功能要求。东面夜间和南、北两面昼夜间噪声均超标，分析超标原因，主要为受中兴南路施工噪声和附近居民生活噪声影响。
[bookmark: _Toc320874312][bookmark: _Toc316047527]2.3项目周围环境保护目标
表2-1    项目主要保护目标
	序号
	保护目标
名称
	方位
	距项目距离(m)
	规模
	敏感性描述
	保护级别

	1
	上谢墅村
	S
	150
	5400人
	一般
	环境空气二级
声环境1类

	2
	南池村
	W
	250
	2995人
	一般
	

	3
	新河江
	E
	相邻
	/
	一般
	水环境Ⅲ类
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[bookmark: _Toc320874313]第三章  建设项目工程分析
[bookmark: _Toc316047529][bookmark: _Toc320874314]3.1建设项目概况
[bookmark: _Toc316047530]⑴项目名称及建设性质
项目名称：绍兴汽车南站建设项目
性质：新建
⑵项目建设地点
绍兴市鉴湖镇中兴路以东、印山路以南。
⑶项目总投资及建设内容
项目总投资13800万元，总用地面积41863平方米，总建筑面积20000平方米，其中地下室建筑面积3000平方米，建设规模按交通部一级汽车客运站标准规划建设，建设内容包括客运站房、综合服务用房、车辆维修检测与加油(气)站等附属用房以及场外工程等。总停车位161个，发车位16个，日始发班车500班次，设计日发送旅客10000人次。
⑷主要经济技术指标
表3-1   主要经济技术指标
	项  目
	单  位
	数  量

	总用地面积
	m2
	41863

	总建筑面积
	m2
	20000

	其中
	地上
	m2
	17000

	
	地下
	m2
	3000

	建筑占地面积
	m2
	8309

	容积率
	/
	0.4

	建筑密度
	%
	19.8

	地上停车位
	个
	106

	其中
	客车停车位
	个
	70

	
	小汽车停车位
	个
	20

	
	公交车停车位
	个
	16

	地下停车位
	个
	55

	发车位
	个
	16

	日最大发送旅客
	人次
	10000

	日均发送旅客
	人次
	5000



⑸劳动定员和生产组织
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项目工作人员50人，日班制工作，年工作365天，项目运营时间6:00-18:00，项目设有食堂及住宿。
⑹原辅材料消耗
项目原辅材料消耗情况见表3-2。
表3-2    项目原辅材料消耗情况
	序号
	材料名称
	单位
	年用量

	1
	柴油
	吨/年
	260

	2
	天然气
	吨/年
	150

	3
	水
	吨/年
	19501

	4
	电
	万度/年
	294.19


注：液化天然气(LiquifiedNaturalGas，简称LNG)，主要成分是甲烷，其中：CH486.23%、C2H612.77%、C3H80.34%、N20.66%。无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/600，液化天然气的重量仅为同体积水的45%左右。液化天然气是天然气经压缩、冷却，在-160℃下液化而成。其主要成分为甲烷，用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。
⑺主要设备清单
项目主要设备清单情况见表3-3。
[bookmark: _Toc222624508]表3-3    项目主要设备清单
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	1
	储油罐
	30m3
	只
	4

	2
	储气罐
	60m3
	只
	1

	3
	空气压缩机
	/
	台
	1

	4
	柴油二级油气回收装置
	/
	套
	1


油气回收系统组成：加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、柴油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐罐内，运送到储罐集中回收变成柴油。
油气回收系统的工作原理：当运油车辆向加油站卸油时，将地下储油罐排出的油气通过管线接到该油气回收系统并进行处理，直接分离出柴油经管线注入地下储油罐中，防止地下储油罐通气管中排出的油气排放到大气中造成污染。加油点加油人员为车辆加油时，使用具有油气回收构造的加油枪，可收集正在加油车辆的油箱所排出的油气，油气经加油枪及适当的管线连接到该油气回收系统中进行处理，分离出的柴油经管线注入地下储油罐中。该油气回收系统的回收效率可达95％以上，排放口距地平面高度不低于4m。

⑻公用工程
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①给排水
项目采用城市自来水为供水水源，从基地西侧中兴南路及北侧印山路的市政给水管上接两根DN200给水管，供应基地内各建筑的生活及消防室内外用水。
项目排水采用雨污分流制。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入中兴南路市政污水管网，送绍兴污水处理厂处理。
②供电
项目供电由市政电缆供应。项目附设变电所一座。
③防雷与接地
本工程按二类防雷设防，防雷接地，电器设备保护接地合用接地体，即利用基础桩基及承台内主钢筋相互焊接连通，形成一个环形接地极，要求接地电阻不大于1欧姆。
④消防
消火栓系统：
消火栓流量：室内30L/S，室外30L/S，火灾延续时间2小时。
消火栓系统：采用水泵(2台，一用一备)、高位水箱、水泵接合器及环网组成的临时高压系统。
给水方式：消火栓水平、坚直成环，保证栓口压力小于0.5MPa。
贮水装置：消防水池存2个小时的室内消火栓用水量和1个小时的自动喷水用水量作为消防贮水，消防水池的总容积360m3。在屋顶设置屋顶水箱，存18吨消防贮水。
自动喷水灭火系统：
自动喷水灭火设备用水量：30L/S，火灾延续时间1小时。按中危险I级设计。
自动喷水水量和压力由地下水池贮水和水泵加压供给，湿式报警阀设于地下室，初期水量和压力由屋顶水箱及相应稳压设施供给。
灭火器：各层均按灭火器设置规范设置磷酸铵盐干粉灭火系统。按严重危险设置。
⑤暖通
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对室内高大空间如候车大厅、售票大厅等场所采用一拖一风冷热泵分体风管空调机。对办公、综合楼等房间采用变制冷剂流量多联分体式空调系统(简称VRV空调系统)。上述空调系统均配新风系统，室外机均设置在屋顶。
各开水间、卫生间、机电设备用房等设机械通风系统；对人员众多处等场所另设机械排风系统进行通风换气。
[bookmark: _Toc320874315]3.2营运期主要污染因素分析
[bookmark: _Toc316047531]绍兴汽车南站建设项目以售票厅、候车厅、办公楼、综合楼、维修点、加油(气)站(不对外服务)及停车场组成。项目综合楼主要用于司乘人员及办公人员的用餐和长途司乘人员的住宿；维修点主要用于车辆的例行检查、简单修理(只涉及换胎、补胎等简单维修，不包括喷漆等复杂维修)及车辆清洗。因此项目产生的主要污染物有生活废水、地下车库冲洗废水、天然气挥发废气、油气、汽车尾气、油烟废气、生活垃圾、废轮胎，以及车辆进出、空调外机和人群活动时的噪声。
[bookmark: _Toc320874316]3.3项目污染物产生及排放情况汇总
表3-4    项目污染物产生及排放情况汇总
	[bookmark: _Toc316047532]   内容
类型
	排放源
	污染物名称
	产生量
	排放量

	水
污染物
	综合污水
	废水量
	t/d
	72
	72

	
	
	
	t/a
	16007
	16007

	
	
	CODcr
	mg/L
	300
	300

	
	
	
	t/a
	4.80
	4.80

	
	
	氨氮
	mg/L
	35
	35

	
	
	
	t/a
	0.56
	0.56

	大气
污染物
	加油(气)站
	轻烃类
	t/a
	少量
	少量

	
	
	非甲烷总烃
	t/a
	0.388
	0.017

	
	汽车尾气
	HC
	t/a
	0.432
	0.432

	
	
	CO
	t/a
	15.144
	15.144

	
	
	NOx
	t/a
	0.487
	0.487

	
	食堂
	油烟废气
	kg/a
	65.31
	16.33

	固废
	生产
	废轮胎
	t/a
	1.0
	0

	
	生活
	生活垃圾
	t/a
	430.7
	0
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[bookmark: _Toc183849309][bookmark: _Toc320874317]第四章  环境影响预测主要结论
[bookmark: _Toc316047537][bookmark: _Toc320874318]4.1施工期环境影响分析
⑴施工期大气环境影响分析结论：施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的粉尘和各种机械、车辆排放的尾气。本工程所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。因施工期采取了防治措施，施工产生的粉尘及汽车尾气影响范围预计不大。由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气不会对周围环境产生大的影响。所以，施工期大气污染物对周围影响不大。
⑵施工期噪声环境影响分析结论：施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。项目施工期产生的噪声对环境保护目标——上谢墅村（相距150米）、南池村（相距250米）会带来一定影响，应采取相关降噪措施，减轻对附近居民生活的影响。禁止夜间(22:00~6:00)施工，确因工艺需要夜间施工的，建设单位应报请绍兴市环保局批准，到有关部门办理夜间施工许可证，并告示周围民众。同时，建设与施工单位应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。
⑶施工期废水及固体废物影响分析结论
①施工期的废水：施工期生产废水应通过设置的临时沉淀池沉淀后上层清液循环回用，底层沉淀泥浆干燥后作为建筑垃圾清运；食堂废水经临时隔油池隔油后进入化粪池，粪便废水经设置临时化粪池处理后由环卫吸粪车及时清运，因此施工期间对水环境基本无影响。②施工期的固体废物：施工期的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾应及时进行清运、填埋或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾须及时联系并由环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。经上述处理后，项目建设期产生的生活垃圾对周围环境影响较小。
⑷土方堆放、清运、回填影响分析
因项目施工场地较小，而开挖土方较多，挖方量约13500m3，除部分用于回填和绿化用土外，将产生较多弃方，应及时外运，妥善处置。项目建设地原为农田，没有其他工业企业建设过，土壤中不存在工业污染物和放射性污染物，
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