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一、 编制依据
1、《 大板房危旧房改造项目施工蓝图》
2、《 大板房危旧房改造项目施工总承包合同》
3、《 大板房危旧房改造项目施工组织设计》
4、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
5、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）
6、《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）
7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）
8、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）
9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）
10、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
11、新七建设集团有限公司安全生产标准化管理手册
12、相关法律、法规、地方性条文规定的内容
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二、工程概况
参建单位
项目名称：沙市区关沮片区棚户区改造（合心村还建小区二期）工程工程建设地点：荆州市填谷大道与拟建银湖路交叉口
建设单位：湖北省荆房投资开发有限公司设计单位：荆州市城市规划设计研究院 勘察单位：荆州市城市规划设计研究院
监理单位：湖北三峡建设项目管理股份有限公司施工单位：湖北长安建筑股份有限公司

工程基本情况

本工程二期建筑总面积约 113871 平方米，其中地下室 13832 平方米，5#、 9#、10#、11#楼地下一层，地下室连为一个整体；5#楼地上 1~2 层为商业，3~17层为住宅；9#、10#、11#楼地上 28 层住宅；6#楼地上 15 层，1~2 层为商业，3~15层为住宅；7#楼地上 16 层住宅，1~2 层局部为商业；8#楼地下一层，地上 28
层 ，1~2 层局部商业。本工程为全现浇框架剪力墙结构，为一类建筑物，抗震设防烈度为 6 度，建筑抗震设防类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，耐火等级为一级，设计使用年限 50 年。
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[bookmark: _TOC_250016]三、安全防护施工措施
3.1 [bookmark: _TOC_250015]、基坑临边安全防护
基坑临边必须设置防护栏杆，防护栏杆由上下两道横向栏杆和栏杆柱组成，上杆离地高度不小于 1.2m，下杆离地高度在 50-60cm 之间，栏杆柱间距由计算确定，且不大于 3m。防护示意图如下：
[image: ]


基坑土方开挖完成后，基坑周边搭设防护栏杆，基坑临边防护用φ48×3.5钢管搭设防护栏杆，防护栏杆做法示意图如下：
[image: ]
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土方开挖应注意以下事项：
1、土方开挖前施工人员应先熟悉、研究地质资料及现场四周的构筑物，地下管 线的情况，掌握地质情况，根据工程土质的地下水位情况制定排水或降水方案。同时做好各级安全教育和安全交底工作，制定切实可行的安全和文明施工责任制，组织职工贯彻落实。
2、严格按施工设计图纸施工，如需调整设计，应及时上报监理、甲方现场负责人，征得设计方同意后方可进行施工。
3、土方开挖应从上而下分层进行，人工开挖时两人操作间距应大于 2.5m，机械开挖时禁止采用挖空底脚的操作方法。
4、基坑周边 1 m 范围内不得堆土、堆料或停放机具，1m 范围以外堆土，其高度不超过地表以上 1.5m；土方外运时，为了确保安全，在运土出入口处应设安全岗，配备专人指挥车辆。运土司机要遵守交通法规和荆州市的有关规定，严格按指定路线行驶，到指定地点卸土。
5、土方开挖操作时应随时注意上方土壤变动情况，如发现有裂纹或部分塌落应及时采取加固措施。
6、工人上下深基坑应预先搭设稳固安全的阶梯，避免上下时发生坠落。
7、基坑周边必须设 1.2m 高牢固的栏杆防护和悬挂危险标志，并在夜间挂红色标志灯。任何人严禁在深基坑下面休息。
8、在基坑底及面上分别设置排水沟和集水井，在雨季挖土方时，必须保证排水畅通，并应特别注意边坡的稳定，下大雨时应暂停土方施工。
9、夜间挖土方时，施工场地要有足够的照明。
10、机械开挖后边坡用人工加以修整，达到设计要求后方可进行下道工序；人工修坡前，注意检查土坡稳定性，处理好不安全因素后方可进行施工。
11、土方施工中，施工人员要经常注意边坡是否有裂缝或滑坡迹象，一旦发现，立即停止施工，待处理和加固后才能进行施工。

3.2 [bookmark: _TOC_250014]、临边、洞口安全防护
3.2.1 、临边作业注意事项
(1) 、楼梯踏步及休息平台外边必须设两道牢固防护栏，回转式楼梯间应支设首层水平安全网。
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(2) 、安全通道上部应设双层安全防护棚并进行标识。
(3) 、各种垂直运输卸料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。
(4) 、阳台栏板应随层安装，不能随层安装的，必须设防护栏杆。 (5)、建筑物楼层临边四周，无围护结构时，必须设防护栏杆。
3.2.2 临边防护设置
1、楼层边、阳台边、屋面边防护
(1) 、楼层边、阳台边、屋面边防护栏杆采用钢管扣件搭设。
(2) 、防护栏杆搭设高度 1.2m，两道水平栏杆通长设置，第一道栏杆高度 1.2m，第二道高度 0.5m，立杆间距 2m，防护栏杆内侧满挂密目安全网。
(3) 、防护栏杆及踢脚板刷黑黄相间安全警戒色。
(4) 、坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆上杆离防护面高度不低于 1.5m，并增设一道横杆，满挂密目安全网。
防护示意图如下：


[image: ]



2、楼梯边安全防护
(1) 、分层施工的楼梯口和楼段边，必须安装临时防护栏杆和踢脚板。
(2) 、防护栏杆搭设高度 1.2m，两道水平栏杆通长设置，第一道栏杆高度 1.2m，第二道高度 0.5m，立杆间距 2m，防护栏杆内侧满挂密目安全网。
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(3) 、防护栏杆和踢脚板均刷黑黄相间安全警戒色。
(4) [image: ]、独立楼梯，若两边均无有效遮挡，则两边均设置防护栏杆和踢脚板。楼梯防护示意图如下：






















3.2.3 、洞口防护
1、边长 1.5m 及小于 1.5m 预留洞口安全防护
(1) 、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于 1.5m 的洞口，必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡，并用订在盖板上木方顶紧洞口边框，防止盖板移位。
(2) 、盖板上表面刷黄黑相间警戒色和红色“严禁挪移”字样。防护示意图如下：
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2、边长大于 1.5m 预留洞口安全防护
(1) 、洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆，第一道栏杆距楼面 1.2m,第二道栏杆距楼面 0.6m，第三道栏杆距楼面 0.1m，立杆高度 1.2m。
(2) 、洞口尺寸不大于 2m 时，中间设一道立杆；洞口尺寸大于 2m 时，立杆间距不大于 1.2m。
(3) 、主体结构施工阶段，洞口采用木模板和木枋封闭；安装及装修阶段，洞口采用水平安全网封闭。
(4) 、防护栏杆外侧满挂密目安全网。防护示意图如下：
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3、电梯井（管道井）口安全防护
(1) 、可根据现场情况，使用强度符合要求的圆钢、方钢等材料，尽量制作可周转、能重复使用的电梯井口防护门。
(2) 、电梯井（管道井）口安装 1.5m 高工具式防护门。防护门底部安装 0.2m 高木质踢脚板。防护门和踢脚板刷黑黄相间警戒色。
(3) 、电梯井内水平防护采用在井洞内每隔两层（≤10m）用钢管搭设防护平台，上面满铺跳板（主体施工阶段）或兜挂安全水平网（装修施工阶段）进行安全防护。
防护示意图如下：

 (
9
)
[image: ]


3.3 [bookmark: _TOC_250013]、外脚手架安全防护
(1) 、落地双排外脚手架搭设顺序
基底整平夯实 → 垫木设置 → 立两侧立杆 → 拉线立中间立杆 → 扫地杆 → 第一排水平杆（大横杆）→ 小横杆 → 操作层兜网铺设 → 走道板铺设
→ 挡脚板设置 → 密目网挂设。（有连墙点及剪刀撑的在铺设走道板之前完成）
(2) 、普通双排外架详图：
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)⑶、操作要点：
1） 、立杆底部必须清理整平，并夯实，严禁基底为松土。边坡位置上方立杆时必须凿出平面，然后铺设垫木。
2） 、垫木采用 0.3m×4m 木跳板通长设置。
3） 、立杆下端必须紧贴垫木，禁止悬空，立杆搭设必须竖直，并确保同一排立杆处于同一平面。
4） 、立杆间距如下：第一排立杆距离建筑物 0.3m，第二排立杆距离第一排
0.9m，立杆平距为 1.2m，步距为 1.2m。立杆竖向接头采用对接接头，接头位置错开 50%。
5） 、扫地杆距离地面高度 0.2m 纵横设置，然后每隔 1.5m 高度搭设一道纵向水平杆（大横杆），操作面上外侧应增设一道水平大横杆。小横杆设置于大横杆上方，位于立杆和大横杆相交处，两侧伸出大横杆 50，外侧伸出长短必须一致。 2、悬挑架的搭设
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