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一、工程慨况：
1、工程名称：
2、工程地点、范围及规模
工程道路位于XXXXXX内，道路设计起点接规划205线K0+000，坐标为X=478876.4938,Y=3488339.0019,道路施工起点位于K0+112处，坐标为X=478979.9719，Y=3488381.8540；设计终点K1+295.4，坐标为X=479107.0449，Y=3489432.9603，道路施工终点为K1+275，X=3489409.708，Y=479096.825.道路施工总长1163m，设计道路红线宽25m。
由于XXXX公司未能及时拆迁，道路起点不能打通，因此紧XXXX公司旁修建一条沥青混凝土便道，路基宽8m，路面宽7m，两侧各0.5m宽硬路肩；便道长52m。
3、施工主要内容及质量：
道路工程局部的平、纵、横道路结构、交通标线；排水工程局部的雨、污管道；路灯综合管线及绿化行道树。
施工质量：合格
4、主要技术指标:
(1)、道路类别：城市次干道；
〔2〕、设计车速：30公里/每小时；
〔3〕、道路结构设计年限:15年；
〔4〕、路面类型：沥青混凝土面层；
〔5〕、设计荷载：BZZ-100
〔6〕、坐标系统:XXX2000坐标系，85高程系。
5、建设主体:
· 建设单位：
· 设计单位：XXXX城市规划设计研究院
· 施工单位：XXXX建筑工程
· 勘察单位：XXXXX勘察研究院
· 监理单位：XXXXXX工程工程管理
二、编制目的
为了保证XXXXXXX市政根底设施工程质量、进度，在施工中进行切实有效的控制，特别是对关键分部、分项工程的重点部位实行重点监控，按照监理规划制定的总目标，确保工程顺利完成，特制定本细那么。
三、编制依据
1. XXXXX市政根底设施工程监理工程招标文件。
2.《建筑法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理标准》及建设部、四川省有关建设法规文件。
3. 现行国家施工质量验收标准和建筑施工质量验收统一标准：
〔1〕、《公路沥青混凝土路面养护技术标准》JTJ073.2-2023；
〔2〕、《公路沥青路面施工技术标准》JTGF40-2004；
〔3〕、《公路水泥混凝土路面养护技术标准》JTJ073.1-2001；
〔4〕、《城镇道路工程施工与质量验收标准》CJJ1-2023；
〔5〕、《沥青路面施工及验收标准》GB50092-96
〔6〕、《公路路面基层施工技术标准》JTJ034-2000；
〔7〕、《公路改性沥青路面施工技术标准》JTJ036-98；
〔8〕、《乳化沥青路面施工及验收规程》CJJ43-91；
〔9〕、《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJ43-91；
〔10〕、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90
(11)、《给水排水管道工程施工及验收标准》；GB 50268—2023
4、经有关部门批准的工程工程文件和设计图纸、设计以及设计变更；
5、本工程地质勘察资料；
6、建设单位与本监理公司签订的工程建设监理合同；
7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同；
8、经审批的监理规划。 
四、监理工作流程及工作方法
1、监理工作流程
监理工作流程图：
 (
确定工程质量控制要点
) (
与本工程相关专业进行
施工前的交流
) (
做好相关的开前准备工作
)
 (
确定本专业的工程质量目标
) (
参与图纸会审提出相关问题
) (
熟悉土建专业相关施工图纸
)
 (
做好本专业各检验批的检查验收
) (
特殊施工过程和质量控制点实行旁站监理
) (
对施工过程进行跟踪检查
)
 (
对已完成的分项工程进行计量
) (
对本专业各分项工程进行验评
) (
做好本专业的各分项工程的平行检查记录
)
 (
参与单位〔子单位〕工程的质量竣工预验收和正式竣工验收
)
 (
编写本专业分部工程质量评估报告
) (
审核本专业工程竣工图
)
 (
审核本专业工程竣工工程量结算
)
2、监理工作实施：
〔1〕、审查施工组织设计和施工方案
开工前，施工单位将经过公司相关负责人签字批准的施工组织设计和重要分项工程施工方案报监理部审查。
工程总监理工程师组织有关专业监理工程师对施工单位报送的施工组织设计和施工方案进行审议，必要时邀请公司总工程师参加，并将审查结果以书面形式回复施工单位。
当施工组织设计和施工方案经监理部审查认定，建设单位同意后，施工单位可照此组织施工，否那么施工单位应修改或者重新进行编制，并报监理部审查。
〔2〕、审查施工单位进度方案
审核施工单位编制的工程总进度方案，提出意见。
监督、检查施工单位严格按照方案组织实施，每月检查方案执行情况，及时协助施工单位分析偏离方案的原因与调整方法，以保证方案的实施。
每月将方案进度实施情况、问题、解决方法上报业主方。
〔3〕、施工图纸会审及设计交底
在工程正式开工前，参加由业主组织，设计单位、承包单位参加的设计交底及施工图纸会审，使承包单位充分理解设计意图，对施工图中出现的问题要求设计单位予以澄清，对施工中的重点与难点应要求设计部门详细说明，会审完成后，作好会议纪要。
〔4〕、材料/构件检验、复验
审核原材料/构件的出厂合格证，试验、化验结果，并有权抽检。不合格的原材料或半成品、成品，均不得使用。
〔5〕、工程质量控制
各专业监理工程师认真熟悉施工图纸及有关设计说明资料，审查施工图纸有无过失或表达不清的地方，做好图纸会审工作，对工程设计要求做到准确掌握，了然于胸。
监督施工单位严格按施工图纸及有关工程施工验收标准、质量标准进行施工，检查工程质量保证措施落实情况。
· 工序质量检验

每道施工工序完成之后，施工单位必须按有关工程质量验评标准认真进行自检，并提交真实，完整的工程质量自检表格。报送监理工程师，经监理工程师审查复检，验收后，作出批准或不批准下道工序的决定。〔本工程施工合同约定质量应到达优良，自检合格率必须在85%以上〕。
· 隐蔽工程检查验收
凡隐蔽工程在隐蔽之前，施工单位必须按照相关工程质量评定验收评定标准自检合格后，填报自检表格，并提前通知监理工程师检查签认前方可实施隐蔽。
(6)、监督检查施工单位平安防护措施
审查施工单位提出的平安防护方案及相应措施；
现场监理工程师严格监督平安防控措施的落实情况，如发现施工中存在平安隐患，及时向工程总监报告，由期签发指令予以纠正直至提出停工意见，确保平安施工。
〔7〕、变更设计审核制度
凡由设计单位主动变更设计的，须发出变更设计图及变更设计通知单。施工单位提出要求变更设计的，须书面报监理签署意见，并报业主同意后，请设计单位进行变更。
〔8〕、工程款支付、审签制度
、合同内的计量认可，其工程必须是实际发生，质量合格并经监理工程师核验，签证的，方予认可。如有以下情况之一者，不予认可：
· 无开工令者；
· 合同外未经立项的工程工程；
· 质量不合格者；
· 未按变更设计规定办理或自行改变者；
· 隐蔽工程未经检查签证者；
· 原材料、设备、成品、半成品缺少合格证者。
、
施工图设计或变更设计的工程工程或施工材料超出合同中工程量清单的，须经监理工程师核定确认，并报业主方批准，方能纳入计量计价。
c、合同外工程，应先报业主批准立项，并经监理工程师核定数量，方可纳入合同外工程予以计量。
d、严格履行变更设计的审批制度。
〔9〕、工程事故、质量事故处理
凡施工操作过程中，由于客观原因〔如停电、气候骤变等〕或主观原因〔如操作失误，违章或机械故障等〕中断施工的，称工程事故。因此而有损质量的称质量事故。
a、事故发生有可能损及质量的，施工单位应及时报告监理工程师及业主方，并做出相应等级的处理。
b、凡隐瞒质量事故不报，或拖延处理，或处理不当的，或处理结果未经监理方〔或业主方〕认可的，该局部工程及受该事故影响的部份工程，应视为不合格，必须处理完毕并经检验、检测，证明合格，方可补办计量计价。
〔10〕、工程竣工验收
a、工程竣工验收的依据：批准的设计文件、施工图纸、变更设计；合同文本；行业公布的相关标准、规程、标准。
b、承包单位在完成全部工程工程后，应按城建档案管的立卷要求编制全部竣工文件、图纸、表格、资料及验收交接文件，申请竣工验收。竣工文件不齐全的，不能验收。
3、监理工作的方法
1、巡视
监理人员按“三控〞要求，每天定时下现场进行巡视检查，发现问题及时纠正，并记入监理日志和个人监理日记，要求专业监理人员每天有1/3-1/2时间深入现场进行监督管理。
2、旁站
根据建设部《工程建设施工旁站监理管理方法》对关键工序、重要部位或隐蔽工程〔如现浇砼工程〕等实行全天候在现场监督管理。
3、测量
专业监理人员使用各种仪器或测量工具对道路、管网的轴线、标高、沉降量、垂直度、几何尺寸、外表缺陷等进行测量，以考核其是否在标准容许范围内，否那么将采取措施。
4、试验
根据不同情况对原材料、半成品、设备等采取核验、抽验的方式进行。
核验：核验出厂合格证、出厂质量证明书、出厂试验报告。
抽验：对进场的原材料、半成品、设备等，按质量检测取样要求和检测工程在监理见证人监督下取样送检测单位试验。
5、监理指令性文件
通过监理工程师联系单、通知单、指令单、备忘录等文件，监督受监单位接受监理指令，改良工作。
6、工地会议
通过开工前的第一次工地会议，各阶段、各专业的图纸会审会议，定期的监理协调会议，重点协调工程施工进度、工程质量、平安生产、文明施工及各参建单位相互关系，要求重合同、守信誉。
7、专家会议
对于工程上技术复杂的问题，监理或通过监理请建设单位邀请专家论证。
8、严格执行监理工作程序
监理工作程序是做好监理工作的保证，必须严格执行。
五、监理工作内容
本工程监理工作内容是施工过程中的“三控制、三管理、一协调〞工作。即：质量控制、进度控制、投资控制，平安文明施工管理、合同管理、信息管理，组织协调工作。
施工准备阶段及施工中对工程设计及施工文件的审核。《监理标准》中规定的监理的全部职责范围和工程建设监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。主要内容有：
1、 协助业主与相关单位签订有关合同文件；
2、核查施工图及有关变更，协助建设单位组织设计交底与图纸会审；
3、协助业主与承包单位编写开工申请报告；
4、审查承包单位的施工组织设计〔包括进度方案〕和施工技术方案，提出修改意见，征得业主同意后下达工程开工令；
5、审查承包单位的原材料、构配件和设备的采购清单，检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量；
6、检查施工技术措施和平安防护措施；
7、主持协调业主、设计、承包以及监理单位提出的工程设计变更，对于涉及工程造价的变更签证，要提前告知业主代表，由业主代表提出相应的处理意见；
8、监督工程施工合同的履行，主持协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事宜；
9、检查和催促工程进度和施工质量，按设计及标准要求进行工程质量检测，严格控制工程每道工序和隐蔽工程的工程质量；组织工程质量事故的分析和处理；
10、核查完成的工程量，验收分局部项工程，签署工程付款凭证；
11、催促整理施工文件和技术档案资料，参与工程竣工预验收，并签署监理意见；
12、参与工程竣工验收，编写质量评价报告；
13、向业主提交监理档案资料。
六、施工过程中的“三控制、三管理、一协调〞
〔一〕、质量控制
1、质量控制的原那么
〔1〕以施工及验收标准、工程质量验评标准及设计图纸、文件、施工合同及有关工程合同为依据，催促承包单位全面实现工程工程合同约定的质量目标。
〔2〕对工程工程施工的全过程实话质量控制，以事前控制为重点，主动控制和袪控制相结合的原那么。
〔3〕坚持全面质量管理的观念，对工程工程的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督承包单位建立、健全质量保证体系，并催促其正常运行。
〔4〕严格按相关工程质量管理条例及《强制性条文》等标准进行运作，监督施工质量和平安生产强制性条文的落实。
〔5〕严格要求承包单位执行材料检验、试验的见证取样制度。
〔6〕坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。
〔7〕坚持工序质量检验制度，本工序未进行验收或验收不合格，不得进行下一道工序的施工。
2、施工阶段质量控制总目标及目标分解、质量控制点的设置
　　根据招标文件要求，本工程质量目标为合格工程，为实现这一总目标必须从分项工程、分部工程层层把关，严格监理。
分局部项工程的质量均应验收合格。主要功能工程的抽查结果应符合相关专业质量验收标准的要求和规定，观感质量符合相关要求。
各分解目标及其质量控制点一览表〔见下页表〕
另依据业主提供的本工程设计文件和有关标准的相应要求，为保证该工程质量目标的顺利实现，现场监理人员要对承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行检查和认定。并对施工过程进行巡视或旁站监理。
结合本工程的特点，重点对施工测量放线、沟槽开挖、管道安装、检查井、回填土路基、水泥稳定碎石基层、沥青路面等工序进行现场监理。本过程质量监理工作重点：
A、质量管理工作重点
〔1〕、催促审核施工单位建立健全的组织管理体系和质量保证体系，保证本工程质量、投资、进度到达建设单位预定的要求；
〔2〕、加强预控工作，严格审查承包单位的施工组织设计，审查施工技术方案、工艺流程、各项技术参数等。催促做好施工安排，并严格催促其实施。
〔3〕、严把工程材料质量关。
〔4〕、严格按标准要求进行旁站监理，控制好关键部位和重要工序的施工过程，确保各项技术指标符合标准要求。
〔5〕、催促施工单位切实按经批准的进度方案组织施工，确保在规定的工期内完本钱工程。
〔6〕催促施工单位做好平安文明施工，坚决杜绝发生平安事故。
〔7〕做好工程的协调工作。
B、技术重点
· 测量监理要点：
1、工程监理测量工程师对照图纸审核全线中线及高程控制点，作好控制点记录，并对照承包人引入施工现场的高程、基线控制系统的测量成果检查、复核，要求承包人将工程测量控制点保护好，详细记录施工过程中的放样结果，并保存到工程竣工，承包人所有测量记录，应包括在竣工资料中。
2、对重要部位的高程、基线，如本工程设计图中的“定位图〞座标位置、结构物标高及尺寸、管涵中线，我们在承包人开工前均采用全站仪进行控制复核，对超出设计误差范围的会同承包人查找原因，在问题澄清，并正确放样后，才能批准承包人开工。
3、完善测量验证程序，承包人在提出开工申请时，应提供详细测量记录及成果，只有在工程监理审核、批准时，才能使用这些成果，工程监理的批准，并不解除承包人应承当的责任。
4、用于本工程的测量仪器，不管是承包人自有的还是工程监理自用的，均应在国家规定的计量部门复检，合格后才能使用，工程监理应要求承包人提供有关的检查证明。
各分解目标质量控制点一览表
	序号
	工程
内容
	控制方法
	控制标准
	控制目标
	重点控制工程

	2
道
路
工
程

	土路床
	检查排水措施、每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。
	CJJ1—90
	合格
	填筑厚度、含水量、压实程度

	
	路基
	对材料进行检查，不合格不得使用，对前后台分别进行控制，旁站并跟踪检测，不合要求不进入下道工序。
	JTG F80/1-2004
	合格
	原材料检查试验，配合比报告，压实度，7天饱水抗压强度，平整度、厚度、高程，养护时间。

	
	土工布及透层油
	对土工布和透层油作抽样见证试验，不合格不得使用，土工布受污染和潮湿清退出场；路面和缝口未清扫不得进行沥青喷洒，监督承包单位设置保护各防污染措施。
	JTG F40-2004 DB42/T344-2006
	合格
	土工布、透层油检验报告；土工布铺设宽度、平整度；透层油温度、喷洒油量、面积、破乳状况、时间。

	
	沥青油路摊铺〔包括改性沥青面层〕
	监理人员对材料和试验进行控制，安排专人对前后台进行监理，及时联系，保证每一个环节都在监督之中；现场旁站跟踪检查，发现问题要求承包单位及时修整，不合格的返工处理；加强产品保护。
	JTG F40-2004 DB42/T344-2006
	合格
	材料检验报告；马歇尔试验及其它沥青试验指标；沥青砼强度，压实度，弯沉值，平整度，厚度，中线高程，接缝处理，碾压；纤维质量和投入量。



· 沟槽开挖监理工作要点：
1、沟槽开挖严禁扰动槽底土壤，不允许超挖，机械开挖时要予留不小于10厘米土层，由人工清挖，槽底局部超挖要按设计、施工单位的处理措施或施工技术规程进行处理。
2、沟槽开挖如果地下水位较高，应进行降水保证沟槽不受浸泡。
3、监理工程师要审核施工方案中沟槽支护方案，并依据设计、施工技术规程要求和施工单位的支侧护方案旁站检查支护施工作业，对不符合要求和违章作业责令其改正。
4、沟槽位于软土或杂填土地段一般需要做基底处理，施工过程监理工程师要按设计图纸规定进行隐蔽工程检查，处理后的基底的承载力或密实度到达设计规定。
5、沟槽两测一般不允许大量堆土，根据施工环境和施工需要，允许堆土时，堆土距槽边不得小于1米，应根据下管及运输的要求，确定沟槽两侧的堆土量与堆土方式。
6、在雨季施工要求施工单位制定施工排水措施检查沟槽两侧临时排水沟是否满足排水需要。
7、冬天施工槽底需要有保温措施，槽底不能受冻。
8、监理工程师巡检视查时，要检查平安施工，在检查支护、排水施工同时检查机械作业，作业范围内电力线路高度、道路、车辆，施工现场警示，围护设置等。
· 管道根底监理要点
1、原状地基承载力符合设计要求；
2、根底的做法应符合设计要求；
3、复核高程样板的标高；
4、严格验收:
〔1〕原状地基、砂、石根底与管道外壁间接触均匀，无空隙。
〔2〕管道根底的允许偏差应符合下表规定：
 管道根底的允许偏差
	检查工程
	允许偏差
(mm)
	检查数量
	检查方法

	
	
	范围
	点数
	

	垫层
	中线每侧宽度
	不小于设计要求
	每个验收批
	每10m测1点，且不少于3点
	挂中心线钢尺检查，每侧一点

	
	高程
	压力管道
	±30
	
	
	水准仪测量

	
	
	无压管道
	0，-15
	
	
	

	
	厚度
	不小于设计要求
	
	
	钢尺量测

	混凝土根底、
管座
	平基
	中线每侧宽度
	＋10，0
	
	
	挂中心线钢尺量测每侧一点

	
	
	高程
	0，-15
	
	
	水准仪测量

	
	
	厚度
	不小于设计要求
	
	
	钢尺量测

	
	管座
	肩宽
	＋10，-5
	
	
	钢尺量测，挂高程线
钢尺量测，每侧一点

	
	
	肩高
	＋20
	
	
	

	土(砂及砂砾)根底
	高程
	压力管道
	±30
	
	
	水准仪测量

	
	
	无压管道
	O，-15
	
	
	

	
	平基厚度
	不小于设计要求
	
	
	钢尺量测

	
	土弧根底腋角高度
	不小于设计要求
	
	
	钢尺量测


· [bookmark: _Toc252267039]钢筋混凝土承插管安装监理控制要点
1、管节的规格、性能、外观质量及尺寸公差应符合国家有关标准的规定。
2、管节安装前应进行外观检查，发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷，应修补并经鉴定合格前方可使用。
3
 、管节安装前应将管内外清扫干净，安装时应使管道中心及内底高程符合设计要求，稳管时必须采取措施防止管道发生滚动。
4、柔性接口形式应符合设计要求，橡胶圈应符合以下规定：
〔1〕材质应符合相关标准的规定；
〔2〕应由管材厂配套供给；
〔3〕外观应光滑平整，不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷；
〔4〕每个橡胶圈的接头不得超过2个。
5、柔性接口的钢筋混凝土承插管安装前，承口内工作面、插口外工作面应清洗干净；套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲，应正确就位；橡胶圈外表和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂；安装后放松外力，管节回弹不得大于10mm，且橡胶圈应在承、插口工作面上。
6、钢筋混凝土管沿直线安装时，管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准要求，无明确要求时应符合下表〔一〕的规定；预(自)应力混凝土管沿曲线安装时，管口间的纵向间隙最小处不得小于5mm，接口转角应符合下表〔二〕的规定。
 钢筋混凝土管管口间的纵向间隙          表〔一〕
	管材种类
	接口类型
	管内径Di(mm)
	纵向间隙(mm)

	钢筋混凝土管
	平口、企口
	500～600
	1.0～5.0

	
	
	≥700
	7.0～15

	
	承插式乙型口
	600～3000
	5.0～1.5


 钢筋混凝土管沿曲线安装接口的允许转角    表〔二〕
	管材种类
	管内径Di(mm)
	允许转角(°)



	预应力混凝土管
	500～700
	1.5

	
	800～1400
	1.O

	
	1600—3000
	0.5

	自应力混凝土管
	500～800
	1.5


7、预(自)应力混凝土管不得截断使用。
8、井室内暂时不接支线的预留管(孔)应封堵。
· 检查井施工过程质量监理控制
1、钢筋安装的品种、规格、尺寸和数量必须符合设计要求。钢筋绑扎交叉点应用铁丝扎牢，板和墙的钢筋位置应符合设计要求。绑扎根底底板面钢筋应使弯钩朝上，钢筋绑扎后，应检查钢筋绑扎是否牢固，间距和锚固长度是否到达设计要求，混凝土保护层是否符合规定。模板工程：模板安装应根据检查井形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供给等条件设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量，侧压力以及施工荷载。在浇筑混凝土之前应对模板工程进行验收，浇筑混凝土时应有专人进行观察和维修，发现异常情况时，应按施工技术方案及时进行处理。
2、混凝土浇筑质量控制: 拌制、浇筑、试件制作应符合国家现行有关标准，混凝土浇筑前应在模板预检和钢筋安装隐蔽验收合格后才能进行浇筑。混凝土浇筑中应控制混凝土的均匀性和密实性。混凝土浇筑应连续进行，必须间歇应在混凝土初凝之前，混凝土应分层浇筑，厚度不宜超过30cm,在浇筑混凝土时，应制作供结构拆模和强度合格评定用的试块。混凝土浇筑完毕后，应按照养护方案中的养护时间、养护方法等措施进行养护，并应严格执行规定的养护制度。混凝土外观外表平整、光滑，无裂缝、蜂窝、麻面、漏振现象。
3、
混凝土施工缝处理：施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。
4、预制构件安装(井筒、盖板)质量控制：预制构件的安装规格、型号必须符合设计要求。外观质量不应有严重缺陷。对出现的严重缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。预制构件不应有影响结构性能和安装使用功能的尺寸偏差。井室盖板安装尺寸位置准确，压墙尺寸符合设计要求。井筒安装垂直度、接缝应符合验收标准。
· 沟槽回填土质量监理控制要点
1、质量标准
〔1〕、管道回填
〔2〕、管道两测回填土的压实度≥0.93。
〔3〕、管道沟槽在路基范围外，管顶以上50cm，宽为管道结构外轮廓，回填土压实度≥0.87。
〔4〕、管道沟槽在路基范围内，管顶以上50cm范围内的回填土压实度≥0.87
回填土的虚铺厚度应符合以下规定：
	 
	虚铺厚度

	振动压路机
	≤40 cm

	压路机
	20-30cm

	动力夯实机
	20-25cm

	木夯
	≤20 cm


2、控制要点
管道闭水试验合格后，在槽底无积水、无杂物时应立即进行回填土施工。
〔1〕、回填前应准备好土的击实试验，将试验报告报监理，本工程采用砂基应先将掖角部位回填密实后，再按要求回填管道两侧。
〔2〕、回填管沟时，要先将管身固定牢固,措施要可行有效。
〔3〕、槽底至管顶以上50cm内不得含有机物及大于5cm砖石等硬块，如沟槽水位较高，且现场土料含水过大时，应回填石灰土、砂、砂砾等到达要求压实度的材料。
〔4〕、为确保构筑物平安，管道井室不位移，不破坏应重点控制以下几点：
· 回填时不得将土直接砸在管道上；
· 沟槽两侧应同时回填，两侧高差不得超过30cm；
· 管顶以上25cm范围内，用小型夯实机具；
· 非同时回填的两段接槎处，不得形成陡坡，应将夯实层留成台阶形，台阶的长度应大于高度的两倍；
· 井室及附属构筑物周围应同时回填，必要时要更换材料补充强度。
· 土路基施工监理要点
1、审查路基施工方案。
2、对土样进行鉴定取样，并同时送试验室进行复试，确定和批准施工期间的最正确密实度和最正确含水量数据。确定土的品质和最正确密实度、最正确含水量。
3、分层填筑碾压时监理要点检查工地清理和掘除工作是否符合要求。
（1） 原地面压实度检测核实。
（2） 复核填土厚度。
（3） 控制填土的含水量。
按规定抽查每一层填土的压实度和含水量，对施工单位的压实资料进行抽检。
工地检查和巡视施工中是否符合各项施工要求。
· 水泥稳定碎石基层
1、
根据设计文件和图纸、技术标准、规程及技术标准，制定施工质量监理工作细那么，补充有关技术标准；审核承包单位申报的施工工艺、施工质量控制标准及有关材料、混凝土的施工配合比的试验报告等资料。
2、检查现场的施工放样、平面位置、高程、检验所用材料和施工配合比等，提交检测结果和标准试验报告。
3、监理人员检查施工场地和到场的搅拌、运输等施工机具设备，其规格、型号及功能是否与承包合同及施工组织设计中所列内容相符。
4、施工中，监理人员随时抽检使用水泥、砂、石的品质规格。
· 沥青混凝土面层
〔1〕、材料审核
沥青路面开工前要求承包单位对沥青路面所选用的原材料，如沥青和各种规格矿料的物理性质、级配等，进行试验后报监理工程师审核。只有经过监理工程师审核、确认质量合格的原材料，才能在工程中使用。
〔2〕、沥青混合料配合比审批
沥青路面开工前，要求承包单位应对沥青混合料的配合比进行试验后，报监理工程师审批。只有经过监理工程师审核批准的配合比，才能在拌和厂试拌，最后确定施工用配合比在工程施工中使用。
〔3〕、施工机械、设备的检查
开工前要求承包单位对配备用于本工程施工的各种不同类型沥青路面施工机械、设备的配备数量及运行质量，进行检查落实后，向监理工程师报验。
〔4〕、施工放样及下承层检查
施工放样包括标高测量与平面控制两项内容。沥青路面开工前，监理工程师应对承包单位的施工放样自检报告进行复核、审批。要求承包单位对下承层〔基层或底面层〕进行检查并包括以下内容：

下承层外表应清洁、枯燥、坚实、无任何松散的石料、尘土与杂质，并不允许有油污。
下承层外表应平整，当其平面坑洼的深度大于铺筑沥青面层容许误差的2倍时，应在主层料铺筑前，予以填充沥青混合料并压实。
当下承层为基层时，应喷洒透层沥青，当下承层为底面层且底面层与外表层的铺筑时间间隔较长时,应喷洒粘层沥青。
〔5〕、铺筑试验路段
试验路段的长度宜为100米至200米,试验段宜选择在直线段上。监理工程师应对试验路段施工的全过程进行监理,检查试验路段的施工质量,并要求承包单位提出试验总结报告,报监理工程师审批。
沥青混合料的摊铺、压实及成型、接缝严格按相关标准规程操作，按照施工质量验收标准进行验收。
3、施工阶段质量控制的根本程序
在开工前，监理方向承包单位进行《监理规划》交底，提出适用工程工程质量控制的程序及说明，以供现场监理人员、承包单位的自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制工作程序化。根据本工程监理招标文件中工程质量控制的主要内容，质量控制根本程序如下：〔见附图〕
附图一　　　工程质量控制程序
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承包工程全部完工后，由建设、施工、监理单位分别编制竣工文件
2. 
承包单位申请进行
“
交工验收〞
3. 
经监理工程师审核确认具备交工验收条件
4. 
由建设单位主持进行
“
交工验收〞
)
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1、交工验收合格后建设工程可投入运营
2、同时进入缺陷责任期〔保修期〕
)
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对分项工程完工质量报检单进行分项工程质量等级评定
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现场监理工程师和总监理工程师签认
)附图二　　　施工组织设计〔施工方案〕审核程序
 (
施工单位填施工组织设计〔方案〕报审表并附施工组织设计〔方案〕
)
 (
监理审核以下重点内容：
施工程序是否符合科学规律
施工现场布置是否合理
3、施工人力、材料、机械是否满足需要
4、工程进度安排是否满足合同工期
5、工程质量保证体系及措施
6、其他内容
)
 (
需要修改
)
 (
总监理工程师在原表上签审核意见
)
 (
施工单位按审核意见组织施工
)
附图三　　　审核原材料、构配件及设备质量控制程序
 (
重新组织材料、构配件、设备并附试验单
) (
施工单位或建设单位提供
1、原材料、构配件填报表〔附合格证材料复试报告〕
2、工程设备填报〔附设备出厂合格证、性能试验单〕
)
 (
原材料构配件设备可以进入现场　
)
 (
专业监理工程师审核
)
 (
对影响结构使用功能不合格材料、设备
) (
监理工程师签认材料构配件设备质量
)
 (
不同意签字不予以进场
) (
同意签认表审查意见
)
附图四　　　工序质量控制程序
 (
承包人完成上道工序工程，自检合格，填报
“
工序报验单〞
)
 (
监理员进行复检，并作相应记录
)
 (
承包人返工
)
 (
不合格
) (
监理工程师审核
)
合格
 (
批准对符合标准及设计要求的工序进行验收，同意隐蔽，签署相应验收单
。
)
 (
承包人进行下道工序的施工
)
附图五　　　工程隐蔽、分局部项工程验收程序
 (
分局部项工程自检合格验评工作完成
) (
施工单位各项工程质量保证、根本验评资料齐全
)
 (
施工单位隐蔽、预检分局部项工程验收签认完成
)
 (
施工单位填报申请表及其附件报监理
)
 (
各有关专业监理工程师进行审核上述要求各项是否齐全，是否合格，是否完成
)
 (
验收不合格在原表签注审查意见
) (
验收合格各专业监理工程师签认审查意见
)
 (
施工单位可以进行下道工序
)
附图六　　　竣工验收程序
 (
施工单位自检合格后提供全套竣工资料，提出预验申请
)
 (
监理单位审查资料、现场预验
)
 (
监理单位组织初验，建设、使用、施工、设计等单位参加，监理单位就存在的问题提出书面意见
)
 (
施工单位整改
)
 (
施工方提出竣工验收报告监理单位提交工程质量评估报告
)
　　　　　　　　　　　　　　否　　　　　　　　　　否
 (
建设单位组织竣工验收，施工、监理、设计、质监站、档案馆等单位参加
)
 (
监理签发工程移交证书
)
 (
质监站等单位签署备案证书
)
附图七　　　质量事故处理程序
 (
  发生质量事故 
)
 (
  质量事故调查 
) (
  确定防护措施
)
 (
质量事故分析  
) (
  防护措施实施
)
 (
   是否要处理
)
 (
  确定处理方案
)
 (
 方案设计、施工
)
 (
  监理检查验收
)
 (
  工程质量结论
)
4、施工阶段质量控制方法
　　针对工程工程的实际情况，以施工阶段过程控制法为主导，即进行事前控制、事中控制、事后控制。其中以事前控制为主，辅以质量因素控制法、施工过程质量控制法，采取旁站、巡视、平等检验等多种方法，使各项质量控制工作充分表达监理在质量控制中的主动性和科学性。
〔1〕事前控制
、熟悉和掌握工程质量控制的技术依据。
、施工现场条件的检查。
、审查承包单位的资质。
、对工程中所需的进场原材料、构配件、半成品及设备的检验。
、施工机械设备的控制。
、审查施工单位编制的施工组织设计及施工方案。
、对工程中所采用的新材料、新结构、新工艺、新技术审查其技术鉴定书。
、检查施工现场的测量标准、建筑物的定位放线以及调和水准点。
、为保障工程质量，对承包单位的质量保证措施体系的审查。
〔2〕、事中控制
、对施工工艺过程进行控制。
、严格工序间交接检查、验收。
、施工过程中的隐蔽、跟踪、巡视、平行检查。
、审核设计变更和图纸修改。
、按合同行使质量监督权。
、
组织定期或不定期的现场会议，及时分析、通报工程质量状况并协调有关单位间的关系等。
、工程质量问题及事故的处理。
〔3〕、事后控制
、按照施工图纸及有关施工验收技术标准、规程对已完成的分局部项工程进行检查验收。
、审核承包单位提供的材料试验、施工试验，监理见证取样复检的结果。
、审核承包单位提交的竣工图。
、整理有关工程工程质量的技术文件，并分别建档。
5、施工阶段质量控制手段
	序号
	监理手段
	实施方法

	1
	旁站
	在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行监督。

	2
	巡视
	监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督。

	3
	平行检验
	工程监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的根底上，按照一定的比例独立进行检查或检测。

	4
	测量
	监理人员利用测量手段，在施工过程中控制工程轴线和标高；检查验收时测量各部位的几何尺寸等。

	5
	试验
	监理人员对工程或材料的质量评价，必须通过试验取得数据后进行。不允许采用经、目测、感觉评价质量

	6
	严格执行监理程序
	强化施工单位做好开工前各项准备工作；严格执行监理程序，是保证施工质量的重要环节。

	7
	工地例会
	由工程监理机构主持的、在工程实话过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的由有关单位参加的会议。

	8
	指令性文件
	监理工程师应充分利用指令性文件对必要事项发出书面指示，并催促施工单位严格执行。

	9
	专家会议
	对于复杂技术问题，监理工程师可建议邀请召开有关专家会议研究讨论。根据专家意见和合同条件再由监理工程师作出结论。

	10
	计算机辅助管理
	监理人员利用计算机对工程量、工程进度、计量支付及合同条件、各种报表等进行辅助管理，现场检索整理文件和数据统计。

	11
	停止支付
	



	
	
	监理工程师要充分利用合同赋予的在支付方面的权力，因施工单位的任何工程行为不能到达监理工程师满意，监理工程师都有权气绝支付施工单位的工程款项。


6、质量的预控措施
工程质量的好坏，很大程度在于预防和控制工作的措施是否得当。有经验的监理工程师在工程施工的准备阶段就能够根据业主和设计的要求以及所委托的权限来做好预控工作。如本工程各种管道工程沟槽土方回填、路基施工等都是很重要的工序，施工过程中不控制好，就会为以后路面出现裂缝留下隐患；路面井口周边不加固稳定，井盖高程与路面高程不一致，就会出现沉陷或是跳车现象。因此，对于本工程中的重点和难点的方面，本公司要求监理人员对问题采取预先考虑问题将出现的几种情况，对问题加以全面的分析，提出防范的措施，工程监理部将采取如下预控措施：
〔1〕建立健全质量监理工作的监控系统
建立一套现场监理部自己的监控系统。本工程监理机构配有熟悉施工要求和标准、熟悉设计、施工和试验，且有丰富实践经验的测量、道路、工程造价、试验等专业监理工程师，还有足够数量具有专业知识和施工监理经验的监理员，在此根底上建立和完善质量管理的制度和程序。监理人员通过旁站、巡视、平行检验等方式进行管理。
〔2〕对本工程所有涉及材料进行见证取样和抽检，作为预控的手段之一，使工程实施能够从源头得到保障。
〔3〕协助业主方组织设计交底及施工图会审，工程监理人员参加由业主组织的设计技术交底会，对工程施工中的技术要求充分地了解，以明确预控的内容和措施。
〔4〕
在审查承包单位的质量保证体系、技术保证体系及施工组织设计方面严格把关，使之具有较强的针对性、实用性和可操作性，也使工程在组织上、技术上、经济上都能得到保证，认真贯彻业主的意图，以促使承包单位按合同要求完成，保证工程能够有条不紊地实施。
〔5〕对设计图和施工组织设计、现场交通、平安等方面存在的问题及时指出，将可能存在的隐患消灭于萌芽状态中。
〔6〕监督、协助和指导承包单位建立健全质量管理体系技术管理体系和质量保证体系，完善质检机构、质量管理制度(包括现场质量研讨会、现场质量检查制度、质量统计报表制度等)，开展质量管理活动。协助并监督承包单位完善质量检验和计量技术的手段。
〔7〕对施工质量保证体系进行核查，“六大员〞不能到位的不能开工同时保持到岗上岗的人员连续性，防止承包单位在多个工地扯动人员。从组织上保证工程能够得到顺利实施。
〔8〕检验承包单位所配备的必须检测手段、设备和仪器，审查合同中关于试验的方法、标准、批次等规定。以便实现对原材料、半成品、构配件和永久性设备、器材等的预控。
〔9〕对测量基准点及工程测量放线进行预控。专业监理工程师在承包单位测量自检的根底上进行复核、，并要求承包单位对基准点采取保护措施，定期进行检查，保证其在使用中的准确性，本工程中测量的控制也是监理工作的重要内容之一。
〔10〕审阅专项施工组织设计，对重要工序的施工，要求承包单位在实施前必须提交详细的实施步骤，在本工程中，沟槽开挖、回填、安管、检查井砌筑、路基、砼浇筑等均要求进行技术交底。
〔11〕对承包单位材料采购和主要机械设备进行审查，采购要符合合同规定，材料进场前必须“三证〞齐全，否那么不得用于本工程；对施工用机械、设备的质量实施预控，特别要求承包单位报送施工机械设备的分阶段进出场方案，确保不会由于施工机械的原因影响工程质量。
7、施工阶段质量控制旁站监理工作方案
　　为加强对建设工程在施工阶段监理中对关键部位、关键工序的施工质量实施过程全过程现场跟班的监督活动，保证工程质量，依据《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理标准》的有关规定编制本旁站监理方案。
〔1〕旁站监理的依据
《建设工程监理标准》的规定：“进行旁站监理的部位主要是对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序完成后难以检查的重点部位。〞
《建设工程质量管理条例》相关规定，按照工程监理标准的要求，采取旁站、巡视和平等检验等形式对建设工程实施监理。
· 设计文件；
· 市政工程施工验收标准；
· 工程建设强制性标准；
〔2〕旁站监理的范围
    土方开挖回填、安管、接口、混凝土浇筑、沥青路面摊铺、电力、信息及照明工程施工。
〔3〕旁站监理人员的职责
旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责检查开工前准备工作，审查有关技术文件、报告，全面掌握设计图纸和标准标准要求。审查施工方案，确定控制工程质量的有效方法和可行的技术保证措施，严格执行技术交底制度。
检查施工企业现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗以及施工机械建筑材料准备的情况。
检查进场材料、构配件、设备的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。
凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站记录上签字的，不得进行下一道工序施工。
旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改。发现其施工活动已经或者危及工程质量的，应当及时向总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令，或者采取其它应急措施。
对于需要旁站监理的关键部位关键工序，如因施工方原因造成未实话旁站监理或没有旁站记录，监理机构不许验收或在相应文件上签字。
工程竣工验收后，旁站监理记录按规定存档备查。
〔4〕见证取样
　　为保证工程质量，提高经济效益和社会效益，加强对建设工程及工程所用的材料、制品、设备的质量监督检测；为保证取样的真实，制止出具只对方案体制〔来样〕负责人检测报告，保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性，以确保工程质量，工程根据建设部建[2000]211号文《关于印发<房屋建筑工程和市政根底设施工程实行见证取样和送检的规定>的通知》的要求，在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度。
、见证取样送样的范围
　　所有建设工程所使用的全部原材料及现场制作的混凝土，砂浆试块均实行见证取样送样制度。
、见证人员的职责
A、取样时，见证人员必须在现场进行见证取样。
B、见证人员必须对试样进行监护。
C、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。
D、有专用送样工程的工地，见证人员必须亲自封样。
E、见证人员必须在检验委托单上签字，并出示“见证人员证书〞。
F、见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任
〔二〕进度控制
1、施工阶段进度控制的原那么、任务和工作制度
〔1〕进度控制原那么
工程进度控制的依据是建设工程施工合同所约定的工期目标。
在确保工程质量和平安的原那么下，控制进度。
对工程进度实施主动控制与被动控制相结合的动态控制方法。
〔2〕施工阶段进度控制的任务
审核承包单位编制的工程工程总进度方案，并在实施过程中控制其执行，在必要时监督承包单位及时修改调整总进度方案。审核总进度安排是否任命工程建设总进度方案中总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开、竣工日期的规定，否那么进行修改调整。
审核承包单位编制的各阶段进度方案，并控制其执行，必要时催促承包单位及时调整。审核各阶段进度方案工程是否有遗漏，对分期是否满足需要，检查施工顺序的安排是否符合施工程序的要求。并审核阶段性进度方案与总进度方案之间是否相协调，专业分工与方案衔接是否明确合理。
审核施工单位的劳动力、材料、构配件、机具和设备的供给方案是否能保证进度方案的实现，供给是否均衡。　
在工程实施过程中，进行方案进度与实际进度的比拟，并每月、季、年提交各种进度控制表。监理工程师着重解决各方承包单位施工进度方案之间、施工进度方案与资源保障方案之间及外部协作条件的延伸方案之间的综合平衡与相互衔接问题，并根据上期方案的完成情况对本期方案作必要的调整，按月、季、年向业主和相关单位提交各种进度控制报表。
按合同规定和政策法规公正处理进度拖延，正确区分和审批工程延误和工程延期，调整建设单位和承建单位之间的有关争议。
必要时发布停工令和复工令。
〔3〕施工阶段进度控制的工作制度
施工方案报审制度
施工进度报审制度
进度分析与调整制度
工程进度检查及调整制度
工期延长审核制度
为了确保总进度目标的实现，同时也要考虑不利因素的影响，凡属以下情况，都可考虑工期延长：
实际工程范围及工程量的增加，而增加量已超出合同的范围及工程量，并且将实际造成工期的延长；
合同条件中涉及的各种可能造成延期的原因；
异常恶劣的气候条件，如台风、连续的大雨、暴雨天气的，将直接影响施工的正常进行；
业主方面因素的影响，如施工过程的设计修改，方案变更及工程进度款不能按期支付；
除承包商自身责任以外的任何原因。
2、施工阶段总进度目标，工程进度预控和全面控制
进度控制总目标为施工合同工期。我公司将严格按照业主与施工方签订的施工合同所确定的工期为控制目标。并分解目标，确定各阶段目标。
3、进度控制内容
    〔1〕工期和时间安排的合理性
施工总工期应符合合同工期。
各施工阶段或单位工程〔包括分部、分项工程〕的时间安排要符合工期总目标的要求，相互之间的安排应协调。
方案中各施工工程〔工作〕的施工顺序要符合工艺要求，逻辑关系正确；与人员、材料、设备等的进场方案应协调。
关键线路设置是否正确？否那么要进行调整。
⑤易受低温、炎热、雨季、波浪等气候影响的工程应排在适宜的时间，并应采取有效地预防和保护措施。
⑥对施工准备、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间空间。
〔2〕施工准备阶段的可靠性
①所需主要材料和设备的到货日期要有保证。
②主要技术、管理人员及施工队伍的进场日期要落实。
③测量标志的复核及施工测量、材料检查及标准试验的工作要落实、试验室的建设及设备要落实。
④驻地建设、运输道路、供水、供电等临时设施应给予解决或已有可靠的解决方案等。
〔3〕方案目标与施工能力的适应性
①各阶段或单位工程方案完成的工程量和投资额要与承包人拟投入本工程的设备、人力等实际状况相适应。
②施工设备的类型、数量、工作状态、工作能力等要符合方案的安排。
③各项施工方案、施工方法要与承包人的施工经验和技术水平相适应。
④关键线路上施工力量的安排要与非关键线路上的施工力量安排相适应。
4、进度预控方法及手段
〔1〕预控方法
进度方案的审批
催促施工单位编制施工进度方案，并进行审核。监理工程师审批进度方案应着重以下内容：
进度方案的安排是否符合工程工程建设总进度方案中总目标和分目标要求，是否符合施工合同中开、竣工日期的规定。
施工进度方案中工程是否有漏项。
施工顺序的安排是否符合施工程序的要求，对于网络方案尤应注意中间节点的逻辑关系是否正确。
资源供给方案是否能保证进度方案与方案的资料需要量方案是否协调。
各专业衔接是否协调。
各专业是否有可能造成索赔时机存在。
进度的动态控制
依据业主对工程工程总进度安排，催促施工方编制符合业主要求的总进度。
应用比照法编制工程进度方案，对整个工程施工进度实施动态管理。
针对以下不利因素，在监理过程中，根据不同情形分别采取组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等确保进度方案执行：
· 管理人员、劳务人员素质和能力低下、数量缺乏。
· 材料和设备不能按时、按质供给。
· 建设资金缺乏低下、不能按时到位。
· 技术水平低，不能熟练运用新技术、新材料、新方法。
· 组织协调困难，各承建商、各专业工种不能协调同步工作。
· 未能提供合格施工现场。
· 异常的工程地质、水文、气候等。
· 组织协调是实现有效进度控制的关键，定期召开协调会，协调施工进度。
〔2〕进度预控的手段
组织措施
落实监理内部的进度控制人员，明确任务和职责，建立信息收集、反响系统；  
进行工程目标的分解〔按工程实施各阶段、单位或单项工程、
按建设年度等〕；
建立进度协调组织〔业主、承包人、监理参加的组织体系〕和进度协调工作制度；
在工程实施过程中，检查和调整有关组织关系，使其适应进度控制工作的要求。
技术措施
审批承包单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。
严格控制设计变更，对设计变更进行技术经济比拟。工程变更，未经监理工程师签认不得施工，监理工程师依据签认的设计变更核定费用及工期的增减。非承包单位因素引起的工程量变更或费用支出，监理工程师应及时核实并与承包单位办理工程量签证。工程量签证应经工程业主、监理工程师和承包单位共同签字认可，方可有效。
积极开动脑筋，多提合理化建议，向业主和承包人推荐先进、科学、合理、 经济地技术方法和手段，以加快工程的进展。在设计方面寻找，挖潜节约投资的可能性。
合同措施
利用合同文件所赋予的权力催促承包人按期完成工程工程。
利用合同文件规定可采取的各种手段和措施监督承包人加快工程进度。
加强信息管理，保存各种文件图纸，特别是注意有实际施工变更情况的图纸。积累完整的资料，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参与处理索赔事宜。
参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。
以合同条款为索赔控制依据。
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