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中华人民共和国生态环境部制


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	G312合六路(肥西段)快速化改造工程临时水稳拌合站项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王周
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧

	地理坐标
	经度116度50分48.780秒，纬度31度47分49.732秒

	国民经济
行业类别
	
C3021水泥制品制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业，
55、水泥制品及类似制品制
造302

	
建设性质
	☆新建(迁建)
○改建
○扩建
○技术改造
	
建设项目
申报情形
	0首次申报项目
○不予批准后再次申报项目
○超五年重新审核项目
○重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/  备案)部门(选填)
	
	项目审批(核准/  备案)文号(选填)
	

	总投资(万元)
	1200
	环保投资(万元)
	30

	环保投资占比(%)
	2.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	0否
○是
	用地面积(m²)
	12067

	专项评价
设置情况
	无

	


规划情况
	规划名称：    《肥西县官亭镇总体规划(2016-2030年)》
元区规划审批机关：肥西县人民政府
审批文件名称：/
审批文号：/

	规划环境影响 评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性
分析
	根据《肥西县官亭镇总体规划(2016-2030)》,官亭镇规划
总体空间结构为“六脉通城、双轴拉动、 一核三团，绿融水田”,
其中“六脉通城”:淠史杭总干渠、潜南干渠、天河、金河、泄
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	洪沟等水系生态绿脉、镇区新中心绿脉；    “双轴拉动”:淠史杭 生态发展轴、国道312发展轴；   “一核四三团”:一核：镇区综  合服务发展核心；四三团：马店—江夏一金桥—焦婆；    “绿融水
田”:山水田园作为全域生态本底，与镇村建设共融共生。
产业布局规划：
第一产业主要已建成了精品苗木花卉、优质粮油、畜蓄水产、 蔬菜经果等生产基地，尤其是甜油桃、无花果等无公害农业规模
效应凸显，形成了具有地方特色的现代农业产业化群体。
第二产业主要依托官亭工业园区，初步形成了航空配件制造、
机械及装备制造、服装服饰、电子商务等特色产业区。
第三产业发展空间主要依托官亭生态园，整合丰祥湖农民游 园、艺林园艺、滕头苗木基地、张祠油桃示范基地等旅游资源，
正在加快创建4A级景区步伐。
项目选址位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧，规划
为农林用地。项目生产的水泥稳定碎石全部供应G312合六路(肥
西段)快速化改造项目使用，项目为临时工程，占地面积12067m², 计划运行24个月，运行期满后拆除本项目涉及的建筑物及设备设  施，并进行迹地恢复。,本次对照《产业结构调整指导目录(2019
年本)》、    《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》及《市场
准入负面清单(2022版)》,本项目属于水泥制品制造，符合政
策要求；项目在官亭镇总体规划中的位置见附图5所示。

	





其他符合性分析
	1、选址符合性分析
项目位于肥西县官亭镇高庄村G312北侧，交通运输方便。根
据肥西县官自然资源和规划局出具的合自然资规临(肥西)
[2023]48号，同意临时使用官亭镇土地3.6356公顷，作为钢筋加  工厂、生活区、材料堆场、拌合站的临时用地，本项目用地可视 为符合土地利用规划。且项目产生的污染物按环保要求进行处理
处置，可以达标排放，对周围环境的影响可以接受。故从环境影
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	响的角度，项目选址是合理的。
2、产业符合性政策
根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,项目为水泥
制品制造。项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，项目属于
允许项目。
3、与周边环境相容性分析
经现场勘查，建设项目所在地周边环境概况：项目区位于肥  西县官亭镇高庄村G312北侧，经现场勘查，项目区现状为林地、 空地，规划为农林用地。本项目为水泥稳定碎石生产项目，生产  过程均在密闭厂房内进行；上料过程中会产生一定量的粉尘，采  用水喷淋设施抑尘；水泥筒仓仓顶呼吸口粉尘经过仓顶脉冲除尘  器处理后排放；搅拌机搅拌粉尘经集气罩+袋式除尘器收集处理后
通过1根15m高的排气筒排放；项目为临时工程，计划运行24
个月，运行期满后拆除本项目涉及的建筑物及设备设施，并进行 迹地恢复。在落实本环评提出的环境保护措施下，项目建设对周
边环境不产生明显影响，因此本项目的建设与周边环境是相容的。
4、项目“三线一单”相符性分析
(1)生态保护红线：根据《安徽省生态保护红线》,肥西县  生态保护红线面积约202.29km²,涉及区域包括“I-3江淮分水岭 丘岗水土保持生态保护红线”中的肥西县西北部(紫蓬山国家森林 公园、官亭省级森林公园、合肥大蜀山-紫蓬山省级地质公园(紫 蓬山))和“Ⅲ-3巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线”中的肥
西县南部和东部(巢湖风景名胜区、肥西三河国家湿地公园)。
本项目建设地点位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧， 根据肥西县国土资源信息中心对比合肥市“三区三线”划定成果 	(划定成果套图见附图5),本项目范围不位于城镇开发边界内， 不占永久基本农田，不占生态保护红线，符合合肥市生态红线保
护规划。。
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	(2)环境质量底线：根据合肥市生态环境局发布的《2022 年合肥市环境质量公报》,合肥市属于大气环境质量达标区域。
本项目废气经处理后均可达标排放，环境影响可接受。
项目区域地表水天河水质满足《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)中II类标准要求。项目物料堆放于密闭厂房内
设备清洗废水经沉淀后回用于搅拌生产，生活污水委托清理公司
定期清掏，不会对周边地表水水质造成影响。
项目采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染
物不会对区域环境质量底线造成冲击。
(3)资源利用上线
本项目供水、供电均由市政提供，选用低耗节能的生产设备
及仪器仪表，符合资源利用上线。
(4)环境准入清单
本项目位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧，该区域未设
置环境准入清单，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》, 项目不属于限制类和淘汰类的范畴，视为允许类项目。因此，本
项目符合国家和地方产业政策要求。
5、与《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标
准(试行)》相符性分析
表1-1《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准(试行)》 相符性判定表

	
	
	序号
	标准要求
	本项目
	符合性

	
	
	1
	预拌混凝土厂生产区宜建成 封闭式厂房
	本项目厂房为密闭式生产厂房
	符合

	
	
	
2
	砂石堆场与配料设施应整体
封闭，骨料传输皮带机与生
产主机楼包括粉料筒仓应整
体封闭
	本项目骨料堆场与配料设施均
设置在密闭厂房内；水泥采用
密封筒仓暂存；骨料皮带输送
机布置在密闭厂房内
	
符合

	
	
	

3
	砂石堆场、卸料区、车辆进  出口及骨料配料设施应有降  尘抑尘设施设备。骨料卸料、 配料应在室内完成。下料点 应采取喷淋或其他抑尘措施
	
本项目原料堆场、卸料、计量、 上料、出料均布设在密闭厂房 内，厂房内配备喷雾抑尘装置
	

符合

	
	
	4
	搅拌站(楼)一层宜采用混 凝土结构，主体二层及以上
	本项目水稳拌合设备位于密闭 厂房内；设备定期冲洗，冲洗
	符合
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	部分应实施封闭。主机楼内
应保持清洁不得扬尘。主机
楼搅拌层和称量层宜安装冲
洗设备，冲洗产生的废水应
收集再利用
	废水经沉淀池收集后回用于搅 拌生产
	
	

	
	
	

5
	
搅拌主机、骨料集料仓及粉
料筒仓应安装强制式除尘脉
冲清理设备
	本项目水稳拌合设备位于密闭
厂房内搅拌粉尘经集气罩+袋
式除尘器收集处理后通过1根
15m高的排气筒排放；水泥筒
仓均配套仓顶脉冲除尘器
	

符合
	

	
	
	
6
	应建设车辆出厂冲洗设施。
运输车辆出厂前必须冲洗清
理，车体应保持清洁，冲洗
废水应循环使用
	本项目厂区出入口设置车辆冲
洗平台，车辆进出均要冲洗，
车身清洗废水经沉淀后回用于
搅拌生产
	
符合
	

	
	6、与关于印发《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》(2022


年版) (皖长江办[2022]10号)通知相符性分析
表1-2  关于印发《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》  (2022年
版) (皖长江办[2022]10号)通知相符性分析

	内容
	项目情况
	是否 符合

	第十二条禁止在合规园区外新
建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、
建材、有色、制浆造纸等高污染项
目
	根据《安徽省“两高”项目
管理目录(试行)》,项
目不属于“两高”项目。
	
符合


7、与《安徽省2021-2022年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》
符合性分析
表1-3 《安徽省2021-2022年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性

	
	判定表

	
	
	序号
	要求
	本项目情况
	相符性
分析

	
	
	
	坚决遏制“两高”项目盲目发展。
深入贯彻落实党中央、国务院关
于坚决遏制“两高”项目盲目发
展相关决策部署，按照生态环境
部《关于加强高耗能、高排放建
设项目生态环境源头防控的指
导意见》等文件要求，以石化、  化工、化工、焦化、钢铁、建材、
有色、煤电等行业为重点，全面  梳理排查拟建、在建和存量“两  高”项目，对“两高”项目实行清 单管理，进行分类处置、动态监
控。严格落实能耗“双控”、产能
置换、污染物区域削减、煤炭减
	





本项目属于水泥  制品制造，不属于 “两高”行业
	






符合
	




5

	
	
	
	量替代等要求。对标国内外产品
能效、环保先进水平，推动在建
和拟建“两高”项目能效、环保水
平提升，推进存量“两高”项目改
造升级
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加强扬尘综合管控。强化扬尘管  控，皖北城市平均降尘量不得高  于7吨/月·平方公里，其他城市  不得高于5吨/月·平方公里，省  大气办通报2020年降尘量监测  排名。加强施工扬尘精细化管  控，严格执行“六个百分之百” 强化道路扬尘整治，推进吸尘式  机械化湿式清扫作业，加大城市  外环路、城市出入口、城乡结合  部等重要路段冲洗保洁力度。
	本项目厂区、堆料 场采用洒水、雾化 装置洒水降尘，上 料、下料均在密闭 厂房内进行、水泥 筒仓仓顶呼吸口 粉尘经过仓顶脉  冲除尘器处理后 排放；搅拌机粉尘 经集气罩+袋式除 尘器收集处理后
通过1根15m高
的排气筒排放；可 有效降低扬尘排
放
	






符合
	

	
	8、与《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知
(皖发改环资[2021]6号)符合性分析
《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录》中明确：
水环境三级保护区禁止类如下：
1.化学制浆造纸(新建企业);2.制革(新建小型项目);3.
化工(新建小型项目);4.印染(新建小型项目);5.电镀(新建
小型项目);6.酿造(新建小型项目);7.水泥(新建小型项目);
8.石棉(新建小型项目);9.玻璃(新建小型项目);10.其他(销
售使用含磷洗涤用品；围湖造地；法律、法规禁止的其他行为)
水环境三级保护区限制类如下：
1.制革(新建大中型项目);2.化工(新建大中型项目);3. 印染(新建大中型项目);4.电镀(新建大中型项目);5.酿造(新 建大中型项目);6.水泥(新建大中型项目);7.石棉(新建大中
型项目);8.玻璃(新建大中型项目)。
本项目属于C3021水泥制品制造，不属于水泥制造行业，不
属于水环境三级保护区内禁止项目中的“7.水泥(新建小型项目)”
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	和限制类项目中的“6.水泥(新建大中型项目)”,因此本项目符
合《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录》中相关要求。
9、与《巢湖流域水污染防治条例》(2020年3月1日)符合性
分析
根据《巢湖流域水污染防治条例》要求，巢湖流域水污染防
治条例有关规定：
巢湖流域水环境实行三级保护。巢湖湖体，巢湖岸线外延一  千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范   围内陆域为一级保护区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域， 入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二
级保护区；其他地区为三级保护区。
本项目距离巢湖约44km,根据巢湖流域水环境保护级别划
分，本项目不位于巢湖流域水环境一级、二级保护区内，本项目
所在位置为三级保护区。
第二十三条水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为：
(一)新建化学制浆造纸企业；
(二)新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、
玻璃等水污染严重的小型项目；
(三)销售、使用含磷洗涤用品；
(四)围湖造地；
(五)法律、法规禁止的其他行为。
严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电   镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需   新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中， 排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点
水污染物年排放总量指标，实行减量替代。
本项目属于C3021水泥制品制造，不属于水泥制造行业，不
属于水环境一、二、三级保护区内禁止项目中“新建制革、化工、
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	印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目”,  亦不属于三级保护区内严格限制项目中的“新建制革、化工、印染、
电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目”。因
此，本项目符合《巢湖流域水污染防治条例》中相关要求。
10、与《关于印发安徽省“两高”项目管理目录(试行)的通知》
(皖节能[2022]2号)相符性分析
根据《安徽省“两高”项目管理目录(试行)的通知》(皖节 能[2022]2号),本项目属于C3021水泥制品制造业，不属于“两
高”项目。
表1-4与皖节能〔2022〕2号相符性分析

	
	
	编号
	两高行业
	行业小 类代码
	本项目情况
	分析结果

	
	
	1
	原油加工及石油制品制造
	2511
	














C3021水泥 制品制造业
	














不属于“两
高”项目
	

	
	
	2
	炼焦
	2521
	
	
	

	
	
	3
	煤制液体燃料生产
	2523
	
	
	

	
	
	4
	无机碱制造
	2612
	
	
	

	
	
	5
	无机盐制造
	2613
	
	
	

	
	
	6
	有机化学原料制造
	2614
	
	
	

	
	
	7
	其他基础化学原料制造
	2619
	
	
	

	
	
	8
	氮肥制造
	2621
	
	
	

	
	
	9
	磷肥制造
	2622
	
	
	

	
	
	10
	初级形态塑料及合成树脂制 造
	2651
	
	
	

	
	
	11
	水泥制造
	3011
	
	
	

	
	
	12
	石灰和石膏制造
	3012
	
	
	

	
	
	13
	粘土砖瓦及建筑砌块制造
	3031
	
	
	

	
	
	14
	平板玻璃制造
	3041
	
	
	

	
	
	15
	建筑陶瓷制品制造
	3071
	
	
	

	
	
	16
	卫生陶瓷制品制造
	3072
	
	
	

	
	
	17
	耐火材料制品制造
	308
	
	
	

	
	
	18
	石墨及碳素制品制造
	3091
	
	
	

	
	
	19
	炼铁
	3110
	
	
	

	
	
	20
	炼钢
	3120
	
	
	

	
	
	21
	铁合金冶炼
	3140
	
	
	

	
	
	22
	铜冶炼
	3211
	
	
	

	
	
	23
	铅锌冶炼
	3212
	
	
	

	
	
	24
	铝冶炼
	3216
	
	
	

	
	
	25
	硅冶炼
	3218
	
	
	

	
	
	26
	火力发电
	4411
	
	
	

	
	
	27
	热电联产
	4412
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二、建设项目工程分析

	





















建设 内容
	2.1项目概况
1、项目由来
G312合六路(肥西段)快速化改造工程路线起点位于官亭镇与小庙镇交界 处，沿现状道路自东向西布设，途径官亭镇、德上高速、金桥社区，终于六 安与合肥交界处，路线全长约17.312km。全线按照一级公路(主路快速化改 造)标准，穿集镇段兼具城市道路功能设计， 一般段路幅宽40m、官亭镇区段
54.5m,金桥社区段50m,主路设计速度80km/h、辅道设计速度40km/h,沥
青混凝土路面。项目建设以取消全线红绿灯，实现主路快速化为主要内容， 共设置11处立交节点(上跨或下穿，官亭镇区段为连续下穿),4处过街天桥
完善沿线集镇段市政配套设施。项目总投资40.48亿元。
安徽华清环保科技有限公司于2023年3月编制了《G312合六路(肥西段) 快速化改造工程环境影响报告表》,合肥市肥西县生态环境分局于2023年4
月7日以“环建审[2023]2016号”文对该环境影响报告表进行了批复。
目前G312合六路(肥西段)快速化改造工程已经正式开工，工程建设工期 紧、水泥稳定碎石用量大、质量要求高。为确保工程所需水泥稳定碎石的供 应，肥西县交通运输局拟在肥西县官亭镇高庄村G312北侧建设“G312合六
路(肥西段)快速化改造工程临时水稳拌合站项目”,项目生产的水泥稳定碎
石全部供应G312合六路(肥西段)快速化改造项目使用，项目为临时工程，
占地面积12067m²,计划运行24个月，运行期满后拆除本项目涉及的建筑物
及设备设施，并进行迹地恢复。
2、项目建设的必要性
配套临时水稳拌合站可以提供高品质的水泥稳定碎石，确保道路改 造工程的质量和进度的同时，临时水稳拌合站的建设也可以提高施工效
率，减少施工周期，降低施工成本。因此，项目建设是必要的。
2.2项目判别
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	本项目产品为水泥稳定碎石，属C3021 水泥制品制造；根据《建设项目 环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,本项目属于“二十七、非金属 矿物制品业30”,“55、水泥制品及类似制品制造302”,故应编制环境影响报
告表。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),本项目为“二 十五、非金属矿物制品业30”,“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“水
泥制品制造3021”,本项目属于登记管理。
表2-1    《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)
	序号
	行业类别
	报告书
	报告表
	登记表

	二十七、非金属矿物制品业30

	55
	石膏、水泥制品及 类似制品制造302
	/
	水泥制品制造；砼结构构件制造； 水泥制品制造
	/


表2-2   《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十五、非金属矿物制品业30

	

63
	水泥、石灰和石膏
制造301,石膏、
水泥制品及类似制
品制造302
	
水泥(熟 料)制造
	水泥粉磨 站、石灰 和石膏制 造3012
	水泥制品制造3021,砼结构构
件制造3022,石棉水泥制品制
造3023,轻质建筑材料制造
3024,其他水泥类似制品制造
3029


2.3项目建设内容及规模
项目位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312 北侧，占地面积12067m²。项 目建成后可形成年产20万m³ 水泥稳定碎石的生产规模，供应G312 合六路
(肥西段)快速化改造项目使用。
本项目总投资1200万元，其中环保投资30万元， 占比2.5%。
拟建项目的主体、储运、辅助、公用及环保工程一览见表2-3。

	
	表2-3项目主要组成一览表

	
	
	工程类别
	工程名称
	工程
	备注

	
	
	

主体
工程
	

生产厂房
	位于厂区北侧(1F),占地面积8000m²  (100m×80m,H=9.5m);厂房内西侧为骨料
仓；东侧设置一套水稳拌合设备，主要设备为
配料斗、皮带输送机、搅拌机、出料斗；配套
布设2个100t的水泥筒仓，用于水泥原料的储
存
	

新建
	

	
	
	辅助工程
	办公生活
	位于厂区西南侧(1F),占地面积为4067m²,
	新建
	




10

	
	
	
	区
	用于职员办公、休息
	
	

	
	
	
	实验室
	位于厂区西南侧(1F),占地面积约52m²,实 验室仅为骨料粒径检测
	新建
	

	
	
	
	地磅100t
	位于厂区南侧出入口，占地面积约48m²
(3m×16m)
	新建
	

	
	
	
	车辆
冲洗区
	在厂区出入口处，设置一处洗车区域，占地面
积约10m²(4m×2.5m)
	新建
	

	
	
	
	沉淀池
	在厂区出入口处，设置一个容积为30m³的沉淀
池(5m×3m×2m)
	新建
	

	
	
	
	初期雨水 池
	在厂区东南侧，设置一个容积为30m3的初期雨
水池(5m×3m×2m)
	新建
	

	
	
	







储运工程
	


骨料仓
	在厂房内西侧设置4个骨料仓，总占地面积
3300m²,储备能力8250m³;
1#料仓占地面积990m²,储备能力2475m³ (30m*33m*2.5m);2#料仓占地面积990m²,
储备能力2475m³(30m*33m*2.5m);3#料仓 占地面积660m²,储备能力1650m³
(20m*33m*2.5m);4#料仓占地面积660m², 储备能力1650m³(20m*33m*2.5m)
	


新建
	

	
	
	
	水泥筒仓
	设置2个水泥筒仓，位于拌合设备北侧位置， 单个容积100t
	新建
	

	
	
	
	储藏室
	位于厂区西南侧(1F),占地面积约52m²,用 于储备常用工具等
	新建
	

	
	
	
	蓄水池
	在厂房内部设置1个地下蓄水池，位于拌合设 备东侧位置，容积为200m³
	新建
	

	
	
	
	危废暂存 间
	在厂房内部东北角设置1个危废暂存间，占地
面积约5m²。
	
	

	
	
	



公用工程
	
供水
	生活用水由市政供水管网供给，年用水量约
396t;生产用水采用从池塘抽水方式，年用水量
约35411.081
	
新建
	

	
	
	
	供电
	市政供电电网，年用电量约5万kW·h
	新建
	

	
	
	
	

排水
	雨污分流，厂区雨水通过雨水沟进入沉淀池，
作为搅拌用水；生活污水经化粪池处理后委托
清理公司定期清掏；搅拌机清洗废水、车辆冲
洗废水、地面冲洗废水经沉淀后回用于搅拌生
产
	

新建
	

	
	
	



环保工程
	
废水
	生活污水经化粪池处理后委托清理公司定期清
掏；搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水、地面冲
洗废水经沉淀后回用于搅拌生产
	
新建
	

	
	
	
	

废气
	卸料堆放、投料粉尘：在密闭厂房内进行，通
过采取洒水、喷雾措施进行降尘处理；
搅拌粉尘：通过集气罩+袋式除尘器收集处理后
通过15m高排气筒排放
水泥筒仓为密闭钢铁结构，筒仓泄压时呼吸口
粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后排放；
	

新建
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	道路运输厂区路面硬化，定期洒水，保持路面
湿润；及时清扫厂区地面；车辆进出口设置1
处洗车区域，车辆进出厂区时冲洗；运输车辆
进行苦盖
	
	

	
	
	
	噪声
	选用低噪声设备、设备布置于室内，厂房建筑 隔声、车辆限速慢行
	新建
	

	
	
	
	
固废
	生活垃圾、实行袋装化，交由环卫部门处理；
沉淀池沉淀砂、除尘器收集粉尘回用于搅拌生
产；废润滑油、废油桶、废含油手套抹布委托
资质单位处理
	
/
	

	
	2 . 4产品方案

	
	项目建成投产后，可形成年产20万m³ 水泥稳定碎石的生产规模。本项
目产品方案见表2-4。
表2-4项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格
	年产量

	
	3%水泥稳定碎石
	/
	10万m³

	2
	5%水泥稳定碎石
	/
	10万m³


2.5主要原辅材料
本项目生产中原辅材料的消耗及储存情况如表2-5、2-6。
表2-5项目主要辅材料消耗及储存一览表
	原料名称
	单 位
	年用量
	性状
	最大暂存 量(t)
	储存
周期
	储存
方式
	暂存位置

	水泥
	t/a
	30000
	固态
	200
	1 周
	筒仓
	水泥筒仓

	碎石(0.5-4cm)
	t/a
	300000
	固态
	5300
	1 周
	堆放
	骨料仓

	石子(<0.5cm)
	t/a
	160000
	固态
	3500
	1 周
	堆放
	骨料仓

	润滑油
	t/a
	0.02
	液态
	0.02
	1年
	桶装
	储藏室


物料平衡：
根据建设单位提供的资料，项目年产20万方水泥稳定碎石(约52.2万
吨),水泥稳定碎石的密度约2.61t/m³。
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 (
水泥3万
t、
碎石30万
t、
 
石子16万
t、
水3.2万
t
碎石30万
t,
石子165
t
水3.2万
t
  
(蓄水池)
计量
52.2万
t
投料
522万
t
混合搅拌
52.万
t
成品
水泥筒仓
骨料堆场
水泥3万
t
)

	
	图2-1 物料平衡图  (年)
项目生产过程中使用的能源主要是水、电。
主要消耗情况如下。
表2-6   能源消耗情况表
	序号
	能源名称
	单位
	消耗量

	
	水
	万t/a
	35807.08

	2
	电
	万kW·h/a
	5


(1)生活用水
项目主要废水为员工生活污水，项目员工10人，厂区不设食堂，仅提供 1名值班人员住宿，根据《安徽省行业用水定额》 (DB34/T679-2019),    员 工每人每天平均用水按50L 计，值班人员每天平均用水按120L 计，则项目 工作人员日平均用水量为0.57t, 年工作时间330天，则项目员工用水量为 188.1t/a,由市政自来水供给。污水量按用水量的80%计，污水量约为0.456t/d 	(150.48t/a) 。  废水中主要污染物为COD 、BODs  和氨氮，经化粪池处理后
委托清理公司定期清掏。
(2)搅拌用水
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	项目搅拌为湿式搅拌，搅拌时需要加水，根据建设单位提供的资料，项
目搅拌用水量为97t/d(32000t/a),搅拌用水全部进入产品，无废水外排。
项目搅拌机清洗废水、车辆清洗废水以及地面冲洗废水，经过沉淀池沉 淀后可以回用于搅拌。沉淀池回用水量约9.544t/d,即生产过程中日消耗新鲜
水量为87.456t/d(28860.48t/a)。
(3)搅拌机清洗用水
搅拌主机在暂停生产时需进行冲洗，平均每天冲洗1次，每次冲洗用水 量为2t/次台计算，则搅拌机的清洗用水量为2t/d(660t/a),产污系数按80%
计，搅拌清洗废水产生量为1.6t/d(480t/a),主要水质污染物为SS,根据同
类型企业的调查类比，SS的浓度为2500-3500mg/L,本次评价取3000mg/L。
厂区设置管道、排水沟，搅拌机清洗废水进入沉淀池，经沉淀处理后回用于
搅拌生产。
(4)车辆清洗用水
对出厂区车辆(以设计承载30t装载车进行计算)进行车辆外部和轮胎
的冲洗，本厂区车辆清洗用水参照《安徽省行业用水定额》(2019)中大型
车洗车用水定额(0.090t/车次),根据项目产能，每天需清洁车辆以57次，
则该部分用水为5.13t/d(1693t/a),废水产生量按80%计，即4.104t/d
(1354.4t/a)。车辆冲洗废水进入沉淀池，经沉淀处理后回用于搅拌生产。
(5)喷雾抑尘用水
项目区骨料堆场需定时洒水逸尘，根据设计资料，项目喷雾面积为
3300m²,为了控制扬尘，每天洒水以4次计，用水量类比同行业及本项目实
际情况，用水量以0.6L/(次·m²)计，喷洒逸尘用水约7.92t/d(2613.6t/a),
自然蒸发。
(6)地面清洁用水
项目对厂区地面进行冲洗，冲洗面积约2400m²,地面冲洗用水按2L/
(m²·d)计，则地面冲洗用水为4.8t/d(1584t/a),其中20%蒸发，80%为
废水，即废水量为3.84t/d(1267.2t/a)。经类比调查知，该污水中污染物产
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生浓度 SS2000mg/L。厂区设置排水沟，地面清洁废水进入沉淀池，经沉淀处
理后回用于搅拌生产。
(7)初期雨水
初期雨水量计算参照《给水排水设计手册》,第5册《城镇排水》第二
版：合肥市暴雨强度公式如下：

式中： q——暴雨强度，L/s·ha;p——    设计重现期，取二年；t—— 降雨 历时， min,   取15min;  经计算q=261.43L/s·ha,      初期雨水量计算公式如下：
Q=q·φ·F·T
φ——径流系数，取0.9;F——汇水面积，本项目汇水面积为0.12ha;    T——收水时间，取15min;  经计算Q=26m³/ 次。本项目生产搅拌用水对用水
水质要求不高，因此优先利用雨水，不足部分使用新鲜水。
项目用水量、水平衡图如下：
表2-7  项目用水统计表

	
	
	序号
	类别
	用水指标
	新鲜水用水量
	

	
	
	1
	生活用水
	员工定员20人，每人每天按 50L用水计
	0.57t/d(188.1t/a)
	

	
	
	2
	搅拌用水
	搅拌用水量按每天97t计
	87.456t/d
(28860.48t/a)
	

	
	
	3
	搅拌机清洗用水
	平均每天冲洗1次，每次冲洗 用水量为2t/次台
	2t/d(660t/a)
	

	
	
	
4
	
车辆清洗用水
	大型车洗车用水定额(0.090t/
车次),根据项目产能，需清
洁车辆以4076次/a计
	
5.13t/d(1693t/a)
	

	
	
	5
	洒水抑尘用水
	每天洒水4次，用水量以0.6L/ (次 · m²)计
	7.92t/d(2613.6t/a)
	

	
	
	6
	地面清洁用水
	按2L/(m2 · d)计
	4.8t/d(1584t/a)
	

	
	
	合计
	107.88/d(35600.4t/a)
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	损耗0.114
	

	
	0.57
生活用水
	0.456
	0.456
化粪池
	委托清理公 司定期清掏
	

	
	







新鲜水
	






107.88
	
87.456  搅拌用水    97     进入产品
	


回用于搅拌
工序
	

	
	
	
	
损耗04
	
9.544
	
	

	
	
	
	 (
 
用水
 
     
)	 2     搅拌机清洗    1.6      沉淀池沉淀

损耗1.0
	
	

	
		 5.13  车辆清清洗      4.104
	 用 水     
损耗0.96

4.8  地面清洁用      3.84
	 水      
	

	
	
7.92
	
喷雾抑尘用
	 水      
图2-1工程水平衡图t/d
	
自然蒸发
	

	
	注：发生降雨时，搅拌用水优先考虑使用雨水，即降雨时新鲜水用量为82.51t/d,
雨水经沉淀池沉淀后泵入蓄水池中用于搅拌生产。
2 . 6 主 要 生 产 设 备
本 项 目 的 主 要 生 产 设 备 情 况 如 表 2 - 8 。
表2 - 8本项目生产设施设备 一 览表
	

	
	
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	

	
	
	
	水稳拌合设备
	山东贝特W CZ800
	套
	
	

	
	
	2
	地磅100T
	SCS-3*16-150型面板
	台
	
	

	
	
	3
	装载机
	山东临工968F
	台
	3
	

	
	
	4
	抽水泵
	ISW1.5-50
	台
	2
	

	
	
	5
	箱式变压器
	400KVA
	台
	
	

	
	
	6
	自卸汽车
	/
	辆
	10
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	7
	冲洗平台
	SJCX-4*2.5*1.5
	台
	1
	

	
	
	8          洒水车
	东风12t
	辆
	2
	

	
	2.7劳动定员
本次项目劳动定员10人，单班制，每班工作8h,年工作约330天，年
工作时间2640h。提供食宿。
2.8总平面布置合理性
项目区位于肥西县官亭镇高庄村G312北侧，经现场勘查，项目区北侧 是林地，西侧是菜地以及零散居民点，东侧是菜地，南侧为G312国道。出
入口设置在厂区南侧，交通便利，便于原料和产品运输。
本项目，拟布设1条水泥稳定碎石生产线，设备整体布局按生产顺序由 北向南；配套设置4个骨料仓。办公生活区位于厂区西南侧。项目厂区内区
块功能分明，整体布局有利于生产，方便管理，合理可行。
因此，从环境保护和安全生产、方便生产管理角度来讲，厂区的总平面
布置是合理的。项目总平面布置图见附图3。

	









工艺 流程 和产 排污 环节
	工艺流程：
1、施工期
本项目建设地点位于肥西县高庄村G312北侧，主要工程包括1栋生产
厂房、办公生活区等。
 (
噪声、扬尘、施工机械废气
       
噪声、固废、装修废气
基础工程
      
主体工程
      
设备安装       装饰工
程       工程验收
施工废水、建筑垃圾
图2-2  施工期工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
(1)基础工程
项目基础工程主要为场地的清理、平整和夯实等。此过程会产生一些机
)
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	械噪声、施工机械的废气、场地扬尘等。
( 2 ) 主 体 工 程
主体工程主要为生产车间和办公生活区区的建设以及地面硬化。此过程
会产生一些机械噪声、施工机械的废气、场地扬尘、废弃板材等。
( 3 ) 设 备 安 装
包括破碎机、制砖机、水泥仓、喷淋管道、沉淀池等施工安装，主要污
染物是施工机械产生的噪声、尾气等。
( 4 ) 装 饰 工 程
对办公室等建筑物进行装修，采用无污染的“绿色装修材料”和“生态 装修材料”,使其对人类的生存空间、生活环境无污染。此过程会产生废弃
板材等。
2、营运期：

	
	碎石、石子

 (
水泥
车辆运输
入仓
计量
送料
) (
N.G1
N、G
)车辆运输

 (
N、G1
)卸料堆放

 (
水
计量
送料
) (
N、G3
) (
N、G4
)投料

计量

送料

搅拌
N、G5
下料

车辆运输

	
	图2-4  营运期生产工艺流程及排污节点图
注：G1-车辆运输扬尘、G2-卸料扬尘、G3-投料粉尘、G4筒仓呼吸口粉尘、G5搅拌粉
尘、N-噪声
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	工艺流程简述：
本次项目工艺混合、搅拌过程为物理变化，无化学反应。生产线由储料、
配料、上料、搅拌系统构成，具体流程如下：
1、原料入库
碎石、石子：骨料经车辆运至厂内骨料堆场，运输过程会产生车辆运输
扬尘(G1);石料在卸料堆放时会有卸料扬尘产生(G2)。
水泥：散装水泥由密闭罐车运至厂内，借助罐车上的专用装备(空压机), 以压缩空气为动力，将原料罐车的罐体与水泥筒仓的管道相连，由蝶阀控制， 利用罐内外压差排出送至筒仓储存。泄压时，水泥筒仓仓顶呼吸口会有少量
粉尘(G4)产生，呼吸粉尘经仓顶脉除尘器收集处理后排放。
2、配料、计量、输送
碎石、石子经装载机(铲车)从堆料场铲入水稳站配料斗中，此过程会
有投料粉尘产生(G3),堆料场、配料斗均在密闭厂房内部，经水喷淋系统
抑尘。原料经配料斗计量称重后，通过密闭皮带输送至搅拌机中，此过程会
有投料粉尘产生(G3)。
3、搅拌
骨料与按一定比例配比好的水泥和水在搅拌机中搅拌，搅拌时间约
3min。混匀后即为成品。为防止搅拌机内物料凝固，搅拌机每天停止生产时
清洗一次，此过程会产生搅拌粉尘(G5)、清洗废水(W1)。
4、下料
搅拌完成后，产品通过输送带卸料至运输车辆内，运输至施工场地，不
在厂内存放。

	与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题
	


根据现场踏勘，拟建项目地块为空地，无原有环境污染问题。
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三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	





















区域 环境 质量 现状
	一、环境空气质量
1、环境空气达标情况
根据合肥市生态环境局发布的《2022年合肥市生态环境状况公报》文件 可知，2022年，合肥市年均浓度32微克/立方米，达到国家空气质量二级标 准 。PM₂5 、PM10 、O₃ 年均浓度分别为32微克/立方米，63微克/立方米、152 微克/立方米，达到二级标准； NO₂ 、SO₂ 、CO   年均浓度分别为31 微克/立方 米、8微克/立方米、1.0毫克/立方米，达到一级标准。合肥市空气质量全面
达标。具体数据如下表：
表3-1区域基本污染物环境空气质量现状评价表单位：μg/m³
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	63
	70
	90.0
	达标

	PM2.5
	年平均量浓度
	32
	35
	91.5
	达标

	SO₂
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.4
	达标

	NO₂
	年平均质量浓度
	31
	40
	77.5
	达标

	CO
	日平均质量浓度第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O₃
	8h平均质量浓度第90百分位数
	152
	160
	95
	达标


由上表可知，2022年合肥市区域空气环境6项基本污染物均满足《环境
空气质量标准》 (GB3095-2012)  二级标准及修改单限值要求，项目所在区域
为达标区。
2、 其他污染物 (TSP)    环境质量现状评价
TSP:  《安徽老乡鸡食品有限公司老乡鸡食品加工及仓储物流基地项目》 位于肥西县官亭镇工业集聚区，本项目位于《安徽老乡鸡食品有限公司老乡  鸡食品加工及仓储物流基地项目》西南侧3764m,   其环境空气质量监测点位  位于可引用范围内，其环境空气质量现状监测时间为2022年2月21日~2月  23日，根据监测数据有效性的相关规定，本项目可以引用此企业的环境空气
环境质量现状的监测数据。
因此，本项目TSP 引用大气环境质量现状监测结果：
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	表3-2TSP现状监测结果表
	采样地点
	监测时 间
	TSP(mg/m³)

	
	
	2.21
	2.22
	2.23
	2.24
	2.25
	2.26
	2.27

	老乡鸡项目地
	24小时
	0.065
	0.067
	0.065
	0.067
	0.067
	0.066
	0.060


根据上述监测结果可知，区域内监测点位的TSP满足《环境空气质量标
准》   (GB3095-2012)及其修改单中的二级标准24小时平均值。
二、地表水环境质量现状
项目建设区域地表水体为天河，根据合肥市水功能区划及相关资料，天 河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IⅢ类水体功能标准。评价 数据引用肥西县水污染防治领导小组办公室2022年3月肥西县地表水环境预  警信息中监测结果，天河各断面均达标，本项目地表水环境满足《地表水环
境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
三、声环境
项目所在地周边50m内无声环境保护目标，无需进行现状监测。

	







环境 保护 目标
	表3-3环境保护目标
	环境要 素
	名称
	坐标
	保护 对象
	环境功 能区
	规模户 数/人数
	相对厂
址方位
	相对
距离
/m

	


大气环 境
	G312南侧 散户
	116.848456
31.795597
	人群
	


二类区
	约 9 户 2 7 人
	S
	136

	
	G312北侧 散户
	116.845550
31.795631
	人群
	
	约10户
30人
	W
	180

	
	黄大塘
	116.843254
31.799273
	人群
	
	约33户
99人
	NW
	438

	
	西苑新村
	116.849321
31.796414
	人群
	
	约440户 1320人
	SE
	160

	地表水 环境
	天河
	小型 河流
	Ⅲ类水 体
	/
	E
	520

	声环境
	本项目厂界50米范围内无居民点
	2类区
	/
	/
	/


注：临近厂区西侧民房，租赁给员工休息使用。

	污染
物排
放控
制标
准
	一、废气
本项目颗粒物排放执行 《 水泥工业大气污染物排放标准 》
(DB34/3576-2020)表1及表2中排放限值。具体见下表。
表3-4水泥工业污染排放标准  单位：mg/m³

	
	
	污染物
	有组织排放监控浓度限值
	无组织排放限值
	






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/437134122163006026
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